**PARAIŠKA**

**TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI**

**Nr. (T-Š-1-1/2014) PAKEISTI**

 [1 ] [ 5] [3 ] [0 ] [0 ] [9 ] [1] [ 4] [ 3]

(Juridinio asmens kodas)

AB „Akmenės cementas“ J. Dalinkevičiaus g. 2, Naujoji Akmenė, tel.: 8 425 58323;

el. paštas: info@cementas.lt

(Veiklos vykdytojo, teikiančio Paraišką, pavadinimas, jo adresas, telefono, fakso Nr., elektroninio pašto adresas)

AB „Akmenės cementas“ , J. Dalinkevičiaus g.2, LT-85118 Naujoji Akmenė, tel. (8 425) 58323,

faks. (8425) 56198, el. pašto adresas: info@cementas.lt

(Ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas, telefonas)

Aplinkos apsaugos vadybininkė Lina Knataitienė, tel.: 8 425 58318, el. paštas: l.knataitiene@cementas.lt

(kontaktinio asmens duomenys, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

**I. BENDRO POBŪDŽIO INFORMACIJA**

1. **Informacija apie vietos sąlygas: įrenginio eksploatavimo vieta, trumpa vietovės charakteristika.**

Kadangi informacija, kuri, lyginant su paraiška, pagal kurią buvo išduotas/pakeistas TIPK leidimas Nr. (T-Š-1-1/2014), nesikeitė, todėl šis punktas nepildomas.

AB „Akmenės cementas“ (toliau – Bendrovė) sklypo plotas 112,9607 ha. Bendrovė yra pietrytinėje Naujosios Akmenės miesto Eibučių gyvenvietės pusėje. Bendrovės teritorijos pietinė pusė apjuosta miškais, rytinėje pusėje, ties Bendrovės sanitarinės apsaugos zonos ribomis, yra AB „Kalcitas“ ir UAB „Medis ir betonas“ sklypai ir klinčių karjeras, už kurio tęsiasi miškai. Šiaurinėje pusėje – sodininkų bendrijos „Puošmena“ teritorija, toliau į šiaurę dirbami žemės plotai. Į gamyklos sanitarinės apsaugos zonos ribas vakarinėje dalyje patenka dalis Eibučių gyvenvietės namų. Mažiausias atstumas iki artimiausio gyvenamojo namo – 600 m. Bendrovės teritorijoje yra UAB „Medis ir betonas“ bei UAB „Eternit Baltic“ bendrovėms priklausantys statiniai.

Bendrovė eksplotuoja 2 karjerus (smėlio ir žvyro). Alkiškių smėlio telkinys yra centrinėje Akmenės rajono dalyje, Mažeikių miškų urėdijai priklausančioje žemėje, 7 km į pietvakarius nuo rajono centro, ties šiaurės rytiniu Alkiškių gyvenvietės pakraščiu. Telkinio vakariniu pakraščiu praeina kelias. Atstumas iki cemento gamyklos – 6,5 km. Išžvalgytas Decinės-Bambalų žvyro ir smėlio telkinys yra rytinėje Akmenės rajono dalyje, Kruopių seniūnijoje, 20 km į šiaurės rytus nuo rajono centro ir 4 km atstumu nuo Šapnagių gyvenvietės centro. Telkinį kerta vietinės reikšmės žvyrkelis.

1. **Ūkinės veiklos vietos padėtis vietovės plane ar schemoje su gyvenamųjų namų, ugdymo įstaigų, ligoninių, gretimų įmonių, saugomų teritorijų ir biotopų bei vandens apsaugos zonų ir juostų išsidėstymu.**

Kadangi informacija, kuri, lyginant su paraiška, pagal kurią buvo išduotas/pakeistas TIPK leidimas Nr. (T-Š-1-1/2014), nesikeitė, todėl šis punktas nepildomas.

Naujosios Akmenės mieste yra 3 mokyklos ir 1 ligoninė. Atstumas iki minimų objektų – 1,9 km. Nuo gamyklos sanitarinės apsaugos zonos ribų. Sanitarinės apsaugos zonos ribos pagal LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymą „Dėl Sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ 2004-08-19 Nr. V-586 (su naujausiais pakeitimais), SN 245-71 reikalavimus (AB ,,Akmenės cementas” priklauso statybinės pramonės įmonių I klasei. Normatyvinė sanitarinė apsaugos zona – 1000 m. SAZ ribos pažymėtos 1priede.

AB „Akmenės cementas“ ūkinės vietos padėtis pateikiama 1 priede. Bendrovės teritorija ir artimiausios jos apylinkės nepasižymi kultūrinėmis, istorinėmis, archeologinėmis vertybėmis ir nėra tankiai apgyvendinta ar ypatingai jautri aplinkos atžvilgiu teritorija. Atstumas iki artimiausio vandens telkinio (Agluonos upelis) – 20 m vakarų kryptimi. Bendrovės teritorija į saugomas teritorijas nepatenka ir su jomis nesiriboja. Artimiausia saugoma teritorija yra A. Čiapo botanikos sodelis, esantis apie 1,4 km į šiaurės vakarus nuo sklypo ribų. Naujosios Akmenės rajone esantis Pašakarnių miškas įtrauktas į Natura 2000 tinklą. Atstumas nuo AB ,,Akmenės cementas“ teritorijos ribų iki Pašakarnių miško yra 1,5 km. Kiti saugomi objektai yra:

1) Kamanų pelkė, esanti apie 12,2 km atstumu į rytus nuo AB „Akmenės cementas“. Ji įrašyta į NATURA 2000 Buveinų apsaugai svarbių teritorijų sąrašą;

2) Kamanų valstybinis gamtinis rezervatas esantis apie 12,2 km atstumu į vakarus. Rezervato plotas siekia 3960,94 ha;

3) Girkančių telmologinis draustinis esantis apie 13,6 km atstumu į pietryčius. Šis draustinis įkurtas siekiant išsaugoti Ventos vidurupio lygumai būdingą „Girkančių pelkę“;

4) Karniškių telmologinis draustinis yra apie 13,6 km atstumu į pietryčius. Šiame draustinyje saugoma Ventos vidurupio lygumai būdinga „Gerkiškių pelkė“.

1. **Naujam įrenginiui – statybos pradžia ir planuojama veiklos pradžia. Esamam įrenginiui – veiklos pradžia.**

Kadangi informacija, kuri, lyginant su paraiška, pagal kurią buvo išduotas/pakeistas TIPK leidimas Nr. (T-Š-1-1/2014), nesikeitė, todėl šis punktas nepildomas.

Cemento gamykla buvo pradėta statyti 1947 m. Akmenės rajone, Karpėnų kaime. 1952 m. rugsėjo 20 d. pradėjo suktis pirmoji šlapio būdo klinkerio degimo sukamoji krosnis. Po metų pastatyta ir pradėta eksploatuoti antroji 127 m ilgio krosnis. 1959 m. baigta statyti trečioji, o 1961 m. – ketvirtoji cemento gamybos technologinė linija. 1996 m. šis keturių sukamųjų krosnių kompleksas, kaip ekonomiškai neefektyvus, buvo uždarytas. 1970 m. liepos mėn. pradeda veikti antrasis cemento gamybos kompleksas. Šiame komplekse sukasi dvi 185 m ilgio ir 5 m skersmens šlapio būdo klinkerio degimo sukamosios krosnys. 1974 m. baigtos statyti ir pradėtos eksploatuoti dar dvi tokios pat sukamosios krosnys. Iki 1991 m. klinkeris buvo gaminamas aštuoniose šlapio būdo klinekrio degimo sukamosiose krosnyse. Per metus buvo pagaminama apie 3 milijonai tonų klinkerio. Pasiekus šių krosnių maksimalų našumą, „Akmenės cemento“ gamykla vartotojams per metus patiekdavo 3,4 mln. tonų cemento.

2006 m. liepos mėn. Bendrovės valdyba patvirtino investiciją pakeisti šlapią klinkerio gamybos būdą į sausą. 2013 m spalio mėnesį nauja sauso būdo klinekrio degimo technologinė linija priduota valstybinei komisijai. Nuo 2014 metų lapkričio mėn. pilnai atsisakyta šlapio klinkerio gamybos būdo degimo krosnyse. Klinkerio degimo sukamosios krosnys Nr. 7 ir Nr. 8 neeksplotuojamos.

Nuo 2014 m liepos 25 d. klinkeris pradėtas gaminti sausuoju būdu klinkerio degimo sukamojoje kosnyje Nr. 5, naujos linijos gamybinis pajėgumas yra apie 1,5 mln. tonų cemento per metus.

1. **Informacija apie asmenis, atsakingus už įmonės aplinkos apsaugą.**

Kadangi informacija, kuri, lyginant su paraiška, pagal kurią buvo išduotas/pakeistas TIPK leidimas Nr. (T-Š-1-1/2014), nesikeitė, todėl šis punktas nepildomas.

AB ,,Akmenės cementas“ generalinis direktorius vadovauja įmonei pagal akcinės bendrovės įstatus. Taip pat atsako už bendrovės aplinkos apsaugos politikos vykdymą, jos vystymą bei koregavimą. Generalinis direktorius priima sprendimus, susijusius su bendra įmonės strategija, naujų darbuotojų priėmimu ir atleidimu, organizuoja padalinių ir tarnybų darbą.

Už kasdienį įmonės darbą, įskaitant įmonės veiklos keliamo poveikio aplinkai valdymą ir atitikimą nustatytiems teisiniams reikalavimams, techninių naujovių paiešką ir diegimą atsakingas gamybos direktorius.

Už karjerų eksploataciją atsakingas asmuo paskirtas generalinio direktoriaus įsakymu.

1. **Informacija apie įdiegtas aplinkos apsaugos vadybos sistemas.**

Kadangi informacija, kuri, lyginant su paraiška, pagal kurią buvo išduotas/pakeistas TIPK leidimas Nr. (T-Š-1-1/2014), nesikeitė, todėl šis punktas nepildomas.

2004 m. bendrovėje įdiegta aplinkos apsaugos vadybos sistema.

Pirmasis sertifikatas Nr. 23 69 M (pagal LST EN ISO 14001:1996) išduotas 2005 m. vasario 17 d. Sertifikatas Nr. 23 69 M, patvirtinantis, kad Bendrovės aplinkos apsaugos vadybos sistema atitinka LST EN ISO 14001:2005 reikalavimus, išduotas 2007 m. gruodžio 18 d. Sistema sertifikuota Švedijos Nacionalinio Bandymų ir Tyrimų Instituto.

Antrasis sertifikatas Nr. 2369 M išduotas 2017 m. vasario 15 d. ir patvirtina, kad bendrovės aplinkos apsaugos sistema atitinka LST EN ISO 14001:2015 reikalavimus.

Ši aplinkos apsaugos vadybos sistema yra suderinta su galiojančiais LR įstatymais ir poįstatyminiais aktais. Su aplinkos apsaugos vadybos sistema yra supažindinti visi Bendrovės darbuotojai, kuri yra privaloma visiems, ir ypač turintiems tiesioginę įtaką nustatytiems reikšmingiems aplinkos apsaugos aspektams.

Bendrovėje už pradinę aplinkos apsaugos analizę, teisinių reikalavimų identifikavimą ir jų laikymosi kontrolę paskirtas aplinkos apsaugos vadybininkas.

Visiems įmonės darbuotojams rengiami mokymai aplinkos apsaugos vadybos sistemos klausimais. Mokymo planus, suderinus su aplinkos apsaugos vadybininku ruošia darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyba, o tvirtina generalinis direktorius.

2007 m. Bendrovėje įdiegta darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema, atitinkanti LST 1977 (BS OHSAS 18001:2007) reikalavimus. Sertifikatas Nr. 23 69 išduotas 2008 m. balandžio 22 d.

Visų padalinių/tarnybų vadovų ir jų darbuotojų pareigybinėse instrukcijose nurodytos veiklos vietos ir sąlygos, kurioms esant poveikis aplinkai ar rizika yra didžiausi, taip pat nurodytos gerinimo priemonės kaip šį poveikį ar riziką pašalinti arba ženkliai sumažinti.

Periodiškai nustatinėjami ir peržiūrimi aplinkos apsaugos aspektai, nustatomos ir galimos avarinės situacijos bei prevencinės priemonės.

1. **Netechninio pobūdžio santrauka (informacija apie įrenginyje (įrenginiuose) vykdomą veiklą, trumpas visos paraiškoje pateiktos informacijos apibendrinimas).**

Kadangi informacija, kuri, lyginant su paraiška, pagal kurią buvo išduotas/pakeistas TIPK leidimas Nr. (T-Š-1-1/2014), nesikeitė, todėl šis punktas nepildomas.

 Bendrovės pagrindiniai gaminiai yra klinkeris ir cementas.

Bendrovėje yra aštuoni padaliniai: administracija, gamybos cechas, geležinkelio transporto cechas, autotransporto cechas, gamybos kontrolės laboratorija, cemento bandymų laboratorija, saugos padalinys, mechaninė tarnyba, energetinė tarnyba.

Gamybos cechą sudaro: trupinimo, degimo, priedų džiovinimo, cemento malimo, anglies paruošimo ir fasavimo skyrius. Šiame ceche vykdoma cemento gamyba pradedant žaliavų paruošimu ir baigiant dalies pagamintos produkcijos fasavimu į maišelius ir atkrovimu vartotojams, autotransporto cechas eksploatuoja ir remontuoja vidaus autotransportą, kuriuo pervežamos klintys ir esant būtinumui, klinkeris ir kietas kuras, geležinkelio transporto ceche vykdoma palaido cemento sandėliavimas ir atkrovimas vartotojams autotransportu ir geležinkelio transportu, aptarnavimo padalinys vykdo įrengimų aptarnavimo – remonto funkcijas.

Patalpų apšildymui AB ,,Akmenės cementas“ eksploatuoja 12 cechinių katilinių - su gamtinėmis dujomis.

Alternatyvus kuras (atliekos) tokios kaip naudoti nebetinkamos padangos, džiovintas nuotekų dumblas, degios atliekos ir kitos atliekos naudojamos kaip kuras klinekrio degimo sukamojoje krosnyje.

Bendrovėjė vykdoma kita ūkinė veikla energetinėje ir mechaninėje tarnybose:

-metalo grūdinimas,

-terminis metalo apdirbimas,

-suvirinimo darbai,

-įrangos remontas, lempų keitimas.

AB ,,Akmenės cementas“ eksploatuoja Alkiškių telkinio smėlio ir Decinės – Bambalų smėlio-žvyro karjerus. AB ,,Akmenės cementas“ gamybinėms reikmėms naudojamas vanduo iš Vandenvietės Nr.1. Geriamasis vanduo iš Vandenvietės Nr.2 . AB ,,Akmenės cementas“ tiekia geriamą vandenį UAB ,,Medis ir betonas“, UAB ,,Eternit Baltic“. Paviršinis vanduo tiekiamas UAB ,,Medis ir betonas“ ir UAB ,,Eternit Baltic“

**II. INFORMACIJA APIE ĮRENGINĮ IR JAME VYKDOMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ**

1. **Įrenginys (-iai) ir jame (juose) vykdomos veiklos rūšys.**

Bendrovėje bus vykdomos šios atliekų tvarkymo veiklos:

|  |  |
| --- | --- |
| Kodas | Pavadinimas |
| S1 | Surinkimas |
| S2 | Vežimas |
| S3 | Įvežimas (importas) |
| S4 | Išvežimas (eksportas) |
| S6 | Prekyba |
| S7 | Tarpininkavimas |
| R1 | Iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gauti |
| R5 | Kitų neorganinių medžiagų perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (tai apima dirvožemio valymą, po kurio dirvožemis naudojamas, ir neorganinių statybinių medžiagų perdirbimą); |
| R12 | Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų |
| R13 | R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas |

**1 lentelė. Įrenginyje planuojama vykdyti ir (ar) vykdoma ūkinė veikla**

|  |  |
| --- | --- |
| Įrenginio pavadinimas | Įrenginyje planuojamos vykdyti veiklos rūšies pavadinimas pagal Taisyklių 1 priedą ir kita tiesiogiai susijusi veikla |
| 1 | 2 |
| AB „Akmenės cementas“ | 3.1. cemento, kalkių ir magnio oksido gamyba:3.1.1. cemento klinkerio gamyba rotacinėse krosnyse, kurių gamybos pajėgumas didesnis kaip 500 tonų per dieną, arba kitose krosnyse, kurių gamybos pajėgumas didesnis kaip 50 tonų per dieną; |
| 5.2. atliekų šalinimas arba naudojimas atliekų deginimo arba bendro atliekų deginimo įrenginiuose:5.2.1. nepavojingų atliekų, kai pajėgumas didesnis kaip 3 tonos per valandą;5.2.2. pavojingų atliekų, kai pajėgumas didesnis kaip 10 tonų per dieną; |
| AB ,,Akmenės cementas“ eksploatuoja Alkiškių telkinio smėlio ir Decinės – Bambalų smėlio ir žvyro karjerus. |

**8. Įrenginio ar įrenginių gamybos (projektinis) pajėgumas arba vardinė (nominali) šiluminė galia.**

AB „Akmenės cementas“ vykdoma ūkinė veikla, kuriai prašoma leidimo:

- Cemento gamyba (šlapias gamybos būdas) – 1 400 000 t per metus;

- Cemento gamyba (sausas gamybos būdas) – 1 650 000 t per metus;

- Šilumos ir garo gamyba savo reikmėms:

* katilinė mazuto šildymui (pagrindinis kuras) – 4,5 MW;
* 12 katilinių (pagrindinis kuras – gamtinės dujos) – 2,076 MW;
* priedų džiovinimas (pagrindinis kuras – skalūnų alyva) – 4,3 MW;
* šilumos generatorius (pagrindinis kuras – skalūnų alyva) – 2,4 MW;
* du šilumos generatoriai (kuras – anglies milteliai) – 3,5 MW;

- Nepavojingų atliekų deginimas – 216 220 t per metus;

- Pavojingų atliekų deginimas – 15 100 t per metus;

- Granuliuoto aukštakrosnių šlako panaudojimas kaip žaliavos – 75 000 t per metus;

- Paviršinio vandens išgavimas – 3 165 500 m3 per metus;

- Požeminio vandens išgavimas – 100 000 m3 per metus;

- Paviršinių lietaus nuotekų išleidimas į aplinką 50 000 m3 per metus;

- Kuro talpos:

* mazuto talpos, 4 x 5000 m3, 3 x 10000 m3, 1 x 20000 m3, (nuo 2006-09-31d talpos neeksploatuojamos, užkonservuotos);
* anglių skyriaus degalų talpos, 3 x 50 m3;
* anglių skyriaus sumaltos anglies talpa, 1 x 200 m3;
* degalų sandėlio benzino talpos, 1 x 5 m3;
* degalų sandėlio dyzelino talpos, 2 x 50 m3;

- Alkiškių telkinio eksploatavimas, smėlio gavyba 10 tūkstančių. m3 per metus (projektinis );

- Decinės – Bambalų karjero eksploatavimas, smėlio žvyro gavyba 10 tūkst. m3 per metus (projektinis).

**9. Kuro ir energijos vartojimas įrenginyje (-iuose), kuro saugojimas. Energijos gamyba.**

**2 lentelė**. Kuro ir energijos vartojimas, kuro saugojimas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Energetiniai ir technologiniai ištekliai | Transportavimo būdas | Planuojamas sunaudojimas,matavimo vnt. (t, m3, KWh ir kt.) | Kuro saugojimo būdas (požeminės talpos, cisternos, statiniai, poveikio aplinkai riziką mažinantys betonu dengti kuro saugyklų plotai ir pan.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| a) elektros energija | elektros tinklai | 170000 MWh | X |
| b) šiluminė energija | X | **-** | X |
| c) gamtinės dujos | dujų vamzdžiai | 450000 m3 | X |
| d) suskystintos dujos | balionais automobiliu | 20 t | Jungtinis sandėlis |
| e) dyzelinis krosninis kuras | autocisternos | 1200 t | Antžeminė talpa |
| f) krosninis kuras (skalūnų alyva) | autocisternos | 1800 t | Antžeminė talpa |
| g) akmens anglis | geležinkelio tr. | 199500 t | Anglies saugojimo aikštelė |
| h) naftos koksas | geležinkelio tr. | 50000 t | Naftos kokso saugojimo aikštelė |
| i) dyzelininis kuras | autocisternos | 1200 t | Požeminė talpa |
| j) benzinas | autocisternos | 75 t | Požeminė talpa |
| k) nepavojingos atliekos | autotransportu, geležinkelio tr. | 216 220 t | Nepavojingų atliekų saugojimo aikštelės/patalpa |
| l) pavojingos atliekos | autotransportu, geležinkelio tr. | 15 100 t | Pavojingų atliekų saugojimo patalpa |

**3 lentelė**. Energijos gamyba.

Kadangi informacija, kuri, lyginant su paraiška, pagal kurią buvo išduotas/pakeistas TIPK leidimas Nr. (T-Š-1-1/2014), nesikeitė, todėl ši lentelė nepildomas.

Bendrovė elektros ir šiluminės energijos negamina todėl 3 lentelė nepildoma.

**III. GAMYBOS PROCESAI**

**10. Detalus įrenginyje vykdomos ir (ar) planuojamos vykdyti ūkinės veiklos rūšių aprašymas ir įrenginių, kuriuose vykdoma atitinkamų rūšių veikla, išdėstymas teritorijoje. Informacija apie įrenginių priskyrimą prie potencialiai pavojingų įrenginių.**

AB „Akmenės cementas“ (toliau – Bendrovė) pagrindiniai gaminiai yra klinkeris ir cementas. Gaminamos produkcijos kiekiai pateikti lentelėje.

Gaminama produkcija.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pavadinimas(asortimentas) | Mato vnt.,t/m. | Projektinis pajėgumas | Pagaminta2013 m. | Planuojama pagaminti 2014 m. ir vėlesniais metais |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Klinkeris | t/m | 1 290 000(1 500 000\*) | 854 750 | 1 500 000\* |
| Cementas | t/m | 1 560 900(1 650 000\*) | 1 066 163 | 1 650 000\* |

\* - planuojama pagaminti produkcija sauso gamybos būdo krosnyje

Bendrovės šiuo metu eksploatuojama sauso būdo klinkerio degimo sukamoji krosnis Nr. 5, šlapio būdo sukamosios krosnys Nr. 7 ir Nr. 8 – neeksploatuojamos. Klinkerio degimo sukamojoje krosnyje Nr. 5 kaip kuras naudojamos ir nebetinkamos naudoti padangos. Bendrovė planuoja išplėsti deginamų atliekų sąrašą ir klinkerio degimo sukamojoje krosnyje Nr. 5 vietoje tradicinio kuro akmens anglies ir naftos kokso, numatoma naudoti didesnį kiekį alternatyvaus kuro, t.y. Bendrovė planuoja kurui naudoti tiek pavojingąsias (dažais, laku ir kitomis pavojingomis medžiagomis užterštos medienos atliekas, panaudotus sorbentus, pašluostes, filtrų medžiagas), tiek nepavojingąsias atliekas (naudotas padangas, miesto buitinių nuotekų dumblą, medienos, popieriaus, tekstilės, plastikų, mišrių pakuočių atliekas bei iš atliekų gautą kurą (KAK)).

Šiai veiklai 2011 m. buvo atliktos poveikio aplinkai vertinimo procedūros. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas 2011-02-11 raštu Nr. SR-S-304(7.1) „Sprendimas dėl AB „Akmenės cementas“ planuojamos ūkinės veiklos galimybių“ priėmė sprendimą, kad AB „Akmenės cementas“ planuojama ūkinė veikla – atliekų naudojimas energijai gauti – yra leistina pasirinktoje vietoje - J. Dalinkevičiaus g. 2, Naujoji Akmenė. Šio sprendimo galiojimo terminas pratęstas iki 2019 m. vasario 11 d. (žr. **1** **priedą**).

Planuojama klinkerio degimo sukamojoje krosnyje per metus kurui sunaudoti iki 231 320 t atliekų (iš jų apie 15,1 tūkst. t pavojingųjų atliekų); kurui naudojant nepavojingąsias atliekas, būtų galima sutaupyti iki 166,6 tūkst.t., o deginant pavojingąsias atliekas – iki 7,28 tūkst.t. akmens anglies, t.y. sauso gamybos būdo krosnyje iki 81 % įprastinio kuro planuojama pakeisti atliekomis. Visa kita Bendrovėje vykdoma veikla lieka nepakitusi.

Kaip ir anksčiau Bendrovės pagrindinė veiklos rūšis yra cemento gamyba. Cemento gamybą galima suskirstyti į šiuos pagrindinius procesus:

1. žaliavų paruošimas ir malimas;
2. kuro paruošimas ir naudojimas;
3. klinkerio degimas ir aušinimas
4. cemento malimas;
5. cemento sandėliavimas ir pakavimas.

**Bendrovėje vykdomas toks technologinis procesas:**

***Žaliavų paruošimas ir malimas***

Iš klinčių karjero, kuris priklauso AB „Kalcitas“, esančio 3,5 km nuo įmonės, klintys atvežamos sunkvežimiais ir išverčiamos ant plokštelinio transporterio (našumas 500 *t/val.*), kuris nugabena klintis į žiauninį trupintuvą. Po pirminio trupinimo kalkakmenis per juostinį transporterį patenka į plaktukinį trupintuvą antriniam trupinimui. Po antrinio trupinimo, klintys gali būti paduodamos į žaliavų sandėlį arba į tarpinius bunkerius ir per lėkštinius maitintuvus tiekiamos į žaliavų malūnus.

Susmulkintos ir sutrupintos klintys iš esamo trupinimo skyriaus transporteriais (obj. 01; 02.) transportuojamos į persipylimo punktą TT1 (obj. 05). Statiniai, įrenginiai ir jų numeriai nurodyti (Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių išdėstymo schemoje) **2 priede.** Toliau klintys transporteriu nešamos iki persipylimo mazgo TT3 (obj. 08a) ir transporteriu paduodamos į žaliavų mišinio (klintys+molis) sandėlį ( obj. 09).

Žaliavų mišinio sandėlis (obj. 09) yra šaltas antžeminis statinys, užimantis 178 x 35,5 m plotą, su trimis aruodais, kuriuose supilamas klinčių ir molio mišinys, bei atskirame mažesniajame aruode tik klintis mišinio koregavimui:

1. vienas mišinio aruodas – 14 200 m3 (20 600 t) talpos;
2. antras mišinio aruodas – 14 550 m3 (21100 t) talpos;
3. trečias – klinčių aruodas – 2 640 m3 (3 830 t) talpos.

Sandėlis pilnai mechanizuotas-automatizuotas: yra pakrovimo ir iškrovimo sistemos. Pakrovimo sistemą sudaro du juostiniai transporteriai iš kurių vienas yra paskirstomasis. Į vieną aruodą pripilamas mišinys, o iš kito aruodo paduodama į gamybą. Žaliavų mišinys iš aruodų paimamas judamu daugiakaušiu ekskavatoriumi ir perpilamas ant juostinio transporterio, kuris mišinį gabena į persipylimo mazgą TT2 (obj. 08a). Čia žaliavų mišinys perpilamas ant transporterio, o šis nugabena į tiekimo bunkerių statinį (obj. 14).

Klinčių + molio mišinys gaunamas ant vieno transporterio vienu metu paduodant medžiagas į TT1 persipylimo punktą.

Molis atvežamas geležinkelio transportu ir iškraunamas greiferiniais kranais į esamą molio sandėlį (obj. 03). Tuo pačiu greiferiu molis paduodamas į plokštelinį tiektuvą iš jo į molio trupintuvą. Per transporterių sistemą molis nugabenamas į perpylimo mazgą TT1 ant transporterio. Toliau molis persipila ant juostinio transporterio ir kartu su klintimis gabenamas į žaliavų mišinio sandėlį 09.

Nuodegos atvežamos geležinkeliu. Jos greiferiniu kranu iškraunamos į tam skirtą aruodą (obj. 03b). Tas pats greiferinis kranas nuodegas pakrauna ir į maitintuvo bunkerį. Maitintuvas paduoda nuodegas iš bunkerio ant juostinio transporterio.

Smėlis atvežamas į gamyklą savivarčiais automobiliais ir greiferiniu kranu sukraunamas į smėlio aruodą (obj. 03a). Smėlis į bunkerį pakraunamas greiferiniu kranu. Smėlio maitintuvas iškrauna smėlį iš bunkerio ant transporterio.

Smėlis arba nuodegos nuo transporterių perpilami ant juostinio transporterio, kuris transportuoja medžiagą į perpylimo mazgą TT1. Čia medžiagos vėl perpilamos ant kito transporterio. Nuo jo koreguojantys priedai (smėlis ir nuodegos) patenka į tiekimo bunkerių pastatą (obj. 14) ant reversinio transporterio virš maitinimo bunkerių ir paskirsto atitinkamai medžiagas:

- 175 m3 smėlio bunkerį;

- 80 m3 nuodegų bunkeris.

Šiame pastate (14) yra dar trys bunkeriai:

- du 260 m3 žaliavų mišinio bunkerius;

- viena 200 m3 klinčių bunkerį.

Mišiniai ir klintys tarp šių bunkerių paskirstomi reversiniu pervažiuojamu juostiniu transporteriu.

Iš maitinimo bunkerių atitinkamai sudozuotos žaliavos transporteriais paduodamos į trupintuvą (obj. 16), kur medžiaga susmulkinama. Žaliavų smulkinimas atliekamas rutuliniame būgniniame malūne ir plaktukiniame malūne. Atliekant malimo–smulkinimo procesą į rutulinį malūną paduodamas karštas apie 230 ºC temperatūros oras (77000 m3/h) iš klinkerio aušinimo įrangos – šilumokaičio. Kitas karšto oro srautas apie 230 ºC temperatūros (310 000 m3/h) iš I–os pakopos žaliavos cikloninio pašildytuvo (obj. 23) paduodamas į plaktukinį malūną. Iš abiejų malūnų bendru oro srautu apie 540 000 m3/h susmulkinta, sumalta ir išdžiovinta žaliava vamzdynu paduodama į masės atskyrimo separatorių. Separatoriuje stambesnės nesusmulkintos žaliavos dalelės grąžinamos vėl į plaktukinį arba rutulinį malūnus pakartotinam sumalimui, o smulki žaliavos frakciją oro sraute iš separatoriaus nusodinama ciklonuose ir pagrindiniame filtre (obj. 18). Išvalytas oras 115 ºC temperatūros, 593 000 m3/h su liekamąja dulkių tarša 10 mg/m3 per kaminą (obj. 21) išmetama į aplinką. Per šį kaminą išmetami degimo produktai iš krosnies ir žaliavos pašildytojo. Nuo persipylimo mazgų dulkėtas oras išfiltruojamas atskiruose filtruose, o surinktos žaliavinės dulkės grąžinamos į produkciją. Išfiltruotas oras išmetamas į lauką.

***Kuro paruošimas ir naudojimas***

AB „Akmenės cementas“ klinkerio degimo sukamojoje krosnyje Nr. 5 naudoja kietą kurą (akmens anglį ar naftos koksas) ir kaip kurui energijai gauti panaudoja atliekas.

Akmens anglis (naftos koksas) atvežamas geležinkelio vagonais. Čia atvežtas kuras sveriamas elektroninėmis geležinkelio transporto svarstyklėmis. Pasvertas kuras sandėliuojamas žaliavų sandėlyje (taršos šaltinio Nr.602), atvežtos atliekos sveriamos automobilinėmis svarstyklėmis. Atvežta vagonais akmens anglis ar naftos koksas (toliau - kietas kuras) išpilama anglių prieduobėje. Iš anglių prieduobės kietas kuras greiferiniu kranu perkeliamas į sandėliavimo vietą.

Iš sandėlio kietas kuras greiferiniu kranu paduodamas į žalios anglies bunkerius. Iš žalios anglies bunkerių per žalios anglies dozatorius kietas kuras patenka ant juostinio transporterio Nr. 1. Ant juostinio transporterio Nr. 1, esančio po žalios anglies dozatoriais, įrengtas magnetinis separatorius ir metalo detektorius. Metalai, kurių neatskyrė magnetinis separatorius, atskiriami metalo detektoriumi. Kai aptinkamas metalas, atsidaro pneumatiškai veikiantys vartai, kurie išmeta tą žalios anglies porciją, kurioje yra metalo. Toliau kietas kuras patenka ant juostinio transporterio Nr. 2 vibrosieto. Vibrosiete atskiriama per stambi kieto kuro frakcija. Tinkamo dydžio kietas kuras juostiniu transporteriu Nr.3 patenka į tarpinį anglies bunkerį. Juostinio transporterio Nr. 3 pradžioje įrengtas antrasis magnetinis separatorius. Filtre Nr. 3 surenkamos dulkės nuo vibrosieto ir anglies perpylimo mazgų.

Pneumatiškai veikiančiais vartais kietą kurą nuo juostinio transporterio Nr. 3 galima nukreipti į anglių malūno Nr. 1 tarpinį bunkerį arba ant juostinio transporterio Nr. 4, kuris transportuoja anglį į anglių malūno Nr. 2 tarpinį bunkerį. Iš tarpinių anglies bunkerių per anglies dozatorius kietas kuras patenka į sraigtinius transporterius ir transportuojamas į malūnus. Anglies paruošimo skyriuje yra du vertikalūs *22 t/val*. našumo ATOX tipo malūnai su RAKM 17,5 separatoriumi. Karštas oras kieto kuro džiovinimui gaminamas dviejuose 4,5 Gcal/h našumo šilumos generatoriuose. Kietas kuras anglių malūne patenka ant besisukančio stalo. Tarp besisukančio stalo ir trijų prispaudžiamų ritinių kietas kuras yra malamas. Karštas oras iš šilumos generatoriaus ventiliatoriumi paduodamas į malūną kieto kuro džiovinimui. Malūno filtro ventiliatorius traukia orą iš malūno per pagrindinį filtrą (Anglies skyriaus aspiracijos sistemoje yra sumontuoti penki rankoviniai filtrai (t.š. Nr. 001, 002; t.š. Nr. 003, 004, Nr. 005) teršalai yra anglies dulkės). Filtre sugaudytos kieto kuro dulkės šneku paduodamos į sumaltos anglies bokštą (160 t talpos obj. 33). Iš sumaltos anglies bokšto kietas kuras per sklendes ir sraigtinį transporterį patenka į pneumosraigtinį transporterį, kuriuo kietas kuras paduodamas į 60 t talpos sumaltos anglies dulkių bokštą (t.š. 092) ir per “Pfister” dozatorius orapūtėmis sumaltas kietas kuras paduodamas į sauso būdo degimo krosnies Nr. 5 degiklį „PyroJet“, „Low-NOx“ degiklį bei „Pyroclon“ degiklį. Taip pat sumaltas kietas kuras iš 160 t talpos sumaltos anglies bokšto per sklendes ir sraigtinį transporterį, anglies dozatoriumi patenka į šilumos generatorius. Prie abiejų malūnų yra įrengta malūno ritinių tepimo stotis, malūno hidraulikos stotis, malūno pavaros tepimo stotis. Apsaugai nuo anglies užsiliepsnojimo anglies malimo skyriaus įrenginiuose įrengta CO dujų analizės sistema, o anglies gesinimui - CO2 sistema.

*Skystas kuras (skalūnų alyva, dyzelinis krosnių kuras)* į Bendrovę pristatomi autotransportu. Atvežtas kuras sveriamas automobilinėmis svarstyklėmis. Nuo 2006 metų mazutas kaip kuras nebenaudojamas. Mazuto ūkis ir katilinė užkonservuoti (t.š. Nr. 610; 039).

Priedų džiovykloje naudojamas kuras – *skalūnų alyva*. Ji iš kuro talpų yra paduodama į priedų džiovinimo kamerą. Degimo kameroje oras yra pašildomas iki 800 0C. Jis ventiliatoriumi traukiamas per džiovinimo būgną, kur prarasdamas šilumą ją atiduoda džiovinamai medžiagai. Iš džiovinimo būgno, atvėsęs oras patenka į elektrostatinį filtrą (t.š Nr.020) ir yra išvalomas nuo kietųjų dalelių. Išdžiovinta medžiaga transportavimo linijomis patenka į priedų silosus. Virš silosų yra sumontuotas rankovinis filtras (t.š Nr.019) skirtas išvalyti susidarantį perteklinį orą nuo kietųjų dalelių.

Prieš pradedant malti akmens anglį, visa kuro paruošimo sistema (vamzdynai, malūnas, filtrai) pašildoma iki reikiamos temperatūros. Šiam tikslui yra naudojami šilumos generatoriai naudojantys krosninį kurą. Valandinis krosninio kuro sunaudojimas – 250 kg/val. Krosninio kuro charakteristikos atitinka Lietuvoje vartojamo skystojo kuro privalomuosius kokybės rodiklius pagal 2006 m. rugpjūčio 31 d. LR Aplinkos ministro, LR Ūkio ministro ir LR Susisiekimo ministro įsakymą Nr. D1-399/4-336/3-340. Abu anglių malūnai aprūpinti šiuolaikiniais rankoviniais filtrais (t.š. Nr.001, Nr. 002). Aspiracijos sistemoms yra sumontuoti atskiri rankoviniai filtrai (t.š. Nr.003, Nr.004) ir traukos ventiliatoriai. Prie malūnų įrengta aspiracijos sistema nutraukianti dulkėtą orą iš tarpinių bunkerių, sumaltos anglies bunkerių, sraigtinių transporterių bei perpylimo mazgo. Anglies sandėlyje įrengta oro valymo sistema (t.š. Nr.005) nusiurbianti orą nuo maitintuvų, perpylimo mazgo ir anglies sieto.

*Alternatyvus kuras (atliekos).*

Naudoti nebetinkamos padangos (ogj. 35) ir kitas alternatyvus kuras (nepavojingosios ir pavojingosios atliekos) bus naudojamas kaip kuras šiluminei energijai gauti klinkerio degimo sukamojoje krosnyje Nr. 5. Naudoti nebetinkamos padangos bei kitas alternatyvus kuras į Bendrovę bus atvežamos automobiliniu transportu ar geležinkeliu. Priimant atliekas pirmiausiai jos bus patikrinamos, ar atitinka priimamoms atliekoms Bendrovėje nustatytus atliekų kriterijų. Priimtos atliekos bus pasveriamos Bendrovėje esančiomis automobilinėmis svarstyklėmis, apskaitomos ir laikomos joms skirtose laikyti zonose (žr**. 3 priedą**).

Remiantis užsienio šalių patirtimi, dažniausiai atliekos, skirtos naudoti kurui, yra apdorojamos, t.y. paruošiamos deginimui atliekas tvarkančiose įmonėse, o ne cemento gamyklose. Atvežtos atliekos į cemento gamyklas yra laikomos, esant reikalui – išardomos transportavimo pakuotės, ir atitinkamai dozuojamos į klinkerio krosnį. Tokia praktika bus taikoma ir Bendrovėje, t.y.

• KAK į Bendrovę bus atvežamas jau paruoštas kitose įmonėse pagal Bendrovės parengtą specifikaciją (žr. **4 priedą**).

• kitos į Bendrovę atvežtos atliekos esant poreikiui bus išpakuojamos, maišomos, smulkinamos ir pan.

 Siekiant užtikrinti, kad į krosnį būtų tiekiami homogeniniai atliekų srautai, kurių kiekvienas turi pastoviom artimas charakteristikas, tokias kaip šilumingumas ir cheminė sudėtis, atliekos bus deginamos krosnyje vadovaujantis Bendrovėje sudarytais Atliekų deginimo planais.

Kietojo atgautojo kuro (KAK) bei pavojingųjų atliekų, tinkamų deginti AB „Akmenės cementas“, specifikacijos pateiktos **4 priede.**

Priklausomai nuo atliekų tipo, jos į krosnį bus paduodamos per pagrindinį krosnies kuro degiklio atliekų įvedimo kanalą, krosnies įvadinę kamerą ar į kalcionatorių.

Naudojant atliekas krosnyse nesusidaro degimo proceso atliekų.

Detalesnė informacija apie naudojamas atliekas, jų kiekius ir tvarkymo būdus pateikta XI skyriuje „Numatomas atliekų susidarymas, naudojimas ir (ar) šalinimas“ bei Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente (žr. **3 priedą**).

*Gamtinės dujos* naudojamos patalpų šildymui.

***Klinkerio degimas ir aušinimas***

Pagrindinis klinkerio degimo įrenginys yra sauso būdo klinkerio degimo sukamoji krosnis Nr. 5 (obj. 05) (šiluminė galia – 187 MW), į kurią patenka žaliavų mišinys, kur prie 1450 ºC temperatūros susidaro klinkeris. Klinkerio išdegimo įrenginys susideda iš pirminio kaitintuvo (šilumokaičio), kurį sudaro keturių pakopų ciklonas, PYROCLON-tipo kalcionatoriaus ir sukamosios krosnies.

Sausas susmulkintas žaliavos mišinys (įkrova) ~ 300 - 330 tonų per valandą iš žaliavos bokšto (obj. 22) paduodama į keturių pakopų cikloninio šilumokaičio viršų (obj. 23). Per ciklono iškrovimo mazgus medžiaga leidžiasi žemyn. Ji yra kaitinama krosnies dujų srautu traukiamu ventiliatoriais iš apačios į viršų. Įkaitinta medžiaga iki 860 °C temperatūros dekarbonizuojama ir per „LowNOx“ ortakį paduodama į (∅ 4,8 m, L-66 m ) į degimo krosnį.

LowNOx“ ir „Pyroclon“ ortakiuose įrengtais degikliais. Siekiant sumažinti šilumos sąnaudas į „Pyroclon“ ortakį pasiduodamas 800-900 °C oro srautas iš klinkerio aušintuvo (tretinis oras). Į LowNOx ortakį patenka dujų srautas iš krosnies.

Krosnies karštajame gale įrengtas „Pyrojet“ degiklis. Degdamas fakelas įkaitina orą iki 1600 – 1800 ºC temperatūros, o medžiagą iki 1450 0C. Krosnyje medžiaga pilnai dekarbonizuojama, įvyksta ekzoterminės reakcijos, medžiaga išlydoma ir artėdama į žemesnių temperatūrų zoną granuliuojasi ir patenka į klinkerio aušintuvą.

Krosnyje susidarantys degimo produktai traukiami ventiliatoriaus per šilumokaitį per žaliavų malimo sistemą arba tiesiogiai per dviejų sekcijų rangovinį filtrą per 125 m kaminą išmetami į aplinką. Filtre sugaudytos dulkės grąžinamos atgal į procesą (šaltinio Nr. 095.05).

Apie 1200 0 C temperatūros klinkeris aušinamas „PYROFLOR“ aušintuve. Aplinkos oras aštuoniais ventiliatoriais paduodamas po stumdomu ardynu ant kurio slenka suformuotas apie metro aukščio klinkerio sluoksnis. Oras praėjęs per klinkerio sluoksnį įkaista. Dalis karšto oro sunaudojama kaip antrinis oras krosnyje, tretinis – šilumokaityje, vidurinis – žaliavos mišinio malūne. Oro perteklius išmetamas per kaminą į aplinką, prieš tai orą išvalius nuo dulkių rankoviniame filtre (t.š. Nr. 096.05). Ataušintas oru 70 – 100 0 C klinkeris kaušiniu transporteriu pakeliamas į klinkerio silosus. Silosų užpildymo metu susidaręs perteklinis oras yra paduodamas į rankovinius filtrus ir išvalomas nuo kietųjų dalelių. (t.š. Nr. 011, 012; Nr.091,093-095). Rankoviniuose filtruose sugaudytos dulkės grąžinamos į klinkerio silosus.

Pagrindiniai iš klinkerio degimo sukamosios krosnies Nr. 5 ir šilumokaičio (t.š. Nr.095.05) į aplinką išmetami teršalai yra: dulkės (kietosios dalelės) anglies monoksidas (CO), azoto oksidai (NOx), sieros dioksidas (SO2), NH3 (įdiegus selektyvios nekatalitinės redukcijos metodą t.y. amoniakinio vandens purškimo sistema). Taip pat gali išsiskirti specifiniai teršalai priklausomai nuo naudojamo kuro rūšies, įkrovoje esamų cheminių elementų tai yra HCl, HF, BOA, sunkieji metalai, dioksinai ir furanai.

***Cemento malimas -*** yra baigiamoji gamybos operacija, nuo kurios priklauso cemento kokybė.

Klinkeris ir priedai yra malami horizontaliuose rutuliniuose cemento malūnuose (φ 4.0 x 13.5 m), per valandą sumalama apie 80 t klinkerio. Į malūnus yra paduodamas klinkeris, gipsas, priedai, aktyvatorius, malimo intensifikatorius. Priedais gali būti išdžiovintos klintys arba granuliuotas aukštakrosnių šlakas. Malimo metu per malūną traukiamas oras cemento miltelių transportavimui. Jis kartu su cemento milteliais patenka į šachtą, Kreizerio ciklonus ir galutinai išvalytas rankoviniuose filtruose išmetamas į atmosferą (t.š. Nr. 013, 014, 016, 018). Cemento malūnai Nr. 3, 4 dirba kartu su cemento separatoriais, kurie užtikrina pastovų sumalimo smulkumą. Perteklinis oras patenka į rankovinius filtrus (t.š Nr. 015,017) ir yra išvalomas nuo kietųjų dalelių.

Iš cemento malūnų penumo-kameriniai siurbliai, naudodami suspaustą orą, vamzdynais pučia cementą į cemento silosus. Silosuose susidaręs perteklinio oro- dulkių mišinys patenka į rankovinis filtrus, kur yra atskiriamos kietosios dalelės (t.š. Nr. 021-036). Sugaudyta filtruose medžiaga talpinama į pildomą bokštą. Iš silosų cementas kraunamas į cementovežius ir geležinkelio vagonus. Dalis cemento atkraunama autotransportu. Krovimo metu susidaręs perteklinis oras išvalomas rankoviniame filtre (t.š. Nr. 037).

***Cemento sandėliavimas ir pakavimas***

Iš cemento malūnų, cementas patenka į pneumo-kamerinius siurblius ir suslėgto oro pagalba vamzdžiais transportuojamas į už šimto metrų esančius cemento silosus. Silosuose susidaręs perteklinio oro-dulkių mišinys patenka į rankovinius filtrus, kur yra atskiriamos kietosios dalelės (taršos šaltinių Nr.021-Nr.036). Pakraunant cementą į autocisternas perteklinis oras valomas rankoviniu filtru (taršos šaltinis Nr.037) Sugaudyta filtruose medžiaga talpinama į pildomą bokštą. Iš silosų cementas kraunamas į cementovežius ir geležinkelio vagonus palaidas arba pakuojamas į 25, 35 arba 40 kg maišelius naujai pastatytame moderniame gamybos cecho pakavimo skyriuje (2005 metų rugpjūčio pabaigoje, įmonėje pradėjo veikti moderni cemento pakavimo linija).

Aeroloviu cementas iš silosų patenka į elevatorių iš elevatoriaus į fasavimo mašiną, kuri vienu metu cementu pildo 8 maišelius. Pakavimo mašina automatiškai sveria kiekvieną maišelį, užpildo jį cementu ir numeta ant iškrovimo transporterio. Pagal projektą pakavimo linijos našumas – 96 t/val. cemento t.y. 2400 maišelių (kai pildomi maišeliai po 40 kg), 2742 maišelių (kai pildomi maišeliai po 35 kg) arba 3840 maišelių (kai pildomi maišeliai po 25 kg). Užpildyti maišeliai transportuojami juostiniu transporteriu yra apipučiami ir pasveriami juostinėmis svarstyklėmis. Maišeliai, kurių svoris neatitinka numatytų kiekybinių reikalavimų, ,,nukrentančio” transporterio pagalba patenka į apačioje esantį maišelių plėšymo įrenginį, kurio funkcija – suplėšyti brokuotą maišelį ir atskirti cementą nuo popieriaus. Cementas sraigtiniu transporteriu yra grąžinamas į elevatorių, o popierius patenka į tam skirtą konteinerį, kuris yra periodiškai ištuštinamas. Pripildyti maišeliai, kurių svoris atitinka kiekybinius reikalavimus - automatiškai paženklinami ir apie 120 m ilgio transporteriu patenka į paletavimo įrenginį, įrengtą paletavimo salėje. Transportavimo sistemą sudaro 4 juostiniai transporteriai. Visų įrengimų darbą nuo cemento iškrovimo iš silosų iki paletavimo automato, gaudamas ir siųsdamas atitinkamus signalus kontroliuoja ir koordinuoja taravimo automato kontroleris Paletavimo salėje įrengtas paletavimo ir aptraukimo automatas bei tuščių padėklų, tuščių maišelių ir produkcijos sandėlis. Paletavimo automatas cemento maišelius rikiuoja ant medinio padėklo. Padėklas su maišeliais ritininiu transporteriu transportuojamas į plėvelės aptraukimo įrenginį ir aptraukiamas polietilenine plėvele. Plėvelė apsaugo cementą nuo atmosferos drėgmės. Aptrauktas padėklas transportuojamas ritininiu transporteriu į nukrovimo vietą, kur nuimamas auto-pakrovėju. Sandėlyje įrengta oro valymo sistema su rankoviniu filtru (t.š. Nr.066 )

Cemento dulkės išsiskiriančios fasavimo metu patenka į rankovinį filtrą (taršos šaltinio Nr.038). Dulkėto oro nusiurbimo taškai įrengti prie šių įrengimų: aerolovių sistemos gale, elevatoriaus, sieto, bunkerio, cemento tiektuvo, taravimo automato, nukrovimo transporterių, brokuotų maišelių atskyrėjo ir plėšymo irenginio.

Kaip gamintojas (pakuočių naudotojas) Bendrovė vykdo pakuočių ir pakuočių atliekų apskaitą bei teikia ataskaitas vadovaujantis LR Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymu (Žin., 2001, Nr. 85-2968) ir kitais poįstatyminiais teisės aktais, reglamentuojančiais pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymą.

**Pagrindiniai Bendrovės naudojami įrengimai, jų kiekis ir našumas:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas, markė | Kiekis, vnt. | Pagrindiniai techniniai duomenys (projektiniai) |
| 1. | Žiauninis trupintuvas | 2 | 500 t/ val. |
| 2. | Plaktukinis trupintuvas | 2 | 500 t/ val. |
| 3. | Molio sandėlis | 1 | talpa – 12000 t (144x28) |
| 4. | Smėlio ir nuodegų sandėlis | 1 | 5400 t; 2700 t |
| 5. | Molio trupintuvas | 1 | 350 t/ val. |
| 6. | Žaliavų mišinio sandėlis | 1 | talpa – 31 390 m3 (arba 45 530 t) (178x35,5) |
| 7. | Žaliavų mišinio kaušinis tiektuvas (Reclaimer‘is) | 1 | 800 t/ val.  |
| 8. | Žaliavų malūnas su plaktukiniu trupintuvu ir separatoriumi | 1 | 360 t/ val |
| 9. | Šilumos generatorius (PILLARD St-KO) | 2 | Šiluminis našumas – 3,5 MW |
| 10. | Anglių malūnas (ATOX) | 2 | 22 tsausos anglies/ val. |
| 11. | Šilumokaičių bokštas („KHD Humboldt wedag Gmbh“) | 1 | 187,5 tklinkerio/ val. |
| 12. | Sauso būdo klinkerio sukamoji krosnis Nr. 5 („KHD Humboldt wedag Gmbh“) | 1 | 187,5 tklinkerio/ val. |
| 13. | Klinkerio/ sukamosios krosnies aušintuvas („KHD Humboldt wedag Gmbh“) | 1 | 187,5 tklinkerio/ val. |
| *14.* | Klinkerio bokštai | 14 | Talpa – 1800 m3 |
| *15.* | Priedų bokštai | 4 | talpa – 1800 m3 |
| 16. | Žaliavų sandėlis (Volgocemmaš) | 2 | talpa – 30 000 m3 (264x28 m) |
| 17. | Džiovinimo būgnas | 2 | 30-50 t priedų/ val |
| 18. | Cemento malūnai | 5 | 80 t/ val |
| 19. | Cemento bokštai | 16 | talpa – 4440 t |
| 20. | Cechinės katilinės (gamtinės dujos) | 12 | Bendras šiluminis našumas – 2,076 MW |
| 21. | Vandens ūkio įrengimai (siurbliai) | 3 | Našumas nuo 4 iki 3600 m3/ val. |
| *22.* | *Mazuto šildymo katilinė (BORDERER)\** | *1* | *Šiluminis našumas – 4,5 MW* |
| *23.* | *Molio dumblintuvai\** | *2* | *60 t/ val.* |
| *24.* | *Žaliavų malūnai\** | *4* | *200 m3/ val.* |
| *25.* | *Horizontalūs šlamo baseinai („Volgocemmaš“)\** | *4* | *talpa – 7200 m3* |
| *26.* | *Vertikalūs šlamo baseinai\** | *1* | *talpa – 820 m3* |
| *27.* | *Šlapio būdo klinkerio sukamosios krosnys Nr. 7; Nr. 8\** | *2* | *81 tklinkerio/ val. (šiluminė galia kiekvienos – 120 MW)* |
| *28.* | *Klinkerio/ sukamosios krosnies aušintuvas („Volga 75“)\** | *2* | *81 tklinkerio/ val.* |
| *29* | *Šilumos generatorius (B-HGO-01)\** | *1* | *Šiluminis našumas – 2,4 MW* |

**Pastaba:** *\* įrengimai neeksploatuojami*

**11. Planuojama naudoti technologija ir kiti gamybos būdai, skirti teršalų išmetimo iš įrenginio (-ių) prevencijai arba, jeigu tai neįmanoma, išmetamų teršalų kiekiui mažinti.**

***Atliekos***

Atliekų priėmimo metu bus vykdomos šios procedūros:

1. prieš priimant atliekas bus nustatomas jų svoris. Jeigu techniškai įmanoma, svoris bus nustatomas atskirai kiekvienos rūšies atliekoms pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse pateiktą atliekų sąrašą;
2. prieš priimant pavojingąsias atliekas, apie jas bus surenkama visa įmanoma informacija. Surenkama informacija turės apimti:

2.1. duomenis apie procesą, kurio metu susidaro pavojingosios atliekos;

2.2. duomenis apie fizines ir, jeigu būtina, chemines atliekų savybes bei kitą informaciją, kuri reikalinga įvertinant, ar tiekiamos atliekos tinkamos deginimo procesui;

2.3. duomenis apie atliekų pavojingąsias savybes, medžiagas, su kuriomis jos negali būti maišomos, ir atsargumo priemones, kurių būtina imtis tvarkant atliekas;

1. bus paimami tipiniai mėginiai prieš iškraunant atliekas, siekiant patikrinti nurodytos informacijos teisingumą ir atitikimą Bendrovės nustatytiems atliekų kokybės reikalavimams arba šių tyrimų rezultatus (protokolus) turės pateikti pavojingąsias atliekas atvežančios įmonės. Minėti tipiniai mėginiai bus saugomi ne trumpiau kaip 30 dienų po atitinkamų atliekų sudeginimo.
2. bus tikrinama, ar kietasis atgautasis kuras (KAK) bei kitos nepavojingosios ir pavojingosios atliekos atitinka priimamoms atliekoms keliamus reikalavimus

***Technologinio proceso parametrai***

Klinkerio degimo sukamojoje krosnyje technologinio proceso kontrolė vykdoma siekiant užtikrinti gaminamo produkto klinkerio kokybę. Ji priklauso nuo daugelio degimo proceso parametrų, todėl nepriklausomai ar deginamos atliekos ar ne, nuolatos stebimi šie proceso pagrindiniai parametrai:

1. sudeginamas anglies kiekis 19-22 t/val.;
2. medžiagos temperatūra dekarbonizacijos zonoje 850-950 °C;
3. išeinančių iš krosnies dujų temperatūra 1100-1200 °C;
4. paduodamos į dekarbonizatorių medžiagos kiekis 300-350 t/val.;
5. deguonies kiekis išeinančiose dujose apie 2-4 %;
6. krosnies pagrindinio variklio pavaros apkrova.

***Oro taršos mažinimas***

Azoto oksidų (NOx) mažinimui degimo krosnyje Nr. 5 (t.š. Nr. 095.05) įdiegta selektyvaus nekatalitinio valymo metodas (SNKV). SNKV – tai nekatalitinė azoto oksidų (NOx), esančių dūminėse dujose, konversija aplinkos atžvilgiu neutralius produktus azotą (N2) ir vandenį (H2O), vykstant reakcijai su reduktoriumi – amoniakiniu vandeniu (<25%). Reakcijos vyksta, esant 850-1100 0C temperatūrai.

***Nuotekų tvarkymas***

Bendrovės ūkinėje veikloje susidaro buitinės, gamybinės ir lietaus nuotekos:

1) Buitinės nuotekos, išleidžiamos į AB ,,Akmenės vandenys“ valymo įrenginius (išleistuvai F1 ir F2). **5 priede** pateikta patvirtinta sutarties kopija su UAB „Akmenės vandenys“ „Nuotekų nuvedimo sutartis Nr. 24 dėl buitinių nuotekų priėmimo“;

2) Kompresorinėje suspausto oro aušinimo, cemento malūnų guolių aušinimo ir cemento malimo skyriuje separatoriaus tepalo filtro aušinimo metu susidariusios gamybinės nuotekos išleidžiamos į Agluonos upelį (išleistuvai G2 ir G3). Gamybinės nuotekos nevalomos, nes naudojamos įrenginių aušinimui. Priedų džiovinimo įrenginyje gamybinis vanduo buvo naudojamas guolių aušinimui ir susidariusios gamybinės nuotekos išleidžiamos į Agluonos upelį. Šiuo metu išleidimo linija yra užaklinta (išleistuvas G1);

3) Lyjant lietui Bendrovės teritorijoje susidariusios lietaus nuotekos surenkamos nuo 20 ha ploto. Surinktos lietaus nuotekos latakais nuvedamos į uždarus vandens baseinus ir panaudojamas gamyboje arba išleidžiamos į Agluonos upelį (išleistuvai L1-L7):

a) lietaus nuotekos susidarančios autotransporto cecho teritorijoje (L1) patenka į vandens valymo įrengimus. Įrengimus sudaro du nusodinimo baseinai. Šios nuotekos niekur neišleidžiamos;

b) tepalų degalų – sandėlyje susidariusios lietaus nuotekos (L7) patenka į naftos produktų gaudytuvą. Gaudytuve susikaupęs vandens kiekis nuolat stebimas, priežiūrą vykdo tepalų-degalų apskaitininkas, o susidariusį lietaus nuotekų kiekį pildo Naftos produktų gaudytuvo patikrinimo žurnale. Nuotekos išsiurbiamos asenizacine mašina;

c) teritorijoje aplink mazuto rezervuarus įrengta gelžbetoninė danga su pylimu ir lietaus nuotekų surinkimo sistema. Lietaus nuotekos (L6) nevalomos, neišleidžiamos; Mazuto ūkis užkonservuotas;

d) dalis lietaus nuotekų susidariusių gamybinės veiklos teritorijoje (L3 ir L4) išleidžiamos į vandens baseinus (vandenvietė Nr. 1), iš kurių vanduo naudojamas gamybinėms reikmėms. Likusi dalis lietaus nuotekų (L2) ir (L5) yra išleidžiamos į Agluonos upelį.

**12. Pagrindinių alternatyvų pareiškėjo siūlomai technologijai, gamybos būdams ir priemonėms aprašymas, išmetamųjų teršalų poveikis aplinkai arba nuoroda į PAV dokumentus, kuriuose ši informacija pateikta.**

Kadangi informacija, kuri, lyginant su paraiška, pagal kurią buvo išduotas/pakeistas TIPK leidimas Nr. (T-Š-1-1/2014), nesikeitė, todėl šis punktas nepildomas.

Naujai sauso gamybos būdo linijai poveikio aplinkai vertinimas buvo neprivalomas. Išvada pateikiama **8 priede**. (senojo TIPK priedo nr. 9 )

**13. Kiekvieno įrenginio naudojamų technologijų atitikimo technologijoms, aprašytoms Europos Sąjungos geriausiai prieinamų gamybos būdų (GPGB) informaciniuose dokumentuose ar išvadose, palyginamasis įvertinimas.**

**4 lentelė**. Įrenginio atitikimo GPGB palyginamasis įvertinimas

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Aplinkos komponentai, kuriems daromas poveikis | Nuoroda į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas | GPGB technologija | Su GPGB taikymu susijusiosvertės, vnt. | Atitikimas | Pastabos |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.5.1  | **Aplinkos vadybos sistema**  |
| 1. |  | GPGB informacinio dokumento cemento, kalkių ir magnio oksidogamybos pramonėje 1.5.1 1 p. | GPGB yra įdiegti ir tvirtai laikytis Aplinkos vadybos sistemos reikalavimų. | --- | Atitinka GPGB | Aplinkos vadybos sistema bendrovėje įdiegta ir sertifikuota. |
| 1.5.2  | **Bendrosios pirminės priemonės** |
| 2 |  | GPGB informacinio dokumento cemento, kalkių ir magnio oksidogamybos pramonėje 1.5.2 2 p. | GPGB yra pasiekti tolygų ir stabilų krosnies valdymo proceso režimą, laikantis nustatytų proceso parametrų, kas yra naudinga visiems išmetimams iš krosnies ir energijos suvartojimui, taikant žemiau išvardintas priemones:a) Optimizuoti procesų kontrolę, įskaitant kompiuteriais valdomų automatinių kontrolės sistemų taikymą.b) Taikyti modernias kietojo kuro padavimo gravimetriniu principu sistemas. | --- | Atitinka GPGB | Automatinės valdymo sistemos įdiegtos: (1) akmens anglies malimo skyriuje, (2) fasavimo skyriuje, (3) cemento malūnuose. Pusiau automatinės valdymo sistemos (kai palaikomas užduotas režimas) įdiegtos: (1) padangų padavimui į krosnį Nr. 7, (2) kuro ir šlamo padavimui į krosnis. Dulkių kameroje (už klinkerio krosnių) yra sumontuota nuolatinio monitoringo sistema, kuri pastoviai matuoja CO, NOx, SO2, O2. Priklausomai nuo nustatytų parametrų rankiniu būdu kompiuteriu reguliuojamos degimo sąlygos. Be to, taikomos šios procesų optimizavimo priemonės: žaliavos homogenizavimas, tolygus kuro padavimas, tolygus krosnies veikimas, efektyvus aušintuvų veikimas (modernizuotas krosnies Nr. 7 aušintuvas), specialus darbuotojų paruošimas (apmokymas), kt.Kietasis kuras paduodamas orapūtėmis per kuro dozatorių PFISTER. Paduodamo kuro kiekis matuojamas gravimetriniu būdu. |
| 3 | GPGB informacinio dokumento cemento, kalkių ir magnio oksidogamybos pramonėje 1.5.2 3 p. | GPGB yra atidžiai atrinkti ir kontroliuoti visas į krosnį patenkančias medžiagas, kad išvengti ir/ar sumažinti išmetimus į aplinką. | --- | Atitinka GPGB | Bendrovė naudoja vietines žaliavas (klintis, molis). Kaip kuras naudojamas kietasis (akmens anglis, padangos) ir skystasis (skalūnų alyva, kt.) kuras. Skalūnų alyvoje yra ženkliai mažiau sieros (0,5 %) nei mazute. Pradėjus deginti padangas sumažėjo NOx išmetimai (deginant akmens anglį ir padangas išmetimai sumažėjo apie 10-30 %). Renkantis žaliavas ir kurą pirmenybė teikiama mažai sieros, azoto, chloro, fluoro, metalų ir lakių organinių junginių turinčioms žaliavoms ir kurui. Parenkamas optimalus sudedamųjų dalių santykis kuro mišinyje.Pradėjus deginti ne tik nebetinkamas naudoti padangas, bet ir kitas pavojingąsias ir nepavojingąsias atliekas bus vykdoma į krosnį patenkančių medžiagų kontrolė ir atranka, taip siekiant išvengti ir/ar sumažinti išmetimus į aplinką.Taip pat bus vykdomi kontroliniai priimamų deginti atliekų tyrimai, nustatant bent šiuos pagrindinius cheminius elementus, kurie turi didžiausią įtaką emisijoms: Cl, S, sunkieji metalai. |
| 4 | GPGB informacinio dokumento cemento, kalkių ir magnio oksidogamybos pramonėje 1.5.2 4 p. | GPGB yra reguliariai vykdyti proceso parametrų ir išmetimų monitoringą ir matavimus:a) Nuolatinis proceso parametrų, apibūdinančių proceso stabilumą, matavimas, pvz., temperatūra, O2 koncentracija, slėgis, srauto greitis, NH3 išmetimai, jeigu naudojamas selektyvus nekatalitinis valymas (*angl*. SNCR).b) Svarbiausių proceso parametrų monitoringas ir stabilizacija, pvz., homogeniškas žaliavų mišinio ir kuro padavimas, reguliarus dozavimas ir perteklinis deguonis.c) Nuolatinis kietųjų dalelių, NOx, SOx ir CO išmetimų matavimas.Periodinis PCDD/F, metalų išmetimų matavimas.e) Nuolatinis arba periodinis HCl, HF ir bendrų organinės anglies (BOA) išmetimų matavimas. | --- | Atitinka GPGB | Automatinės valdymo sistemos įdiegtos: (1) akmens anglies malimo skyriuje, (2) fasavimo skyriuje, (3) cemento malūnuose. Pusiau automatinės valdymo sistemos (kai palaikomas užduotas režimas) įdiegtos: (1) kuro padavimui į krosnį. Kamine yra sumontuota automatinė monitoringo sistema, kuri pastoviai matuoja CO, NOx, SO2, O2, NH3 (deginant atliekas matuoja BOA, HCl, HF). Priklausomai nuo nustatytų parametrų rankiniu būdu kompiuteriu reguliuojamos degimo sąlygos. Be to, taikomos šios procesų optimizavimo priemonės: žaliavos homogenizavimas, tolygus kuro padavimas, tolygus krosnies veikimas, efektyvus aušintuvų veikimas, specialus darbuotojų paruošimas (apmokymas), kt.Kietasis kuras paduodamas orapūtėmis per kuro dozatorius PFISTER. Paduodamo kuro kiekis matuojamas gravimetriniu būdu. |
| 1.5.3.1 | **Technologinio proceso pasirinkimas** |
| 5 |  | GPGB informacinio dokumento cemento, kalkių ir magnio oksidogamybos pramonėje 1.5.3.15 p. | Naujiems įrenginiams ir įrenginiams, kuriems atliekamas esminis pakeitimas, GPGB yra gamyba sausuoju būdu, naudojant pakopinio pašildymo krosnis ir pirminį kalcinavimą. Esant normalioms ir optimalioms darbo sąlygoms, GPGB šilumos balanso vertė 2900-3300 MJ/tonai klinkerio. | 2900-3300 MJ/tonai klinkerio | Atitinka GPGB | Sauso klinkerio gamybos būdo šilumos sąnaudas –3000 MJ/tonai klinkerio. |
| 1.5.3.2 | **Energijos suvartojimas** |
| 6 |  | GPGB informacinio dokumento cemento, kalkių ir magnio oksidogamybos pramonėje 1.5.3.26 p. | GPGB yra iki minimumo sumažinti šiluminės energijos suvartojimą, taikant žemiau išvardintas priemones/technologijas:a) Taikyti patobulintas ir optimizuotas krosnies sistemas bei vykdyti tolygų ir stabilų krosnies procesą, dirbantį artimu nustatytiems proceso parametrams režimu, naudojant:1) procesų kontrolės optimizavimą, įskaitant kompiuteriais valdomų automatinių kontrolės sistemų taikymą;2) modernias kietojo kuro padavimo gravimetriniu principu sistemas;3) kiek įmanoma naudoti pirminį pašildymą ir pirminį kalcinavimą, atsižvelgiant į esamą degimo krosnies sistemos konfigūraciją.b) Atliekinės krosnies šilumos panaudojimas, ypatingai iš aušinimo zonos. Krosnies atliekinė šiluma (karštas oras) iš aušinimo ar iš pašildymo zonų gali būti panaudojama žaliavų džiovinimui.c) Naudoti atitinkamą kiekį ciklono pakopų, priklausantį nuo naudojamų žaliavų ir kuro charakteristikų bei savybių.d) Naudoti tokį kurą, kurio savybės teigiamai įtakoja šiluminės energijos suvartojimą.e) Įprastinį kurą pakeičiant atliekomis, naudoti atliekų deginimui pritaikytas cemento krosnių sistemas.f) Sumažinti nukreipiamuosius srautus. | --- | Dalinai atitinka GPGB | Automatinės valdymo sistemos įdiegtos: (1) akmens anglies malimo skyriuje, (2) fasavimo skyriuje, (3) cemento malūnuose. Pusiau automatinės valdymo sistemos (kai palaikomas užduotas režimas) įdiegtos: (1) padangų padavimui į krosnį, (2) kuro ir žaliavų mišinio padavimui į krosnį. Kamine yra sumontuota automatinė monitoringo sistema, kuri pastoviai matuoja CO, NOx, SO2, O2, NH3 (deginant atliekas matuoja BOA, HCl, HF). Priklausomai nuo nustatytų parametrų rankiniu būdu kompiuteriu reguliuojamos degimo sąlygos. Be to, taikomos šios procesų optimizavimo priemonės: žaliavos homogenizavimas, tolygus kuro padavimas, tolygus krosnies veikimas, efektyvus aušintuvų veikimas, specialus darbuotojų paruošimas (apmokymas), kt.Kietasis kuras paduodamas orapūtėmis per kuro dozatorių PFISTER. Paduodamo kuro kiekis matuojamas gravimetriniu būdu.Sausame būde naudojamas pirminis žaliavos pašildymas ir pirminis kalcinavimas. Klinkerio aušintuve dalis atliekinės šilumos panaudojama žaliavos džiovinimui žaliavos malūne, pirminiame pašildytuve. Įdiegtas modernus keturių pakopų cikloninis šilumokaitis.Klinkerio gamybos krosnies sistema pritaikyta atliekų deginimui.Renkantis kurą atsižvelgiama į kuro savybes, įtakojančias šiluminės energijos suvartojimą.Renkantis žaliavas ir kurą pirmenybė teikiama mažai sieros, chloro ir šarmų turinčioms medžiagoms, parenkamas optimalus sudedamųjų dalių santykis kuro mišinyje, taip mažinant išmetimus į orą. |
| 7 | GPGB informacinio dokumento cemento, kalkių ir magnio oksidogamybos pramonėje 1.5.3.27 p. | GPGB yra sumažinti pirminės energijos suvartojimą, mažinant klinkerio kiekį cemente ir cemento produktuose. | --- | Atitinka GPGB | Šiuo metu cemento gamyboje yra naudojami įvairūs priedai (pvz., išdžiovintos klintys, šamotinių plytų laužas, cemento ir cemento šlako atliekos, granuliuotas aukštakrosnių šlakas ir kt.), taip sumažinamas klinkerio poreikis. |
| 8 | GPGB informacinio dokumento cemento, kalkių ir magnio oksidogamybos pramonėje 1.5.3.28 p. | GPGB yra mažinti pirminės energijos suvartojimą, apsvarstant galimybę, jeigu įmanoma, naudoti kogeneracinius ar kombinuotojo el. energijos ir šilumos gamybos ciklo įrenginius, remiantis naudingąja šilumos paklausa pagal energijos reguliavimo sistemas, jei tai ekonomiškai perspektyvu | --- | Atitinka GPGB | Bendrovė elektros ir šiluminės energijos kitiems vartotojams negamina. |
| 9 | GPGB informacinio dokumento cemento, kalkių ir magnio oksidogamybos pramonėje 1.5.3.29 p. | GPGB yra iki minimumo sumažinti elektros energijos suvartojimą, atskirai arba kartu taikant žemiau išvardintas priemones/technologijas:a) Taikyti energijos valdymo sistemas.b) Naudoti smulkinimo mašinas ir kitą elektros įrangą, kuri yra aukšto energijos efektyvumo |  | Atitinka GPGB | Bendrovė yra įsidiegusi Aplinkos vadybos sistemą, atitinkančią ISO 14001 standarto reikalavimus, kurios politikoje numatyta racionaliai naudoti gamtos išteklius ir energetinius resursus. Taip pat įdiegta pusiau automatinė reaktyvinė energijos kompensavimo sistema. Bendrovė vengia įrengimų veikimo tuščia eiga ir stengiasi maksimaliai išnaudoti įrengimų galingumą. Didžioji dalis naudojamos įrangos turi dažnio keitiklius. Įsigyjant naują įrangą pasirenkama geriausia energetiniu ir aplinkosauginiu požiūriu alternatyva (pvz., sumontuota moderni fasavimo, malimo įranga, kt.). |
| 1.5.4 | **Atliekų naudojimas** |
| 10 |  | GPGB informacinio dokumento cemento, kalkių ir magnio oksidogamybos pramonėje 1.5.4 | Jeigu kartu deginamos atliekos, reikia laikytis ES direktyvos dėl atliekų deginimo nuostatų. | --- | Atitinka GPGB | Laikomasi LR teisės aktų, ES direktyvos reikalavimų dėl atliekų deginimo. |
| 1.5.4.1 | **Atliekų kokybės kontrolė** |
| 11 |  | GPGB informacinio dokumento cemento, kalkių ir magnio oksidogamybos pramonėje 1.5.4.110 p. | GPGB yra:a) Taikyti kokybės užtikrinimo sistemas, kurios garantuotų atliekų savybes ir visose atliekose, kurios kaip žaliavos ir/ar kuras bus naudojamos cemento krosnyje, analizuotų:1) kokybės pastovumą;2) fizinius kriterijus, pvz., išmetimų susidarymą, grubumą, reaktyvumą, degumą, šilumingumą;3) cheminius kriterijus, pvz., chloro, sieros, šarmų ir fosfatų koncentraciją, atitinkamų metalų koncentraciją.b) Kontroliuoti atitinkamų parametrų dydį visose atliekose, kurios kaip žaliavos ir/ar kuras bus naudojamos cemento krosnyje, pvz., chloro, atitinkamų metalų (pvz., kadmio, gyvsidabrio, talio), sieros, bendrą halogenų kiekį.c) Taikyti kokybės užtikrinimo sistemas kiekvienam atliekų pakrovimui. | --- | Atitinka GPGB | Į Bendrovę atliekos priimamos tik pagal pasirašytas sutartis. Priimant atliekas tikrinama, kad jos atitiktų Bendrovėje priimamos atliekoms nustatytus kriterijus. Atliekų priėmimo metu bus vykdomos šios procedūros:1) prieš priimant pavojingąsias atliekas, apie jas bus surenkama visa įmanoma informacija. Surenkama informacija turės apimti:1.1. duomenis apie procesą, kurio metu susidaro pavojingosios atliekos;1.2. duomenis apie fizines ir, jeigu būtina, chemines atliekų savybes bei kitą informaciją, kuri reikalinga įvertinant, ar tiekiamos atliekos tinkamos deginimo procesui;1.3. duomenis apie atliekų pavojingąsias savybes, medžiagas, su kuriomis jos negali būti maišomos, ir atsargumo priemones, kurių būtina imtis tvarkant atliekas;2) bus paimami tipiniai mėginiai prieš iškraunant atliekas, siekiant patikrinti nurodytos informacijos teisingumą ir atitikimą Bendrovės nustatytiems atliekų kokybės reikalavimams arba šių tyrimų rezultatus (protokolus) turės pateikti pavojingąsias atliekas atvežančios įmonės;3) bus tikrinama, kad kietasis atgautasis kuras (KAK) bei kitos pavojingosios ir nepavojingosios atliekos, atitiktų priimamos atliekoms Bendrovėje nustatytus atliekų kokybės reikalavimus.Iškraunant atliekas stebima, kad su jomis nepakliūtų kitų neleistinų į Bendrovę priimti atliekų. Jei iškraunant atliekas pastebimos kitos atliekos ar jos neatitinka reikalavimų, tokios atliekos grąžinamos siuntėjui ir apie tai informuojamas RAAD.Deginant atliekas nuolatos stebima automatinė monitoringo sistema ir jos parametrai. Pradėjus viršyti ribines vertes apie tai yra įspėjami operatoriai, kurie imasi tam tikrų veiksmų.  |
| 1.5.4.2 | **Atliekų padavimas į krosnį** |
| 12 |  | GPGB informacinio dokumento cemento, kalkių ir magnio oksidogamybos pramonėje 1.5.4.211 p. | GPGB yraa) Atitinkamai įrengti atliekų padavimo į krosnį vietas, atsižvelgiant į temperatūrą ir išbūvimo laiką priklausomai nuo krosnies konstrukcijos ir eksploatavimo.b) Atliekas, kuriose yra galinčių išgaruoti organinių medžiagų, paduoti prieš kalcinavimo zoną į pakankamai aukštos temperatūros krosnies zonas.c) Procesą vykdyti taip, kad atliekų degimo temperatūra mažiausiai dviem sekundėms būtų padidinta iki 8500C, netgi esant pačioms nepalankiausioms sąlygoms.d) Padidinti temperatūrą iki 1100°C, jeigu yra deginamos pavojingos atliekos, kuriose yra daugiau kaip 1 % halogenintų organinių medžiagų, išreikštų chloru.e) Atliekas tiekti nuolatiniu ir pastoviu srautu.f) Sustabdyti atliekų deginimą, vykdant paleidimo ir/ar stabdymo operacijas, kai negali būti pasiekta atitinkama temperatūra ir išbūvimo laikas. | --- | Atitinka GPGB | Netinkamos naudoti padangos paduodamos į krosnies įvedimo kamerą per sklendę. Degimo zonoje dujų srauto temperatūra siekia ~1200 0C, o medžiagos 850-870 0C. Padanga kartu su medžiaga juda link krosnies karštojo galo, kur dujų srauto temperatūra pakyla iki 1600 – 1800 0C, o medžiagos temperatūra pakyla iki 1350 – 1450 0C. Aukštų temperatūrų zona sukamojoje krosnyje užima 65 m, todėl patekusi į krosnį padanga pilnai sudega. Kitos atliekos, priklausomai nuo jų tipo bus paduodamos per pagrindinį krosnies kuro degiklio atliekų įvedimo kanalą, krosnies įvadinę kamerą ir į kalcionatorių.Atliekų padavimas į krosnį bus pilnai automatizuotas. Atliekos tiekiamos nuolatiniu ir pastoviu srautu. Paleidimo ir/ ar stabdymo metu – atliekos nedeginamos.Atliekos pradedamos deginti nusistovėjus krosnies parametrams. |
| 1.5.4.3 | **Saugos valdymas, naudojant pavojingas atliekas** |
| 13 |  | GPGB informacinio dokumento cemento, kalkių ir magnio oksidogamybos pramonėje 1.5.4.312 p. | Pavojingų atliekų tvarkymui (pvz., saugojimui), ir/ar padavimui į krosnį naudoti saugos valdymo priemones, paremtas rizikos vertinimu priklausomai nuo atliekų šaltinio ir tipo, tam, kad naudojamos atliekos būtų paženklintos, patikrintos, būtų paimti mėginiai ir atlikti tyrimai. | --- | Atitiks GPGB | Šiuo metu pavojingosios atliekos nedeginamos.Pradėjus deginti pavojingąsias atliekas, bus imtasi visų reikiamų saugos valdymo priemonių (atliekų ženklinimas, patikra, reikiami laboratoriniai tyrimai, pan.). |
| 1.5.5 | **Kietųjų dalelių išmetimai** |
| 14 |  | GPGB informacinio dokumento cemento, kalkių ir magnio oksidogamybos pramonėje 1.5.512 p. | Bendrųjų pirminių priemonių kombinacija su:Pasklidusių dulkių emisijų iš neorganizuotųjų taršos šaltinių sumažinimas /prevencija Efektyvus kietųjų dalelių iš taškinių taršos šaltinių pašalinimas, taikant:Elektrostatinius filtrus su įrengtomis operatyvių matavimų ir kontrolės sistemomis, siekiant sumažinti CO išmetimus.Rankoviniai filtrai su atskiromis sekcijomis ir “pripildyto maišo detektoriais”. | --- | Atitinka GPGB | Cemento fasavimo skyriuje ir geležinkelio transporto skyriuje (cemento bokštai) sumontuoti rankoviniai filtrai. Birios žaliavos (klintis, gipsas) ir kuras (akmens anglis ar naftos koksas) saugomi sandėliuose. Tik dalis akmens anglies (rezervinis kiekis) saugomas atviroje lauko aikštelėje. Lauke saugoma akmens anglis yra gana drėgna (~15%). Žaliavos ir kuras transportuojami uždarose sistemose: juostiniai transporteriai galerijose, sraigtiniai transporteriai, vamzdynai. Medžiagų perpylimo mazguose susidariusios dulkės sugaudomos rankoviniuose filtruose. Visa teritorija, kuria vyksta transporto priemonių eismas, yra padengta betonine danga, keliai yra drėkinami ir valomi. Bendrovėje sumontuoti 2 elektrostatiniai filtrai ir 69 rankoviniai filtrai. Sumontuota nuolatinio monitoringo sistema, kuri pastoviai matuoja CO išmetimus. Akmens anglies skyriuje sumontuota CO stebėjimo sistema. Naudojami 10 kamerų rankoviniai filtrai. Anglių skyriuje esančiuose filtruose sumontuoti automatiniai slėgio davikliai. Kituose rankoviniuose filtruose regeneravimas vykdomas pagal nustatytą grafiką. Faktinis išmetimų lygis:Krosnis Nr. 5 – iki 20 mg/Nm3 (a.t.š. 095.05, deginant akmens anglį ir naudoti netinkamas padangas). |
| 1.5.5.1 | **Neorganizuoti kietųjų dalelių išmetimai** |
| 15 |  | GPGB informacinio dokumento cemento, kalkių ir magnio oksidogamybos pramonėje 1.5.5.113 p. | GPGB yra sumažinti/išvengti pasklidųjų kietųjų dalelių išmetimų, taikant žemiau išvardintas priemones/technologijas atskirai ar visas kartu:a) Priemonės/technologijos skirtos dulkėtoms operacijoms:- aptverti dulkėtas operacijas, pvz., šlifavimas, rūšiavimas/sijojimas,maišymas;- uždengti transporterius ir pakėlėjus, kurie yra sumontuoti kaip uždaros sistemos, jeigu gali susidaryti neorganizuoti kietųjų dalelių išmetimai;- sumažinti oro nutekėjimų ir išsiliejimų taškų skaičių, užbaigti įrengimo darbus;- naudoti automatinius prietaisus ir kontrolės sistemas;- užtikrinti eksploataciją be avarijų;- naudoti mobilius ir stacionarius vakuuminio valymo įrenginius;- ventiliacija ir surinkimas rankoviniuose filtruose;- naudoti uždarą saugojimą su automatinio aptarnavimo sistema;- naudoti lanksčius užpildymo vamzdžius iškrovimo ir pakrovimo procesams. b) Priemonės/technologijos skirtos didelėms saugykloms:- atvirų krūvų apsauga nuo vėjo (vėjo barjerai);- vandens purškimas ir cheminis dulkių nuslopinimas;- kelio danga, drėkinimas ir priežiūra;- medžiagų drėkinimas (pakrovimo ir iškrovimo metu). | --- | Atitinka GPGB | Cementas, klinkeris, dalis priedų ir žaliavų saugoma silosuose, kuriuose sumontuoti rankoviniai filtrai. Cemento fasavimo skyriuje ir geležinkelio transporto skyriuje (cemento bokštai) sumontuoti rankoviniai filtrai. Birios žaliavos (klintis, gipsas) ir kuras (akmens anglis) saugomi uždaruose sandėliuose, bunkeriuose. Sandėliuose įrengta vietinė ventiliacijos sistema. Tik dalis akmens anglies (rezervinis kiekis) saugomas atviroje lauko aikštelėje. Lauke saugoma akmens anglis yra gana drėgna (~15%). Dulkės gali susidaryti iškraunant ir pakraunant žaliavas ir kurą. Iškrovimo darbų laiką nelabai galima koreguoti, kadangi jis priklauso nuo medžiagų atvežimo laiko. Iš medžiagų saugojimo bunkerių tiltinis kranas su kaušais perkelia medžiagas į tarpinius bunkeriu, iš kurių medžiagos patenka ant juostinių konvejerių. Medžiagų metimo aukštis reguliuojamas ir parenkamas minimalus. Toliau medžiagos transportuojamos uždarose sistemose: juostiniai transporteriai galerijose, sraigtiniai transporteriai, vamzdynai. Medžiagų perpylimo mazguose susidariusios dulkės sugaudomos rankoviniuose filtruose. Iškrovimo, saugojimo ir pakrovimo metu medžiagos nedrėkinamos, kadangi po to jas reikėtų džiovinti. Juostinių transporterių valymui sumontuoti specialūs valytuvai. Transporterių modeliai parinkti ir sumontuoti atsižvelgiant į transportuojamos medžiagos fizikines chemines savybes, dulkėtumą. Vykdoma nuolatinė naudojamų filtrų priežiūra ir rankovinių filtrų keitimas. Teritorijos dalis, kuria važiuoja transporto priemonės, yra padengta kieta betono danga. Keliai ir teritorija yra periodiškai drėkinami ir valomi nuo dulkių. Transporto priemonių greitis nedidelis. Transporto priemonių padangos nevalomos. Bendrovė turi ir naudoja stacionarų dulkių siurblį. |
| 1.5.5.2 | **Organizuoti kietųjų dalelių išmetimai iš dulkėtų operacijų (žaliavų smulkinimas, žaliavų transportavimas ir pakėlimas, žaliavų, klinkerio ir cemento saugojimas, kuro (naftos kokso, akmens anglies) saugojimas ir cemento pakrovimas, išskyrus išmetimus iš krosnies degimo, aušinimo ir pagrindinių malimo procesų**) |
| 16 |  | GPGB informacinio dokumento cemento, kalkių ir magnio oksidogamybos pramonėje 1.5.5.214 p. | GPGB yra sumažinti kietųjų dalelių išmetimus iš dulkėtų operacijų, taikant sausą išmetamųjų dujų valymą filtrais bei priežiūros valdymo sistemas, kurios ypatingą dėmesį skiria filtrų, esančių šiuose taršos šaltiniuose, eksploatacijai.Atkreiptinas dėmesys, kad mažiems taršos šaltiniams (<10000 Nm3/h) reiktų nustatyti prioritetus pagal svarbą. | <10 mg/Nm3 | Atitinka GPGB | Cementas, klinkeris, dalis priedų ir žaliavų saugoma silosuose, kuriuose sumontuoti rankoviniai filtrai. Cemento fasavimo skyriuje ir geležinkelio tr. skyriuje (cemento bokštai) sumontuoti rankoviniai filtrai. Birios žaliavos (klintis, gipsas) ir kuras (akmens anglis) saugomi uždaruose sandėliuose, bunkeriuose. Žaliavos ir kuras transportuojami uždarose sistemose: juostiniai transporteriai galerijose, sraigtiniai transporteriai, vamzdynai. Medžiagų perpylimo mazguose susidariusios dulkės sugaudomos rankoviniuose filtruose. Vykdoma nuolatinė naudojamų filtrų priežiūra ir rankovių keitimas. Bendrovėje sumontuoti 2 elektrostatiniai filtrai ir 69 rankoviniai filtrai.  |
| 1.5.5.3 | **Kietųjų dalelių išmetimai iš krosnies degimo procesų** |
| 17 |  | GPGB informacinio dokumento cemento, kalkių ir magnio oksidogamybos pramonėje 1.5.5.315 p. | GPGB yra sumažinti kietųjų dalelių išmetimus iš krosnies degimo procesų, taikant sausą išmetamųjų dujų valymą su filtrais. Naudojant rankovinius filtrus arba naujus ar patobulintus elektrostatinius filtrus, galima pasiekti žemesnį išmetimų lygį | < 10–20 mg/Nm3 (dienos vidurkis) | Atitinka GPGB | Klinkerio degimo sukamojoje krosnyje Nr. 5 (taršos šaltinio Nr. 095.05) maksimalūs kietųjų dalelių išmetimai neviršija 20mg/Nm3. |
| 1.5.5.4 | **Kietųjų dalelių išmetimai iš aušinimo ir malimo procesų** |
| 18.  |  | GPGB informacinio dokumento cemento, kalkių ir magnio oksidogamybos pramonėje 1.5.5.416 p. | GPGB yra sumažinti kietųjų dalelių išmetimus iš aušinimo ir malimo procesų, taikant sausąišmetamųjų dujų valymą su filtrais. Naudojant rankovinius filtrus arba naujus ar patobulintus elektrostatinius filtrus, galima pasiekti žemesnį išmetimų lygį. | --- | Atitinka GPGB | Eamas maksimalus išmetimų lygis (pagal TIPK leidimą):Anglies malūnas Nr 1÷2 (t.š 001÷002) – 23,7 mg/Nm3Perpylimo mazgas anglies malūno Nr. 1÷2 (t.š. 003÷004) – 29,8 mg/Nm3Šaldytuvas sukamosios krosnies Nr. 5 (t.š 095.05 – 20 mg/Nm3)Cemento malūnas Nr. 2÷5 (t.š. 013) - 10 mg/Nm3 (t.š. 014, 016, 018) – 30 mg/Nm3;Separatorius cemento malūno Nr. 3 (a.t.š. 015) – 30 mg/Nm3Separatorius cemento malūno Nr. 4 (a.t.š. 017) – 30 mg/Nm3 |
| 1.5.6.1 | **Azoto oksidų išmetimų mažinimo priemonės** |
| 19 |  | GPGB informacinio dokumento cemento, kalkių ir magnio oksidogamybos pramonėje 1.5.6.117 p. | GPGB yra mažinti NOx išmetimus iš krosnies degimo procesų, taikant žemiau išvardintas priemones/technologijas atskirai ar visas kartu:a) Pirminės priemonės/technologijos:1) degimo aušinimas,2) mažų NOx degikliai,3) vidurio degimo krosnis,4) mineralizatorių naudojimas, pagerinantis žaliavų degumą (mineralizuotas klinkeris),+5) procesų optimizavimas.b) Pakopinis degimas (įprastinio kuro ar atliekų), kartu derinant su pirminiu kalcinavimu ir optimaliu kuro mišiniu.c) Selektyvus nekatalitinis valymas (*angl*. SNCR).d) Selektyvus katalitinis valymas (*angl*. SCR), vis dar ieškoma tinkamo katalizatoriaus ir yra procesų vystymo stadijoje cemento pramonėje. | < 500 mg/Nm3 (NOx matavimų dienos vidurkis) | Atitinka GPGB | Bendrovėje taikomos bendros pirminės priemonės: procesų valdymas ir kontrolė, degimo būdo gerinimas, kuro pasirinkimas. Įdiegta pirminė azoto oksidų mažinimo priemonė – įrengti mažų NOx degikliai, optimizuojamas procesų valdymas bei naudojamas pakopinis degimas.NOx mažinimui taikomas SNCR metodas (t.y. amoniakinio vandens įpurškimo sistema), kuriuo sumažinami azoto oksidų išmetimai iki 500 mg/Nm3 |
| 20 | GPGB informacinio dokumento cemento, kalkių ir magnio oksidogamybos pramonėje 1.5.6.118 p. | Jeigu yra naudojamas selektyvus nekatalitinis valymas (*angl*. SNCR), tuomet GPGB yra:a) Kartu su stabiliu technologiniu procesu palaikyti atitinkamą ir pakankamą NOx išmetimų mažinimo efektyvumą.b) Taikyti gerą stechiometrinį amoniako pasiskirstymą, kad pasiekti didžiausią NOx išmetimų mažinimo efektyvumą ir sumažinti amoniako nuotėkį.c) Palaikyti kaip įmanoma žemesnį amoniako nuotėkio lygį, vidutinė paros vertė žemiau 30 mg/Nm3. Tačiau reikia atsižvelgti ir į NOx išmetimų sumažinimo efektyvumo bei amoniako nuotėkio tarpusavio santykį. Priklausomai nuo pradinio NOx išmetimų lygio ir NOx išmetimų sumažinimo efektyvumo, amoniako nuotėkis gali pasiekti didesnį 50 mg/Nm3 lygį. “Lepol” tipo ir ilgoms rotacinėms krosnims šis lygis gali būti dar didesnis | --- | Atitinka GPGB | Bendrovė naudoja SNCR metoda (t.y. amoniakinio vandens įpurškimo sistema). Purškiant amoniakinį vandenį siekiama sumažinami azoto oksidų išmetimai. Nuolat stebima amoniako koncentracija patalpoje, stebimi amoniakinio vandens purkštukai. Automatizuota matavimo sistema nuolat matuoja NH3 išmetimus. |
| 1.5.6.2 | **Sieros oksidų išmetimų mažinimo priemonės** |
| 21 |  | GPGB informacinio dokumento cemento, kalkių ir magnio oksidogamybos pramonėje 1.5.6.219 p. | GPGB yra išlaikyti mažus SOx išmetimus arba sumažinti SOx išmetimus iš krosnies degimo ir/ar pirminio kaitinimo/kalcinavimo procesų, taikant žemiau išvardintas priemones/technologijas:a) absorbentų priedų naudojimas.b) šlapieji skruberiai | 50-4001 mg/m3 (dienos vidurkis)1 priklauso nuo sieros kiekio žaliavose SO2 koncentracija gali būti ir didesnė  | Atitinka GPGB | Bendrovėje taikomos šios pirminės priemonės: procesų optimizavimas, įskaitant tolygų krosnies veikimą, deguonies koncentracijos parinkimą ir žaliavų bei kuro parinkimą. Absorbentai ir šlapi skruberiai nenaudojami. Optimizuoti žaliavų malimo procesai.Maksimali išmetamo SO2 koncentracija 600 mg/Nm3 nustatoma sustabdžius žaliavų malūną, kai karštos dujos tiesiogiai išmetamos per kaminą. |
| 22 | GPGB informacinio dokumento cemento, kalkių ir magnio oksidogamybos pramonėje 1.5.6.220 p. | Optimizuoti žaliavų malimo procesus (sausam gamybos būdui)~~,~~ taip sumažinant SO2 išmetimus iš krosnies |
| 1.5.6.3 | **Anglies oksido (CO) išmetimai** |
| 23 |  | GPGB informaciniodokumento cemento, kalkių ir magnio oksidogamybos pramonėje 1.5.6.321 p. | Taikant elektrostatinius ar hibridinius filtrus išeinančių dujų valymui, GPGB yra sumažinti CO išmetimų viršijimo dažnį ir bendrą trukmę iki mažiau 30 minučių per metus, taikant žemiau išvardintų priemonių/technologijų kombinaciją:a) Elektrostatinio filtro prastovų trukmės mažinimas.b) Nuolatinis automatinis CO išmetimų matavimas.c) Naudoti greitą matavimų ir kontrolės įrangą, įskaitant ir greito veikimo CO monitoringo sistemą, kuri būtų įrengta greta CO šaltinio. | --- | Atitinka GPGB | Dujų srauto analizė įleidimo kameroje atliekama nuolat „ABB“ firmos analizatoriumi. Nusistovėjus normaliam darbo režimui, pastovus matuojamo deguonies kiekis svyruoja nuo 2-6% ribose, o CO koncentracija lygi 0%. Tai rodo, kad klinkerio degimo sukamojoje krosnyje yra pilnas sudegimas. Siekiant išvengti nepilno sudegimo (dėl ko gali būti sugadinta įranga) valdymo programoje yra suprogramuota blokiruotė, kuri suveikia jei įleidimo kameroje dujų analizatorius užfiksuoja didesnę nei 0,8% CO koncentraciją. Tokiu atveju klinkerio degimo sukamoji krosnis stabdoma avarine tvarka (iškarto nutraukiamas kuro ir įkrovos padavimas į krosnį). |
| 1.5.6.4 | **Bendri organinės anglies (BOA) išmetimai** |
| 24 |  | GPGB informaciniodokumento cemento, kalkių ir magnio oksidogamybos pramonėje 1.5.6.422 p. | GPGB yra išlaikyti mažus bendrus organinės anglies išmetimus iš krosnies degimo procesų, taikant žemiau išvardintas priemones/technologijas:a) Vengti žaliavų, kuriose yra didelis lakių organinių junginių kiekis, padavimo į krosnį per žaliavų padavimo sistemą. | 10 mg/Nm3(pagal ES direktyvą dėl atliekų deginimo) | Atitinka GPGB | Renkantis žaliavas, kurą pirmenybė teikiama mažai sieros, azoto,, chloro, fluoro, metalų ir lakių organinių junginių turinčioms žaliavoms ir kurui. Deginant atliekas BOA matuojama nepertraukiamai. |
| 1.5.6.5 | **Vandenilio chlorido (HCl) ir vandenilio fluorido (HF) išmetimai** |
| 25 |  | GPGB informaciniodokumento cemento, kalkių ir magnio oksidogamybos pramonėje 1.5.6.523 p., 24 p. | GPGB yra išlaikyti mažus HCl, HF išmetimus, taikant žemiau išvardintas priemones/technologijas atskirai ar visas kartu:a) Naudoti mažai chloro, fluoro turinčias žaliavas ir kurą.b) Riboti chloro, fluoro kiekį atliekose, kurios bus naudojamos kaip žaliavos ir/ar kuras cemento krosnyje. | HCl10 mg/Nm3HF1 mg/Nm3 | Atitinka GPGB | Renkantis žaliavas, kurą pirmenybė teikiama mažai sieros, azoto, chloro, fluoro, metalų ir lakių organinių junginių turinčioms žaliavoms ir kurui.Kartu deginant atliekas, ribojamas chloro kiekis atliekose. Atliekose turi būti < 1,5 proc. chloro junginių.Kartu deginant atliekas, ribojamas fluoro kiekis atliekose. Atliekose turi būti < 0,5 proc. fluoro junginių.Krosnyje pradėjus deginti ir kitas atliekas, bus išlaikomos HCl išmetimų vertės (iki 10 mg/Nm3), o HF (iki 1 mg/Nm3). |
| 1.5.7 | **Dioksinų (PCDD/PCDF) išmetimai** |
| 26 |  | GPGB informaciniodokumento cemento, kalkių ir magnio oksidogamybos pramonėje 1.5.725 p. | GPGB yra išvengti dioksinų ir furanų (PCDD/F) išmetimų arba šiuos išmetimus išlaikyti mažus iš krosnies degimo procesų, taikant žemiau išvardintas priemones/technologijas atskirai ar visas kartu:a) Atidžiai atrinkti ir kontroliuoti į krosnį patenkančias medžiagas (žaliavas, kurą), b) Riboti/vengti kuro, atliekų, kuriose yra chlorintų organinių junginių, didelė halogenų (pvz., chloro) koncentracija. c) Greitas krosnies išmetamųjų dujų aušinimas iki žemesnės nei 200 oC temperatūros bei išmetamųjų dujų ir deguonies išbuvimo laiko mažinimas zonose, kuriose temperatūra siekia 300-450 oC.d) Paleidimo ir/ar stabdymo operacijų metu nedeginti atliekų. | 0,05-0,1 ng/Nm3 | Atitinka GPGB | Renkantis žaliavas, kurą pirmenybė teikiama mažai sieros, azoto,, chloro, fluoro, metalų ir lakių organinių junginių turinčioms žaliavoms ir kurui.Kartu deginant atliekas, ribojamas chloro kiekis atliekose. Atliekose turi būti (< 0,5 proc.) fluoro junginių.Krosnyje Nr. 5 pradėjus deginti ne tik nebetinkamas naudoti padangas, bet ir kitas nepavojingąsias ir pavojingąsias atliekas, bus išlaikomos PCDD/F išmetimų vertės (iki 0,1 ng/Nm3). PCDD/F Klinkerio degimo sukamojoje krosnyje Nr. 5 – 0,003 ng/Nm3 (deginant akmens anglį ir naudoti nebetinkamas padangas).Paleidimo ir stabdymo metu atliekos nedeginamos. Atliekos pradedamos deginti nusistovėjus krosnies parametrams. |
| 1.5.8 | **Metalų išmetimai** |
| 27 |  | GPGB informaciniodokumento cemento, kalkių ir magnio oksidogamybos pramonėje 1.5.826 p. | GPGB yra kiek įmanoma sumažinti metalų išmetimus iš krosnies degimo procesų, taikant žemiau išvardintas priemones/technologijas atskirai ar visas kartu: a) Rinktis medžiagas, kuriose būtų maža atitinkamų metalų koncentracija, ir riboti atitinkamų metalų (ypatingai gyvsidabrio) kiekį medžiagose.b) Taikyti kokybės užtikrinimo sistemas, kurios garantuotų naudojamų atliekų savybes.c) Naudoti efektyvias dulkių pašalinimo priemones/technologijas. | --- | Atitinka GPGB | Siekiant sumažinti metalų išmetimus iš Krosnies Nr. 5 degimo proceso yra taikomos šios priemonės: 1. Parenkamos medžiagos, kuriose būtų maža atitinkamų metalų koncentracija, ir ribojamas atitinkamų metalų (ypatingai gyvsidabrio) kiekis medžiagose;
2. Taikoma kokybės užtikrinimo sistema, kuri garantuoja naudojamų atliekų savybes;
3. Naudojamos efektyvios dulkių pašalinimo priemonės (efektyvūs filtrai).
 |
| 1.5.8 | **GPGB metalų išmetimų lygiai iš krosnies degimo procesų** |
| 28 | Gyvsidabris (Hg) | GPGB informaciniodokumento cemento, kalkių ir magnio oksidogamybos pramonėje 1.5.8 |  | 0,05 mg/Nm3 | Atitinka GPGB | Krosnyje deginant atliekas, bus išlaikomos Hg išmetimų vertės (iki 0,05 mg/Nm3). Kartu deginant atliekas, ribojamas Hg kiekis atliekose (< 1,5 mg/kg). |
| 29 | Bendrai kadmis ir talis (∑Cd, Tl) |  | 0,05 mg/Nm3 | Atitinka GPGB | Krosnyje deginant atliekas, bus išlaikomos tos pačios ∑Cd, Tl išmetimų vertės (iki 0,05 mg/Nm3). Kartu deginant atliekas, ribojamas Cd ir Tl kiekis atliekose (Cd < 9 mg/kg; Tl < 2 mg/kg). |
| 30 | Bendrai (∑As, Sb, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V) |  | 0,5 mg/Nm3 | Atitinka GPGB | Kartu deginant atliekas, ribojamas bendrai As, Sb, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V kiekis atliekose (jų suma < 800 mg/kg).Krosnyje pradėjus deginti atliekas, bus išlaikomos sunkiųjų metalų išmetimų vertės (iki 0,5 mg/Nm3).  |
| 1.5.9 | **Proceso nuostoliai/atliekos** |
| 31 | Kietosios dalelės | GPGB informaciniodokumento cemento, kalkių ir magnio oksidogamybos pramonėje 1.5.9 27 p. | Surinktų kietųjų dalelių pakartotinis naudojimas, grąžinant jas atgal į procesą, kur tai naudinga. | --- | Atitinka GPGB | Rankoviniuose filtruose surinktos kietosios dalelės yra grąžinamos atgal į procesą. |
| 1.5.10 | **Triukšmas** |
| 32 |  | GPGB informaciniodokumento cemento, kalkių ir magnio oksidogamybos pramonėje 1.5.1028 p. | GPGB yra sumažinti triukšmo išmetimus iš cemento gamybos procesų, taikant žemiau išvardintas priemones/technologijas: a) Atitverti triukšmingus procesus/cechus.b) Procesuose/cechuose izoliuoti vibraciją.c) Naudoti vidines ir išorines sieneles, pagamintas iš poveikį absorbuojančių medžiagų.d) Triukšmingas operacijas įrengti garsui nepralaidžiuose pastatuose, įskaitant medžiagų transformacijos įrengimus.e) Statyti triukšmo apsaugines sieneles, pvz., įrengti statinius ar natūralius barjerus, tokius kaip augantys medžiai ar krūmai, tarp saugomos zonos ir triukšmo šaltinio.f) Taikyti triukšmo slopintuvus ant išmetamųjų angų.g) Izoliuoti vamzdžius ir ventiliatorius, kurie yra įrengti garsui nepralaidžiuose pastatuose.h) Uždaryti duris ir langus saugomose zonose. | --- | Atitinka GPGB | Triukšmas už SAZ ribų neviršija leistinų higienos normų.Iš uždarų patalpų triukšmas į aplinką nepatenka. Prie įėjimo į patalpas, kuriose triukšmo lygis viršija 85 dB(A), įrengti informaciniai ženklai, nurodantys asmeninių apsaugos priemonių naudojimą. Pagrindinės triukšmą mažinančios priemonės yra ausinės ir darbo laiko triukšmo aplinkoje trumpinimas.Bendras triukšmo šaltinių skleidžiamas triukšmas teritorijose prie gyvenamųjų namų neviršys ribinių triukšmo verčių. |
| **Horizontalūs ES geriausi prieinami gamybos būdai** |
| **Rezervuarai**Antžeminiai:- Degalų-tepalų sandėlis: benzino rezervuarai (2x50 m3), dyzelinio kuro rezervuarai (5x50 m3)- Anglių skyriaus degalų sandėlis: krosnių kuro rezervuaras (1x50 m3), skalūnų alyvos rezervuaras (1x50 m3), nenaudojamas skysto kuro rezervuaras (1x50 m3)- Mazuto ūkis: mazuto rezervuarai (4x5000 t, 3x10000t, 1x20000 t, užkonservuoti), skysto kuro rezervuarai 4x25 t, (užkonservuoti)- Gamybos cechas: amoniakinio vandnes talpa (1x100 m3)Požeminiai:- Suskystintų dujų rezervuarai (1x4,2 m3) |
| 5.1.1.1 | **Skysčių ir suskystintų dujų saugojimas** |
| 33 | **Rezervuarai**Bendra taršos prevencija ir mažinimas | GPGB informacinio dokumento apie geriausius prieinamus gamybosbūdus vykstant teršalų išmetimui iš saugojimo vietų 5.1.1.1 p. | Kad rezervuaro modelis būtų tinkamas, reikia atsižvelgti bent į šiuos aspektus:- fizikines chemines medžiagos, kuri bus laikoma rezervuare, savybes;- kaip eksploatuojamos saugojimo vietos, kokio lygio instrumentų reikia, kiek reikia operatorių, koks bus jų darbo krūvis;- kaip operatoriams pranešama apie nukrypimus nuo įprastinių proceso sąlygų (pavojaus signalai);- kaip saugojimo vietos apsaugomos nuo nukrypimų nuo įprastinių proceso sąlygų (saugos instrukcijos, blokavimo sistemos, slėgio sumažinimo įtaisai, ištekėjimo nustatymas ir sulaikymas, ir pan.);- kokie įrengimai turi būti instaliuojami, kreipiant didelį dėmesį į patirtį dirbant su produktu (statybinės medžiagos, vožtuvų kokybė ir pan.);- kokius priežiūros ir patikrinimo planus reikia įgyvendinti ir kaip palengvinti priežiūros ir tikrinimo darbus (prieiga, išdėstymas ir pan.);- ką daryti iškilus avarinei situacijai (atstumai iki kitų rezervuarų, įrangos ir ribų, priešgaisrinė apsauga, avarinių tarnybų, pvz., gaisrininkų komandos, pasiekiamumas ir pan.) | --- | Atitinka GPGB | Bendrovė, eksploatuodama skystų medžiagų rezervuarus, atsižvelgia ir taiko visas išvardintas priemones:* atsižvelgiama į saugomos medžiagos fizikines chemines savybes;
* įdiegtos apsauginės priemonės;
* įdiegtos pranešimo apie nukrypimus nuo įprastinių proceso sąlygų sistemos (pavojaus signalai, koncentracijų ore viršijimo davikliai ir kt.)
* visi rezervuarai ir jų įranga yra nuolat vizualiai stebimi, periodiškai tikrinami ir remontuojami;

parengti avarijų likvidavimo planai bei sudaryti parengties avarijai ir atsakomųjų veiksmų planai ir pranešimo apie avarijas schemos. |
| 34 | Reikia taikyti priemones, kad būtų galima nustatyti iniciatyvius priežiūros planus ir sudaryti rizika paremtus tikrinimo planus, pvz., rizika ir patikimumu paremtus priežiūros principus. | --- | Atitinka GPGB | Yra parengtos rezervuarų eksploatavimo taisyklės. Rezervuarai yra nuolat vizualiai stebimi, atliekami periodiniai išoriniai ir vidiniai patikrinimai. |
| 35 | - Įrengiant naujus rezervuarus, svarbu atidžiai pasirinkti vietą ir išdėstymą, pvz., jei įmanoma, visuomet turėtų būti vengiama vietų, kuriose vykdoma vandens išteklių apsauga, ir vandens surinkimo rajonų;- Įrengiant pasirinkti antžeminius rezervuarus (atmosferinio slėgio ar artimo jam). | --- | Atitinka GPGB | Rezervuarų vietos parinktos atsižvelgiant į apsaugines zonas ir vietos aplinkybes. Visi eksploatuojami rezervuarai yra antžeminiai, išskyrus suskystintų dujų rezervuarus (2x4,2 m3). Slėginių rezervuarų nėra. |
| 36 | Rezervuaras turi būti nudažytas spalva, ne mažiau kaip 70 proc. atspindinčia šilumą ar šviesos spindulius, arba virš antžeminių rezervuarų, kuriuose laikomos lakiosios medžiagos, turi būti įrengiamas saulės saugos ekranas | --- | Atitinka GPGB | Mazuto rezervuarai padengti aliuminio spalvos skarda, kuri atspindi 72 % šilumos. Papildomai rezervuarų šonai izoliuoti šilumine izoliacija.Kiti rezervuarai nudažyti gelsva arba balta spalva, kurios atspindi atitinkamai apie 72% ir 84 %. Kuro talpyklose įrengti temperatūros davikliai ir apsauginiai vožtuvai. Suskystintų dujų rezervuarai yra požeminiai.Amoniakinio vandens rezervuaras yra po stogu ir negauna tiesioginių saulės spindulių. |
| 37 | Mažinti neigiamą poveikį aplinkai turinčią taršą, susijusią su saugojimu rezervuare, transportavimu ir tvarkymu. Tai taikoma didelėms sandėliavimo įrangoms, suteikiant tam tikrą laiko tarpą įgyvendinimui | --- | Atitinka GPGB | Didžiausi bendrovės eksploatuojami rezervuarai yra: 8 mazuto rezervuarai (bendra talpa 70000 t). Nuo 2006 metų mazutas nenaudojamas. |
| 38 | Tose vietose, kuriose galima tikėtis didelės LOJ emisijos, reguliariai skaičiuoti LOJ emisijas. Gali retkarčiais reikti patvirtinti skaičiavimo modelio tinkamumą, taikant matavimo metodą. Teršalų išmetimo monitoringo būtinumas ir dažnumas nustatomas kiekvienu konkrečiu atveju. | --- | Atitinka GPGB | LOJ išsiskiria sandėliuojant naftos produktus (benziną, dyzelinį kurą, skalūnų alyvą, naftos produktus (atliekas) ir kt. skystą kurą). LOJ išmetimai iš benzino, dyzelinio kuro, skalūnų alyvos rezervuarų skaičiuojami kartą per ketvirtį. Iš kitų taršos šaltinių LOJ išmetimai skaičiuojami kartą metuose rengiant Aplinkos oro taršos šaltinių inventorizacijos ataskaitą.  |
| 39 | Taikyti specializuotas saugojimo sistemas. Specializuotos saugojimo sistemos paprastai nėra taikomos tose vietose, kur rezervuarai naudojami įvairių produktų trumpalaikiam arba vidutinės | --- | Atitinka GPGB | Visi rezervuarai turi konkrečią paskirtį ir juose saugomos tik tam skirtos medžiagos. |
| 40 | **Aplinkybės, susijusios su konkrečiu rezervuaru****Atviri rezervuarai** | GPGB informacinio dokumento apie geriausius prieinamus gamybosbūdus vykstant teršalų išmetimui iš saugojimo vietų 5.1.1.2 p | **nenaudojami** |
| 41 | **Aplinkybės, susijusios su konkrečiu rezervuaru****Išoriniai rezervuarai su plūduriuojančiais dangčiais** | GPGB informacinio dokumento apie geriausius prieinamus gamybosbūdus vykstant teršalų išmetimui iš saugojimo vietų 5.1.1.2 p | **nenaudojami** |
| 5.1.1.2 | **Aplinkybės, susijusios su konkrečiu rezervuaru****Rezervuarai su nejudančiais dangčiais** |
| 41 |  | GPGB informacinio dokumento apie geriausius prieinamus gamybosbūdus vykstant teršalų išmetimui iš saugojimo vietų 5.1.1.2 p | - Rezervuare su nejudančiu dangčiu laikant lakiąsias medžiagas, kurios yra toksiškos (T), labai toksiškos (T+) arba 1 ar 2 kategorijos kancerogeninės, mutageninės ir toksiškos reprodukcijai (CMR), GPGB yra garų apdorojimo įrenginio taikymas;- Kitoms medžiagoms GPGB yra garų apdorojimo įrenginio taikymas arba vidinio plūduriuojančio dangčio įrengimas. Turintys tiesioginį sąlytį plūduriuojantys dangčiai ir plūduriuojantys dangčiai, neturintys sąlyčio;- Jei rezervuaras < 50 m3, GPGB yra taikyti slėgio sumažinimo vožtuvus, nustatytus didžiausiai galimai vertei, atitinkančiai rezervuaro projektinius kriterijus;- Jei skystosiose medžiagose yra didelis dalelių kiekis (pvz., žalia nafta), GPGB yra maišyti laikomą medžiagą, siekiant išvengti nuosėdų, kurios pareikalautų papildomo valymo etapo. | --- | Atitinka GPGB | Visi naudojami rezervuarai yra su nejudančiais dangčiais. Garų apdorojimo įrenginiai ir plūduriuojantys dangčiai nenaudojami. Rezervuarų maišyti nebūtina. Visuose rezervuaruose sumontuoti slėgio sumažinimo vožtuvai.  |
| 42 | **Aplinkybės, susijusios su konkrečiu rezervuaru****Atmosferiniai horizontalieji rezervuarai** | GPGB informacinio dokumento apie geriausius prieinamus gamybosbūdus vykstant teršalų išmetimui iš saugojimo vietų 5.1.1.2 p | **nenaudojami** |
| 43 | **Aplinkybės, susijusios su konkrečiu rezervuaru****Slėginis saugojimas** | GPGB informacinio dokumento apie geriausius prieinamus gamybosbūdus vykstant teršalų išmetimui iš saugojimo vietų 5.1.1.2 p. | **nenaudojami** |
| 44 | **Aplinkybės, susijusios su konkrečiu rezervuaru****Rezervuarai su pakeliamu dangčiu** | GPGB informacinio dokumento apie geriausius prieinamus gamybosbūdus vykstant teršalų išmetimui iš saugojimo vietų 5.1.1.2 p | **nenaudojami** |
| 45 | **Aplinkybės, susijusios su konkrečiu rezervuaru****Šaldomi rezervuarai** | GPGB informacinio dokumento apie geriausius prieinamus gamybosbūdus vykstant teršalų išmetimui iš saugojimo vietų 5.1.1.2 p | **nenaudojami** |
| 5.1.1.2 | **Aplinkybės, susijusios su konkrečiu rezervuaru****Požeminiai ir apkasti rezervuarai** |
| 46 |  | GPGB informacinio dokumento apie geriausius prieinamus gamybosbūdus vykstant teršalų išmetimui iš saugojimo vietų 5.1.1.2 p | - Požeminiame arba pylimu apsuptame rezervuare laikant lakiąsias medžiagas, kurios yra toksiškos (T), labai toksiškos (T+) arba 1 ar 2 kategorijos CMR (kancerogeninės, mutageninės ir toksiškos reprodukcijai), GPGB yra garų apdorojimo įrenginio taikymas. Šioje pramonės šakoje yra skirtingų nuomonių, manančių, kad tai nėra GPGB. - Kitoms medžiagoms GPGB yra visų toliau pateikiamų technologijų arba jų derinio taikymas, priklausomai nuo saugomos medžiagos: (1) slėgio vakuuminio sumažinimo vožtuvų taikymas; (2) garų suderinimas; (3) garų sulaikymo rezervuaro naudojimas; (4) garų apdorojimas.Kurias garų apdorojimo technologijas pasirinkti turi būti sprendžiama kiekvienu konkrečiu atveju. | --- | Atitinka GPGB | Bendrovė eksploatuoja vieną požeminį suskystintų dujų rezervuarą (4,2 m3). Rezervuare sumontuoti apsauginiai slėgio vožtuvai. Garų apdorojimo įrenginiai nenaudojami. |
| 5.1.1.3 | **Incidentų ir (stambių) avarijų prevencija** |
| 47 |  | GPGB informacinio dokumento apie geriausius prieinamus gamybosbūdus vykstant teršalų išmetimui iš saugojimo vietų 5.1.1.3 p | Saugos ir rizikos valdymas: su incidentų ir avarijų prevencija susiję GPGB yra saugos valdymo sistemos taikymas | --- | Atitinka GPGB | Rezervuarų techninė priežiūra atliekama vadovaujantis „Naftos ir jos produktų metalinių rezervuarų eksploatavimo bei remonto taisyklėmis“. Avarijų likvidavimo planas parengtas degalų sandėliui. Be to, parengti galimų avarinių situacijų sąrašai kiekviename padalinyje. Remiantis šiais sąrašais, sudaryti parengties avarijai ir atsakomųjų veiksmų planai bei pranešimo apie avarijas schemos. |
| 48 | Kasdieniai veiksmai ir mokymas: atitinkamų organizacinių priemonių įgyvendinimas ir vykdymas, sąlygų sudarymas darbuotojams mokyti ir informuoti apie saugų ir atsakingą įrenginių eksploatavimą | --- | Atitinka GPGB | Bendrovėje įdiegta Aplinkos vadybos sistema (AVS) pagal ISO 14001 standarto reikalavimus, todėl įmonės darbuotojai yra reguliariai apmokomi pagal sudarytą mokymų planą. |
| 49 | 1)Korozijos užkirtimo būdai:-pasirenkant statybinę medžiagą, kuri yra atspari saugomam produktui;-naudojant tinkamus statybos būdus;-neleidžiant lietaus vandeniui ar požeminiam vandeniui patekti į rezervuarą ir, jei reikia, pašalinant rezervuare susikaupusį vandenį;-tvarkant lietaus vandenį, nuo jo dambomis apsaugant drenažo sistemą;-vykdant techninę profilaktiką;-kai taikoma, pridedant korozijos inhibitorių arba uždedant katodo apsaugą rezervuaro viduje.2)Jei rezervuaras yra požeminis, išorinę rezervuaro pusę padengti: korozijai atsparia danga, metalu ir (arba) katodo apsaugos sistema.3)Užkirsti kelią koroziniam suskilinėjimui. | --- | Atitinka GPGB | Rezervuarų medžiagos pasirenkamos atsižvelgiant į saugomos medžiagos fizikines chemines savybes. Visi rezervuarai yra uždengti, apsaugant nuo lietaus patekimo į rezervuarų vidų. Visi rezervuarai padengti korozijai atsparia danga. Įtampio korozinis suskilinėjimas nesusidaro. Rezervuarai yra nuolat vizualiai stebimi, atliekama periodinė techninė profilaktika. |
| 50 | Kasdieniai veiksmai ir matuokliai, užkertantys kelią perpylimui:-instaliuojami aukšto lygio ar didelio slėgio matuokliai su įrengta signalizacija ir (arba) užsidarančiais vožtuvais,-vykdomi tinkami eksploatacijos nurodymai, užkertantys kelią persipylimui rezervuaro pripildymo metu, -pakankamas neužpildytas tūris, supilant partiją. | --- | Atitinka GPGB | Skysčių lygis visuose rezervuaruose matuojamas metrolazdės pagalba. Slėgis nematuojamas. Nuolat vykdoma medžiagų apskaita. Automatinės signalizacijos ar automatiškai užsidarančių vožtuvų nėra.Nuolant kontroliuojama amoniako koncentracija ore. Padidėjuskoncentracijai iki 400 ppm įsijungia garsinė ir šviesos signalizacija lauke, bet amoniakinio vandens sistema nestabdoma. Valdymo skydelyje atsiranda įspėjamasis žodis „Alarm“, kuris praneša apie galimą pavojų. Jei amoniakinio vandens koncentracija ore padidėja iki 800 ppm valdymo skydelyje atsiranda įspėjamasis žodis „Alarm“, įsijungia garso ir šviesos signalizacija bei stabdoma amoniakinio vandens sistema. |
| 51 | Matuokliai ir automatika, nustatanti nutekėjimą.Nustatyti nutekėjimą iš rezervuarų, kuriuose saugomos skystosios medžiagos, galinčios užteršti gruntą. Įvairių technologijų taikymas priklauso nuo rezervuaro tipo. Keturios skirtingos pagrindinės technologijos, kurios gali būti naudojamos nutekėjimui nustatyti, yra tokios:-barjerų, apsaugančių nuo nutekėjimo, sistema;-išteklių patikrinimai;-akustinės emisijos metodas;-grunto garų monitoringas. | --- | Atitinka GPGB | Nuolat vykdoma medžiagų apskaita. Skysčių nutekėjimas tikrinamas vizualiai ir pagal kvapą. Skysto kuro saugojimo vietos yra apkastos pylimais. Lietuvos geologijos tarnybos sprendimu grunto ir požeminio vandens monitoringo vykdyti nereikia. Po amoniakinio vandens talpa yra išbetonuota surinkimo duobė, kuri talpina visą kiekį esantį amonio vandens rezervuare. |
| 5.1.1.3 | **Grunto tarša** |
| 52 | **Grunto tarša** | GPGB informacinio dokumento apie geriausius prieinamus gamybosbūdus vykstant teršalų išmetimui iš saugojimo vietų 5.1.1.3 p | Rizika paremtas metodas, taikomas teršalų išleidimui į gruntą po rezervuarais.Pasiekti, kad kiltų tik „nedidelė rizika“ užteršti gruntą pro antžeminių rezervuarų dugną ir tose vietose, kur jungiasi dugnas ir sienelė. Tačiau kiekvienu konkrečiu atveju gali būti nustatomos situacijos, kuomet užteks ir „priimtino rizikos lygmens“. | --- | Atitinka GPGB | Visi antžeminiai rezervuarai sumontuoti ant skysčiams nelaidžia danga padengtų paviršių. Degalų-tepalų ir anglių skyriaus sandėliuose po betono danga yra paklota hidroizoliacinė plėvelė. Visų rezervuarų (išskyrus mazuto) dugnas yra pakeltas virš atraminės sienelės. Mazuto rezervuarų dugno storis 10-14 mm.  |
| 53 | **Grunto tarša** | Grunto apsauga aplink rezervuarus – izoliavimas:1)Su antžeminiais rezervuarais, kuriuose saugomos degios skystosios medžiagos arba skysčiai, keliantys pavojų smarkiai užteršti gruntą arba netoli esančius vandentakius, susijęs GPGB yra papildomas izoliavimas, pvz.:-dambos aplink rezervuarus viengubomis sienelėmis; Esamiems rezervuarams su dambomis GPGB yra taikyti rizika paremtą metodą, atsižvelgiant į pavojaus, kurį gruntui kelia nutekėjęs produktas, rimtumą, ir nustatyti ar reikia barjero ir koks barjeras yra geriausias;-rezervuarai dvigubomis sienelėmis; -piltuviniai rezervuarai; -rezervuarai dvigubomis sienelėmis su kontroliuojamu teršalų išleidimu pro dugną.2)Su požeminiais ir apkastais rezervuarais, kuriuose saugomi produktai, galintys užteršti gruntą, susiję GPGB yra:-rezervuaras dvigubomis sienelėmis su nutekėjimo nustatymo įrenginiu; -rezervuaras viengubomis sienelėmis su papildomu izoliavimu ir nutekėjimo nustatymo įrenginiu. | --- | Atitinka GPGB | Visi naudojami antžeminiai rezervuarai yra viengubomis sienelėmis. Visi antžeminiai rezervuarai sumontuoti ant skysčiams nelaidžia danga padengtų paviršių. Degalų-tepalų ir anglių skyriaus sandėliuose po betono danga yra paklota hidroizoliacinė plėvelė. Visų rezervuarų (išskyrus mazuto) dugnas yra pakeltas virš atraminės sienelės. Mazuto rezervuarų dugne įrengtas 10 cm izoliacinis sluoksnis, išlyginamasis betono sluoksnis, 0,5 m storio smėlio pagalvė, po kuria yra 10 cm storio grunto danga. Aplink visus rezervuarus yra įrengti apsauginiai pylimai. Nuolat vykdoma medžiagų apskaita. |
| 54 | **Incidentų ir (stambių) avarijų prevencija** | Degios zonos ir užsiliepsnojimo šaltiniai: 1)Sprogstamų dujų mišinių prevencinės priemonės:-užkirsti kelią garų – oro mišinio susidarymui virš saugomos skystos medžiagos, pvz., įrengiant plūduriuojantį dangtį;-sumažinti deguonies kiekį virš saugomos skystos medžiagos, pvz., pakeičiant inertinėmis dujomis.2)Skystas medžiagas laikyti saugioje temperatūroje, kad garų – oro mišinys nepasiektų sprogimo ribos. | --- | Atitinka GPGB | Mazuto rezervuarai padengti aliuminio spalvos skarda, kuri atspindi 72 % šilumos. Papildomai rezervuarų šonai izoliuoti šilumine izoliacija.Rezervuarai nebenaudojami nuo 2006 m.Kiti rezervuarai nudažyti gelsva arba balta spalva, kurios atspindi atitinkamai apie 72% ir 84 %. Plūduriuojantys dangčiai nenaudojami. Suskystintų dujų rezervuarai yra požeminiai.  |
| 55 | **Priešgaisrinė apsauga** | Priešgaisrinės apsaugos priemonių įgyvendinimo būtinumas nustatomas kiekvienu konkrečiu atveju. Priešgaisrinės apsaugos priemonės gali būti:-ugniai atsparūs apvalkalai ar dangos;-gaisrasienės (tik mažesniems rezervuarams) ir (arba)-vandens aušinimo sistemos. | --- | Atitinka GPGB | Mazuto rezervuarai padengti šilumine izoliacija ir atspindinčiu metaliniu sluoksniu. Bendrovėje yra parengta ir patvirtinta įvadinė (bendroji) gaisrinės saugos instrukcija Nr. GS-01 ir atskiros gaisrinės saugos instrukcijos didesnės rizikos objektams, kur numatytos gaisrinės saugos priemonės.  |
| 56 | **Priešgaisrinė apsauga** | Priešgaisrinės įrangos įrengimo būtinumas nustatomas bei sprendimas kokią įrangą taikyti priimamas kiekvienu konkrečiu atveju kartu su vietine gaisrininkų komanda. | --- | Atitinka GPGB | Anglių paruošimo skyriaus projekte numatyta visa reikiama gaisrinės saugos įranga.Anglių paruošimo skyriuje sumaltos anglies bunkeryje įrengta CO dujų kontrolės sistema. Įrengta apsauginė, degimą slopinanti sistema. Bendrovėje yra parengta ir patvirtinta įvadinė (bendroji) gaisrinės saugos instrukcija Nr. GS-01 ir atskiros gaisrinės saugos instrukcijos didesnės rizikos objektams, kur numatytos gaisrinės saugos priemonės. |
| 57 | **Vandens ir grumto tarša** | Toksiškoms, kancerogeninėms bei kitoms pavojingoms medžiagoms taikyti visišką izoliavimą. Užterštų gesinimo priemonių izoliavimo galimybė priklauso nuo vietinių aplinkybių, pvz., kokios medžiagos yra saugojamos, ar saugojimo vietos yra netoli vandentakių ir (arba) yra vandens surinkimo rajone. Todėl koks izoliavimas turi būti taikomas – sprendžiama kiekvienu konkrečiu atveju | --- | Atitinka GPGB | Skystų medžiagų saugojimo vietose kilus gaisrui, užterštų gesinimo priemonių tvarkymas:- Degalų-tepalų sandėlyje susidariusios nuotekos patenka į vietinius valymo įrenginius, iš kur išsiurbiamos asenizacine mašina ir išvežamos tvarkymui. - Mazuto ūkyje susidariusios nuotekos patenka į vietinius valymo įrenginius, iš kur siurbliu yra perpumpuojamos į šlamo baseiną Nr.3 ir sunaudojamos gamyboje. Mazuto ūkis neeksploatuojamas nuo 2006 metų.- Anglių skyriaus degalų sandėlyje susidariusios nuotekos sulaikomos pylimo pagalba, išsiurbiamos asenizacine mašina ir sunaudojamos gamyboje. |
| 58 | **Pakuotų pavojingų medžiagų saugojimas**  | GPGB informacinio dokumento apie geriausius prieinamus gamybosbūdus vykstant teršalų išmetimui iš saugojimo vietų 5.1.2 p | Pakuoto pavojingos medžiagos nesandėliuojamos. Pavojingosios atliekos laikomos vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimais. |
| 59 | **Baseinai ir tvenkiniai-**  | GPGB informacinio dokumento apie geriausius prieinamus gamybosbūdus vykstant teršalų išmetimui iš saugojimo vietų 5.1.3 p | **nenaudojami** |
| 60 | **Atmosferinės iškastos kavernos**  | GPGB informacinio dokumento apie geriausius prieinamus gamybosbūdus vykstant teršalų išmetimui iš saugojimo vietų 5.1.4 p | **nesandėliuojamos** |
| 61 | **Slėginės iškastos kavernos**  | GPGB informacinio dokumento apie geriausius prieinamus gamybosbūdus vykstant teršalų išmetimui iš saugojimo vietų 5.1.5 p | **nesandėliuojamos** |
| 62 | **Išplautos druskų kavernos** | GPGB informacinio dokumento apie geriausius prieinamus gamybosbūdus vykstant teršalų išmetimui iš saugojimo vietų 5.1.6 p | **nesandėliuojamos** |
| 63 | **Plūdrieji sandėliai**  | GPGB informacinio dokumento apie geriausius prieinamus gamybosbūdus vykstant teršalų išmetimui iš saugojimo vietų 5.1.7 p | **nesandėliuojamos** |
| 5.2.1 | **Skysčių ir suskystintų dujų transportavimas ir tvarkymas** |
| 64 | Bendra taršos prevencija ir mažinimas | GPGB informacinio dokumento apie geriausius prieinamus gamybosbūdus vykstant teršalų išmetimui iš saugojimo vietų 5.2.1 p | Reikia taikyti priemones, kad būtų galima nustatyti iniciatyvius priežiūros planus ir sudaryti rizika paremtus tikrinimo planus, pvz., rizika ir patikimumu paremtus priežiūros principus. | --- | Atitinka GPGB | Įranga yra nuolat vizualiai stebima, atliekami periodiniai tikrinimai.  |
| 65 | Atsižvelgiant į saugomos medžiagos savybes, didelėms sandėliavimo įrangoms GPGB yra taikyti nutekėjimo nustatymo ir taisymo programą. Didžiausias dėmesys turi būti skiriamas toms aplinkybėms, kurių metu yra didžiausia teršalų išmetimo tikimybė (pvz., dujos / lengvas skystis, veikiamas didelio slėgio ir (arba) temperatūros režimų).  | --- | Atitinka GPGB | Medžiagų nutekėjimas fiksuojamas vizualiai arba pagal kvapą.Nuolat kontroliuojama amoniakinio vandens koncentracija ore. Padidėjus koncentracijai iki 400 ppm įsijungia garsinė ir šviesos signalizacija lauke, bet amoniakinio vandens įpurškimo sistema nestabdoma. Valdymo skydelyje atsiranda įspėjamasis žodis „Alarm“, kuris praneša apie galimą pavojų. Jei amoniako koncentracija ore padidėja iki 800 ppm valdymo skydelyje atsiranda įspėjamasis žodis „Alarm“, įsijungia garso ir šviesos signalizacija bei stabdoma amoniakinio vandens sistema.  |
| 66 | Mažinti taršą, susijusią su saugojimu rezervuare, transportavimu ir tvarkymu ir turinčią neigiamą poveikį aplinkai. Tai taikoma didelėms sandėliavimo įrangoms, suteikiant tam tikrą laiko tarpą įgyvendinimui. | --- | Atitinka GPGB | Didžiausi bendrovės eksploatuojami rezervuarai yra: 8 mazuto rezervuarai (bendra talpa 70000 t) Neeksploatuojamas. |
| 67 | Su incidentų ir avarijų prevencija susiję GPGB yra saugos valdymo sistemos taikymas | --- | Atitinka GPGB | Rezervuarų techninė priežiūra atliekama vadovaujantis „Naftos ir jos produktų metalinių rezervuarų eksploatavimo bei remonto taisyklėmis“. Avarijų likvidavimo planas parengtas degalų sandėliui. Be to, parengti galimų avarinių situacijų sąrašai kiekviename padalinyje. Remiantis šiais sąrašais, sudaryti parengties avarijai ir atsakomųjų veiksmų planai bei pranešimo apie avarijas schemos.  |
| 68 | Kasdieniai veiksmai ir mokymas: atitinkamų organizacinių priemonių įgyvendinimas ir vykdymas, sąlygų sudarymas darbuotojams mokyti ir informuoti apie saugų ir atsakingą įrenginių eksploatavimą. | --- | Atitinka GPGB | Bendrovėje įdiegta Aplinkos vadybos sistema (AVS) pagal ISO 14001 standarto reikalavimus, todėl įmonės darbuotojai yra reguliariai apmokomi pagal sudarytą mokymų planą. |
| 5.2.2 | **Perkėlimo ir tvarkymo technologijų aptarimas** |
| 69 | Bendra taršos prevencija ir mažinimas | GPGB informacinio dokumento apie geriausius prieinamus gamybosbūdus vykstant teršalų išmetimui iš saugojimo vietų 5.2.2 p | Vamzdynas:- Įgyvendinant naujus projektus, naudoti antžeminius uždarus vamzdynus.- Esamiems požeminiams vamzdynams taikyti rizika ir patikimumu paremtus priežiūros principus.- Iki minimumo sumažinti varžtinių jungių skaičių, junges pakeičiant suvirintais sujungimais, laikantis apribojimų, taikomų eksploataciniams reikalavimams įrengimų priežiūrai ar perkėlimo sistemos lankstumui.- *GPGB, susiję su sujungimais varžtinėmis jungėmis yra:*-aklinųjų jungių montavimas retai naudojamuose įrengimuose, siekiant išvengti atsitiktinio atsidarymo;-aklidangčių arba kamščių, o ne vožtuvų naudojimas atvirose linijose;-užtikrinimas, kad pasirenkami tarpikliai yra tinkami vykdomam procesui;-užtikrinimas, kad tarpikliai yra teisingai sumontuojami;-užtikrinimas, kad jungės yra teisingai surenkamos ir įdedamos;-didelio vientisumo tarpiklių, pvz. įvijų, *Kammprofile* tarpiklių ar žiedinių sandūrų, sumontavimas, jei transportuojamos toksiškos, kancerogeninės ar kitos pavojingos medžiagos.*- Korozijos užkirtimo būdai:*-pasirenkant statybinę medžiagą, kuri yra atspari produktui;-naudojant tinkamus statybos būdus;-vykdant techninę profilaktiką ir -kai taikoma, padengiant vidiniu sluoksniu arba pridedant korozijos inhibitorių.- Siekiant apsaugoti vamzdyną nuo išorinės korozijos, padengti vienu, dvejais arba trimis sluoksniais, priklausomai nuo tai vietai būdingų sąlygų (pvz., netoli jūra). Paprastai danga nededama plastikiniams ar nerūdijančio plieno vamzdynams.  |  | Atitinka GPGB | Didžioji dalis bendrovėje naudojamų vamzdynų yra antžeminiai (išskyrus gamybinio, požeminio vandens ir suskystintų dujų vamzdynus). Remontuojant ar keičiant vamzdynų išsidėstymą naudojami suvirinti sujungimai, vengiant varžtinių jungčių, kur tai yra nebūtina. Varžtinės jungtis paliktos tik tose vietose, kur reikalingas dažnas išardymas arba montuojamos sklendės. Vamzdyno medžiagos pasirenkamos atsižvelgiant į transportuojamos medžiagos fizikines chemines savybes. Vamzdynų išorinės sienelės padengiamos antikorozinėmis medžiagomis (pvz., gruntas su rūdžių rišikliu). Vamzdynai yra nuolat vizualiai stebimi, periodiškai tikrinami ir remontuojami. |
| 70 | Garų apdorojimas. |  | Atitinka GPGB | Nenaudojamas, kadangi išgaruoja palyginus nedidelis medžiagų kiekis. |
| 71 | Vožtuvai:- Teisingas pakavimo medžiagų ir konstrukcijos pasirinkimas, kuris būtų tinkamas vykdomam procesui;- Vykdant monitoringą, didžiausias dėmesys skiriamas vožtuvams, keliantiems didžiausią riziką (pvz., kylančios sienelės reguliavimo vožtuvai nuolatinio eksploatavimo metu);- Rotacinių reguliavimo vožtuvų arba reguliuojamo greičio siurblių naudojimas vietoje kylančios sienelės reguliavimo vožtuvų;- Diafragmos, sifonų ar vožtuvų dvigubomis sienelėmis įtaisymas, jei naudojamos toksiškos, kancerogeninės ar kitos pavojingos medžiagos;- Antiavarinių sklendžių nukreipimas atgal į perkėlimo ar tvarkymo sistemą ar į garų apdorojimo sistemą. |  | Atitinka GPGB | Reguliavimo vožtuvai ir atjungimo sklendės užsandarinamos aukštos kokybės sandarinimo medžiagomis. Anglių skyriuje sumontuotos avarinės sklendės sprogimo atveju. Vožtuvai yra nuolat vizualiai stebimi, periodiškai tikrinami ir remontuojami. |
| 72 | Siurblių ir kompresorių montavimas ir eksploatavimas:- Tinkamas siurblio ar kompresoriaus bloko pritaisymas prie pagrindo plokštės arba rėmų,- Išsaugant tokį atvamzdžio galingumą, koks nurodytas gamintojo rekomendacijose,- Tinkamas įsiurbimo vamzdyno projektas, iki minimumo sumažinantis hidraulinį disbalansą,- Šachtos ir aptaiso centravimas pagal gamintojo rekomendacijas,- Pavaros (siurblio) arba kompresoriaus movos (jei įtaisyta) centravimas pagal gamintojo rekomendacijas,- Teisingas besisukančių detalių suderinimas,- Tinkamas siurblių ir kompresorių užpildymas prieš jų paleidimą,- Siurblių ir kompresorių eksploatavimas laikantis gamintojo rekomenduotų eksploatacijos parametrų (optimalūs rezultatai pasiekiami esant didžiausiam naudingumo taškui),- Bendrasis esamas įsiurbimo aukštis visuomet turi būti aukščiau siurblio ar kompresoriaus,- Reguliarus besisukančių įrengimų bei užsandarinimo sistemų monitoringas ir priežiūra, kartu vykdant remonto ar keitimo programą. |  | Atitinka GPGB | Siurbliai ir kompresoriai montuojami ir eksploatuojami vadovaujantis gamintojo pateiktomis instrukcijomis. |
| 73 | Siurblių užsandarinimo sistema: teisingai pasirinkti siurblių ir sandariklių rūšis, tinkamas vykdomam procesui; pirmenybė teikiama siurbliams, kurie pagal savo technologinį projektą yra sandarūs, pvz.: hermetiškiems elektros siurbliams, magnetiškai sukabintiems siurbliams, siurbliams su dauginiais mechaniniais sandarikliais ir gesinimo ar apsaugine sistema, siurbliams su dauginiais mechaniniais sandarikliais ir aplinkoje sausais sandarikliais, diafragminiams siurbliams ar sifoniniams siurbliams. |  | Atitinka GPGB | Siurbliai ir sandarikliai parenkami, atsižvelgiant į transportuojamos medžiagos savybes bei reikiamą našumą. Įsigyjant naujus siurblius kreipiamas didelis dėmesys jų sandarumui. Esami siurbliai užsandarinami aukštos kokybės sandarinimo medžiagomis. |
| 74 | Kompresorių užsandarinimo sistemos:- GPGB kompresoriams, kuomet pernešamos netoksiškos dujos, yra naudoti dujomis suteptus, mechaninius sandariklius.- GPGB kompresoriams, kuomet pernešamos toksiškos dujos, yra naudoti dvigubus sandariklius, turinčius kliūtis skystosioms medžiagoms ar dujoms, ir izoliuojančio sandariklio pusę, besiliečiančią su procese dalyvaujančiomis medžiagomis, prapūsti inertinėmis buferinėmis dujomis.- Esant labai aukštam slėgiui, GPGB yra taikyti trigubą tandeminę užsandarinimo sistemą. |  | Atitinka GPGB | Kompresorių pumpuoti netoksiškoms ir toksiškoms dujoms nenaudojame. Kompresoriai naudojami suspausto oro gamybai. |
| 5..5.1 | **Sausųjų medžiagų saugojimas** |
| 75 | **Atviras saugojimas**Atvirai saugoma dalis akmens anglies (rezervinis kiekis), granuliuotas aukštakrosnių šlakas |
| 76 | **Uždaras saugojimas**Uždarai saugoma: akmens anglis, klintys, gipsas, cementas, klinkeris |
| 5.3.3 | **Pakuotų pavojingų sausųjų medžiagų saugojimas**Intensifikatorius, granuliuotas aktyvatorius |
| 77 | **Bendra taršos prevencija ir mažinimas** | GPGB informacinio dokumento apie geriausius prieinamus gamybosbūdus vykstant teršalų išmetimui iš saugojimo vietų 5.3.3 p | - Su incidentų ir avarijų prevencija susiję GPGB yra saugos valdymo sistemos taikymas.- Sistemos išsamumo laipsnis aiškiai priklauso nuo įvairių veiksnių, pvz., nuo saugojamų medžiagų kiekio, nuo medžiagų keliamo konkretaus pavojaus ir nuo saugojimo vietos. Tačiau pats mažiausias GPGB yra įvertinti avarijų ir incidentų riziką vietoje. |  | Atitinka GPGB | Intensifikatorius saugomas talpose cemento malimo skyriuje. Bendrovė yra parengusi galimų avarinių situacijų sąrašus kiekviename padalinyje. Remiantis šiais sąrašais, sudaryti parengties avarijai ir atsakomųjų veiksmų planai bei pranešimo apie avarijas schemos (ISO 14001 procedūra).  |
| 78 | Mokymas ir atsakomybė:- Paskirti asmenį ar asmenis, atsakingus už saugyklos eksploataciją.- Apmokyti ir perkvalifikuoti atsakingą (-us) asmenį (-is) atlikti ypatingąsias procedūras ir informuoti kitus vietoje dirbančius darbuotojus apie pakuotų pavojingų medžiagų saugojimo riziką bei reikiamas atsargumo priemones, kad įvairių pavojų keliančios medžiagos būtų saugiai saugomos. |  | Atitinka GPGB | Bendrovėje įdiegta Aplinkos vadybos sistema (AVS) pagal ISO 14001 standarto reikalavimus, todėl įmonės darbuotojai yra reguliariai apmokomi pagal sudarytą mokymų planą. |
| 79 | Saugojimo zona:- Saugojimui naudoti pastatą ir (arba) lauke esančią saugojimo zoną, uždengtą stogu. - Jei saugojamų pavojingų medžiagų kiekis neviršija 2 500 litrų arba kg, galima naudoti specialią saugojimo kamerą, kuri taip pat laikoma GPGB |  | Atitinka GPGB | Intensifikatorius saugomas talpose cemento malimo skyriuje. |
| 80 | Atskyrimas ir izoliavimas:- Atskirti saugojimo zoną ar pastatus, kuriuose saugomos pakuotos pavojingos medžiagos, nuo kitų saugojimo vietų, užsiliepsnojimo šaltinių bei kitų vietoje ir už jos esančių pastatų, tarp jų paliekant pakankamą atstumą, o kartais dar ir gaisrui atspariomis sienomis. Valstybės narės numato skirtingus atstumus tarp (lauke esančių) vietų, kuriose saugomos pakuotos pavojingos medžiagos, ir kitų vietoje ar už jos ribų esančių objektų.- Atskirti ir (arba) izoliuoti nesuderinamas medžiagas. |  | Atitinka GPGB | Intensifikatorius saugomas talpose cemento malimo skyriuje, specialiai pažymėtoje zonoje, nuošalioje nuo praėjimo vietoje. |
| 81 | **Vandens ir grunto tarša** | Nuotekų ir užterštų gesinimo priemonių izoliavimas: įrengti skysčiui nepralaidų gesinimo medžiagų surinkimo punktą sandėliuose bei saugojimo zonose. Surinkimo pajėgumas priklauso nuo saugojamos medžiagos, nuo saugojamos medžiagos kiekio, nuo naudojamos pakuotės rūšies ir nuo taikomos gaisro gesinimo sistemos; tai gali būti nusprendžiama tik kiekvienu konkrečiu atveju |  | Atitinka GPGB | Nuotekų ir užterštų gesinimo priemonių izoliavimas nenumatytas. |
| 82 | **Priešgaisrinė apsauga** | Priešgaisrinė įranga: taikyti tinkamą priešgaisrinės apsaugos lygį ir priešgaisrines priemones. Dėl atitinkamo apsaugos lygio turi būti nusprendžiama kiekvienu konkrečiu atveju kartu su vietine gaisrininkų komanda. |  | Atitinka GPGB | Statybos normose yra apibrėžti reikalavimai priešgaisrinei įrangai, projektuojant statinį numatoma visa reikiama priešgaisrinė įranga. AB „Akmenės cementas“ įrengti gaisriniai hidrantai, gaisro gesinimo įranga tepalų degalų sandėlyje, penki vandens telkiniai. Visi padaliniai aprūpinti pirminės gaisro gesinimo priemonėmis. Gesintuvai tikrinami kiekvienais metais. Anglies paruošimo skyriuje yra įrengta gaisrasienė, antro anglies malūno pastato kolonos padengtos šilumine izoliacija ir ugniai atspariais dažais taip pat apsaugotos cemento fasavimo pastato kolonos. Bendrovėje yra parengta ir patvirtinta įvadinė (bendroji) gaisrinės saugos instrukcija Nr. GS-01 ir atskiros gaisrinės saugos instrukcijos didesnės rizikos objektams, kur numatytos gaisrinės saugos priemonės. |
| 83 | **Priešgaisrinė apsauga** | Užsiliepsnojimo prevencija užsiliepsnojimo šaltinyje. |  | Atitinka GPGB | Pastoviai vykdoma teritorijos, patalpų, įrangos priežiūra. Teritorijoje šalinama žolė, pravedami darbuotojų apmokymai ir gaisro gesinimo pratybos. Bendrovėje yra parengta ir patvirtinta įvadinė (bendroji) gaisrinės saugos instrukcija Nr. GS-01 ir atskiros gaisrinės saugos instrukcijos didesnės rizikos objektams, kur numatytos gaisrinės saugos priemonės. |
| 5.3.4 | **Incidentų ir (stambių) avarijų prevencija** |
| 84 |  | GPGB informacinio dokumento apie geriausius prieinamus gamybosbūdus vykstant teršalų išmetimui iš saugojimo vietų 5.3.4 p | Su incidentų ir avarijų prevencija susiję GPGB yra saugos valdymo sistemos taikymas |  | Atitinka GPGB | Bendrovė yra parengusi parengties avarijai ir atsakomųjų veiksmų planai bei pranešimo apie avarijas schemos (P447-A/DSS procedūra). 2007 m. bendrovėje įdiegta darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema, atitinkanti LST 1977 (BS OHSAS 18001) reikalavimus |
| 5.4 | **Sausųjų medžiagų perkėlimas ir tvarkymas****Perkėlimo ir tvarkymo metu kylančių dulkių sumažinimo iki minimumo bendrieji principai** |
| 85 | Bendra taršos prevencija ir mažinimas | GPGB informacinio dokumento apie geriausius prieinamus gamybosbūdus vykstant teršalų išmetimui iš saugojimo vietų 5.4.1 p | Griebtuvai:- GPGB yra laikytis sprendžiamosios schemos ir palikti griebtuvą hoperyje pakankamą laiko tarpą po to, kai pašalinama medžiaga.- Naujiems griebtuvams taikomi GPGB: geometrinė forma ir optimali keliamoji galia, griebtuvo tūris visuomet didesnis negu griebtuvo kreivės suteikiamas tūris, paviršius lygus, kad nepriliptų medžiaga, ir geras uždarymo pajėgumas nuolatinės eksploatacijos metu. |  | Atitinka GPGB | Medžiagų perkėlimui įmonėje naudojami greiferiniai kranai. Kranų priežiūrą vykdo techninės priežiūros tarnyba. Kad nebyrėtų perkeliamos medžiagos prižiūrimi ir keičiami kaušų sukabinimo peiliai. |
| 5 | **Monitoringas** |
| 86 |  | GPGB informacinio dokumento Bendrieji stebėsenos (monitoringo) principai | Monitoringo teisinių reikalavimų vykdymas, mėginių ėmimo ir matavimo vietos, mėginių ėmimo ir matavimo laiko intervalai, matavimo metodai, monitoringo priemonės, atitikties įvertinimas, ataskaitų teikimas, kokybės užtikrinimas ir kontrolė. |  | Atitinka GPGB | Monitoringas atliekamas pagal teisinius reikalavimus ir galiojančius LST standartus. |

**14. Informacija apie avarijų prevencijos priemones (arba nuoroda į Saugos ataskaitą ar ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, jei jie pateikiami paraiškoje).**

Kadangi informacija, kuri, lyginant su paraiška, pagal kurią buvo išduotas/pakeistas TIPK leidimas Nr. (T-Š-1-1/2014), nesikeitė, todėl šis punktas nepildomas.

Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas pridedamas **žr. 9 priedas** (priedas pagal senąjį TIPK 29)

**IV. ŽALIAVŲ IR MEDŽIAGŲ NAUDOJIMAS, SAUGOJIMAS**

**15. Žaliavų ir medžiagų naudojimas, žaliavų ir medžiagų saugojimas.**

**5 lentelė**. Naudojamos ir (ar) saugomos žaliavos ir papildomos (pagalbinės) medžiagos

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Žaliavos arba medžiagos pavadinimas (išskyrus kurą, tirpiklių turinčias medžiagas ir mišinius) | Planuojamas naudoti kiekis, matavimo vnt. (t per metus) | Transportavimo būdas | Kiekis, vienu metu saugomas vietoje, matavimo vnt. (t per metus) | Saugojimo būdas |
| 1. | Klintys | 1 774 335 | Autotransportu | 20 000/45 530 | Žaliavų sandėlis/ žaliavų mišinio sandėlis |
| 2. | Molis | 313 000 | Geležinkeliu | 11 000/12 000 | Molio sandėlis |
| 3. | Smėlis | 77 200 | Autotransportu | 0/5 400 | Molio sandėlis |
| 4. | Nuodegos (Geležies rūda) | 2 520 | Geležinkeliu | 0/2 700 | Molio sandėlis |
| 5. | Gipsas | 82 000 | Geležinkeliu | 5 500 | Žaliavų sandėlis |
| 6. | Dechromatorius (geležies sulfatas) | 3 900 | Geležinkeliu | 500 | Žaliavų sandėlis, bunkeryje |
| 7. | Intensifikatorius (CBA 1102) | 650 | Autotransportu | 40 | Cemento malimo skyrius 1m3 plastikinėse talpose |
| 8. | Granuliuotas aukštakrosnių šlakas | 75 000 | Geležinkeliu | 10 000 | Žaliavų sandėlis |
| 9. | Popierinė pakuotė | 950 | Geležinkeliu | 50 | Pakavimo sandėlis |
| 10. | Polietileno plėvelė | 120 | Autotransportu | 20 | Pakavimo sandėlis |
| 11. | Mediniai padėklai | 3000 | Autotransportu | 160 | Pakavimo sandėlis |
| 12. | Tepalai ir alyvos | 30 | Autotransportu | 4 | Jungtinis sandėlis |
| 13. | Suskystintų dujų balionai | 50 | Autotransportu | 1,0 | Jungtinis sandėlis |
| 14. | Amoniakinis vanduo | 5 000 m3 | Autotransportu | 80 m3 | Gamybos cechas |

**6 lentelė**. Tirpiklių turinčių medžiagų ir mišinių naudojimas ir saugojimas. Bendrovėje tirpikliai nenaudojami, todėl lentelė nepildoma.

**V. VANDENS IŠGAVIMAS**

**16. Informacija apie vandens išgavimo būdą (nuoroda į techninius dokumentus, statybos projektą ar kt.).**

Paviršinio vandens paėmimo schema pateikta **7 priede.** Paviršinio vandens sunaudojimas apskaitomas taip:

1. visas sunaudotas vandens kiekis sukaičiuojamas pagal paviršinio vandens siurblių sunaudotą elektros energijos kiekį, įvertinus siurblio ir variklio darbo kreives;
2. sunaudotas vandens kiekis malime imamas pagal normą, t.y. 0,6 m3 vienai tonai pagaminto cemento;
3. abonentams paviršinis vanduo apskaitomas skaitikliais (skaitiklių vieta S02 (UAB „Eternit Baltic“) ir S05 (UAB „Medis ir betonas“) nurodyta schemoje žr. **7 priedą**);
4. visas likęs paviršinis vanduo sunaudojamas kompresorinėje (visas sunaudotas vandens kiekis – pateiktas abonentams – sunaudotas cemento gamyboje).

**7 lentelė.** Duomenys apie paviršinį vandens telkinį, iš kurio numatoma išgauti vandenį, vandens išgavimo vietą ir planuojamą išgauti vandens kiekį

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Vandens išgavimo vietos Nr. | Vandenvietė Nr. 1 |
| 1. | Vandens telkinio kategorija (upė, ežeras, tvenkinys, kt.) | Upelis |
| 2. | Vandens telkinio pavadinimas | Agluonos |
| 3. | Vandens telkinio identifikavimo kodas | 30011181 |
| 4. | 80% tikimybės sausiausio mėnesio vidutinis upės debitas (m3/s)  | 0,17 |
| 5. | Ežero, tvenkinio tūris (m3) | - |
| 6. | Vandens išgavimo vietos koordinatės  | x-6242587; y-433166x-6242612; y-433238 |
| 7. | Didžiausias planuojamas išgauti vandens kiekis | m3/m. | m3/p. |
| 3 165 500 | - |

Bendrovė turi du požeminio vandens gręžinius „Požeminio vandens gręžiniai“ vandenvietė Nr. 2 pateikta schemoje **7 priede**. Bendrovėje sunaudotas požeminis vanduo apskaitomas Geriamo vandens siurblinėje S01. Požeminis vanduo, kuris perduodamas abonentams apskaitomas skaitikliais: S04 (UAB „Eternit Baltic“), S11 (UAB „Medis ir betonas“).

**8 lentelė.** Duomenys apie planuojamas naudoti požeminio vandens vandenvietes

|  |  |
| --- | --- |
| Eil. Nr. | Gėlo požeminio vandens vandenvietė (telkinys) |
| Pavadinimas Žemės gelmių registre | Adresas | Kodas Žemės gelmių registre | Projektinis našumas m3/h | Išteklių aprobavimo dokumento data ir Nr. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Žvalgybinio – eksploatacinio gręžinio Nr. 6158 (24746) | J. Dalinkevičiaus g. 2,Naujoji Akmenė | 24746 | 20 | 1995-08-31 (išgręžta) |
| 2. | Žvalgybinio – eksploatacinio gręžinio Nr. 6164 (24749) | 24749 | 20 | 1995-10-03 (išgręžta) |

**VI. TARŠA Į APLINKOS ORĄ**

**17. Į aplinkos orą numatomi išmesti teršalai**

**9 lentelė**. Į aplinkos orą numatomi išmesti teršalai ir jų kiekis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Teršalo pavadinimas | Teršalo kodas | Numatoma (prašoma leisti) išmesti, t/m. |
| 1 | 2 | 3 |
| Azoto oksidai (A) | 250 | 1,3 |
| Azoto oksidai (B) | 5872 | 2488,486 |
| Kietosios dalelės (A) | 6493 | - |
| Kietosios dalelės (B) | 6486 | 7,302 |
| Kietosios dalelės (C) | 4281 | 266,407 |
| Sieros dioksidas (A) | 1753 | - |
| Sieros dioksidas (B) | 5897 | 1999,469 |
| Amoniakas | 134 | 140,906 |
| Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka): | XXXXXXXX |   |
| Lakieji organiniai teršalai (LOJ) | 308 | 4,896 |
| Kiti teršalai (abėcėlės tvarka): | XXXXXXXX | XXXXXXXXX |
| Anglies monoksidas (A) | 177 | 4,2 |
| Anglies monoksidas (B) | 5917 | 3796,04 |
| Bendroji organinė anglis (BOA). | 308 | 281,784 |
| Chloro vandenilis (HCl) | 440 | 46,96 |
| Fluoro vandenilis (HF) | 862 | 4,729 |
| Gyvsidabris (Hg) | 1024 | 0,23 |
| Kadmis+Talis (Cd+Tl) | 3243, 7911 | 0,23 |
| Mangano oksidai | 3516 | 0,058 |
| Stibis + arsenas + švinas + chromas + kobaltas + varis + manganas + nikelis + vanadis (Sb+As+ Pb+ Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V)**\*** | 4112, 217, 2094, 2721,3401,4424, 3516, 1589, 6037 | 2,34 |
| Diokisnai ir Furanai (PCDD/PCDF) | 7866/7875 | pėdsakai |
|   | **Iš viso:** | **9045,337** |

 **Pastaba: \*** teršalai yra išmetamų iš krosnies kietųjų dalelių sudėtyje.

Teršalųkiekis lentelėje nurodytas kartu su atliekų deginimu klinkerio degimo krosnyje Nr. 5. Klinkerio degimo krosnys Nr. 7 ir 8 neeksploatuojamos.

**10 lentelė.** Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys. Kadangi informacija, kuri, lyginant su paraiška, pagal kurią buvo išduotas/pakeistas TIPK leidimas Nr. (T-Š-1-1/2014), nesikeitė, todėl lentelė nepildomas.

| **Taršos šaltiniai** | **Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje** | **Teršalų išmetimo trukmė, val./metus** |
| --- | --- | --- |
| **Pavadinimas** | **Nr.** | **koordinatės** | **aukštis, m** | **išmetimo angos matmenys m** | **srauto greitis, m/s** | **Tempe -ratūra,** **ºC** | **tūrio debitas, Nm3/s** |
| **X** | **Y** |
| **1** | **2** | **3** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| Anglies malūnas Nr.1 su H generatoriumi | 001 | 6242748 | 433107 | 40 | 1,2 | 11,50 | 72 | 10,73 | 1981 |
| Anglies malūnas Nr.2 su H generatoriumi | 002 | 6242734 | 433119 | 40 | 1,2 | 16,10 | 67,55 | 9,21 | 4230 |
| Perpylimo mazgas anglies malūno Nr.1 | 003 | 6242754 | 433120 | 33 | 0,6x0,6 | 2,30 | 16,25 | 0,76 | 1981 |
| Perpylimo mazgas anglies malūno Nr.2 | 004 | 6242748 | 433112 | 33 | 0,6x0,6 | 2,85 | 17,60 | 1,03 | 4230 |
| Perpylimo mazgo filtras | 005 | 6242815 | 433282 | 8 | 0,5 | 8,20 | 17,0 | 0,73 | 974 |
| Klinkerio degimo sukamoji krosnis Nr. 5 | 095.05 | 6242779 | 432953 | 125 | 5 | 10,53 | 113,95 | 131,034 | 6573 |
| Klinkerio degimo sukamoji krosnis Nr.7 | 007.07 | 6242672 | 432815 | 150 | 6 | Neeksploatuojama nuo 2014 m. lapkričio mėn. |
| Klinkerio degimo sukamoji krosnis Nr.8 | 007.08 | Neeksploatuojama nuo 2014 m. rugpjūčio mėn. |
| Aušintuvas sukamosios krosnies Nr.5 | 096.05 | 6242840 | 433099 | 45 | 2,5 | 12,85 | 120 | 63,056 | 6573 |
| Šaldytuvas sukamosios krosnies Nr.7 | 009.07 | 6242784 | 433122 | 60 | 2,5 | Neeksploatuojama nuo 2014 m. lapkričio mėn. |
| Šaldytuvas sukamosios krosnies Nr.8 | 009.08 | Neeksploatuojama nuo 2014 m. rugpjūčio mėn. |
| Klinkerio bokštai krosnies Nr.5,6 | 010 | 6242853 | 433126 | 49 | 0,79 | 13,33 | 27,70 | 5,97 | 407 |
| Klinkerio bokštai krosnies Nr.7 | 011 | 6242805 | 433147 | 49 | 0,5 | 37,25 | 30,62 | 6,67 | 1594 |
| Klinkerio bokštai krosnies Nr.8 | 012 | 6242787 | 433155 | 49 | 0,5 | 39,72 | 28,47 | 6,52 | 3206 |
| Cemento malūnas Nr. 2 | 013 | 6242880 | 433207 | 36 | 1,2 | 7,50 | 96,40 | 5,59 | 825 |
| Cemento malūnas Nr.3 | 014 | 6242852 | 433215 | 36 | 1,2 | 21,40 | 82,30 | 7,59 | 2797 |
| Separatorius cemento malūno Nr.3 | 015 | 6242847 | 433172 | 23 | 0,5 | 17,67 | 63,70 | 2,49 | 2797 |
| Cemento malūnas Nr.4 | 016 | 6242837 | 433222 | 36 | 1,2 | 25,52 | 83,50 | 8,66 | 6267 |
| Separatorius cemento malūno Nr.4 | 017 | 6242831 | 433223 | 36 | 0,31 | 9,70 | 93,30 | 0,52 | 6267 |
| Cemento malūnas Nr.5 | 018 | 6242818 | 433229 | 36 | 1,2 | 13,80 | 85,92 | 6,53 | 5197 |
| Priedų perpylimo mazgas | 019 | 6242865 | 433124 | 45 | 0,5 | 22,40 | 23,62 | 2,15 | 1599 |
| Priedų džiovinimo būgnas Nr. 1 | 020.01 | 6242962 | 433358 | 50 | 2,5 | 7,72 | 75,65 | 17,67 | 1599 |
| Priedų džiovinimo būgnas Nr. 2 | 020.02 | 6242962 | 433358 | 50 | 2,5 |
| Cemento bokštas Nr.1 | 021 | 6243060 | 433134 | 60,5 | 0,34 | 3,80 | 40,15 | 0,42 | 1938 |
| Cemento bokštas Nr.2 | 022 | 6243058 | 433124 | 60,5 | 0,34 | 4,95 | 40,25 | 0,47 | 1918 |
| Cemento bokštas Nr.3 | 023 | 6243050 | 433111 | 60,5 | 0,34 | 8,45 | 40,65 | 1,13 | 4991 |
| Cemento bokštas Nr.4 | 024 | 6243052 | 433101 | 60,5 | 0,34 | 5,05 | 36,00 | 0,89 | 5376 |
| Cemento bokštas Nr.5 | 025 | 6243062 | 433097 | 60,5 | 0,34 | 7,85 | 49,45 | 1,02 | 2047 |
| Cemento bokštas Nr.6 | 026 | 6243066 | 433106 | 60,5 | 0,34 | 7,85 | 46,75 | 1,02 | 2834 |
| Cemento bokštas Nr.7 | 027 | 6243073 | 433122 | 60,5 | 0,34 | 4,45 | 30,55 | 0,36 | 1182 |
| Cemento bokštas Nr.8 | 028 | 6243079 | 433132 | 60,5 | 0,34 | 10,1 | 35,75 | 0,82 | 1270 |
| Cemento bokštas Nr.9 | 029 | 6243097 | 433126 | 60,5 | 0,45 | 6,60 | 29,65 | 1,16 | 3199 |
| Cemento bokštas Nr.10 | 030 | 6243094 | 433116 | 60,5 | 0,45 | 6,30 | 32,20 | 1,10 | 3585 |
| Cemento bokštas Nr.11 | 031 | 6243083 | 433097 | 60,5 | 0,45 | 5,05 | 35,60 | 0,89 | 932 |
| Cemento bokštas Nr.12 | 032 | 6243080 | 433087 | 60,5 | 0,45 | 5,90 | 14,60 | 1,09 | 165 |
| Cemento bokštas Nr.17 | 033 | 6243089 | 433091 | 60,5 | 0,45 | 7,35 | 21,75 | 1,34 | 1351 |
| Cemento bokštas Nr.18 | 034 | 6243093 | 433101 | 60,5 | 0,45 | 7,05 | 22,45 | 1,29 | 2576 |
| Cemento bokštas Nr.19 | 035 | 6243101 | 433113 | 60,5 | 0,45 | 7,20 | 49,90 | 1,19 | 1467 |
| Cemento bokštas Nr.20 | 036 | 6243105 | 433123 | 60,5 | 0,45 | 6,25 | 48,80 | 1,04 | 2172 |
| Cemento automobilinės svarstyklės | 037 | 6243040 | 433094 | 15 | 0,34 | 7,60 | 20,05 | 0,50 | 1486 |
| Cemento fasavimo skyrius | 038 | 6243020 | 433051 | 18,5 | 1,0x1,0 | 7,37 | 23,00 | 6,81 | 2518 |
| Anglies skyriaus krosnelė (šilumos generatorius) | 040 | 6242778 | 433073 | 30 | 0,6 | Neeksploatuojamas nuo 2014 m. lapkričio mėn. |
| Cechinė katilinė | 041 | 6243826 | 433044 | 5,5 | 0,3 | - | - | - | 5000 |
| Cechinė katilinė | 042 | 6242875 | 432862 | 8,2 | 0,3 |
| Cechinė katilinė | 043 | 6242963 | 433165 | 10,5 | 0,3 |
| Cechinė katilinė | 044 | 6242823 | 433114 | 12,5 | 0,3 |
| Cechinė katilinė | 045 | 6242947 | 432968 | 14,5 | 0,2 |
| Cechinė katilinė | 046 | 6243331 | 432659 | 8,5 | 0,3 |
| Cechinė katilinė | 047 | 6242947 | 433030 | 14,0 | 0,3 |
| Cechinė katilinė | 048 | 6242895 | 432964 | 5,5 | 0,3 | Neeksploatuojama |
| Cechinė katilinė | 050 | 6243351 | 432818 | 8,5 | 0,3 | - | - | - | 5000 |
| Cechinė katilinė | 051 | 6243217 | 432586 | 8,5 | 0,2 |
| Cechinė katilinė | 052 | 6243299 | 433364 | 16,5 | 0,3 |
| Cechinė katilinė | 053 | 6243705 | 432862 | 14,5 | 0,3 |
| Cechinė katilinė | 067 | 6242860 | 433011 | 15,0 | 0,41 |
| Kalvė | 054 | 6243332 | 432724 | 15 | 0,41 | 13,20 | 20 | 1,747 | 12 |
| Galandinimo staklės | 055 | 6243341 | 432678 | 1 | 0,16 | 20,00 | 20 | 0,40 | 248 |
| Suvirinimo postas | 056 | 6243311 | 432739 | 10 | 0,3 | 13,70 | 20 | 0,97 | 5000 |
| Metalo grūdinimas | 057 | 6243329 | 432715 | 14 | 0,25 | 20,00 | 20 | 0,98 | 400 |
| Akumuliatorių pakrovimo postas | 058 | 6243683 | 433027 | 12 | 0,4 | 6,42 | 20 | 0,806 | 300 |
| Vulkanizacijos postas | 059 | 6243708 | 433098 | 10 | 0,6 | 7,97 | 20 | 2,25 | 300 |
| Ventiliacijos angos laboratorija | 060 | 6243259 | 433372 | 10 | 0,3 | 15,90 | 20 | 1,12 | 2000 |
| Ventiliacijos angos | 061 | - | - | - | - | 0,4 | 20 | 0,013 | 8760 |
| Pakavimo mašinos patalpa | 066 | 6242936 | 432966 | 12 | 0,5 | 19,32 | 16,30 | 3,56 | 2518 |
| Kalkakmenio padavimo galerija (01-23.5 BF04) | 068 | 6242949 | 433280 | 4 | 0,5 | 10,55 | 23,65 | 1,525 | 3300 |
| Molio sandėlis (03-23.5BF02)  | 069 | 6242834 | 432668 | 10 | 0,66 | Demontuoti filtrai |
| Smėlio ir nuodegų sandėliai (03a-23.5BF26) | 070 | 6242813 | 432669 | 10 | 0,38 | 16,9 | 16,7 | 1,98 | 2640 |
| Molio perpylimo mazgas (05 TT1-23.5 BF 06) | 071 | 6242869 | 432788 | 19 | 0,38 | 7,9 | 17,8 | 0,90 | 5280 |
| Klinčių perpylimo mazgas (05 TT1 23.5 BF07) | 072 | 6242855 | 432792 | 23 | 0,56 | 13,9 | 16,7 | 3,09 | 5280 |
| Smėlio ir nuodegų perpylimo mazgas (05 TT1 23.5 BF16) | 073 | 6242864 | 432793 | 19 | 0,38 | 20,5 | 16,8 | 2,39 | 2640 |
| Žaliavų mišinio perpylimo mazgas (07 TT2 23.5BF14) | 074 | 6242833 | 432805 | 17 | 0,38 | 12,0 | 21,8 | 1,37 | 6000 |
| Molio ir klinčių perpylimo mazgas (08 TT3-23.5 BF08) | 075 | 6242811 | 432808 | 25 | 0,44 | 8,3 | 16,7 | 1,22 | 5280 |
| Žaliavų mišinio bunkeris Nr.1 (viršus) (14-23.5BF10) | 076 | 6242755 | 432827 | 37 | 0,38 | 8,1 | 27,4 | 2,30 | 6600 |
| Klinčių bunkeris (viršus) (14-23.5BF24) | 077 | 6242754 | 432818 | 37 | 0,38 | 15,0 | 3,80 | 1,840 | 6600 |
| Smėlio bunkeris (viršus) (14-23.5BF20) | 078 | 6242766 | 432826 | 37 | 0,38 | 9,9 | 23,4 | 1,76 | 2640 |
| Žaliavų mišinio bunkeris Nr.2 (viršus) ) (14-23.5BF22) | 079 | 6242765 | 432836 | 30 | 0,48 | 11,0 | 22,2 | 1,99 | 6000 |
| Nuodegų bunkeris (viršus) (14-23.5BF18) | 080 | 6242769 | 432834 | 28 | 0,38 | 17,1 | 20,8 | 2,00 | 2640 |
| Nuodegų bunkeris (apačia) (14-32.5BF01) | 081 | 6242769 | 432828 | 14 | 0,38 | 12,7 | 22,2 | 1,42 | 6000 |
| Klinčių bunkeris (apačia) (14-32.5BF02) | 082 | 6242751 | 432818 | 12 | 0,55 | 8,4 | 22,1 | 2,44 | 6000 |
| Žaliavų transportavimo sistema Nr.1 (16-32.5BF05) | 083 | 6242766 | 432940 | 37,5 | 0,5 | 11,0 | 30,8 | 3,02 | 6000 |
| Žaliavų transportavimo sistema Nr.2 (16-32.5BF06) | 084 | 6242790 | 432929 | 37,5 | 0,28 | 7,73 | 35,05 | 0,585 | 6000 |
| Žaliavų bokštas (elevatoriaus apačia) (22-34.5 BF04) | 085 | 6242772 | 432960 | 11 | 0,3 | 10,5 | 88,3 | 0,97 | 6000 |
| Žaliavų bokštas (elevatoriaus viršus) (22-34.5BF06) | 086 | 6242767 | 432976 | 60 | 0,3 | 16,4 | 74,8 | 1,58 | 6000 |
| Žaliavų bokštas (po silosu) (22-35.5 BF02) | 087 | 6242776 | 432985 | 7,6 | 0,28x0,4 | 8,0 | 78,9 | 0,77 | 6573 |
| Cikloninis šilumokaitis (elevatoriaus apačia) (22-35.5 BF04) | 088 | 6242788 | 432966 | 11 | 0,3 | 8,6 | 53,3 | 0,62 | 6573 |
| Cikloninis šilumokaitis (elevatoriaus viršus)(23-35.5BF06) | 089 | 6242784 | 432962 | 94,5 | 0,26 | 14,0 | 54,4 | 0,56 | 6573 |
| Krosnies Nr.5 aušintuvo iškrovimo mazgas (30-44.5 BF04) | 090 | 6242845 | 433077 | 18 | 0,28 | 14,1 | 82,4 | 1,34 | 6573 |
| Klinkerio bokštai viršus (31-44.5 BF06) | 091 | 6242853 | 433117 | 42,2 | 0,28 | 11,5 | 68,3 | 1,73 | 6573 |
| Anglies bokštas (33-74.5BF04) | 092 | 6242782 | 433008 | 23 | 0,30 | 18,32 | 20 | 1,294 | 6211 |
| Klinkerio bokštai viršus, filtras Nr.1 | 093 | 6242785 | 433135 | 40 | 1,2 | 17,7 | 42,7 | 1,05 | 1200 |
| Klinkerio bokštai viršus, filtras Nr.2 | 094 | 6242808 | 433125 | 40 | 1,2 | 18,4 | 39,9 | 1,53 | 106 |
| Klinkerio bokštai viršus, filtras Nr.3 | 095 | 6242843 | 433113 | 40 | 0,5 | 15,2 | 40,5 | 0,92 | 60 |
| Koregavimo priedų perpylimo mazgas | 097 | 6242790 | 432920 | 40 | 0,5 | 8,8 | 27,6 | 0,55 | 6000 |
| Klinčių priėmimo bunkeris | 601 | 6243096 | 433331 | -4 | 0,5 | - | 20 | - | 2572 |
| Žaliavų sandėlis | 602 | 6242925 | 433276 | 23,4 | 0,5 | - | 20 | - | 8760 |
| Dulkių pakrovimas iš bokšto į mašiną | 603 | 6243050 | 433132 | 3 | 0,5 | - | - | - | - |
| Dulkių išvežimas į karjerą | 604 | 6243373 | 433770 | -15 | 0,5 | - | - | - | - |
| Klinkerio pakrovimas į mašinas | 605 | 6242773 | 433132 | 4 | 0,5 | - | 20 | - | 571 |
| Klinkerio išpylimas iš mašinos sandėlyje | 606 | 6243525 | 433202 | 2 | 0,5 | - | 20 | - | 571 |
| Cemento pakrovimas į vagonus | 607 | 6243050 | 433112 | 4,2 | 0,08 | 6,20 | 40 | 0,330 | 1074 |
| Degalų talpos | 608 | 6243503 | 432693 | 3,2 | 0,08 | - | 20 | - | 4000 |
| Anglių skyriaus degalų talpos | 609 | 6242967 | 432999 | 4,2 | 0,08 | - | 20 | - | 4000 |
| Mazuto talpos | 610 | 6242349 | 432256 | Veikla nevykdoma nuo 2006 m. |

**11 lentelė.** Tarša į aplinkos orą. Įrenginio pavadinimas **AB „Akmenės cementas“ Cemento gamyba**

 **1 dalis –** tarša į aplinkos orą iš klinkerio degimo sukamosios krosnies Nr. 5 dirbant su žaliavų malūnu ir nedeginant atliekų

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.** | **Taršos šaltiniai** | **Teršalai** | **Numatoma (prašoma leisti) tarša** |
| **vienkartinis****dydis1** | **metinė,****t/m.** |
| **Nr.** | **pavadinimas** | **kodas** | **vnt.** | **maks. paros tarša** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Klinkerio degimo sukamoji krosnis Nr. 5 | 095.05 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | mg/Nm3 | 20 | 93,919 |
| Sieros dioksidas (B)  | 5897 | mg/Nm3  | 400/6002 | 1878,627 |
| Azoto oksidai (B) | 5872 | mg/Nm3  | 500 | 2348,277 |
| Anglies monoksidas (B) | 5917 | mg/Nm3 | **800** | 3757,254 |
| Amoniakas | 134 | mg/Nm3 | 30 | 140,906 |
| **Iš viso įrenginiui:** | **8218,983** |

**2 dalis** – tarša į aplinkos orą iš klinkerio degimo sukamosios krosnies Nr. 5 deginant atliekas.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.** | **Taršos šaltiniai** | **Teršalai** | **Numatoma (prašoma leisti) tarša** |
| **vienkartinis****dydis1** | **metinė,****t/m.** |
| **Nr.** | **pavadinimas** | **kodas** | **vnt.** | **maks.****paros tarša** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Klinkerio degimo sukamoji krosnis Nr. 5 | 095.05 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | mg/Nm3 | 20 | 93,919 |
| Sieros dioksidas (B) | 5897 | mg/Nm3 | 4002 | 1878,627 |
| Azoto oksidai (B) | 5872 | mg/Nm3 | 500 | 2348,277 |
| **Anglies monoksidas (B)** | **5917** | **mg/Nm3** | **800** | **3757,254** |
| Chloro vandenilis | 440 | mg/Nm3 | 10 | 46,959 |
| Fluoro vandenilis | 862 | mg/Nm3 | 1 | 4,7 |
| **Bendra organinė anglis** | **308** | **mg/Nm3** | **60** | **281,784** |
| Kadmis + Talis | 3243, 7911 | mg/Nm3 | 0,05 | 0,23 |
| Gyvsidabris | 1024 | mg/Nm3 | 0,05 | 0,23 |
| Stibis + arsenas + švinas + chromas + kobaltas + varis + manganas + nikelis + vanadis | 4112, 217, 2094,2721, 3401,4424, 3516,1589,6037 | mg/Nm3 | 0,5 | 2,338 |
| Dioksinai ir furanai | 7866,7875 | ng/Nm3 | 0,1 | pėdsakai |
| Amoniakas | 134 | mg/Nm3 | 30 | 140,906 |
| **Iš viso įrenginiui:** | **8555,224** |

**Pastaba:**

**1 –** leidžiamos taršos ribinės vertės nustatytos pagal 2002 m. gruodžio 31 d. Nr. 699 LR ministro įsakymą „Dėl atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“ 2 priedo 2 dalį (kietų dalelių, HCl, HF, NOx, SO2, BOA nustatomos dienos ribinės vertės (atliekant nuolatinius matavimus). Sunkiųjų metalų, dioksinų ir furanų – 8 val. paimtų mėginių vertės).

**2 –** maksimali išmetamo SO2 koncentracija 600 mg/Nm3 nustatoma sustabdžius žaliavų malūną kai karštos dujos tiesiogiai išmetamos per kaminą.

**3 dalis** – tarša į aplinkos orą iš rezervinės sukamosios krosnies Nr. 7 (atliekos joje negali būti deginamos).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.** | **Taršos šaltiniai** | **Teršalai** | **Numatoma (prašoma leisti) tarša** |
| **vienkartinis****dydis** | **metinė,****t/m.** |
| **Nr.** | **pavadinimas** | **kodas** | **vnt.** | **maks. paros tarša** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Rezervinė sukamoji krosnis Nr. 7 | 007.07 | Kietosios dalelės (B) | 6486 | mg/Nm3 | 30 | 48,792 |
| Sieros dioksidas (B)  | 5897 | mg/Nm3  | 400 | 650,563 |
| Azoto oksidai (B) | 5872 | mg/Nm3  | 800 | 1301,126 |
| Anglies monoksidas (B) | 5917 | mg/Nm3 | 1000 | 1626,408 |
| **Iš viso įrenginiui:** | **3626,889** |

**4 dalis** – tarša į aplinkos orą iš rezervinės sukamosios krosnies Nr. 8 (atliekos joje negali būti deginamos).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.** | **Taršos šaltiniai** | **Teršalai** | **Numatoma (prašoma leisti) tarša** |
| **vienkartinis****dydis** | **metinė,****t/m.** |
| **Nr.** | **pavadinimas** | **kodas** | **vnt.** | **maks. paros tarša** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Rezervinė sukamoji krosnis Nr. 8 | 007.08 | Kietosios dalelės (B) | 6486 | mg/Nm3 | 90 | 110,484 |
| Sieros dioksidas (B)  | 5897 | mg/Nm3  | 400 | 491,04 |
| Azoto oksidai (B) | 5872 | mg/Nm3  | 800 | 982,080 |
| Anglies monoksidas (B) | 5917 | mg/Nm3 | 1000 | 1227,600 |
| **Iš viso įrenginiui:** | **2811,204** |

**Pastaba:** sukamosios krosnys Nr. 5, 7 ir 8 kartu negali būti eksploatuojamos. Krosnys Nr. 7, 8 neeksploatuojamos.

**5 dalis** – tarša į aplinkos orą iš kitų taršos šaltinių.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.** | **Taršos šaltiniai** | **Teršalai** | **Numatoma (prašoma leisti) tarša** |
| **vienkartinis****dydis** | **metinė,****t/m.** |
| **Nr.** | **pavadinimas** | **kodas** | **vnt.** | **maks. paros tarša** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Anglies malūnas Nr. 1 su H generatoriumi | 001 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | mg/Nm3 | 23,7 | 6,744 |
| Anglies monoksidas (B) | 5917 | mg/Nm3 | 100 | 11,273 |
| Azoto oksidai(B) | 5872 | mg/Nm3 | 550 | 62,000 |
| Sieros dioksidas (B) | 5897 | mg/Nm3 | 500 | 56,364 |
| Anglies malūnas Nr. 1 su H generatoriumi | 002 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | mg/Nm3 | 23,7 | 6,621 |
| Anglies monoksidas (B) | 5917 | mg/Nm3 | 100 | 11,273 |
| Azoto oksidai (B) | 5872 | mg/Nm3 | 550 | 62,000 |
| Sieros dioksidas (B) | 5897 | mg/Nm3 | 500 | 56,364 |
| Perpylimo mazgas anglies malūno Nr.1 | 003 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | mg/Nm3 | 29,8 | 0,781 |
| Perpylimo mazgas anglies malūno Nr.2 | 004 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | mg/Nm3 | 29,8 | 0,609 |
| Perpylimo mazgo filtras | 005 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | mg/Nm3 | 20,6 | 0,801 |
| **Iš viso:** | **274,83** |
| Šaldytuvas sukamosios krosnies Nr.5 | 096.05 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | mg/Nm3 | 20 | 36,438 |
| **Iš viso:** | **36,438** |
| Klinkerio bokštai krosnies Nr.5,6 | 010 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | mg/Nm3 | 30 | 6,420 |
| Klinkerio bokštai krosnies Nr.7 | 011 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | mg/Nm3 | 30 | 4,985 |
| Klinkerio bokštai krosnies Nr.8 | 012 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | mg/Nm3 | 30 | 4,424 |
| **Iš viso:** | **15,829** |
| Cemento malūnas Nr. 2 | 013 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | mg/Nm3 | 10 | 2,880 |
| Cemento malūnas Nr.3 | 014 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | mg/Nm3 | 30 | 5,806 |
| Separatorius cemento malūno Nr.3 | 015 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | mg/Nm3 | 30 | 2,124 |
| Cemento malūnas Nr.4 | 016 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | mg/Nm3 | 30 | 6,040 |
| Separatorius cemento malūno Nr.4 | 017 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | mg/Nm3 | 30 | 0,491 |
| Cemento malūnas Nr.5 | 018 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | mg/Nm3 | 30 | 7,106 |
| **Iš viso:** | **24,447** |
| Priedų perpylimo mazgas | 019 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | mg/Nm3 | 30 | 0,892 |
| Priedų džiovinimo būgnas Nr. 1 | 020.01 | Kietosios dalelės (B) | 6486 | mg/Nm3 | 30 | 3,65 |
| Anglies monoksidas (B) | 5917 | mg/Nm3 | 300 | 8,1 |
| Azoto oksidai (B) | 5872 | mg/Nm3 | 350 | 8,1 |
| Sieros dioksidas (B) | 5897 | mg/Nm3 | 75 | 4,05 |
| Priedų džiovinimo būgnas Nr. 2 | 020.02 | Kietosios dalelės (B) | 6486 | mg/Nm3 | 30 | 3,65 |
| Anglies monoksidas (B) | 5917 | mg/Nm3 | 300 | 8,1 |
| Azoto oksidai (B) | 5872 | mg/Nm3 | 350 | 8,1 |
| Sieros dioksidas (B) | 5897 | mg/Nm3 | 75 | 4,05 |
| **Iš viso:** | **48,692** |
| Cemento bokštas Nr.1 | 021 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | mg/Nm3 | 20 | 0,4 |
| Cemento bokštas Nr.2 | 022 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | mg/Nm3 | 20 | 0,4 |
| Cemento bokštas Nr.3 | 023 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | mg/Nm3 | 20 | 0,4 |
| Cemento bokštas Nr.4 | 024 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | mg/Nm3 | 20 | 0,4 |
| Cemento bokštas Nr.5 | 025 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | mg/Nm3 | 20 | 0,4 |
| Cemento bokštas Nr.6 | 026 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | mg/Nm3 | 20 | 0,4 |
| Cemento bokštas Nr.7 | 027 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | mg/Nm3 | 20 | 0,4 |
| Cemento bokštas Nr.8 | 028 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | mg/Nm3 | 20 | 0,4 |
| Cemento bokštas Nr.9 | 029 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | mg/Nm3 | 20 | 0,4 |
| Cemento bokštas Nr.10 | 030 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | mg/Nm3 | 20 | 0,4 |
| Cemento bokštas Nr.11 | 031 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | mg/Nm3 | 20 | 0,4 |
| Cemento bokštas Nr.12 | 032 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | mg/Nm3 | 20 | 0,4 |
| Cemento bokštas Nr.17 | 033 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | mg/Nm3 | 20 | 0,4 |
| Cemento bokštas Nr.18 | 034 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | mg/Nm3 | 20 | 0,4 |
| Cemento bokštas Nr.19 | 035 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | mg/Nm3 | 20 | 0,4 |
| Cemento bokštas Nr.20 | 036 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | mg/Nm3 | 20 | 0,4 |
| Cemento automobilinės svarstyklės | 037 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | mg/Nm3 | 20 | 0,2 |
| Fasavimo mašina | 038 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | mg/Nm3 | 20 | 2,721 |
| **Iš viso:** | **9,321** |
| Krosnelė (šilumos generatorius) | 040 | Kietosios dalelės (A) | 6493 | mg/Nm3 | 100 |  |
| Anglies monoksidas (A) | 177 | mg/Nm3 | 500 |
| Azoto oksidai (A) | 250 | mg/Nm3 | 450 |
| Sieros dioksidas (A) | 1753 | mg/Nm3 | 1700 |
| Cechinės katilinės | 041-045; 047; 052; 053, 067 | Anglies monoksidas (A) | 177 | mg/Nm3 | - | Nematuojama |
| Azoto oksidai (A) | 250 | mg/Nm3 | - | Nematuojama |
| Cechinės katilinės  | 046; 050; 051 | Anglies monoksidas (A) | 177 | mg/Nm3 | - | 4,2 |
| Azoto oksidai (A) | 250 | mg/Nm3 | - | 1,3 |
| **Iš viso:** | **5,500** |
| Kalvė | 054 | Kietosios dalelės (B) | 6486 | g/s | 0,001 | 0,002 |
| Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,041 | 0,040 |
| Azoto oksidai (B) | 5872 | g/s | 0,0052 | 0,006 |
| Sieros dioksidas (B) | 5897 | g/s | 0,022 | 0,020 |
| Galandimo staklės | 055 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | g/s | 0,182 | 0,852 |
| Suvirinimo postas | 056 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | g/s | 0,022 | 0,634 |
| Mangano oksidas | 3516 | g/s | 0,002 | 0,058 |
| Fluoro vandenilis | 862 | g/s | 0,001 | 0,029 |
| Metalo grūdinimo postas | 057 | LOJ | 308 | g/s | - | - |
| Akumuliatorių pakrovimo postas | 058 | Sieros rūgštis | 1761 | g/s | - | pėdsakai |
| Vulkanizacijos postas | 059 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | - | pėdsakai |
| **Iš viso:** | **1,641** |
| Ventiliacijos angos laboratorijoje | 060 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | g/s | - |  pėdsakai |
| Chloro vandenilis | 440 | g/s | - | pėdsakai |
| Sieros rūgštis | 1761 | g/s | - | pėdsakai |
| Amoniakas | 134 | g/s | - | pėdsakai |
| Acetonas | 65 | g/s | - | pėdsakai |
| Ventiliacijos angos | 061 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | g/s | - | pėdsakai |
| **Iš viso:** | - |
| Pakavimo mašinos patalpa | 066 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | mg/Nm3 | 20 | 1,641 |
| **Iš viso:** | **1,641** |
| Kalkakmenio padavimo galerija | 068 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | mg/Nm3 | 10 | 0,215 |
| Molio sandėlis | 069 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | mg/Nm3 |  |
| Smėlio ir nuodegų sandėliai (perpylimo mazgas) | 070 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | mg/Nm3 | 10 | 0,148 |
| Molio perpylimo mazgas | 071 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | mg/Nm3 | 10 | 0,295 |
| Klinčių perpylimo mazgas | 072 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | mg/Nm3 | 10 | 0,640 |
| Smėlio ir nuodegų perpylimo mazgas | 073 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | mg/Nm3 | 10 | 0,148 |
| Žaliavų mišinio perpylimo mazgas | 074 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | mg/Nm3 | 10 | 0,369 |
| Molio ir klinčių perpylimo mazgas | 075 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | mg/Nm3 | 10 | 0,384 |
| Žaliavų mišinio bunkeris Nr.1 (viršus) | 076 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | mg/Nm3 | 10 | 0,369 |
| Klinčių bunkeris (viršus) | 077 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | mg/Nm3 | 10 | 0,369 |
| Smėlio bunkeris (viršus) | 078 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | mg/Nm3 | 10 | 0,148 |
| Žaliavų mišinio bunkeris Nr.2 (viršus) | 079 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | mg/Nm3 | 10 | 0,584 |
| Nuodegų bunkeris (viršus) | 080 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | mg/Nm3 | 10 | 0,148 |
| Nuodegų bunkeris (apačia) | 081 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | mg/Nm3 | 10 | 0,369 |
| Klinčių bunkeris (apačia) | 082 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | mg/Nm3 | 10 | 0,750 |
| Žaliavų transportavimo sistema Nr.1 | 083 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | mg/Nm3 | 10 | 0,732 |
| Žaliavų transportavimo sistema Nr.2 | 084 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | mg/Nm3 | 10 | 0,165 |
| Žaliavų bokštas (elevatoriaus apačia) | 085 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | mg/Nm3 | 10 | 0,344 |
| Žaliavų bokštas (elevatoriaus viršus) | 086 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | mg/Nm3 | 10 | 0,364 |
| Žaliavų bokštas (po silosu) | 087 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | mg/Nm3 | 10 | 0,345 |
| Cikloninis šilumokaitis(elevatoriaus apačia) | 088 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | mg/Nm3 | 10 | 0,188 |
| Cikloninis šilumokaitis (elevatoriaus viršus) | 089 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | mg/Nm3 | 10 | 0,184 |
| **Iš viso:** | **7,258** |
| Krosnies Nr.5 aušintuvo iškrovimo mazgas | 090 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | mg/Nm3 | 10 | 0,299 |
| Klinkerio bokštai viršus | 091 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | mg/Nm3 | 10 | 0,523 |
| Anglies bokštas | 092 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | mg/Nm3 | 10 | 0,343 |
| Klinkerio bokštai viršus, filtras Nr.1 | 093 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | mg/Nm3 | 10 | 0,353 |
| Klinkerio bokštai viršus, filtras Nr.2 | 094 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | mg/Nm3 | 10 | 0,353 |
| Klinkerio bokštai viršus, filtras Nr.3 | 095 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | mg/Nm3 | 10 | 0,353 |
| Koregavimo priedų perpylimo mazgas | 097 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | mg/Nm3 | 10 | 0,022 |
| **Iš viso:** | **2,246** |
| Klinčių priėmimo bunkeris | 601 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | g/s | 0,049 | 0,887 |
| Žaliavų sandėlis | 602 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | g/s | 0,982 | 54,000 |
| Dulkių pakrovimas iš bokšto į mašiną | 603 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | g/s | 0,053 | 0,468 |
| Dulkių išvežimas į karjerą | 604 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | g/s | 0,027 | 0,249 |
| Klinkerio pakrovimas į mašinas | 605 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | g/s | 0,054 | 0,660 |
| Klinkerio išpylimas iš mašinos sandėlyje | 606 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | g/s | 0,054 | 0,660 |
| Cemento pakrovimas į vagonus | 607 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | g/s | 0,066 | 0,450 |
| Degalų talpos | 608 | LOJ | 308 | g/s | - | 4,896 |
| Anglių skyriaus degalų talpos | 609 | LOJ | 308 | g/s |
| Mazuto talpos | 610 | LOJ | 308 | g/s | - | - |
| **Iš viso:** | **62,270** |
| **IŠ VISO IŠ KITŲ TARŠOS ŠALTINIŲ:** | **490,113** |

**12 lentelė**. Aplinkos oro teršalų valymo įrenginiai ir taršos prevencijos priemonės.

Kadangi informacija, kuri, lyginant su paraiška, pagal kurią buvo išduotas/pakeistas TIPK leidimas Nr. (T-Š-1-1/2014), nesikeitė, todėl lentelė nepildomas.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Taršos šaltinio, į kurį patenka pro valymo įrenginį praėjęs dujų srautas, Nr. | Valymo įrenginiai  | Teršalai |
| Pavadinimas ir paskirties apibūdinimas | kodas | pavadinimas | kodas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 001 | Rankovinis filtras CEC2-20-50 | 54 | Kietosios dalelės (C) | 4281 |
| 002 | Rankovinis filtras CEC2-20-50 | 54 | Kietosios dalelės (C) | 4281 |
| 003 | Rankovinis filtras RC-1300/30-HS-B | 54 | Kietosios dalelės (C) | 4281 |
| 004 | Rankovinis filtras RC-1300/30-HS-B | 54 | Kietosios dalelės (C) | 4281 |
| 005 | Rankovinis filtras JM32/35-04 | 54 | Kietosios dalelės (C) | 4281 |
| 095.05 | Rankovinis filtras MKPR-2X2-(100X14)-6 | 54 | Kietosios dalelės (C) | 4281 |
| 007.07**1** | Elektros filtrai UG2-4x74-04 (2 vnt.) *Neeksplotuojama* | 51 | Kietosios dalelės (B) | 6486 |
| 007.08**1** | Elektros filtrai UG2-4x74-04 (2 vnt.) *Neeksplotuojama* | 51 | Kietosios dalelės (B) | 6486 |
| 096.05 | Rankovinis filtras MKPR-2X1-(54X16)-6 | 54 | Kietosios dalelės (C) | 4281 |
| 007.07**1** | Elektros filtrai UG2-3x37 *Neeksplotuojama* | 51 | Kietosios dalelės (C) | 4281 |
| 007.08**1** | Elektros filtrai UG2-3x37 *Neeksplotuojama* | 51 | Kietosios dalelės (C) | 4281 |
| 010 | Rankovinis filtras FRKI-360 | 54 | Kietosios dalelės (C) | 4281 |
| 011 | Rankovinis filtras RFG-VMS | 54 | Kietosios dalelės (C) | 4281 |
| 012 | Rankovinis filtras RFG-VMS | 54 | Kietosios dalelės (C) | 4281 |
| 013 | Rankovinis filtras 157 UDR 16.384  | 54 | Kietosios dalelės (C) | 4281 |
| 014 | Rankovinis filtras RFG-VMS-10-2 | 54 | Kietosios dalelės (C) | 4281 |
| 015 | Rankovinis filtras FRKN-180 U-01 | 54 | Kietosios dalelės (C) | 4281 |
| 016 | Rankovinis filtras RFG-VMS-10-2 | 54 | Kietosios dalelės (C) | 4281 |
| 017 | Rankovinis filtras SEPOL-Sichter | 54 | Kietosios dalelės (C) | 4281 |
| 018 | Rankovinis filtras RFG-VMS-10-2 | 54 | Kietosios dalelės (C) | 4281 |
| 019**1** | Rankovinis filtras FVK120BV36-T-UTBR-X | 54 | Kietosios dalelės (C) | 4281 |
| 020.01 | Elektros filtras UGDS-3x38 | 51 | Kietosios dalelės (B) | 6486 |
| 020.02 | Elektros filtras UGDS-3x38 | 51 | Kietosios dalelės (B) | 6486 |
| 021 | Rankovinis filtras FVK-60 | 54 | Kietosios dalelės (C) | 4281 |
| 022 | Rankovinis filtras FVK-90 | 54 | Kietosios dalelės (C) | 4281 |
| 023 | Rankovinis filtras FVK-60 | 54 | Kietosios dalelės (C) | 4281 |
| 024 | Rankovinis filtras FVK-90 | 54 | Kietosios dalelės (C) | 4281 |
| 025 | Rankovinis filtras FVK-60 | 54 | Kietosios dalelės (C) | 4281 |
| 026 | Rankovinis filtras FVK-90 | 54 | Kietosios dalelės (C) | 4281 |
| 027 | Rankovinis filtras FVK-60 | 54 | Kietosios dalelės (C) | 4281 |
| 028 | Rankovinis filtras FVK-90 | 54 | Kietosios dalelės (C) | 4281 |
| 029 | Rankovinis filtras FVK-90 | 54 | Kietosios dalelės (C) | 4281 |
| 030 | Rankovinis filtras FVK-90 | 54 | Kietosios dalelės (C) | 4281 |
| 031 | Rankovinis filtras FVK-90 | 54 | Kietosios dalelės (C) | 4281 |
| 032 | Rankovinis filtras FVK-90 | 54 | Kietosios dalelės (C) | 4281 |
| 033 | Rankovinis filtras FVK-90 | 54 | Kietosios dalelės (C) | 4281 |
| 034 | Rankovinis filtras FVK-90 | 54 | Kietosios dalelės (C) | 4281 |
| 035 | Rankovinis filtras FVK-90 | 54 | Kietosios dalelės (C) | 4281 |
| 036 | Rankovinis filtras FVK-90 | 54 | Kietosios dalelės (C) | 4281 |
| 037 | Rankovinis filtras FVK-60 | 54 | Kietosios dalelės (C) | 4281 |
| 038 | Rankovinis filtras VSJ-B 75-3 | 54 | Kietosios dalelės (C) | 4281 |
| 066 | Rankovinis filtras ROVAL 150-1 | 54 | Kietosios dalelės (C) | 4281 |
| 068 | Rankovinis filtras 120 BV 81 TU-TBR-X | 54 | Kietosios dalelės (C) | 4281 |
| 069**1** | Rankovinis filtras 120 UDR 12.192 TU *Demontuotas filtras* | 54 | Kietosios dalelės (C) | 4281 |
| 070 | Rankovinis filtras 120 BV 64 TU-TBR-X | 54 | Kietosios dalelės (C) | 4281 |
| 071 | Rankovinis filtras 120 BV 64 TU-TBR-X | 54 | Kietosios dalelės (C) | 4281 |
| 072 | Rankovinis filtras 120 UDR 12.144 TU | 54 | Kietosios dalelės (C) | 4281 |
| 073 | Rankovinis filtras 120 BV 64 TU-TBR-X | 54 | Kietosios dalelės (C) | 4281 |
| 074 | Rankovinis filtras 120 BV 64 TU-TBR-X | 54 | Kietosios dalelės (C) | 4281 |
| 075 | Rankovinis filtras 120 BV 90 TU-TBR-X | 54 | Kietosios dalelės (C) | 4281 |
| 076 | Rankovinis filtras 120 BV 64 BM-TBR-X | 54 | Kietosios dalelės (C) | 4281 |
| 077 | Rankovinis filtras 120 BV 64 BM-TBR-X | 54 | Kietosios dalelės (C) | 4281 |
| 078 | Rankovinis filtras 120 BV 64 BM-TBR-X | 54 | Kietosios dalelės (C) | 4281 |
| 079 | Rankovinis filtras 120 BV 110 BM-TBR-X | 54 | Kietosios dalelės (C) | 4281 |
| 080 | Rankovinis filtras 120 BV 64 BM-TBR-X | 54 | Kietosios dalelės (C) | 4281 |
| 081 | Rankovinis filtras 120 BV 64 TU-TBR-X | 54 | Kietosios dalelės (C) | 4281 |
| 082 | Rankovinis filtras 120 UDR 12.144 TRU-X | 54 | Kietosios dalelės (C) | 4281 |
| 083 | Rankovinis filtras 120 UDR 12.168 TRU-X | 54 | Kietosios dalelės (C) | 4281 |
| 084 | Rankovinis filtras 120 BV 42 TU–TBR-X | 54 | Kietosios dalelės (C) | 4281 |
| 085 | Rankovinis filtras 120 BV 81 TU–TBR-X | 54 | Kietosios dalelės (C) | 4281 |
| 086 | Rankovinis filtras 120 BV 81 TU–TBR-X | 54 | Kietosios dalelės (C) | 4281 |
| 087 | Rankovinis filtras 120 BV 64 TU–TBR-X | 54 | Kietosios dalelės (C) | 4281 |
| 088 | Rankovinis filtras 120 BV 36 TU-TBR-X | 54 | Kietosios dalelės (C) | 4281 |
| 089 | Rankovinis filtras 120 BV 30 TU-TBR-X | 54 | Kietosios dalelės (C) | 4281 |
| 090 | Rankovinis filtras 120 BV 64 TU- VKT-TBR | 54 | Kietosios dalelės (C) | 4281 |
| 091 | Rankovinis filtras 120 BV110 TU-VKT-TBR | 54 | Kietosios dalelės (C) | 4281 |
| 092 | Rankovinis filtras FRU B 1600 06/034-C | 54 | Kietosios dalelės (C) | 4281 |
| 093**1** | Rankovinis filtras 120 BV 36-T-U-TBR-X | 54 | Kietosios dalelės (C) | 4281 |
| 094**1** | Rankovinis filtras 120 BV 36-T-U-TBR-X | 54 | Kietosios dalelės (C) | 4281 |
| 095**1** | Rankovinis filtras 120 BV 36-T-U-TBR-X | 54 | Kietosios dalelės (C) | 4281 |
| 097**1** | Rankovinis filtras 120 BV 25-TU-TBR-X | 54 | Kietosios dalelės (C) | 4281 |
| **Taršos prevencijos priemonės:** vizuali valymo įrenginių apžiūra, iš taršos šaltinių išmetamų teršalų periodinis monitoringo vykdymas, kasmetinis remontas, susidėvėjusių rankovinių filtrų keitimas. **Pastaba.** 1 – duomenys atnaujinti ir patikslinti remiantis patvirtinta AB „Akmenės cementas“ Aplinkos oro taršos šaltinių ir jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaita (2015-2016m.) |

**13 lentelė**. Tarša į aplinkos orą esant neįprastoms (neatitiktinėms) veiklos sąlygoms

Įrenginio pavadinimas ***AB „Akmenės cementas“ Cemento gamyba***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Taršos****šaltinio, iš kurio išmetami teršalai esant šioms sąlygoms, Nr.** | **Sąlygos, dėl kurių gali įvykti neįprasti (neatitiktiniai) teršalų išmetimai** | **Neįprastų (neatitiktinių) teršalų išmetimų duomenų detalės**  | **Pastabos, detaliau apibūdinančios neįprastų (neatitiktinių) teršalų išmetimų pasikartojimą, trukmę ir kt. sąlygas** |
| **išmetimų trukmė,** **val., min.****(kas reikalinga, pabraukti)** | **teršalas** | **teršalų koncentracija išmetamosiose dujose, mg/Nm3\*** |
| pavadinimas | kodas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 095.05 | Krosnies Nr.5 paleidimo /stabdymo metu, normalios eksploatacijos sutrikimo metu | 50 kartų per metus po 8 val. \*\* | kietosios dalelės (C) | 4281 | 150  |  |
| azoto oksidai (B) | 5872 | 2300 | Paleidžiant krosnį, negalima naudoti Selektyvios nekatalitinės redukcinės sistemos (toliau – SNCR t.y. amoniakinio vandens purškimo sistema) NOx mažinimui. SNCR sistema įjungiama, kai temperatūros šilumokaičių bokšte „Pyrotop“ ortakyje viršija 750 0C. Informacijos šaltinis GPGB sk. 1.4.5.1.7 |
| sieros dioksidas (B) | 5897 | 600 |  |
| 095.05 | Žaliavų malūno sustabdymas | apie 360 val. per metus | amoniakas | 134 | 200 | Informacijos šaltinis GPGB sk. 1.4.5.1.7. |
| sieros dioksidas (B) | 5897 | 600 | Maksimali išmetamo SO2 koncentracija 600 mg/Nm3 nustatoma tik karštas dujas išmetant tiesiogiai per kaminą, sustabdžius žaliavų malūną.  |

**Pastaba:** \* – Nurodyta reikšmė - vidutinė pusės valandos reikšmė (mg/Nm3 , kai O2 koncentracija išmetamose dujose – 10%);

 \*\* – sustojimai nurodyti remiantis 2016-2017 metų statistika

**VII**. **ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIOS DUJOS**

**18. Šiltnamio efektą sukeliančios dujos.** Kadangi informacija, kuri, lyginant su paraiška, pagal kurią buvo išduotas/pakeistas TIPK leidimas Nr. (T-Š-1-1/2014), nesikeitė, todėl šis punktas nepildomas.

Bendrovėje išsiskiria šiltnamio dujos (CO2), todėl vadovaujantis LR aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr.D1-231 ,,Dėl Šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų išdavimo ir prekybos jais tvarkos aprašo patvirtinimo“ (LR aplinkos ministro 2005 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. D1-542 redakcija) (Žin., 2005, Nr.137-4948) pagal 3.1 punktą -,, įrenginiai, cemento klinkeriui gaminti rotacinėse krosnys, kurių pajėgumas didesnis kaip 50 tonų per dieną“, reikia gauti leidimą išmesti šiltnamio dujas.

Bendrovėje naudojama sauso būdo cemento gamybos technologija. Klinkeris išdegamas 4,8 m diametro ir 66 m ilgio sukamojoje krosnyje. Naudojamas kuras: akmens anglis, naftos koksas, atlternatyvus kuras (atliekos). Vienai tonai išdegti sunaudojama apie 250 kg akmens anglies. Šiltnamio efektą sukeliančios dujos (CO2) išsiskiria iš klinkerio degimo sukamosios krosnies (šaltinio Nr.095.05), priedų džiovyklos (šaltinio Nr.020), cechinių katilinių (šaltinio Nr. 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 067) ir anglies džiovinimui skirtų šilumos generatorių (šaltinio Nr. 001; 002) . Klinkerio degimo krosnyse CO2 išsiskiria ne tik iš kuro, bet ir iš įkrovoje esančių klinčių.

Veikiant klinkerio degimo sukamajai krosniai Nr. 5 (taršos šaltinio Nr. 095.05), klinkerio degimo sukamosios krosnys (taršos šaltinio Nr. 007.07 ir 007.08 neeksplotuojamos). Katilinė mazuto pašildymui (šaltinio Nr.039) ir šilumos generatorius (šaltinio Nr. 040) neeksploatuojami.

**14 lentelė.** Veiklos rūšys ir šaltiniai, iš kurių į atmosferą išmetamos ŠESD, nurodytos Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 1 priede. *Kadangi informacija, kuri, lyginant su paraiška, pagal kurią buvo išduotas/pakeistas TIPK leidimas Nr. (T-Š-1-1/2014), nesikeitė, todėl ši lentelė nepildoma.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Veiklos rūšys pagal Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 1 priedą ir išmetimo šaltiniai | ŠESD pavadinimas(anglies dioksidas (CO2),azoto suboksidas (N2O), perfluorangliavandeniliai (PFC)) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Cemento klinkerio gamyba rotacinėse krosnyse, kurių gamybos pajėgumai didesni negu 500 tonų per dieną, arba kitose krosnyse, kurių gamybos pajėgumai didesni negu 50 tonų per dieną | Anglies dioksidas |

**VIII. TERŠALŲ IŠLEIDIMAS SU NUOTEKOMIS Į APLINKĄ**

**19. Teršalų išleidimas su nuotekomis į aplinką.**

Bendrovė ūkinėje veikloje naudoja paviršinį ir požeminį vandenį (žr. **7 priedas**):

1. Technologiniams procesams yra naudojamas paviršinis vanduo iš Agluonos upelio (apie 1 990 000m3/metus). Vanduo iš gamybinio vandens siurblinės (Nr.1) yra tiekiamas į kompresorinę suspausto oro aušinimui, į malimo skyrių cemento malūnus, cemento malūnų guolių ir tepimo sistemos seperatorių aušinimui, į gaisrinės saugos sistemą, į gamybos cechą gliukolo aušinmui, į autogaražą. Dalis iš Agluonos upelio paimto paviršinio vandens tiekiama UAB „Medis ir betonas“ bei UAB „Eternit Baltic“.
2. Bendrovė turi tris požeminio vandens gręžinius. Vienas gręžinys yra gamybos cecho kuro tiekimo skyriuje, kuris nebeeksploatuojamas. Kitų dviejų gręžinių geriamas vanduo naudojamas buitinėms reikmėms. Vanduo nėra chloruojamas. Vandens užteršimo atvejų nėra pasitaikę. Požeminis vanduo naudojamas bendrovės buitinėms ir gamybinėms reikmėms, bei tiekiamas abonentams (UAB „Eternit Baltic“, UAB „Medis ir betonas“).

Bendrovės ūkinėje veikloje susidaro buitinės, gamybinės ir lietaus nuotekos (žr. **7 priedas**):

1. Buitinės nuotekos, išleidžiamos į AB ,,Akmenės vandenys“ valymo įrenginius (išleistuvai F1 ir F2) **5 priede** pateikta patvirtinta sutarties kopija su UAB „Akmenės vandenys“ „Nuotekų nuvedimo sutartis Nr. 24 dėl buitinių nuotekų priėmimo“;
2. Kompresorinėje suspausto oro aušinimo, cemento malūnų guolių aušinimo ir cemento malimo skyriuje separatoriaus tepalo filtro aušinimo metu susidariusios gamybinės nuotekos išleidžiamos į Agluonos upelį (išleistuvai G2 ir G3). Gamybinės nuotekos nevalomos, nes naudojamos įrenginių aušinimui. Priedų džiovinimo įrenginyje gamybinis vanduo buvo naudojamas guolių aušinimui ir susidariusios gamybinės nuotekos išleidžiamos į Agluonos upelį. Šiuo metu išleidimo linija yra užaklinta (išleistuvas G1);
3. Lyjant lietui Bendrovės teritorijoje susidariusios lietaus nuotekos surenkamos nuo 20 ha ploto. Surinktos lietaus nuotekos latakais nuvedamos į uždarus vandens baseinus ir panaudojamas gamyboje arba išleidžiamos į Agluonos upelį (išleistuvai L1-L7):
4. lietaus nuotekos susidarančios autotransporto cecho teritorijoje (L1) patenka į vandens valymo įrengimus. Įrengimus sudaro du nusodinimo baseinai. Šios nuotekos niekur neišleidžiamos;
5. tepalų degalų – sandėlyje susidariusios lietaus nuotekos (L7) patenka į naftos produktų gaudytuvą. Gaudytuve susikaupęs vandens kiekis nuolat stebimas, priežiūrą vykdo tepalų-degalų apskaitininkas, o susidariusį lietaus nuotekų kiekį pildo Naftos produktų gaudytuvo patikrinimo žurnale. Nuotekos išsiurbiamos asenizacine mašina;
6. teritorijoje aplink mazuto rezervuarus įrengta gelžbetoninė danga su pylimu ir lietaus nuotekų surinkimo sistema. Lietaus nuotekos (L6) nevalomos, neišleidžiamos;
7. dalis lietaus nuotekų susidariusių gamybinės veiklos teritorijoje (L3 ir L4) išleidžiamos į vandens baseinus (vandenvietė Nr. 1), iš kurių vanduo naudojamas gamybinėms reikmėms. Likusi dalis lietaus nuotekų (L2) ir (L5) yra išleidžiamos į Agluonos upelį.

**15 lentelė**. Informacija apie paviršinį vandens telkinį (priimtuvą), į kurį planuojama išleisti nuotekas

Kadangi informacija, kuri, lyginant su paraiška, pagal kurią buvo išduotas/pakeistas TIPK leidimas Nr. (T-Š-1-1/2014), nesikeitė, todėl ši lentelė nepildoma.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Vandens telkinio pavadinimas, kategori-jair kodas | 80% tikimybės sausiausio mėnesio vidutinis debitas, m3/s (upėms) | Vandens telkinio plotas, ha(stovinčio vandens telkiniams) | Vandens telkinio būklė |
| Rodiklis | Esama (foninė) būklė | Leistina vandens telkinio apkrova |
| mato vnt. | reikšmė | Hidraulinė, m3/d. | teršalais |
| mato vnt. | reikšmė |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Agluona30011181 | 0,17 | - | pH | - | 7,74 | - | - | - |
| Skendinčios medžiagos | mg/l | 7,0 | - | mg/l | - |
| BDS7 | mg/l | 5,5 | - | mg/l | - |
| Naftos angliavandenilių indeksas | mg/lmg/l | <0,1 | - | mg/lmg/l | - |
| ChDS | mg/l | 17,4 | - | mg/l | - |

Pagal Nuotekų tvarkymo reglamento 12 punkto nuostatas, AB „Akmenės cementas“ nenaudoja gamyboje ir į išleistuvus neišleidžia N ir P junginių bei biologinės kilmės nuotekų, todėl poveikis paviršinio vandens telkiniui pagal BDS7 , N ir P nevertinamas ir neskaičiuojama leistina vandens telkinio apkrova.

Pagal daugiamečius UAB „Akmenės vandenys“ laboratorijos tyrimus naftos produktų ir skendinčių medžiagų koncentracijos už AB „Akmenės cementas“ išleistuvų vietų nėra viršiję leistinų koncentracijų

Buitinės nuotekos nevalomos ir atiduodamos į UAB ,,Akmenės vandenys“ tinklus.

**16 lentelė**. Informacija apie nuotekų išleidimo vietą/priimtuvą (išskyrus paviršinius vandens telkinius), į kurį planuojama išleisti nuotekas

Kadangi informacija, kuri, lyginant su paraiška, pagal kurią buvo išduotas/pakeistas TIPK leidimas Nr. (T-Š-1-1/2014), nesikeitė, todėl ši lentelė nepildoma.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Nuotekų išleidimo vietos / priimtuvo aprašymas  | Juridinis nuotekų išleidimo pagrindas  | Leistina priimtuvo apkrova  |
| hidraulinė | teršalais |
| m3/d | m3/metus | parametras | mato vnt. | Reikšmė\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Nuotekų gesinimo kamera Priimtuvas Nr. 3  | Nuotekų nuvedimo sutartis Nr. 26, UAB „Akmenės vandenys“, neterminuota sutartis | 5184 | - | BDS7 | mg/l | 250\* |
| naftos produktai | mg/l | 10\* |
| 2. | Spaudiminė linija į valimo įrengimus Priimtuvas Nr. 2 | Suspenduotos medžiagos | mg/l | 250\* |
| BDS7 | mg/l | 250\* |
| naftos produktai | mg/l | 10\* |
| Suspenduotos medžiagos | mg/l | 250\* |

\*- sutartyje su UAB „Akmenės vandenys“ numatyta leistina priimtuvo apkrova.

**17 lentelė**. Duomenys apie nuotekų šaltinius ir / arba išleistuvus

Kadangi informacija, kuri, lyginant su paraiška, pagal kurią buvo išduotas/pakeistas TIPK leidimas Nr. (T-Š-1-1/2014), nesikeitė, todėl ši lentelė nepildoma.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Koordinatės | Priimtuvo numeris  | Planuojamų išleisti nuotekų aprašymas | Išleistuvo tipas/techniniai duomenys | Išleistuvo vietos aprašymas  | Numatomas išleisti didžiausias nuotekų kiekis |
| m3/d | m3/m. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| L1 |  X-6243746Y-433015 | - | Lietaus nuotekos | Krantinis, betoninis latakas 300x300 | Autotransporto cecho vandens valymo įrengimų baseinai1 | - | 727,0 |
| L2 |  X-6242648Y-433319 | 1 | Lietaus nuotekos | Krantinis, vamzdisØ 400 | Dešinysis Agluonos upelio krantas, 7 km iki žiočių | - | 10102,0 |
| L3 |  X-6243062Y-432815 | 1 | Lietaus nuotekos | Krantinis, betoninis latakas 700x500 | Vandens baseinai( vandenvietė Nr.1 ) | - | 2020,4 |
| L4 |  X-6242669Y-433129 | 1 | Lietaus nuotekos | Krantinis, betoninis latakas 700x500 | Vandens baseinai( vandenvietė Nr.1 ) | - | 12122,4 |
| L5 |  X-6242512Y-432797 | 1 | Lietaus nuotekos | Dugninis, vamzdisØ 300 | Dešinysis Agluonos upelio krantas, 7 km iki žiočių | - | 16163,2 |
| L6 |  X-6242532Y-432324 | - | Lietaus nuotekos | Krantinis, betoninis latakas 300x200 | Mazuto ūkio valymo įrengimų baseinai2  | - | 1515,0 |
| L7 |  X-6243522Y-432661 | 3 | Lietaus nuotekos | Dugninis, vamzdis Ø 100 | Degalinės naftos produktų gaudytuvai 3 | - | 404,0 |
| G1 |  X-6242972Y-433415 | 1 | - | Vamzdis Ø 400Išleistuvas panaikintas | Dešinysis Agluonos upelio krantas, 7 km iki žiočių | - | - |
| G2 |  X-6242712Y-433345 | 1 | Gamybinės nuotekos | Dugninis, vamzdisØ 800 | Dešinysis Agluonos upelio krantas, 7 km iki žiočių | 1479,45 | 540000 |
| G3 |  X-6242552Y-433105 | 1 | Gamybinės nuotekos | Dugninis, vamzdisØ 800 | Dešinysis Agluonos upelio krantas, 7 km iki žiočių | 2602,74 | 950000 |
| F1 |  X-6243492Y-432655 | 3 | Buitinės nuotekos | Į fekalinės kanalizacijos tinklus, vamzdis Ø 150  | Fekalinės kanalizacijos siurblinė Nr.1  | 273,97 | 100000 |
| F2 |  X-6242602Y-432445 | 2 | Buitinės nuotekos | Į fekalinės kanalizacijos tinklus, vamzdis Ø 150 | Fekalinės kanalizacijos siurblinė Nr.2 |

**Pastaba:** 1- uždara vandens valymo sistema;

2- iš vandens valymo įrengimų lietaus nuotekos pumpuojamos į šlamo baseiną Nr.1 (Sistema neeksplotuojama);

3- naftos produktų gaudytuvas, iš jo nuotekos paduodamos į fekalinės kanalizacijos tinklus. Nuotekos iš siurblinės Nr. 2 paduodamos į gesinimo kamerą N. Akmenės mieste

Nuotekų DLT skaičiavimai pateikti **10 priede**. (senojo TIPK 19 priedas)

**18 lentelė**. Į gamtinę aplinką planuojamų išleisti nuotekų užterštumas

Kadangi informacija, kuri, lyginant su paraiška, pagal kurią buvo išduotas/pakeistas TIPK leidimas Nr. (T-Š-1-1/2014), nesikeitė, todėl ši lentelė nepildoma.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.1 | Teršalo pavadinimas2 | Didžiausias numatomas nuotekų užterštumas prieš valymą | Didžiausias leidžiamas ir numatomas/pageidaujamas faktinis nuotekų užterštumas 14 | Numatomas valymo efekty-vumas, % |
| mom.3,mg/l | vidut.4,mg/l | t/metus | DLK mom.6,mg/l | Pageidaujama LK mom.7,mg/l | DLK vidut.8,mg/l | Pagei-daujama LK vid.9,mg/l | DLT paros10,t/d | Pagei-daujama LT paros11,t/d | DLT metų12,t/m. | Pageidaujama LT metų13,t/m. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| L2 | Naftos produktai | - | - | - | 7 | 7 | 5 | 5 | - | - | 0,050 | 0,050 |  |
|  | Skendinčios medžiagos | - | - | - | 50 | 50 | 30 | 30 | - | - | 0,303 | 0,303 |  |
| L5 | Naftos produktai | - | - | - | 7 | 7 | 5 | 5 | - | - | 0,080 | 0,080 |  |
|  | Skendinčios medžiagos | - | - | - | 50 | 50 | 30 | 30 | - | - | 0,485 | 0,485 |  |
|  | Viso: | Naftos produktai | 0,130 | 0,130 |  |
|  |  | Skendinčios medžiagos | 0,788 | 0,788 |  |

**Pastaba.** Lietaus nuotekos iš išleistuvų L1, L3, L4, L6, L7 į aplinką nepatenka. Gamybinės nuotekos iš išleistuvų G2, G3 yra santykinai švarios, nes naudojamos suspausto oro ir įrengimų aušinimui. Bandiniai imami iš išleistuvų L2, L5 kartą per ketvirtį. Bandinių paėmimo vietos nurodytos AB „Akmenės cementas“ buitinių nuotekų, gamybinio vandens ir lietaus nuotekų išleistuvai schemoje rodyklėmis (7 priede).

Iš naftos produktų gaudytuvų (L7) vanduo patenka į fekalinės kanalizacijos tinklus ir yra išvalomas valymo įrengimuose.

**19 lentelė**. Objekte / įrenginyje naudojamos nuotekų kiekio ir taršos mažinimo priemonės

Kadangi informacija, kuri, lyginant su paraiška, pagal kurią buvo išduotas/pakeistas TIPK leidimas Nr. (T-Š-1-1/2014), nesikeitė, todėl ši lentelė nepildoma.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.1 | Nuotekų šaltinis/ išleistuvas2 | Priemonės ir jos paskirties aprašymas3 | Įdiegimo data4 | Priemonės projektinės savybės5 |
| rodiklis | mato vnt. | reikšmė |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | L1 | Autotransporto cecho nuotekų valymo įrengimai | 1993 | Naftos anglevandeniliai | mg/l | 1 |
| 2. | L6 | Lietaus nuotekos iš mazuto ūkio sunaudojamos gamyboje *neeksplotuojamas* | 1970 | - | - | - |
| 3.  | L7 | Naftos produktų gaudytuvas  | 1952 | Naftos anglevandeniliai | mg/l | 1 |

Iš naftos produktų gaudytuvų (L7) vanduo patenka į fekalinės kanalizacijos tinklus ir yra išvalomas valymo įrengimuose.

**20 lentelė**. Numatomos vandenų apsaugos nuo taršos priemonės

 Kadangi informacija, kuri, lyginant su paraiška, pagal kurią buvo išduotas/pakeistas TIPK leidimas Nr. (T-Š-1-1/2014), nesikeitė, todėl ši lentelė nepildoma.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.1 | Nuotekų šaltinis/išleis-tuvas2 | Priemonės aprašymas3 | Laukiamo efekto aprašymas4 | Numatomas leidimo sąlygų koregavimas įgyvendinus priemonę5 | Diegimo6 |
| pradžia | pabaiga |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | L7 | Modernizuoti naftos produktų gaudytuvą kuro bazėje | Efektyvesnis naftos produktų sugaudymas | nenumatoma | 2010 | 2014 |
| 2. | L6 | Sutvarkyti lietaus nuotekų tinklus mazuto ūkyje | Įdiegus sausą gamybos būdą paviršinės (lietaus) nuoteko nebebus galimybės sunaudoti šį vandenį gamyboje. Apvalius jas iki reikalavimų išleidžiamos į aplinką. | nenumatoma | 2011 | 2014 |

Buitinės nuotekos priimamos iš UAB ,,Medis ir betonas“ (100 m3) ir AB „Naujasis Kalcitas“ (1000 m3) buitinių nuotekų linijų į AB ,,Akmenės cementas“ nuotekų tinklus.

**21 lentelė**. Pramonės įmonių ir kitų abonentų, iš kurių planuojama priimti nuotekas (ne paviršines), sąrašas ir planuojamų priimti nuotekų savybės

Kadangi informacija, kuri, lyginant su paraiška, pagal kurią buvo išduotas/pakeistas TIPK leidimas Nr. (T-Š-1-1/2014), nesikeitė, todėl ši lentelė nepildoma.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil.Nr. | Abonento pavadinimas | Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonento | Didžiausia tarša, kurią numatoma gauti su abonento nuotekomis |
| m3/m. | m3/d | m3/h | Teršalai1 | LKmom.,mg/l | LKvid.,mg/l | LTparos,t/d | LTmetinė,t/m. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuotekas, užterštas prioritetinėmis pavojingomis ir/arba “A” sąrašo pavojingomis medžiagomis: *nėra* |
| 2. | Abonentai, iš kurių numatoma priimti daugiau kaip po 50m3/d gamybinių nuotekų (bet kurie neatitinka 1 punkte nurodytų kriterijų): *nėra* |
| 3. | Suminiai abonentų, iš kurių numatoma priimti gamybines nuotekas (bet kurie neatitinka 1 ir 2 punktuose nurodytų kriterijų), duomenys: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 4. | Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 1, 2 ir 3 punktuose nurodytų kriterijų) duomenys: | 2 000 | 5,5 | 0,229 | -\* | - | - | - | - |
| -\* | - | - | - | - |
| -\* | - | - | - | - |
| 5. | Iš viso (visų numatomų priimti iš abonentų nuotekų duomenys): | 2 000 | 5,5 | 0,229 | -\* | - | - | - | - |
| -\* | - | - | - | - |
| -\* | - | - | - | - |

\* - Priimamos nuotekos patenka į AB „Akmenės cementas“ buitinių nuotekų tinklus ir atskirose atšakose nėra tiriamos. Anksčiau tinklai buvo bendri.

**22 lentelė**. Nuotekų apskaitos įrenginiai

Kadangi informacija, kuri, lyginant su paraiška, pagal kurią buvo išduotas/pakeistas TIPK leidimas Nr. (T-Š-1-1/2014), nesikeitė, todėl ši lentelė nepildoma.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. 1 | Išleistuvo Nr.2 | Apskaitos prietaiso vieta3 | Apskaitos prietaiso tipas/markė | Apskaitos prietaiso registracijos duomenys | Už apskaitą atsakingas asmuo/pareigybė |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | L2-L5 | Lietaus nuotekos apskaitomos pagal kritulių kiekį | - | - | Vyriausiasis mechanikas, Vyresnysis mechanikas |
| - | G1 | Išleistuvas panaikintas | - | - |  |
| - | G2-G3 | Gamybinės nuotekos apskaitomos pagal suvartoto vandens kiekį | - | - | Vyriausiasis mechanikas, Vyresnysis mechanikas |
| S03 | F1 | UAB ,,Medis ir betonas“ | Rotacinis vandens skaitiklis BANA VS 30 – 1,5 V | 763192 | Vyriausiasis mechanikas, Vyresnysis mechanikas |
| S07 | F1 | Fekalinė siurblinė Nr.1 ant išleidimo linijos | Ultragarsinis vandens skaitiklis DS-02 | 1902013 | Vyriausiasis mechanikas, Vyresnysis mechanikas |
| S08 | F2 | Fekalinė siurblinė Nr.2 ant išleidimo linijos | Ultragarsinis vandens skaitiklis DS-02 | 1603036 | Vyriausiasis mechanikas, Vyresnysis mechanikas |
| S11 | F2 | UAB ,,Medis ir betonas“ | Rotacinis vandens skaitiklis BANA DS 30 – 6V | 05534635 | Vyriausiasis mechanikas, Vyresnysis mechanikas |
| S12 | F1 | AB „Naujasis Kalcitas“ | Rotacinis vandens skaitiklis BANA DS30 – 3,5V | 603057 | Vyriausiasis mechanikas, Vyresnysis mechanikas |

**IX. DIRVOŽEMIO IR POŽEMINIO VANDENS APSAUGA**

**20. Dirvožemio ir gruntinių vandenų užterštumas. Duomenys apie žinomą įmonės teritorijos dirvožemio ir (ar) požeminio vandens taršą, nurodant galimas priežastis, kodėl šis užteršimas įvyko arba vyksta tiek dirvos paviršiuje, tiek gilesniuose dirvos sluoksniuose, jei nerengiama užterštumo būklės ataskaita. Galima žemės tarša esant neįprastoms (neatitiktinėms) veiklos sąlygoms ir priemonės galimai taršai esant tokioms sąlygoms išvengti ar ją riboti.**

Kadangi informacija, kuri, lyginant su paraiška, pagal kurią buvo išduotas/pakeistas TIPK leidimas Nr. (T-Š-1-1/2014), nesikeitė, todėl šis punktas nepildomas.

Dirvožemio tarša vyksta nuo įmonės veiklos pradžios iš kaminų išmestiems į atmosferą teršalams migruojant ir nusėdant ant dirvožemio. 1990-1995 metais valstybinis termoizoliacijos institutas vykdė įmonės teritorijos ir artimiausių apylinkių užterštumo geocheminį monitoringą. Dirvožemio bandiniai buvo imami iš 20 taškų. Kiekviename taške bandiniai buvo atrenkami keturiuose skirtinguose gyliuose (nuo 0 iki 50 cm). Dirvožemio pH yra silpnai bazinis ir svyruoja nuo 7,6 iki 8,35. Nustatytos sunkiųjų metalų koncentracijos dirvožemyje neviršijo DLK. Suminis užterštumas (Z0) mikroelementais svyruoja nuo 4,77 iki 8,48. Kadangi Z0 >16, dirvožemis laikomas neužterštas.

AB ,,Akmenės cementas“ priklauso prie požeminio vandens vartotojų bei prie potencialių taršos objektų. Tai objektas, dėl kurio veiklos į požeminę hidrosferą tiesiogiai ar netiesiogiai patenka medžiagos bei cheminiai junginiai, ir dėl to pakinta požeminio vandens cheminė sudėtis. Nuo 2002 metų bendrovės vandenvietei yra vykdomas privalomojo pobūdžio monitoringas, kurio paskirtis kontroliuoti požeminio vandens kokybės ilgalaikių kitimų tendencijas. Požeminio vandens monitoringas vykdomas dviem pagrindinėmis kryptimis. Tai išgaunamo vandens kiekio apskaita ir požeminio vandens kokybės kontrolė. Nuo 2008 metų tepalų-degalų sandėlio teritorijoje vykdomas požeminio vandens monitoringas. Požeminio vandens monitoringą vykdo Mindaugo Čegio įmonė.

AB ,,Akmenės cementas“ vandenvietėje įrengti trys eksploataciniai gręžiniai, iš kurių vienas užkonservuotas.

Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus 2003-02-03 įsakymu Nr.1-06 patvirtinta ,,Pavojingų medžiagų išleidimo į požeminį vandenį inventorizavimo ir informacijos rinkimo tvarka“ (Žin.2003, Nr. 17-770) iš pavojingų medžiagų sąrašo nustatytų didžiausių leistinų koncentracijų DLK neviršija nė vienas rodiklis.

Lietuvos geologijos tarnybos sprendimu, mazuto ūkyje grunto ir požeminio vandens monitoringo vykdyti nereikia. Lietuvos geologijos tarnybos ekspertinės išvados ir rekomendacijos kopija pateikta Potencialaus geologinės aplinkos taršos židinio inventorizavimo anketoje (deklaracijoje) (11 priedas). (senas TIPK 21 priedas)

**AB „Akmenės cementas“ užterštumo būklės ataskaita leidimo pakeitimo metu**

Potencialus dirvožemio ir požeminio vandens taršos šaltinis – naftos produktų, naudojamų kurui, saugykla, galinti užteršti dirvožemį ir požeminius vandenis naftos angliavandeniliais.

|  |
| --- |
| **Naftos angliavandenilių kiekis**  |
| Dirvožemyje prie rezervuaro (gręžinys 44474) | Arčiausiai rezervuaro esančiame požeminio vandens monitoringo taške (gręžinys 44474) |
| **Cheminis rodiklis, analitė** | DLL | 2008 m. | **Cheminis rodiklis, analitė** | RV | 2012 m. | 2013 m. |
| NPbendras, mg NP/kg sauso grunto | 5000 | 876 | Benzenas, µg/l | 50 | <1,0 | <1,0 |
| Toluenas, µg/l | 1000 | <1,0 | <1,0 |
| Etil-Benzenas, µg/l | 300 | <1,0 | <1,0 |
| Ksilenas (izomerų suma), µg/l | 500 | <1,0 | <1,0 |
| C6-C10 suma, mg/l | 10 | <0,01 | <0,01 |
| C10-C28 suma, mg/l | 10 | <0,05 | <0,05 |

AB „Akmenės cementas“ 2008 m. atliko tepalų-degalų sandėlio teritorijoje ekogeologinius tyrimus ir kasmet vykdo požeminio vandens monitoringą. Tyrimų duomenys pateikti lentelėje. AB ,,Akmenės cementas“ vandenvietės požeminio vandens monitoringo ir dirvožemio užterštumo tyrimų ataskaitos laikomos gamybos cecho laboratorijoje.

**X. TRĘŠIMAS**

**21. Informacija apie biologiškai skaidžių atliekų naudojimą tręšimui žemės ūkyje.**

Pareiškiamo veiklos metu biologiškai skaidžios atliekos tręšimui žemės ūkyje nenaudojamos, todėl šis skyrius nepildomas.

**22. Informacija apie laukų tręšimą mėšlu ir (ar) srutomis.**

Pareiškiamo veiklos metu laukai mėšlu ir (ar) srutomis netręšiami, todėl šis skyrius nepildomas.

**XI. NUMATOMAS ATLIEKŲ SUSIDARYMAS, APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) IR LAIKYMAS**

Bendrovėje siekiant modernizuoti klinkerio gamybos technologiją, sumažinti energijos suvartojimą ir išsiskiriančių teršalų kiekį nuo 2014 metų rugpjūčio mėn. eksploatuoja sauso klinkerio gamybos būdo technologinę liniją. Naujame įrenginyje su 4 pakopų pašildytuvu planuojama pagaminti 1 500 000 t/m klinkerio (4 500 t/d; 188 t/h).

Klinkerio degimo sukamojoje krosnyje Nr. 5 (t.š. Nr. 095.05) vietoje tradicinio kuro akmens anglies ir naftos kokso, numatoma naudoti didesnį kiekį alternatyvaus kuro, t.y. Bendrovė planuoja kurui naudoti tiek pavojingąsias (dažų, lakų, šiomis ir kitomis pavojingomis medžiagomis užterštos medienos, naudotos alyvos, kuro atliekas, panaudotus sorbentus, pašluostes, filtrų medžiagas), tiek nepavojingąsias atliekas (naudotas padangas, miesto buitinių nuotekų valymo dumblą, medienos, popieriaus, tekstilės, plastikų, mišrių pakuočių atliekas bei iš atliekų gautą kurą (KAK)). Planuojama per metus kurui sunaudoti apie 231 tūkst. t. atliekų (iš jų apie 15,1 tūkst. t pavojingųjų atliekų); kurui naudojant nepavojingąsias atliekas, būtų galima sutaupyti iki 166,6 tūkst.t., o deginant pavojingąsias atliekas – iki 7,28 tūkst.t. akmens anglies, t.y. sauso gamybos būdo krosnyje iki 81 % įprastinio kuro planuojama pakeisti atliekomis.

Klinkerio degimo sukamojoje krosnyje atliekos bus paduodamos per pagrindinį krosnies kuro degiklio atliekų įvedimo kanalą, krosnies įvadinę kamerą ir į kalcionatorių.

Pareiškiama veikla atitiks Atliekų deginimo aplinkosauginius reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. Nr. įsakymu 699 su visais pakeitimais bei ES geriausius prieinamus gamybos būdus cemento gamybos pramonei.

Remiantis užsienio šalių patirtimi, dažniausiai atliekos, skirtos naudoti kurui, yra apdorojamos, t.y. paruošiamos deginimui atliekas tvarkančiose įmonėse, o ne cemento gamyklose. Atvežtos atliekos į cemento gamyklas yra laikomos, esant reikalui – išardomos transportavimo pakuotės, ir atitinkamai dozuojamos į klinkerio krosnį. Tokia praktika taikoma ir Bendrovėje.

Atliekų, skirtų naudoti kurui, pagrindiniai parametrai yra šilumingumas, drėgmės kiekis, peleningumas, sieros, chloro ir sunkiųjų metalų (ypač gyvsidabrio (Hg), kadmio (Cd) ir talio (Tl)) kiekiai.

**23. Atliekų susidarymas. Numatomos atliekų prevencijos priemonės ir kitos priemonės, užtikrinančios įmonėje susidarančių atliekų (atliekos pavadinimas, kodas) tvarkymą laikantis nustatytų atliekų tvarkymo principų bei visuomenės sveikatos ir aplinkos apsaugą.**

AB „Akmenės cementas“ atliekos susidaro tiek cemento gamybos metu, tiek negamybinių procesų metu.

Cemento gamybos proceso metu susidarančios atliekos:

* Klinkerio degimas. Klinkerio degimo proceso metu susidarančios ir iš dujų srauto rankoviniame filtre sugaudytos dulkės, dulkių transportavimo įrenginiais grąžinamos atgal į procesą;
* Cemento atkrovimas. Valant cemento vagonus ir cementovežius susidaro cemento atliekos.

Negamybinių procesų metu susidarančios atliekos:

* atliekant pjovimo, šlifavimo ir galandimo darbus - naudotos šlifavimo dalys ir šlifavimo medžiagos;
* keičiant susidėvėjusius tepalus - kita variklio, pavarų dėžių, tepalinė alyva;
* keičiant rankovinių filtrų rankoves - filtrų medžiagos (panaudoti filtravimo audiniai);
* keičiant automobilių padangas - naudotos padangos;
* keičiant susidėvėjusius tepalo ir kuro filtrus - tepalų filtrai;
* keičiant pasenusius akumuliatorius naujais - švino akumuliatoriai;
* keičiant elementus matavimo prietaisams ir prožektoriams- baterijos (panaudoti sausieji elementai);
* valant įrenginius, keičiant sandarinimo virves, riebokšlius – atliekos, kuriose yra tepalų (naftos produktais užteršti skudurai, užterštos pjuvenos, panaudoti riebokšliai, sandarinimo virvės);
* susidėvėjus sukamosios krosnies futeruotei – išklojos ir ugniai atsparios medžiagos (šamotinių plytų laužas);
* metalų mechaninio apdirbimo, įrangos montavimo-griovimo metu, keičiant susidėvėjusias mechaninių įrengimų dalis naujomis - metalų mišiniai;
* valant stogus, remontuojant kelius, griaunant senus pastatus - mišrios statybinės ir griovimo atliekos;
* pakavimo ceche suplyšus maišeliams ir antrinei pakuotei - popieriaus ir kartono pakuočių atliekos; įmonei rūšiuojant antrines žaliavas – popieriaus ir kartono atliekos;
* keičiant susidėvėjusias darbuotojų apsaugos priemones - drabužiai (panaudotos individualios darbuotojų apsaugos priemonės);
* keičiant perdegusias lempas - dienos šviesos lempos (panaudotos liuminescencinės, gyvsidabrinės lempos);
* keičiant nebenaudojamą elektros ir elektroninę įrangą – elektros ir elektroninės įrangos atliekos;
* keičiant susidėvėjusias transporterio juostas – gumos atliekos;
* sulūžus mediniams padėklams – medienos atliekos;
* ne gamybinės veiklos metu – mišrios komunalinės atliekos (buitinės atliekos).

Visos Bendrovėje pareiškiamos veiklos metu susidarančios atliekos pagal sutartis bus perduodamos tokias atliekas tvarkančioms įmonėms arba sutvarkomos pačioje Bendrovėje:

1. nepavojingosios atliekos – sutvarkomos Bendrovėje arba pagal sutartis perduodamos jas tvarkančioms įmonėms;
2. pavojingosios atliekos –pagal sutartis perduodamos jas tvarkančioms įmonėms;
3. Ne metalurgijos procesų iškloja ir ugniai atsparios medžiagos (išklojų plytų laužas) yra sumalamas ir panaudojamas vidinių kelių remontui;
4. Cemento atliekos – sumalamos cemento malūnuose ir sunaudojamos kaip cemento priedai arba panaudojamos vidinių kelių remontui;
5. Bendrovėje susidarančias statybines ir griovimo atliekas sutvarko darbus atliekanti organizacija. Iškastas gruntas naudojamas teritorijos tvarkymui;
6. Granuliuotas aukštakrosnių šlakas. Sumalamas cemento malūnuose kartu su klinkeriu ir yra naudojamas kaip žaliava cemento gamyboje gaminant CEM III/B 32,5N-LH/SR sulfatams atsparų žematemperatūrį šlakinį cementą.

Susidarančios pavojingosios atliekos laikomos specialiuose, sandariuose, atitinkamai paženklintuose konteineriuose, atspariuose atliekų poveikiui. Susidarančios pavojingosios atliekos laikomos Bendrovėje ne ilgiau kaip 6 mėn., o nepavojingos ne ilgiau kaip 1 metai.

**24. Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas**

**24.1. Nepavojingosios atliekos**

**23 lentelė**. Numatomos naudoti nepavojingosios atliekos.

Įrenginio pavadinimas **AB „Akmenės cementas“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Numatomos naudoti atliekos | Atliekų naudojimo veikla | Planuojamas tolimesnis atliekų apdorojimas |
| Kodas  | Pavadinimas | Patikslintas pavadinimas | Atliekos naudojimo veiklos kodas (R1–R11)  | Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 03 01 05 | pjuvenos, drožlės, skiedros, medienos drožlių plokštės ir fanera, nenurodyti 03 01 04 | pjuvenos, drožlės, skiedros, medienos drožlių plokštės ir fanera, nenurodyti 03 01 04 | R1 - Iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gauti | Klinkerio degimo sukamoji krosnis Nr. 5 216220 | R1 - Iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gautiR10 - Apdorojimas žemėje, naudingas žemės ūkiui ar gerinantis aplinkos būklęR12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų |
| 03 03 08 | perdirbti skirto popieriaus ir kartono rūšiavimo atliekos | perdirbti skirto popieriaus ir kartono rūšiavimo atliekos | R1 - Iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gauti | R1 - Iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gautiR10 - Apdorojimas žemėje, naudingas žemės ūkiui ar gerinantis aplinkos būklę |
| 03 03 10 | pluošto atliekos, pluošto, užpildo ir dengimo dumblas atliekant mechaninį atskyrimą | pluošto atliekos, pluošto, užpildo ir dengimo dumblas atliekant mechaninį atskyrimą | R1 - Iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gauti | R1 - Iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gautiR10 - Apdorojimas žemėje, naudingas žemės ūkiui ar gerinantis aplinkos būklę |
| 12 01 05 | plastiko drožlės ir nuopjovos | plastiko drožlės ir nuopjovos | R1 - Iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gauti | R1 - Iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gautiR3 – organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus);D10 - Deginimas sausumoje |
| 15 01 02 | plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatas)) pakuotės | netinkamos perdirbti plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatas)) pakuotės | R1 - Iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gauti | R1 - Iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gautiR3 – organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus);R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų |
| 15 01 06 | mišrios pakuotės | netinkamos perdirbti mišrios pakuotės | R1 - Iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gauti | R1 - Iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gauti;R3 – organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus);R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų |
| 15 02 03 | absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai, nenurodyti 15 02 02 | absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai, nenurodyti 15 02 02 | R1 - Iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gauti | R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų |
| 19 08 05 | miesto buitinių nuotekų valymo dumblas | miesto buitinių nuotekų valymo dumblas (sausintas) | R1 - Iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gauti | R1 - Iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gautiR3 – organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus);R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų |
| 19 12 07 | mediena, nenurodyta 19 12 06 | mediena, nenurodyta 19 12 06 | R1 - Iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gauti | R1 - Iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gautiR3 – organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus);R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų |
| 19 12 10 | degiosios atliekos (iš atliekų gautas kuras) | degiosios atliekos (iš atliekų gautas kuras) (KAK) | R1 - Iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gauti | R1 - Iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gauti |
| 20 01 38 | mediena, nenurodyta 20 01 37 | mediena, nenurodyta 20 01 37 | R1 - Iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gauti | R3 – organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus);R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų |
| 20 01 39 | plastikai | plastikai | R1 - Iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gauti | R3 – organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus);R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų |
| 15 01 01 | popieriaus ir kartono pakuotės | netinkamos perdirbti popieriaus ir kartono pakuotės | R1 - Iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gauti | R3 – organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus);R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų |
| 15 01 03 | medinės pakuotės | netinkamos perdirbti medinės pakuotės | R1 - Iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gauti | R1 - Iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gautiR3 – organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus);R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų |
| 15 01 09 | pakuotės iš tekstilės | netinkamos perdirbtipakuotės iš tekstilės | R1 - Iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gauti | R1 - Iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gautiR3 – organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus);R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų |
| 16 01 03 | naudoti nebetinkamos padangos | naudoti nebetinkamos padangos | R1 - Iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gauti | R3 – organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus);R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų |
| 19 12 04 | plastikai ir guma | plastikai ir guma | R1 - Iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gauti | R1 - Iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gautiR3 – organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus);R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų |
| 20 01 01 | popierius ir kartonas | netinkamas perdirbti popierius ir kartonas | R1 - Iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gauti | R3 – organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus);R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų |
| 20 01 11 | tekstilės gaminiai | tekstilės gaminiai | R1 - Iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gauti | R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų |
| 10 02 02 | neapdorotas šlakas | granuliuotas aukštakrosnių šlakas | R5- Kitų neorganinių medžiagų perdirbimas ir (arba) atnaujinimas | Cemento malūnai76700 | R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų  |
| 10 13 14 | cemento ir cemento šlako atliekos | cemento atliekos | R5- Kitų neorganinių medžiagų perdirbimas ir (arba) atnaujinimas | R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų |
| 16 11 06 | ne metalurgijos procesų iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, nenurodytos 16 11 05 | ne metalurgijos procesų išklojai ir ugniai atsparios medžiagos | R5- Kitų neorganinių medžiagų perdirbimas ir (arba) atnaujinimas | R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų |

**24 lentelė**. Numatomos šalinti nepavojingosios atliekos.

Įrenginio pavadinimas **AB „Akmenės cementas“** Lentelė nepildoma, nes AB „Akmenės cementas“ nepavojingosios atliekos nebus šalinamos.

**25 lentelė**. Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti nepavojingosios atliekos. Įrenginio pavadinimas  **AB „Akmenės cementas“**

|  |  |
| --- | --- |
| Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekos | Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti |
| Kodas | Pavadinimas | Patikslintas pavadinimas | Atliekos paruošimo naudoti ir (ar) šalinti veiklos kodas (D8, D9, D13, D14, R12, S5) | Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 03 01 05 | pjuvenos, drožlės, skiedros, medienos drožlių plokštės ir fanera, nenurodyti 03 01 04 | pjuvenos, drožlės, skiedros, medienos drožlių plokštės ir fanera, nenurodyti 03 01 04 | R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų | Klinkerio degimo sukamoji krosnis Nr. 5216220  |
| 03 03 08 | perdirbti skirto popieriaus ir kartono rūšiavimo atliekos | perdirbti skirto popieriaus ir kartono rūšiavimo atliekos | R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų |
| 03 03 10 | pluošto atliekos, pluošto, užpildo ir dengimo dumblas atliekant mechaninį atskyrimą | pluošto atliekos, pluošto, užpildo ir dengimo dumblas atliekant mechaninį atskyrimą | R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų |
| 12 01 05 | plastiko drožlės ir nuopjovos | plastiko drožlės ir nuopjovos | R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų |
| 15 01 02 | plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatas)) pakuotės | netinkamos perdirbti plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatas)) pakuotės | R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų |
| 15 01 06 | mišrios pakuotės | netinkamos perdirbti mišrios pakuotės | R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų |
| 15 02 03 | absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai, nenurodyti 15 02 02 | absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai, nenurodyti 15 02 02 | R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų |
| 19 08 05 | miesto buitinių nuotekų valymo dumblas | miesto buitinių nuotekų valymo dumblas (sausintas) | R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų |
| 19 12 07 | mediena, nenurodyta 19 12 06 | mediena, nenurodyta 19 12 06 | R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų |
| 19 12 10 | degiosios atliekos (iš atliekų gautas kuras) | degiosios atliekos (iš atliekų gautas kuras) (KAK) | R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų |
| 20 01 38 | mediena, nenurodyta 20 01 37 | mediena, nenurodyta 20 01 37 | R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų |
| 20 01 39 | plastikai | plastikai | R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų |
| 15 01 01 | popieriaus ir kartono pakuotės | netinkamos perdirbti popieriaus ir kartono pakuotės | R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų |
| 15 01 03 | medinės pakuotės | netinkamos perdirbti medinės pakuotės | R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų |
| 15 01 09 | pakuotės iš tekstilės | netinkamos perdirbtipakuotės iš tekstilės | R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų |
| 16 01 03 | naudoti nebetinkamos padangos | naudoti nebetinkamos padangos | R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų |
| 19 12 04 | plastikai ir guma | plastikai ir guma | R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų |
| 20 01 01 | popierius ir kartonas | netinkamas perdirbti popierius ir kartonas | R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų |
| 20 01 11 | tekstilės gaminiai | tekstilės gaminiai | R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų |
| 10 02 02 | neapdorotas šlakas | granuliuotas aukštakrosnių šlakas | R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų | Cemento malūnai 76700 |
| 10 13 14 | cemento ir cemento šlako atliekos | cemento atliekos | R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų |
| 16 11 06 | ne metalurgijos procesų iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, nenurodytos 16 11 05 | ne metalurgijos procesų išklojai ir ugniai atsparios medžiagos | R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų |

**26 lentelė.** Didžiausias numatomas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis.

Įrenginio pavadinimas **AB „Akmenės cementas“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atliekos | Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas | Planuojamas tolimesnis atliekų apdorojimas |
| Kodas | Pavadinimas | Patikslintas pavadinimas | Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15)  | Didžiausias vienu metu numatomas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarančių atliekų, kiekis, t |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 03 01 05 | pjuvenos, drožlės, skiedros, medienos drožlių plokštės ir fanera, nenurodyti 03 01 04 | pjuvenos, drožlės, skiedros, medienos drožlių plokštės ir fanera, nenurodyti 03 01 04 | R13 - R1– R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas | 16325 | R1 - Iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gautiR3 - organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus);R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų |
| 03 03 08 | perdirbti skirto popieriaus ir kartono rūšiavimo atliekos | perdirbti skirto popieriaus ir kartono rūšiavimo atliekos | R13 - R1– R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas | R1 - Iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gautiR10 - Apdorojimas žemėje, naudingas žemės ūkiui ar gerinantis aplinkos būklęR12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų |
| 03 03 10 | pluošto atliekos, pluošto, užpildo ir dengimo dumblas atliekant mechaninį atskyrimą | pluošto atliekos, pluošto, užpildo ir dengimo dumblas atliekant mechaninį atskyrimą | R13 - R1– R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas | R1 - Iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gautiR10 - Apdorojimas žemėje, naudingas žemės ūkiui ar gerinantis aplinkos būklę |
| 12 01 05 | plastiko drožlės ir nuopjovos | plastiko drožlės ir nuopjovos | R13 - R1– R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas | R1 - Iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gautiR10 - Apdorojimas žemėje, naudingas žemės ūkiui ar gerinantis aplinkos būklę |
| 15 01 02 | plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatas)) pakuotės | netinkamos perdirbti plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatas)) pakuotės | R13 - R1– R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas | R1 - Iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gautiR10 - Apdorojimas žemėje, naudingas žemės ūkiui ar gerinantis aplinkos būklę |
| 15 01 06 | mišrios pakuotės | netinkamos perdirbti mišrios pakuotės | R13 - R1– R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas | R1 - Iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gautiR3 - organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus); |
| 15 02 03 | absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai, nenurodyti 15 02 02 | absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai, nenurodyti 15 02 02 | R13 - R1– R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas | R1 - Iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gautiR3 - organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus); |
| 19 08 05 | miesto buitinių nuotekų valymo dumblas | miesto buitinių nuotekų valymo dumblas (sausintas) | R13 - R1– R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas | R1 - Iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gautiD10 - Deginimas sausumoje |
| 19 12 07 | mediena, nenurodyta 19 12 06 | mediena, nenurodyta 19 12 06 | R13 - R1– R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas | R1 - Iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gautiR3 - organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus); D10 - Deginimas sausumoje |
| 19 12 10 | degiosios atliekos (iš atliekų gautas kuras) | degiosios atliekos (iš atliekų gautas kuras) (KAK) | R13 - R1– R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas | R1 - Iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gautiR3 - organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus);R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų |
| 20 01 38 | mediena, nenurodyta 20 01 37 | mediena, nenurodyta 20 01 37 | R13 - R1– R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas | R1 - Iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gautiR3 - organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus);R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų |
| 20 01 39 | plastikai | plastikai | R13 - R1– R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas | R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų |
| 15 01 01 | popieriaus ir kartono pakuotės | netinkamos perdirbti popieriaus ir kartono pakuotės | R13 - R1– R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas | R1 - Iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gautiR3 - organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus);R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų |
| 15 01 03 | medinės pakuotės | netinkamos perdirbti medinės pakuotės | R13 - R1– R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas | R1 - Iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gautiR3 - organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus);R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų |
| 15 01 09 | pakuotės iš tekstilės | netinkamos perdirbtipakuotės iš tekstilės | R13 - R1– R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas | R1 - Iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gautiR3 - organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus);R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų |
| 16 01 03 | naudoti nebetinkamos padangos | naudoti nebetinkamos padangos | R13 - R1– R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas | R1 - Iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gauti |
| 19 12 04 | plastikai ir guma | plastikai ir guma | R13 - R1– R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas | R3 - organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus);R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų |
| 20 01 01 | popierius ir kartonas | netinkamas perdirbti popierius ir kartonas | R13 - R1– R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas | R3 - organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus); R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų |
| 20 01 11 | tekstilės gaminiai | tekstilės gaminiai | R13 - R1– R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas | R3 - organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus);R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų |
| 10 02 02 | neapdorotas šlakas | granuliuotas aukštakrosnių šlakas | R13 - R1– R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas | R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų |

**27 lentelė**. Didžiausias numatomas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8).

Įrenginio pavadinimas **AB „Akmenės cementas“**

Kadangi įmonė veiklos metu susidarančias nepavojingąsias atliekas laikys trumpiau nei 1 metus, todėl ši lentelė nepildoma.

**24.2. Pavojingosios atliekos**

**28 lentelė**. Numatomos naudoti pavojingosios atliekos.

Įrenginio pavadinimas  **AB „Akmenės cementas“**\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pavojingųjųatliekų technologinio srauto žymėjimas | Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas | Atliekos kodas | Atliekos pavadinimas | Patikslintas atliekos pavadinimas | Atliekų naudojimo veikla |  |
| Atliekos naudojimo veiklos kodas (R1–R11)  | Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m. | Planuojamas tolimesnis atliekų apdorojimas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TS03 | Naftos produktais užteršti dumblai, gruntai ir atliekos | 15 02 02\* | absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingosiomis medžiagomis | absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingosiomis medžiagomis | R1 - Iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gauti | 7550 | R1 - Iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gautiD10 - Deginimas sausumoje |
| TS31 | Kietosios atliekos, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų | 03 01 04\* | pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos drožlių plokštės ir fanera, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų | pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos drožlių plokštės ir fanera, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų | R1 - Iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gauti | 7550 | R1 - Iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gautiD10 - Deginimas sausumoje |
| 19 12 06\* | mediena, kurioje yra pavojingųjų medžiagų | mediena, kurioje yra pavojingųjų medžiagų | R1 - Iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gauti | R1 - Iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gautiD10 - Deginimas sausumoje |
| 20 01 37\* | mediena, kurioje yra pavojingųjų medžiagų | mediena, kurioje yra pavojingųjų medžiagų | R1 - Iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gauti | R1 - Iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gautiD10 - Deginimas sausumoje |

**29 lentelė**. Numatomos šalinti pavojingosios atliekos.

Įrenginio pavadinimas  **AB „Akmenės cementas“** Lentelė nepildoma, nes AB „Akmenės cementas“ pavojingosios atliekos nebus šalinamos.

**30 lentelė**. Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti pavojingosios atliekos.

Įrenginio pavadinimas **AB „Akmenės cementas“**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pavojingųjųatliekų technologinio srauto žymėjimas | Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas | Atliekos kodas | Atliekos pavadinimas | Patikslintas atliekos pavadinimas | Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti |
| Atliekos paruošimo naudoti ir (ar) šalinti veiklos kodas (D8, D9, D13, D14, R12, S5)  | Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| TS03 | Naftos produktais užteršti dumblai, gruntai ir atliekos | 15 02 02\* | absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingosiomis medžiagomis | absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingosiomis medžiagomis | R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų | 7550 |
| TS31 | Kietosios atliekos, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų | 03 01 04\* | pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos drožlių plokštės ir fanera, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų | pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos drožlių plokštės ir fanera, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų | R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų | 7550 |
| 19 12 06\* | mediena, kurioje yra pavojingųjų medžiagų | mediena, kurioje yra pavojingųjų medžiagų | R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų |
| 20 01 37\* | mediena, kurioje yra pavojingųjų medžiagų | mediena, kurioje yra pavojingųjų medžiagų | R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų |

**31 lentelė**. Didžiausiais numatomas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis.

Įrenginio pavadinimas **AB „Akmenės cementas“**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas | Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas | Atliekos kodas | Atliekos pavadinimas | Patikslintas atliekos pavadinimas | Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas | Planuojamas tolimesnis atliekų apdorojimas |
| Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15)  | Didžiausias vienu metu numatomas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarančių atliekų, kiekis, t  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TS03 | Naftos produktais užteršti dumblai, gruntai ir atliekos | 15 02 02\* | absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingosiomis medžiagomis | absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingosiomis medžiagomis | R13 - R1– R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas | 8 | R1 - Iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gautiD10 - Deginimas sausumoje |
| TS31 | Kietosios atliekos, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų | 03 01 04\* | pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos drožlių plokštės ir fanera, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų | pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos drožlių plokštės ir fanera, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų | R13 - R1– R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas | 24 | R1 - Iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gautiD10 - Deginimas sausumoje |
| 19 12 06\* | mediena, kurioje yra pavojingųjų medžiagų | mediena, kurioje yra pavojingųjų medžiagų | R13 - R1– R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas | R1 - Iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gautiD10 - Deginimas sausumoje |
| 20 01 37\* | mediena, kurioje yra pavojingųjų medžiagų | mediena, kurioje yra pavojingųjų medžiagų | R13 - R1– R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas | R1 - Iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gautiD10 - Deginimas sausumoje |

**32 lentelė**. Didžiausias numatomas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8).

Įrenginio pavadinimas **AB „Akmenės cementas“** Kadangi įmonė veiklos metu susidarančias pavojingąsias atliekas laikys trumpiau nei 1 metus, todėl ši lentelė nepildoma.

**25. Papildomi duomenys pagal Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699 „Dėl Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“, 8, 81 punktuose nustatytus reikalavimus.“;**

Eksploatuojant klinkerio degimo sukamąją krosnį bus laikomasi šių Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų:

***25.1 įrenginys suprojektuotas, įrengtas, prižiūrimas ir bus eksploatuojamas atsižvelgiant į Reikalavimų laikymąsi deginant atitinkamų kategorijų atliekas;***

Klinkerio degimo sukamoji krosnis suprojektuota, įrengta ir valdoma atsižvelgiant į Reikalavimų laikymąsi deginant atitinkamų kategorijų atliekas, t. y.:

- neviršys Atliekų deginimo aplinkosauginius reikalavimų 2 priedo 2 punktas Specialieji reikalavimai cemento gamybos krosnims, bendrai deginančioms atliekas ir laikysis TIPK leidime nustatytų ribinių verčių.

- išmetamųjų dujų valymo nuotekų tvarkymas vykdomas vadovaujantis Atliekų deginimo aplinkosauginiais reikalavimais, kitos

nuotekos – Nuotekų tvarkymo reglamentu.

***25.2. deginimo ar bendro deginimo procese gauta šiluma bus panaudota, kiek tai praktiškai įmanoma, gaminant šilumą ir energiją (kombinuotas ciklas), panaudojant garą technologiniuose procesuose ar tiekiant šilumą šilumos tinklams;***

AB „Akmenės cementas” klinkerio degimo sukamojoje krosnyje pagaminta šiluma naudojama technologiniame procese cemento gamybai.

***25.3. bus kiek įmanoma sumažintas deginimo arba bendro deginimo įrenginyje susidariusių atliekų kiekis ir kenksmingumas, o susidariusios atliekos, jei įmanoma, perdirbtos;***

Pareiškiamos veiklos metu, naudojant atliekas energijai gauti nesusidaro degimo proceso atliekų. Vyksta pilnas kuro pelenų surišimas į klinkerį. Detalesnė informacija pateikta Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente (žr. **3 priedą**).

***25.4. deginimo arba bendro deginimo įrenginyje susidariusios atliekos, kurių neįmanoma išvengti, sumažinti arba perdirbti, bus šalinamos laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų;***

 Valymo įrenginiuose susidariusios atliekos bus tvarkomos teisės aktų nustatyta tvarka, o kurių negalima sutvarkyti - perduotos kitoms atliekas naudojančioms ir šalinančioms įmonėms, kurios turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka tvarkyti atitinkamas atliekas.

***25.5. leidžiamų deginti atliekų sąrašas, parengtas pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse pateiktą atliekų sąrašą, ir bendras leidžiamas deginti atliekų kiekis***;

Leidžiamų deginti atliekų sąrašas pateiktas 23 ir 28 lentelėse, bendras deginamų atliekų kiekis – apie 231,3 tūkst. t/m.

***25.6. deginimo arba bendro deginimo įrenginio atliekų deginimo nominalus galingumas, išreikštas MWth;***

Sauso būdo klinkerio gamybos krosnies nominalus galingumas apie 187 MWth

 ***25.7. į orą ir vandenį išmetamų teršalų ribinės vertės;***

Pareiškiamos veiklos metu į orą teršalų ribinės vertės nustatytos vadovaujantis Atliekų deginimo aplinkosauginiais reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699 su visais pakeitimais ir jos: - neviršys Atliekų deginimo aplinkosauginius reikalavimų 2 priede 2 dalyje nustatytų ir TIPK leidime nustatytų į aplinkos orą išmetamų teršalų ribinių verčių;

Pareiškiamos veiklos metu susidarančios buitinės ir gamybinės nuotekos tvarkomos vadovaujantis – Nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimais. Paviršinės nuotekos tvarkomos vadovaujantis Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimais.

Informacija apie numatomas teršalų ribines vertes ir jų atitikimą nustatytoms ribinėms vertėms pateikta atitinkamuose Paraiškos skyriuose.

***25.8. mėginių ėmimo ir matavimo tvarka ir periodiškumas, užtikrinantys teršalų išmetimo stebėseną;***

Pareiškiamos veiklos metu deginant atliekas vykdomas griežtas degimo proceso monitoringas. Vykdoma išmetamų teršalų atitikimo ribinėms vertėms kontrolė. Klinkerio degimo sukamosios krosnies kamine sumontuotas zondas, per jį iš krosnies išmetamos dujos patenka į dujų analizatorius. Tai deguonies, anglies monoksido, sieros dioksido ir azoto oksidų nuolatinio monitoringo kompiuterizuota sistema. Nepertraukiamai matuojamos kietųjų dalelių, O2, CO, NOx ir SO2, HCl, HF, BOA, NH3 koncentracijos. Fiksuojami maksimumai ir paros vidurkiai. Duomenys kaupiami ir saugomi el. laikmenoje 10 metų.

Analizatoriams atliekama vidinė ir išorinė patikra. Esant būtinumui prietaisai kalibruojami. Papildomai matuojamas išmetamų dujų slėgis, vandens garų kiekis ir temperatūra kamine. Krosnies įleidimo kameroje nuolatos matuojama medžiagos temperatūra. Be to krosnis turi apkrovos daviklį, kuris atspindi medžiagos būseną krosnyje. Visi šie parametrai leidžia degimo krosnių operatoriams užtikrinti optimalų degimo proceso valdymą.

Užduotas deguonies kiekis palaikomas didinant arba mažinant proceso ventiliatorių sukimosi greitį. Siekiant išvengti galimo CO emisijų padidėjimo, pilnam kuro sudegimui deguonies kiekis išeinančiose dujose palaikomas apie 2- 4%.

Deginant atliekas, ne mažiau kaip du sunkiųjų metalų, dioksinų ir furanų matavimai atliekami kartą per metus. Per pirmuosius 12 deginimo mėnesių dioksinų ir furanų matavimai atliekami ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius.

AMS prietaisų matavimo neapibrėščiai užtikrinti pagal standartą LST EN 14181 vykdomos QAL2 ir QAL3 procedūros. Nuolat tikrinamas į orą išmetamų teršalų AMS monitoringo prietaisų darbas ir techninė būklė. Nerečiau kaip kartą per metus prietaisai – kalibruojami.

Aplinkos monitoringas vykdomas pagal su Aplinkos apsaugos agentūra suderintą Ūkio subjektų aplinkos monitoringo programą.

***25.9. didžiausias leistinas valymo arba matavimo prietaisų techniškai neišvengiamo sustabdymo, sutrikimų arba gedimų laikotarpis, per kurį į orą išmetamų teršalų ir nuotekų kiekis gali viršyti nustatytas išmetamų teršalų ribines vertes;***

Neatitiktinės (neįprastos) veiklos sąlygos pateiktos Paraiškos skyriuje „Tarša į aplinkos orą“.

***25.10. veiklos vykdytojo naudojama technologija, veiklos metodai ir taršos prevencijos bei monitoringo (stebėsenos) priemonės atitinka geriausių prieinamų gamybos būdų išvadose nurodytus geriausius prieinamus gamybos būdus.***

Pareiškiamos veiklos atitikimas GPGB reikalavimams pateiktas TIPK leidimo skyriuje.

***25.11. skirtingų pavojingųjų atliekų, kurios gali būti deginamos, kiekiai;***

Skirtingų pavojingųjų atliekų, kurios gali būti deginamos, kiekiai pateikti Paraiškos 28 lentelėje.

***25.12. didžiausi ir mažiausi leidžiami deginti pavojingųjų atliekų srautai, išreikšti masės vienetais, jų didžiausia ir mažiausia šiluminė vertė ir didžiausias leidžiamas šių atliekų užterštumas PCB, PCP, chloru, fluoru, siera, sunkiaisiais metalais ir kitais teršalais.***

Informacija apie didžiausius ir mažiausius leidžiamus deginti pavojingųjų atliekų srautus, išreikštus masės vienetais, jų šilumines vertes ir didžiausius leidžiamus šių atliekų užterštumus PCB, PCP, chloru, fluoru, siera, sunkiaisiais metalais ir kitais teršalais pateikta **4 priede**.

**26. Papildomi duomenys pagal Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 444 „Dėl Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo“, 50, 51 ir 52 punktų reikalavimus.**

AB „Akmenės cementas“ pareiškiamos veiklos metu atliekos nešalinamos, todėl šis punktas nepildomas

**XII. TRIUKŠMO SKLIDIMAS IR KVAPŲ KONTROLĖ**

**27. Informacija apie triukšmo šaltinius ir jų skleidžiamą triukšmą.**

 Kadangi informacija, kuri, lyginant su paraiška, pagal kurią buvo išduotas/pakeistas TIPK leidimas Nr. (T-Š-1-1/2014), nesikeitė, todėl šis punktas nepildomas.

Lentelėje išvardinti įrengimai yra uždarose patalpose. Prevencinės priemonės, kad triukšmas nepatektų į aplinką, yra kontroliuoti durų ,langų uždarymą. Prie durų įrengtos užuolaidos. Įrenginius prižiūrinčiam personalui įrengtos triukšmą izoliuojančios pultinės, stebėjimo kabinos.

Įrenginių, nuo kurių sklis triukšmas darbo aplinkoje ir lauke, triukšmo lygis:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Vieta2 | GSL, Leq1 db(A) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Objektas 19, ventiliatoriai (lauke) | 85 (numatyta sutartyje) |
| 2. | Objektas 16, žaliavos malimo įrengimai (pastate) | 97,5\* |
| 3. | Objektas 22, bokštas (patalpoje) | nežinomas |
| 4. | Objektas 23, šilumokaitis (atvirame pastate) | nežinomas |
| 5. | Objektas 24, krosnis (lauke) | nežinomas |
| 6. | Objektas 25, klinkerio aušintuvas (pastate) | nežinomas |
| 7. | Objektas 31, klinkerio transporteriai (pastate) | nežinomas |

Trupintuvo pastate numatyta technologinė įranga gali skleisti iki 97,5 dB(A) triukšmą. Kadangi pastate nėra nuolatinių darbo vietų, priemonės triukšmo mažinimui nenumatomos.Triukšmo ribojimui į aplinką numatyta izoliuoti triukšmą skleidžiančius įrenginius atitvaromis su stiklo vatos plokščių užpildu (150 mm), pasiekiant ne mažesnį kaip 35 dB(A) garso slopinimą (\* - duomenys paimti iš CWECO BKG LSPI techninio projekto).

 2008-11-14 dieną Šiaulių skyriaus Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija atliko triukšmo matavimus už AB ,,Akmenės cementas“ veiklos ribų. Matavimų rezultatai pateikti lentelėje.

Garso slėgio lygiai (GSL) už veiklos ribų.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Vieta, nurodant atstumą (m) nuo triukšmo šaltinio | Leq dB(A) 30 minučių(dienos metu) 1 | Leq dB(A) 15 minučių(nakties metu) 1 | Leq dB(A) 15 minučių(vakaro metu) 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Prie artimiausių namų Dalinkevičiaus gatvėje, 590 (m) | 42\* | 41\*\* | 41\*\* |
| 2. | Prie artimiausių namų Eibučių gatvėje, 590 (m) | 42\* | 42\*\* | 40\*\* |
|  | Prie artimiausių namų Eibučių gatvėje, 590 (m) | 33 | 33 | 33 |

Triukšmo lygis neviršija Lietuvos higienos normoje HN 33: 2007 triukšmo ribinių dydžių gyvenamųjų ir visuomeninės paskirtie pastatų aplinkoje.Užtamsintuose langeliuose prognozuojamas triukšmo lygis 2013 m įdiegus sausą gamybos būdą.

\* - 2006-08-25 dienos duomenys, \*\* - 2008- 11-14 dienos vakaro ir nakties duomenys.

Duomenų apie triukšmo šaltinius suvestinė pateikta žemiau esančioje lentelėje. Matavimų rezultatai paimti iš tyrimų protokolų.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šaltinis | Trukš-mo sklei-dimo taškoNr. | Įrangos nuor.Nr. | Garsoslėgis dB(A) nuro-dytame atstume | Oktavinės dažnių juostos (Hz)Garso slėgio lygiai dB (nevidurkinant) juostoje | Impulsinis artoninis | Skleidimo periodai | Pastabos |
| 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Sukamųjų krosnių Nr.7,8 pagrindinė pavara (10 m. nuo pavaros ) | 1. |  | 79 | 78 | 76 | 77 | 75 | 77 | 71 | 67 | 52 | 35 | toninis |  | 2008-11-14 protokolas Nr.FP(Š)-912-3492006-08-25 protokolas Nr.04-3640-132 |
| Sukamųjų krosnių Nr.7,8 dūmsiurbiai (10 m. nuo dūmsiurbių ) | 2. |  | 84 | 83 | 84 | 82 | 80 | 79 | 78 | 79 | 64 | 45 | toninis |  |

Įdiegus sausą gamybos būdą, nedirbant krosnims Nr.7,8 ir jų dūmsiurbiams, triukšmo lygis už įmonės ribų sumažės iki 33 dB(A).

**28. Triukšmo mažinimo priemonės.**

Kadangi informacija, kuri, lyginant su paraiška, pagal kurią buvo išduotas/pakeistas TIPK leidimas Nr. (T-Š-1-1/2014), nesikeitė, todėl šis punktas nepildomas.

Modernizuojant gamybą pasirenkami mažiau triukšmingi įrengimai (vertikalūs anglies malūnai, ventiliatoriai su garso slopintuvais).

Pastatai su didžiausią triukšmą skleidžiančiais įrengimais suprojektuoti ir pastatyti toliausiai nuo gyvenamosios aplinkos, pavėjui vyraujantiems vėjams.

Prie įėjimo į patalpas, kuriose triukšmo lygis viršija 85 dB(A), įrengti informaciniai ženklai, nurodantys būtinumą naudoti asmenines apsaugos priemones. Pagrindinės triukšmą mažinančios priemonės yra ausinės ir darbo laiko triukšmo aplinkoje trumpinimas.

**29. Įrenginyje vykdomos veiklos metu skleidžiami kvapai.**

Kadangi informacija, kuri, lyginant su paraiška, pagal kurią buvo išduotas/pakeistas TIPK leidimas Nr. (T-Š-1-1/2014), nesikeitė, todėl šis punktas nepildomas.

AB „Akmenės cementas“ ūkinės veiklos metu kvapai neišskiria. Gamyboje naudojamos natūralios medžiagos klintis ir molis. Bendrovė nėra gavusi raštiškų nusiskundimų dėl sklindančių kvapų iš aplinkinių gyventojų.

**30. Kvapų sklidimo iš įrenginių mažinimo priemonės, atsižvelgiant į ES GPGB informaciniuose dokumentuose pateiktas rekomendacijas kvapams mažinti.**

Kadangi informacija, kuri, lyginant su paraiška, pagal kurią buvo išduotas/pakeistas TIPK leidimas Nr. (T-Š-1-1/2014), nesikeitė, todėl šis punktas nepildomas.

ES informaciniame dokumente, skirtame cemento ir kalkių gamybos pramonėje taikomiems geriausiems prieinamiems gamybos būdams nurodyta, kad cemento pramonėje kvapai susidaro labai retai. Dažniausiai tai susiję su naudojama žaliava, kurioje yra medžiagų, degimo metu išskiriančių angliavandenilius. Kadangi AB „Akmenės cementas“ kvapai nesusidaro, šis paraiškos punktas plačiau nenagrinėjamas.

**XIII. APLINKOSAUGOS VEIKSMŲ PLANAS**

**28 lentelė**. Aplinkosaugos veiksmų planas

Kadangi informacija, kuri, lyginant su paraiška, pagal kurią buvo išduotas/pakeistas TIPK leidimas Nr. (T-Š-1-1/2014), nesikeitė, todėl ši lentelė nepildoma.

| **Parametras1** | **Vienetai2** | **Siekiamos ribinės vertės 3****(pagal GPGB)** | **Esamos vertės 4** | **Veiksmai tikslui pasiekti 5** | **Laukiami rezultatai 6** | **Numatomi kaštai 7** | **Grafikas įgyvendinimui** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Cemento gamyba** |
| Kietųjų dalelių išmetimai | mg/m3 | 20-30 mg/m3 (dienos vidurkis) | Iki 30 mg/m3 | Elektrostatinių filtrų remontas (a.t.š. 007.07) | 30 mg/m3 (dienos vidurkis) | 200 tūkst. Lt | Kiekvienais metais |
| Kietųjų dalelių išmetimai | mg/m3 | 20-30 mg/m3 (dienos vidurkis) | Iki 100 mg/m3 | Elektrostatinių filtrų remontas (a.t.š. 007.08) | 90 mg/m3 (dienos vidurkis) | 200 tūkst. Lt | 2012 m. sausio 1 d. |
| Kietųjų dalelių išmetimai | mg/m3 | 20-30 mg/m3 (dienos vidurkis) | Iki 200 mg/m3 | Elektrostatinių filtrų remontas. (a.t.š. 009.07 ir 009.08) | 150 mg/m3 (dienos vidurkis) | Po 30 tūkst. Lt | Kasmet |
| Kietųjų dalelių išmetimai | mg/m3 | 20-30 mg/m3 (dienos vidurkis) | Iki 30 mg/m3 | Nuolatinė naudojamų filtrų priežiūra ir rankovių keitimas (cemento gamybos procesuose) | 20-30 mg/m3 (dienos vidurkis) | 200 tūkst. Lt | Kasmet |
| Energijos sąnaudos | MJ/tonai | 3000 MJ/tonai klinkerio | ~5992 MJ/tonai klinkerio | Sauso gamybos būdo įdiegimas | 3000 MJ/tonai klinkerio | 280 mln. Lt | 2013 m. sausio 1 d. |
| Azoto oksidų išmetimai | mg/m3 | < 800 mg/m3 (NO2 matavimų dienos vidurkis) | Iki 800 mg/m3 | < 500 mg/m3 (NO2 matavimų dienos vidurkis) |
| Sieros oksidų išmetimai | mg/m3 | 200-400 mg/m3 (dienos vidurkis) | Iki 500 mg/m3 | 200-400 mg/m3 (dienos vidurkis) |
| Kietųjų dalelių išmetimai | mg/m3 | 20-30 mg/m3 (dienos vidurkis) | Iki 30 mg/m3 | 10 mg/m3 (dienos vidurkis) |
| Išteklių naudojimas ir tarša | - | Naudojamų medžiagų ir kuro pasirinkimas | - | Optimalus naftos kokso kiekio pasirinkimas kuro mišinyje | Išmetimų į orą sumažinimas | - | Kiekvienais metais |
| **Saugojimas** |
| Vandens ir dirvožemio tarša | - | Paviršinių nuotekų tvarkymas | - | Esamų paviršinių nuotekų valymo įrenginių (naftos gaudyklių) rekonstrukcija  | Taršos prevencija | 50 tūkst. Lt | Iki 2013 m. sausio 1 d. |
| Vandens ir dirvožemio tarša | - | Paviršinių nuotekų tvarkymas | - | Lietaus nuotekų sutvarkymas mazuto ūkyje | Taršos prevencija | 150 000 Lt. | Iki 2013 m. sausio 1 d |
| Kietųjų dalelių išmetimai | mg/m3 | 1-10 mg/m3 | Iki 15,2 mg/m3 | Aspiracijos sistemos sutvarkymas (medžiagų saugojimo vietose) | 10 mg/m3 | 80 tūkst. Lt | 2012 m. sausio 1 d. |

**XIV. PARAIŠKOS DOKUMENTAI, KITI PRIEDAI, INFORMACIJA IR DUOMENYS**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 priedas | * Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento 2011-02-11 raštas Nr. SR-S-304(7.1) „Sprendimas dėl AB „Akmenės cementas“ planuojamos ūkinės veiklos galimybių“;
* AAA raštas dėl sprendimo galiojimo termino
 |
| 2 priedas | Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių išdėstymo schemoje |
| 3 priedas | AB „Akmenės cementas“ Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas |
| 4 priedas | * Kietojo atgautojo kuro (KAK) specifikacija;
* Reikalavimai priimamoms pavojingoms atliekoms.
 |
| 5 priedas | Sutarties su UAB „Akmenės vandenys“ „Nuotekų nuvedimo sutartis Nr. 24 dėl buitinių nuotekų priėmimo“ kopija |
| 6 priedas | AB „Akmenės cementas“ Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas |
| 7 priedas | ABAC planas su nuotekų išleistuvais ir paviršinio vandens priimtuvai |
| 8 priedas | Institucijų, išdavusių leidimus naujiems AB „Akmenės cementas“ ūkinės veiklos objektams, leidimo Nr. 47 kopija |
| 9 priedas | Ekstremalių situacijų valdymo planas |
| 10 priedas | Nuotekų DLT skaičiavimai |
| 11 priedas | Potencialaus geologinės aplinkos taršos židinio inventorizacijos anketa (deklaracija), Lietuvos geologinės tarnybos ekspertinės išvados ir rekomendacijos |

4 priedo

1 priedėlis

**DEKLARACIJA**

Teikiu paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti.

Patvirtinu, kad šioje paraiškoje pateikta informacija yra teisinga, tiksli ir visa.

Neprieštarauju, kad leidimą išduodanti institucija paraiškos ar jos dalies kopiją, išskyrus informaciją, kuri šioje paraiškoje nurodyta kaip komercinė (gamybinė) paslaptis, pateiktų bet kuriam asmeniui.

Įsipareigoju nustatytais terminais:

1) deklaruoti per praėjusius kalendorinius metus į aplinkos orą išmestą ir su nuotekomis išleistą teršalų kiekį;

2) raštu pranešti apie bet kokius įrenginio pobūdžio arba veikimo pakeitimus ar išplėtimą, kurie gali daryti neigiamą poveikį aplinkai;

3) kiekvienais kalendoriniais metais iki balandžio 30 d. atsisakyti tokio ŠESD apyvartinių taršos leidimų kiekio, kuris yra lygiavertis per praėjusius kalendorinius metus išmestam į atmosferą anglies dioksido kiekiui, išreikštam tonomis, ir (ar) anglies dioksido ekvivalento kiekiui.

Parašas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                    Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(veiklos vykdytojas ar jo įgaliotas asmuo)

\_\_\_\_GENERALINIS DIREKTORIUS ARTŪRAS ZAREMBA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(pasirašančiojo vardas, pavardė, parašas, pareigos; pildoma didžiosiomis raidėmis)