**Aplinkos apsaugos agentūros 2023 m. gruodžio 13 d.**

**rašto Nr. (30-1)-A4E-12608 priedas**

**Patikslintos sąlygos TIPK leidimo Nr. 4/25/T-K.3-17/2017**

**Įrenginio pavadinimas: AB „Kaišiadorių paukštynas“**

**II. LEIDIMO SĄLYGOS**

**8. Tarša į aplinkos orą**

**6 lentelė. Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis (deginant gamtines ir suskystintas naftos dujas)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Teršalo pavadinimas** | **Teršalo kodas** | **Leidžiama išmesti, t/m.** |
| **1** | **2** | **3** |
| Azoto oksidai (NOx) (A) | 250 | 12,773 |
| Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | 9,9376 |
| Azoto oksidai (NOx) (C) | 6044 | 0,782 |
| Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas) (dulkės) | 6486 | 0,295 |
| Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | 75,726 |
| Sieros dioksidas (SO2) (C) | 6051 | 0,193 |
| Amoniakas (NH3) | 134 | 47,965 |
| Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka): | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| Fenolis | 846 | 0,054 |
| Formaldehidas (skruzdžių rūgšties aldehidas) | 871 | 0,073 |
| Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | 23,9504 |
| Merkaptanai ir kiti tioalkoholiai ir tioesteriai | 1375 | 0,003 |
| Kiti teršalai (abėcėlės tvarka): | XXXXXXXX | XXXXXXXXX |
| Acto rūgštis (etano rūgštis) | 74 | 0,477 |
| Aliuminio oksidas | 126 | 0,001 |
| Anglies monoksidas (A) | 177 | 6,5215 |
| Anglies monoksidas (B) | 5917 | 3,2565 |
| Anglies monoksidas (C) | 6069 | 29,667 |
| Geležis ir jos junginiai (kaip geležis) | 3113 | 0,001 |
| Magnio oksidas | 1284 | 0,0002 |
| Manganas, mangano oksidai ir kiti junginiai (kaip mangano dioksidas) | 3516 | 0,0001 |
| Natrio hidroksidas (kaustinė soda, natrio šarmas) | 1501 | 0,054 |
| Sieros rūgštis (H2SO4) | 1761 | 0,059 |
| Sieros vandenilis (vandenilio sulfidas) | 1778 | 0,069 |
|  | Iš viso: | 211,8583 |

**7 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą (deginant gamtines ir suskystintas naftos dujas)**

| Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr. | Taršos šaltiniai  Nr. | Teršalai | | Leidžiama tarša | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pavadinimas | kodas | vienkartinis dydis | | metinė, t/metus |
| vnt. | maks. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Katilinė | 001 | Azoto oksidai (NOx) (A) | 250 | mg/Nm3 | 400 | 1,4297 |
|  |  | Anglies monoksidas (A) | 177 | mg/Nm3 | 350 | 1,0723 |
|  | 002 | Azoto oksidai (NOx) (A) | 250 | mg/Nm3 | 400 | 1,4297 |
|  |  | Anglies monoksidas (A) | 177 | mg/Nm3 | 350 | 1,0723 |
| Kepsnelių gamybos padalinio katilinė | 014 | Anglies monoksidas (A) | 177 | mg/Nm3 | - | 0,3732 |
|  | 014 | Azoto oksidai (NOx) (A) | 250 | mg/Nm3 | 350 | 0,1227 |
| 5 brigada | 024 | Anglies monoksidas (A) | 177 | mg/Nm3 |  | 0,0715 |
|  | 024 | Azoto oksidai (NOx) (A) | 250 | mg/Nm3 | 350 | 0,2174 |
|  | 025 | Anglies monoksidas (A) | 177 | mg/Nm3 |  | 0,0019 |
|  | 025 | Azoto oksidai (NOx) (A) | 250 | mg/Nm3 |  | 0,0027 |
| Inkubacinio cecho katilinė | 026 | Anglies monoksidas (A) | 177 | mg/Nm3 | - | 0,0517 |
|  | 026 | Azoto oksidai (NOx) (A) | 250 | mg/Nm3 | 350 | 0,1571 |
|  | 027 | Anglies monoksidas (A) | 177 | mg/Nm3 | - | 0,0142 |
|  | 027 | Azoto oksidai (NOx) (A) | 250 | mg/Nm3 | - | 0,0432 |
| Administracija | 028 | Anglies monoksidas (A) | 177 | mg/Nm3 | - | 0,0267 |
|  | 028 | Azoto oksidai (NOx) (A) | 250 | mg/Nm3 | - | 0,0811 |
| 1 brigada | 029 | Anglies monoksidas (A) | 177 | mg/Nm3 | - | 0,0069 |
|  | 029 | Azoto oksidai (NOx) (A) | 250 | mg/Nm3 | - | 0,0096 |
| 2 brigada | 030 | Anglies monoksidas (A) | 177 | mg/Nm3 | - | 0,006 |
|  | 030 | Azoto oksidai (NOx) (A) | 250 | mg/Nm3 | - | 0,0084 |
| 3 brigada | 031 | Anglies monoksidas (A) | 177 | mg/Nm3 | - | 0,0045 |
|  | 031 | Azoto oksidai (NOx) (A) | 250 | mg/Nm3 | - | 0,0063 |
| 4 brigada | 032 | Anglies monoksidas (A) | 177 | mg/Nm3 | - | 0,0054 |
|  | 032 | Azoto oksidai (NOx) (A) | 250 | mg/Nm3 | - | 0,0075 |
| Profilaktoriumas | 033 | Anglies monoksidas (A) | 177 | mg/Nm3 | - | 0,0237 |
|  | 033 | Azoto oksidai (NOx) (A) | 250 | mg/Nm3 | 350 | 0,072 |
| Inkubacinio cecho katilinė | 039 | Anglies monoksidas (A) | 177 | mg/Nm3 | - | 0,0166 |
|  | 039 | Azoto oksidai (NOx) (A) | 250 | mg/Nm3 | - | 0,0504 |
| 5 brigada | 040 | Anglies monoksidas (A) | 177 | mg/Nm3 | - | 0,0432 |
|  | 040 | Azoto oksidai (NOx) (A) | 250 | mg/Nm3 | 350 | 0,1314 |
| Inkubacinio cecho katilinė | 047 | Anglies monoksidas (A) | 177 | mg/Nm3 | - | 0,0019 |
|  | 047 | Azoto oksidai (NOx) (A) | 250 | mg/Nm3 | - | 0,0059 |
|  | 048 | Anglies monoksidas (A) | 177 | mg/Nm3 | - | 0,0019 |
|  | 048 | Azoto oksidai (NOx) (A) | 250 | mg/Nm3 | - | 0,0059 |
|  | 067 | Anglies monoksidas (A) | 177 | mg/Nm3 | - | 0,0092 |
|  | 067 | Azoto oksidai (NOx) (A) | 250 | mg/Nm3 | - | 0,0184 |
|  | 068 | Anglies monoksidas (A) | 177 | mg/Nm3 | - | 0,0092 |
|  | 068 | Azoto oksidai (NOx) (A) | 250 | mg/Nm3 | - | 0,0184 |
| 5 brigada | 049 | Anglies monoksidas (A) | 177 | mg/Nm3 | - | 0,0233 |
|  | 049 | Azoto oksidai (NOx) (A) | 250 | mg/Nm3 | - | 0,071 |
| Vandenvala | 050 | Anglies monoksidas (A) | 177 | mg/Nm3 | - | 0,0014 |
|  | 050 | Azoto oksidai (NOx) (A) | 250 | mg/Nm3 | - | 0,0019 |
|  | 699 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00659 | 0,0065 |
|  | 699 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,02007 | 0,0198 |
| Kogeneracinė jėgainė | 034 | Anglies monoksidas (A) | 177 | g/s | 0,18568 | 3,6845 |
|  | 034 | Azoto oksidai (NOx) (A) | 250 | g/s | 0,44762 | 8,8823 |
|  | 034 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,2951 | 5,8558 |
| Teršalų šalinimo ortakis iš virimo-rūkymo kameros | 015 | Anglies monoksidas (C) | 6069 | g/s | 1,04003 | 6,659 |
| „SORGO“ | 015 | Azoto oksidai (NOx) (C) | 6044 | g/s | 0,00431 | 0,036 |
|  | 015 | Sieros dioksidas (SO2) (C) | 6051 | g/s | 0,00165 | 0,021 |
|  | 015 | Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas) (dulkės) | 6486 | g/s | 0,00137 | 0,016 |
|  | 015 | Acto rūgštis (etano rūgštis) | 74 | g/s | 0,00195 | 0,022 |
|  | 015 | Fenolis | 846 | g/s | 0,00018 | 0,002 |
|  | 015 | Formaldehidas (skruzdžių rūgšties aldehidas) | 871 | g/s | 0,00036 | 0,004 |
|  | 015 | Natrio hidroksidas (kaustinė soda, natrio šarmas) | 1501 | g/s | 0,00064 | 0,004 |
| Teršalų šalinimo ortakis iš virimo-rūkymo kameros | 016 | Anglies monoksidas (C) | 6069 | g/s | 1,00485 | 6,422 |
| „SORGO“ | 016 | Azoto oksidai (NOx) (C) | 6044 | g/s | 0,00287 | 0,032 |
|  | 016 | Sieros dioksidas (SO2) (C) | 6051 | g/s | 0,00192 | 0,015 |
|  | 016 | Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas) (dulkės) | 6486 | g/s | 0,0011 | 0,014 |
|  | 016 | Acto rūgštis (etano rūgštis) | 74 | g/s | 0,00206 | 0,025 |
|  | 016 | Fenolis | 846 | g/s | 0,00022 | 0,002 |
|  | 016 | Formaldehidas (skruzdžių rūgšties aldehidas) | 871 | g/s | 0,00035 | 0,003 |
|  | 016 | Natrio hidroksidas (kaustinė soda, natrio šarmas) | 1501 | g/s | 0,00069 | 0,004 |
| Teršalų šalinimo ortakis iš virimo-rūkymo kamerų „ELLER“ | 020 | Anglies monoksidas (C) | 6069 | g/s | 0,61923 | 4,439 |
|  | 020 | Azoto oksidai (NOx) (C) | 6044 | g/s | 0,00697 | 0,091 |
|  | 020 | Sieros dioksidas (SO2) (C) | 6051 | g/s | 0,00067 | 0,008 |
|  | 020 | Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas) (dulkės) | 6486 | g/s | 0,00349 | 0,052 |
|  | 020 | Acto rūgštis (etano rūgštis) | 74 | g/s | 0,00309 | 0,045 |
|  | 020 | Fenolis | 846 | g/s | 0,00109 | 0,011 |
|  | 020 | Formaldehidas (skruzdžių rūgšties aldehidas) | 871 | g/s | 0,00119 | 0,017 |
|  | 020 | Natrio hidroksidas (kaustinė soda, natrio šarmas) | 1501 | g/s | 0,00181 | 0,011 |
| Teršalų šalinimo ortakis iš virimo-rūkymo kameros „FESSMANN“ | 046 | Anglies monoksidas (C) | 6069 | g/s | 0,62676 | 4,116 |
|  | 046 | Azoto oksidai (NOx) (C) | 6044 | g/s | 0,00453 | 0,043 |
|  | 046 | Sieros dioksidas (SO2) (C) | 6051 | g/s | 0,00178 | 0,021 |
|  | 046 | Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas) (dulkės) | 6486 | g/s | 0,00121 | 0,015 |
|  | 046 | Acto rūgštis (etano rūgštis) | 74 | g/s | 0,00208 | 0,024 |
|  | 046 | Fenolis | 846 | g/s | 0,00042 | 0,005 |
|  | 046 | Formaldehidas (skruzdžių rūgšties aldehidas) | 871 | g/s | 0,00053 | 0,006 |
|  | 046 | Natrio hidroksidas (kaustinė soda, natrio šarmas) | 1501 | g/s | 0,00064 | 0,004 |
| Teršalų šalinimo ortakis iš virimo-rūkymo kameros „KERRES“ | 051 | Anglies monoksidas (C) | 6069 | g/s | 0,6008 | 3,864 |
|  | 051 | Azoto oksidai (NOx) (C) | 6044 | g/s | 0,00361 | 0,036 |
|  | 051 | Sieros dioksidas (SO2) (C) | 6051 | g/s | 0,00172 | 0,017 |
|  | 051 | Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas) (dulkės) | 6486 | g/s | 0,00086 | 0,011 |
|  | 051 | Acto rūgštis (etano rūgštis) | 74 | g/s | 0,00106 | 0,012 |
|  | 051 | Fenolis | 846 | g/s | 0,00009 | 0,001 |
|  | 051 | Formaldehidas (skruzdžių rūgšties aldehidas) | 871 | g/s | 0,00025 | 0,003 |
|  | 051 | Natrio hidroksidas (kaustinė soda, natrio šarmas) | 1501 | g/s | 0,00049 | 0,003 |
| Teršalų šalinimo ortakis iš aliejaus pečiaus „STORK“ ir karšto oro pečiaus „STORK“ | 052 | Anglies monoksidas (C) | 6069 | g/s | 0,00446 | 0,046 |
|  | 052 | Azoto oksidai (NOx) (C) | 6044 | g/s | 0,00244 | 0,03 |
|  | 052 | Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas) (dulkės) | 6486 | g/s | 0,00424 | 0,053 |
|  | 052 | Acto rūgštis (etano rūgštis) | 74 | g/s | 0,01095 | 0,179 |
|  | 052 | Fenolis | 846 | g/s | 0,00083 | 0,011 |
|  | 052 | Formaldehidas (skruzdžių rūgšties aldehidas) | 871 | g/s | 0,00026 | 0,004 |
| Stoginis ventiliatoriaus iš kepsnelių apvoliojimo miltais zonos | 054 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,16096 | 2,12 |
| Ortakis iš prieskonių maišymo stalo | 055 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,02054 | 0,218 |
| Ortakis iš rūkymo rėmų plovyklos „PEBOCK Schaller“ | 056 | Natrio hidroksidas (kaustinė soda, natrio šarmas) | 1501 | g/s | 0,00038 | 0,005 |
| Ortakis iš virimo-rūkymo kameros „FESSMANN“ darbo zonos | 057 | Anglies monoksidas (C) | 6069 | g/s | 0,2632 | 0,616 |
|  | 057 | Azoto oksidai (NOx) (C) | 6044 | g/s | 0,01378 | 0,032 |
|  | 057 | Sieros dioksidas (SO2) (C) | 6051 | g/s | 0,01098 | 0,026 |
|  | 057 | Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas) (dulkės) | 6486 | g/s | 0,00785 | 0,018 |
|  | 057 | Acto rūgštis (etano rūgštis) | 74 | g/s | 0,00907 | 0,021 |
|  | 057 | Fenolis | 846 | g/s | 0,00202 | 0,005 |
|  | 057 | Formaldehidas (skruzdžių rūgšties aldehidas) | 871 | g/s | 0,00235 | 0,006 |
| Ortakis iš virimo-rūkymo kameros „ELLER“ darbo zonos | 058 | Anglies monoksidas (C) | 6069 | g/s | 0,38883 | 0,91 |
|  | 058 | Azoto oksidai (NOx) (C) | 6044 | g/s | 0,02786 | 0,065 |
|  | 058 | Sieros dioksidas (SO2) (C) | 6051 | g/s | 0,00296 | 0,007 |
|  | 058 | Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas) (dulkės) | 6486 | g/s | 0,01551 | 0,036 |
|  | 058 | Acto rūgštis (etano rūgštis) | 74 | g/s | 0,01374 | 0,032 |
|  | 058 | Fenolis | 846 | g/s | 0,00227 | 0,005 |
|  | 058 | Formaldehidas (skruzdžių rūgšties aldehidas) | 871 | g/s | 0,00423 | 0,01 |
| Ortakis iš virimo-rūkymo kameros „ELLER“ darbo zonos | 059 | Anglies monoksidas (C) | 6069 | g/s | 0,2781 | 0,651 |
|  | 059 | Azoto oksidai (NOx) (C) | 6044 | g/s | 0,01993 | 0,047 |
|  | 059 | Sieros dioksidas (SO2) (C) | 6051 | g/s | 0,00212 | 0,005 |
|  | 059 | Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas) (dulkės) | 6486 | g/s | 0,01109 | 0,026 |
|  | 059 | Acto rūgštis (etano rūgštis) | 74 | g/s | 0,00983 | 0,023 |
|  | 059 | Fenolis | 846 | g/s | 0,00162 | 0,004 |
|  | 059 | Formaldehidas (skruzdžių rūgšties aldehidas) | 871 | g/s | 0,00302 | 0,007 |
| Ortakis iš virimo-rūkymo kameros „KERRES“ darbo zonos | 060 | Anglies monoksidas (C) | 6069 | g/s | 0,21041 | 0,492 |
|  | 060 | Azoto oksidai (NOx) (C) | 6044 | g/s | 0,01716 | 0,04 |
|  | 060 | Sieros dioksidas (SO2) (C) | 6051 | g/s | 0,01094 | 0,026 |
|  | 060 | Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas) (dulkės) | 6486 | g/s | 0,00699 | 0,016 |
|  | 060 | Acto rūgštis (etano rūgštis) | 74 | g/s | 0,00651 | 0,015 |
|  | 060 | Fenolis | 846 | g/s | 0,00066 | 0,002 |
|  | 060 | Formaldehidas (skruzdžių rūgšties aldehidas) | 871 | g/s | 0,00186 | 0,004 |
| Ortakis iš virimo-rūkymo kameros „SORGO“ darbo zonos | 061 | Anglies monoksidas (C) | 6069 | g/s | 0,17205 | 0,403 |
|  | 061 | Azoto oksidai (NOx) (C) | 6044 | g/s | 0,00763 | 0,018 |
|  | 061 | Sieros dioksidas (SO2) (C) | 6051 | g/s | 0,00911 | 0,021 |
|  | 061 | Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas) (dulkės) | 6486 | g/s | 0,0057 | 0,013 |
|  | 061 | Acto rūgštis (etano rūgštis) | 74 | g/s | 0,00744 | 0,017 |
|  | 061 | Fenolis | 846 | g/s | 0,00058 | 0,001 |
|  | 061 | Formaldehidas (skruzdžių rūgšties aldehidas) | 871 | g/s | 0,00149 | 0,003 |
| Ortakis iš virimo-rūkymo kameros „SORGO“ darbo zonos | 062 | Anglies monoksidas (C) | 6069 | g/s | 0,44828 | 1,049 |
|  | 062 | Azoto oksidai (NOx) (C) | 6044 | g/s | 0,03419 | 0,08 |
|  | 062 | Sieros dioksidas (SO2) (C) | 6051 | g/s | 0,0109 | 0,026 |
|  | 062 | Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas) (dulkės) | 6486 | g/s | 0,01087 | 0,025 |
|  | 062 | Acto rūgštis (etano rūgštis) | 74 | g/s | 0,02641 | 0,062 |
|  | 062 | Fenolis | 846 | g/s | 0,00195 | 0,005 |
|  | 062 | Formaldehidas (skruzdžių rūgšties aldehidas) | 871 | g/s | 0,0025 | 0,006 |
| Ortakis iš taros plovimo įrenginių „UNIKON 3000ׅ“ ir „UNIKON 2000“ | 063 | Natrio hidroksidas (kaustinė soda, natrio šarmas) | 1501 | g/s | 0,0012 | 0,02 |
| Ortakis iš bakų plovyklos „PEBOCK Schaller“ | 064 | Natrio hidroksidas (kaustinė soda, natrio šarmas) | 1501 | g/s | 0,00023 | 0,003 |
| Stalių dirbtuvės | 005 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,0253 | 0,033 |
| Utilizacijos cechas | 042 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00813 | 0,11 |
|  | 042 | Sieros vandenilis (vandenilio sulfidas) | 1778 | g/s | 0,00545 | 0,069 |
|  | 042 | Merkaptanai ir kiti tioalkoholiai ir tioesteriai | 1375 | g/s | 0,00019 | 0,003 |
| Mechaninės dirbtuvės | 044 | Geležis ir jos junginiai (kaip geležis) | 3113 | g/s | 0,00042 | 0,0003 |
|  | 044 | Manganas, mangano oksidai ir kiti junginiai (kaip mangano dioksidas) | 3516 | g/s | 0,00008 | 0,00006 |
|  | 044 | Aliuminio oksidas | 126 | g/s | 0,00069 | 0,0005 |
|  | 044 | Magnio oksidas | 1284 | g/s | 0,00011 | 0,00008 |
|  | 044 | Azoto oksidai (NOx) (C) | 6044 | g/s | 0,00001 | 0,000007 |
| Suvirinimo postas | 006 | Geležis ir jos junginiai (kaip geležis) | 3113 | g/s | 0,0009 | 0,0001 |
|  | 006 | Manganas, mangano oksidai ir kiti junginiai (kaip mangano dioksidas) | 3516 | g/s | 9,30E-05 | 0,00001 |
| Suvirinimo postas | 043 | Geležis ir jos junginiai (kaip geležis) | 3113 | g/s | 0,0009 | 0,0001 |
|  | 043 | Manganas, mangano oksidai ir kiti junginiai (kaip mangano dioksidas) | 3516 | g/s | 9,30E-05 | 0,00001 |
| Utilizacijos cechas | 053 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00356 | 0,036 |
| Akumuliatorinė | 065 | Sieros rūgštis (H2SO4) | 1761 | g/s | 0,00288 | 0,059 |
| Suvirinimo darbai visoje objekto teritorijoje | 700 | Geležis ir jos junginiai (kaip geležis) | 3113 | g/s | 0,00042 | 0,0003 |
|  | 700 | Manganas, mangano oksidai ir kiti junginiai (kaip mangano dioksidas) | 3516 | g/s | 0,00008 | 0,00006 |
|  | 700 | Aliuminio oksidas | 126 | g/s | 0,00069 | 0,0005 |
|  | 700 | Magnio oksidas | 1284 | g/s | 0,00011 | 0,00008 |
|  | 700 | Azoto oksidai (NOx) (C) | 6044 | g/s | 0,00001 | 0,000007 |
| Stoginis ventiliatorius iš vandenvalos patalpos | 066 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,01414 | 0,248 |
| Paukštidė Nr. 1 (stoginis ventiliatorius) | 069-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00092 | 0,0292 |
|  | 069-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00035 | 0,0111 |
|  | 069-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,0484 |
|  | 069-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00006 | 0,002 |
|  | 069-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00019 | 0,006 |
| Paukštidė Nr. 1 (stoginis ventiliatorius) | 069-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00092 | 0,0292 |
|  | 069-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00035 | 0,0111 |
|  | 069-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,0484 |
|  | 069-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00006 | 0,002 |
|  | 069-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00019 | 0,006 |
| Paukštidė Nr. 1 (stoginis ventiliatorius) | 069-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00092 | 0,0292 |
|  | 069-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00035 | 0,0111 |
|  | 069-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,0484 |
|  | 069-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00006 | 0,002 |
|  | 069-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00019 | 0,006 |
| Paukštidė Nr. 1 (stoginis ventiliatorius) | 069-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00092 | 0,0292 |
|  | 069-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00035 | 0,0111 |
|  | 069-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,0484 |
|  | 069-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00006 | 0,002 |
|  | 069-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00019 | 0,006 |
| Paukštidė Nr. 1 (stoginis ventiliatorius) | 069-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00092 | 0,0292 |
|  | 069-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00035 | 0,0111 |
|  | 069-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,0484 |
|  | 069-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00006 | 0,002 |
|  | 069-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00019 | 0,006 |
| Paukštidė Nr. 1 (stoginis ventiliatorius) | 069-6 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00092 | 0,0292 |
|  | 069-6 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00035 | 0,0111 |
|  | 069-6 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,0484 |
|  | 069-6 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00006 | 0,002 |
|  | 069-6 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00019 | 0,006 |
| Paukštidė Nr. 1 (sieninis ventiliatorius) | 070-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00328 | 0,1034 |
|  | 070-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00124 | 0,0392 |
|  | 070-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00544 | 0,1716 |
|  | 070-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,007 |
|  | 070-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00068 | 0,0214 |
| Paukštidė Nr. 1 (sieninis ventiliatorius) | 070-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00328 | 0,1034 |
|  | 070-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00124 | 0,0392 |
|  | 070-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00544 | 0,1716 |
|  | 070-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,007 |
|  | 070-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00068 | 0,0214 |
| Paukštidė Nr. 1 (sieninis ventiliatorius) | 070-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00328 | 0,1034 |
|  | 070-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00124 | 0,0392 |
|  | 070-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00544 | 0,1716 |
|  | 070-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,007 |
|  | 070-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00068 | 0,0214 |
| Paukštidė Nr. 1 (sieninis ventiliatorius) | 070-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00328 | 0,1034 |
|  | 070-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00124 | 0,0392 |
|  | 070-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00544 | 0,1716 |
|  | 070-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,007 |
|  | 070-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00068 | 0,0214 |
| Paukštidė Nr. 1 (sieninis ventiliatorius) | 070-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00328 | 0,1034 |
|  | 070-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00124 | 0,0392 |
|  | 070-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00544 | 0,1716 |
|  | 070-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,007 |
|  | 070-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00068 | 0,0214 |
| Paukštidė Nr. 1 (sieninis ventiliatorius) | 070-6 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00328 | 0,1034 |
|  | 070-6 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00124 | 0,0392 |
|  | 070-6 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00544 | 0,1716 |
|  | 070-6 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,007 |
|  | 070-6 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00068 | 0,0214 |
| Paukštidė Nr. 2 (stoginis ventiliatorius) | 071-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00153 | 0,0481 |
|  | 071-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00058 | 0,0183 |
|  | 071-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00253 | 0,0799 |
|  | 071-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00010 | 0,0033 |
|  | 071-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00032 | 0,01 |
| Paukštidė Nr. 2 (stoginis ventiliatorius) | 071-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00153 | 0,0481 |
|  | 071-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00058 | 0,0183 |
|  | 071-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00253 | 0,0799 |
|  | 071-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00010 | 0,0033 |
|  | 071-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00032 | 0,01 |
| Paukštidė Nr. 2 (stoginis ventiliatorius) | 071-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00153 | 0,0481 |
|  | 071-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00058 | 0,0183 |
|  | 071-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00253 | 0,0799 |
|  | 071-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00010 | 0,0033 |
|  | 071-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00032 | 0,01 |
| Paukštidė Nr. 2 (stoginis ventiliatorius) | 071-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00153 | 0,0481 |
|  | 071-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00058 | 0,0183 |
|  | 071-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00253 | 0,0799 |
|  | 071-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00010 | 0,0033 |
|  | 071-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00032 | 0,01 |
| Paukštidė Nr. 2 (stoginis ventiliatorius) | 071-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00153 | 0,0481 |
|  | 071-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00058 | 0,0183 |
|  | 071-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00253 | 0,0799 |
|  | 071-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00010 | 0,0033 |
|  | 071-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00032 | 0,01 |
| Paukštidė Nr. 2 (stoginis ventiliatorius) | 071-6 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00153 | 0,0481 |
|  | 071-6 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00058 | 0,0183 |
|  | 071-6 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00253 | 0,0799 |
|  | 071-6 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00010 | 0,0033 |
|  | 071-6 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00032 | 0,01 |
| Paukštidė Nr. 2 (sieninis ventiliatorius) | 072-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00321 | 0,1013 |
|  | 072-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00122 | 0,0385 |
|  | 072-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00533 | 0,1682 |
|  | 072-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,0069 |
|  | 072-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00067 | 0,021 |
| Paukštidė Nr. 2 (sieninis ventiliatorius) | 072-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00321 | 0,1013 |
|  | 072-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00122 | 0,0385 |
|  | 072-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00533 | 0,1682 |
|  | 072-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,0069 |
|  | 072-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00067 | 0,021 |
| Paukštidė Nr. 2 (sieninis ventiliatorius) | 072-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00321 | 0,1013 |
|  | 072-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00122 | 0,0385 |
|  | 072-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00533 | 0,1682 |
|  | 072-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,0069 |
|  | 072-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00067 | 0,021 |
| Paukštidė Nr. 2 (sieninis ventiliatorius) | 072-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00321 | 0,1013 |
|  | 072-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00122 | 0,0385 |
|  | 072-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00533 | 0,1682 |
|  | 072-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,0069 |
|  | 072-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00067 | 0,021 |
| Paukštidė Nr. 2 (sieninis ventiliatorius) | 072-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00321 | 0,1013 |
|  | 072-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00122 | 0,0385 |
|  | 072-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00533 | 0,1682 |
|  | 072-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,0069 |
|  | 072-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00067 | 0,021 |
| Paukštidė Nr. 3 (stoginis ventiliatorius) | 073-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00153 | 0,0481 |
|  | 073-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00058 | 0,0183 |
|  | 073-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00253 | 0,0799 |
|  | 073-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00010 | 0,0033 |
|  | 073-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00032 | 0,01 |
| Paukštidė Nr. 3 (stoginis ventiliatorius) | 073-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00153 | 0,0481 |
|  | 073-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00058 | 0,0183 |
|  | 073-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00253 | 0,0799 |
|  | 073-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00010 | 0,0033 |
|  | 073-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00032 | 0,01 |
| Paukštidė Nr. 3 (stoginis ventiliatorius) | 073-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00153 | 0,0481 |
|  | 073-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00058 | 0,0183 |
|  | 073-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00253 | 0,0799 |
|  | 073-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00010 | 0,0033 |
|  | 073-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00032 | 0,01 |
| Paukštidė Nr. 3 (stoginis ventiliatorius) | 073-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00153 | 0,0481 |
|  | 073-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00058 | 0,0183 |
|  | 073-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00253 | 0,0799 |
|  | 073-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00010 | 0,0033 |
|  | 073-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00032 | 0,01 |
| Paukštidė Nr. 3 (stoginis ventiliatorius) | 073-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00153 | 0,0481 |
|  | 073-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00058 | 0,0183 |
|  | 073-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00253 | 0,0799 |
|  | 073-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00010 | 0,0033 |
|  | 073-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00032 | 0,01 |
| Paukštidė Nr. 3 (stoginis ventiliatorius) | 073-6 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00153 | 0,0481 |
|  | 073-6 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00058 | 0,0183 |
|  | 073-6 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00253 | 0,0799 |
|  | 073-6 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00010 | 0,0033 |
|  | 073-6 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00032 | 0,01 |
| Paukštidė Nr. 3 (sieninis ventiliatorius) | 074-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00321 | 0,1013 |
|  | 074-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00122 | 0,0385 |
|  | 074-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00533 | 0,1682 |
|  | 074-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,0069 |
|  | 074-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00067 | 0,021 |
| Paukštidė Nr. 3 (sieninis ventiliatorius) | 074-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00321 | 0,1013 |
|  | 074-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00122 | 0,0385 |
|  | 074-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00533 | 0,1682 |
|  | 074-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,0069 |
|  | 074-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00067 | 0,021 |
| Paukštidė Nr. 3 (sieninis ventiliatorius) | 074-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00321 | 0,1013 |
|  | 074-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00122 | 0,0385 |
|  | 074-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00533 | 0,1682 |
|  | 074-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,0069 |
|  | 074-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00067 | 0,021 |
| Paukštidė Nr. 3 (sieninis ventiliatorius) | 074-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00321 | 0,1013 |
|  | 074-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00122 | 0,0385 |
|  | 074-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00533 | 0,1682 |
|  | 074-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,0069 |
|  | 074-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00067 | 0,021 |
| Paukštidė Nr. 3 (sieninis ventiliatorius) | 074-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00321 | 0,1013 |
|  | 074-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00122 | 0,0385 |
|  | 074-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00533 | 0,1682 |
|  | 074-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,0069 |
|  | 074-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00067 | 0,021 |
| Paukštidė Nr. 4 (stoginis ventiliatorius) | 075-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00153 | 0,0481 |
|  | 075-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00058 | 0,0183 |
|  | 075-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00253 | 0,0799 |
|  | 075-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00010 | 0,0033 |
|  | 075-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00032 | 0,01 |
| Paukštidė Nr. 4 (stoginis ventiliatorius) | 075-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00153 | 0,0481 |
|  | 075-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00058 | 0,0183 |
|  | 075-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00253 | 0,0799 |
|  | 075-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00010 | 0,0033 |
|  | 075-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00032 | 0,01 |
| Paukštidė Nr. 4 (stoginis ventiliatorius) | 075-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00153 | 0,0481 |
|  | 075-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00058 | 0,0183 |
|  | 075-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00253 | 0,0799 |
|  | 075-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00010 | 0,0033 |
|  | 075-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00032 | 0,01 |
| Paukštidė Nr. 4 (stoginis ventiliatorius) | 075-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00153 | 0,0481 |
|  | 075-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00058 | 0,0183 |
|  | 075-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00253 | 0,0799 |
|  | 075-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00010 | 0,0033 |
|  | 075-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00032 | 0,01 |
| Paukštidė Nr. 4 (stoginis ventiliatorius) | 075-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00153 | 0,0481 |
|  | 075-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00058 | 0,0183 |
|  | 075-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00253 | 0,0799 |
|  | 075-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00010 | 0,0033 |
|  | 075-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00032 | 0,01 |
| Paukštidė Nr. 4 (stoginis ventiliatorius) | 075-6 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00153 | 0,0481 |
|  | 075-6 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00058 | 0,0183 |
|  | 075-6 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00253 | 0,0799 |
|  | 075-6 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00010 | 0,0033 |
|  | 075-6 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00032 | 0,01 |
| Paukštidė Nr. 4 (sieninis ventiliatorius) | 076-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00321 | 0,1013 |
|  | 076-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00122 | 0,0385 |
|  | 076-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00533 | 0,1682 |
|  | 076-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,0069 |
|  | 076-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00067 | 0,021 |
| Paukštidė Nr. 4 (sieninis ventiliatorius) | 076-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00321 | 0,1013 |
|  | 076-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00122 | 0,0385 |
|  | 076-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00533 | 0,1682 |
|  | 076-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,0069 |
|  | 076-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00067 | 0,021 |
| Paukštidė Nr. 4 (sieninis ventiliatorius) | 076-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00321 | 0,1013 |
|  | 076-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00122 | 0,0385 |
|  | 076-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00533 | 0,1682 |
|  | 076-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,0069 |
|  | 076-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00067 | 0,021 |
| Paukštidė Nr. 4 (sieninis ventiliatorius) | 076-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00321 | 0,1013 |
|  | 076-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00122 | 0,0385 |
|  | 076-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00533 | 0,1682 |
|  | 076-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,0069 |
|  | 076-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00067 | 0,021 |
| Paukštidė Nr. 4 (sieninis ventiliatorius) | 076-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00321 | 0,1013 |
|  | 076-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00122 | 0,0385 |
|  | 076-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00533 | 0,1682 |
|  | 076-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,0069 |
|  | 076-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00067 | 0,021 |
| Paukštidė Nr. 5 (stoginis ventiliatorius) | 077-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00153 | 0,0481 |
|  | 077-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00058 | 0,0183 |
|  | 077-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00253 | 0,0799 |
|  | 077-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00010 | 0,0033 |
|  | 077-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00032 | 0,01 |
| Paukštidė Nr. 5 (stoginis ventiliatorius) | 077-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00153 | 0,0481 |
|  | 077-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00058 | 0,0183 |
|  | 077-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00253 | 0,0799 |
|  | 077-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00010 | 0,0033 |
|  | 077-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00032 | 0,01 |
| Paukštidė Nr. 5 (stoginis ventiliatorius) | 077-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00153 | 0,0481 |
|  | 077-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00058 | 0,0183 |
|  | 077-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00253 | 0,0799 |
|  | 077-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00010 | 0,0033 |
|  | 077-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00032 | 0,01 |
| Paukštidė Nr. 5 (stoginis ventiliatorius) | 077-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00153 | 0,0481 |
|  | 077-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00058 | 0,0183 |
|  | 077-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00253 | 0,0799 |
|  | 077-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00010 | 0,0033 |
|  | 077-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00032 | 0,01 |
| Paukštidė Nr. 5 (stoginis ventiliatorius) | 077-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00153 | 0,0481 |
|  | 077-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00058 | 0,0183 |
|  | 077-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00253 | 0,0799 |
|  | 077-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00010 | 0,0033 |
|  | 077-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00032 | 0,01 |
| Paukštidė Nr. 5 (stoginis ventiliatorius) | 077-6 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00153 | 0,0481 |
|  | 077-6 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00058 | 0,0183 |
|  | 077-6 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00253 | 0,0799 |
|  | 077-6 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00010 | 0,0033 |
|  | 077-6 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00032 | 0,01 |
| Paukštidė Nr. 5 (sieninis ventiliatorius) | 078-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00321 | 0,1013 |
|  | 078-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00122 | 0,0385 |
|  | 078-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00533 | 0,1682 |
|  | 078-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,0069 |
|  | 078-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00067 | 0,021 |
| Paukštidė Nr. 5 (sieninis ventiliatorius) | 078-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00321 | 0,1013 |
|  | 078-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00122 | 0,0385 |
|  | 078-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00533 | 0,1682 |
|  | 078-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,0069 |
|  | 078-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00067 | 0,021 |
| Paukštidė Nr. 5 (sieninis ventiliatorius) | 078-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00321 | 0,1013 |
|  | 078-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00122 | 0,0385 |
|  | 078-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00533 | 0,1682 |
|  | 078-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,0069 |
|  | 078-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00067 | 0,021 |
| Paukštidė Nr. 5 (sieninis ventiliatorius) | 078-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00321 | 0,1013 |
|  | 078-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00122 | 0,0385 |
|  | 078-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00533 | 0,1682 |
|  | 078-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,0069 |
|  | 078-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00067 | 0,021 |
| Paukštidė Nr. 5 (sieninis ventiliatorius) | 078-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00321 | 0,1013 |
|  | 078-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00122 | 0,0385 |
|  | 078-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00533 | 0,1682 |
|  | 078-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,0069 |
|  | 078-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00067 | 0,021 |
| Paukštidė Nr. 6 (stoginis ventiliatorius) | 079-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00092 | 0,0292 |
|  | 079-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00035 | 0,0111 |
|  | 079-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,0484 |
|  | 079-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00006 | 0,002 |
|  | 079-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00019 | 0,006 |
| Paukštidė Nr. 6 (stoginis ventiliatorius) | 079-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00092 | 0,0292 |
|  | 079-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00035 | 0,0111 |
|  | 079-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,0484 |
|  | 079-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00006 | 0,002 |
|  | 079-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00019 | 0,006 |
| Paukštidė Nr. 6 (stoginis ventiliatorius) | 079-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00092 | 0,0292 |
|  | 079-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00035 | 0,0111 |
|  | 079-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,0484 |
|  | 079-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00006 | 0,002 |
|  | 079-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00019 | 0,006 |
| Paukštidė Nr. 6 (stoginis ventiliatorius) | 079-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00092 | 0,0292 |
|  | 079-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00035 | 0,0111 |
|  | 079-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,0484 |
|  | 079-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00006 | 0,002 |
|  | 079-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00019 | 0,006 |
| Paukštidė Nr. 6 (stoginis ventiliatorius) | 079-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00092 | 0,0292 |
|  | 079-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00035 | 0,0111 |
|  | 079-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,0484 |
|  | 079-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00006 | 0,002 |
|  | 079-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00019 | 0,006 |
| Paukštidė Nr. 6 (stoginis ventiliatorius) | 079-6 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00092 | 0,0292 |
|  | 079-6 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00035 | 0,0111 |
|  | 079-6 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,0484 |
|  | 079-6 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00006 | 0,002 |
|  | 079-6 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00019 | 0,006 |
| Paukštidė Nr. 6 (sieninis ventiliatorius) | 080-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00328 | 0,1034 |
|  | 080-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00124 | 0,0392 |
|  | 080-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00544 | 0,1716 |
|  | 080-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,007 |
|  | 080-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00068 | 0,0214 |
| Paukštidė Nr. 6 (sieninis ventiliatorius) | 080-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00328 | 0,1034 |
|  | 080-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00124 | 0,0392 |
|  | 080-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00544 | 0,1716 |
|  | 080-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,007 |
|  | 080-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00068 | 0,0214 |
| Paukštidė Nr. 6 (sieninis ventiliatorius) | 080-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00328 | 0,1034 |
|  | 080-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00124 | 0,0392 |
|  | 080-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00544 | 0,1716 |
|  | 080-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,007 |
|  | 080-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00068 | 0,0214 |
| Paukštidė Nr. 6 (sieninis ventiliatorius) | 080-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00328 | 0,1034 |
|  | 080-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00124 | 0,0392 |
|  | 080-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00544 | 0,1716 |
|  | 080-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,007 |
|  | 080-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00068 | 0,0214 |
| Paukštidė Nr. 6 (sieninis ventiliatorius) | 080-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00328 | 0,1034 |
|  | 080-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00124 | 0,0392 |
|  | 080-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00544 | 0,1716 |
|  | 080-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,007 |
|  | 080-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00068 | 0,0214 |
| Paukštidė Nr. 6 (sieninis ventiliatorius) | 080-6 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00328 | 0,1034 |
|  | 080-6 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00124 | 0,0392 |
|  | 080-6 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00544 | 0,1716 |
|  | 080-6 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,007 |
|  | 080-6 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00068 | 0,0214 |
| Paukštidė Nr. 7 (stoginis ventiliatorius) | 081-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00092 | 0,0292 |
|  | 081-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00035 | 0,0111 |
|  | 081-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,0484 |
|  | 081-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00006 | 0,002 |
|  | 081-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00019 | 0,006 |
| Paukštidė Nr. 7 (stoginis ventiliatorius) | 081-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00092 | 0,0292 |
|  | 081-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00035 | 0,0111 |
|  | 081-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,0484 |
|  | 081-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00006 | 0,002 |
|  | 081-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00019 | 0,006 |
| Paukštidė Nr. 7 (stoginis ventiliatorius) | 081-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00092 | 0,0292 |
|  | 081-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00035 | 0,0111 |
|  | 081-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,0484 |
|  | 081-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00006 | 0,002 |
|  | 081-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00019 | 0,006 |
| Paukštidė Nr. 7 (stoginis ventiliatorius) | 081-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00092 | 0,0292 |
|  | 081-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00035 | 0,0111 |
|  | 081-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,0484 |
|  | 081-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00006 | 0,002 |
|  | 081-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00019 | 0,006 |
| Paukštidė Nr. 7 (stoginis ventiliatorius) | 081-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00092 | 0,0292 |
|  | 081-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00035 | 0,0111 |
|  | 081-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,0484 |
|  | 081-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00006 | 0,002 |
|  | 081-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00019 | 0,006 |
| Paukštidė Nr. 7 (stoginis ventiliatorius) | 081-6 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00092 | 0,0292 |
|  | 081-6 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00035 | 0,0111 |
|  | 081-6 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,0484 |
|  | 081-6 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00006 | 0,002 |
|  | 081-6 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00019 | 0,006 |
| Paukštidė Nr. 7 (sieninis ventiliatorius) | 082-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00328 | 0,1034 |
|  | 082-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00124 | 0,0392 |
|  | 082-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00544 | 0,1716 |
|  | 082-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,007 |
|  | 082-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00068 | 0,0214 |
| Paukštidė Nr. 7 (sieninis ventiliatorius) | 082-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00328 | 0,1034 |
|  | 082-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00124 | 0,0392 |
|  | 082-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00544 | 0,1716 |
|  | 082-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,007 |
|  | 082-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00068 | 0,0214 |
| Paukštidė Nr. 7 (sieninis ventiliatorius) | 082-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00328 | 0,1034 |
|  | 082-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00124 | 0,0392 |
|  | 082-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00544 | 0,1716 |
|  | 082-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,007 |
|  | 082-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00068 | 0,0214 |
| Paukštidė Nr. 7 (sieninis ventiliatorius) | 082-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00328 | 0,1034 |
|  | 082-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00124 | 0,0392 |
|  | 082-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00544 | 0,1716 |
|  | 082-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,007 |
|  | 082-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00068 | 0,0214 |
| Paukštidė Nr. 7 (sieninis ventiliatorius) | 082-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00328 | 0,1034 |
|  | 082-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00124 | 0,0392 |
|  | 082-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00544 | 0,1716 |
|  | 082-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,007 |
|  | 082-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00068 | 0,0214 |
| Paukštidė Nr. 7 (sieninis ventiliatorius) | 082-6 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00328 | 0,1034 |
|  | 082-6 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00124 | 0,0392 |
|  | 082-6 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00544 | 0,1716 |
|  | 082-6 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,007 |
|  | 082-6 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00068 | 0,0214 |
| Paukštidė Nr. 8 (stoginis ventiliatorius) | 083-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00092 | 0,0292 |
|  | 083-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00035 | 0,0111 |
|  | 083-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,0484 |
|  | 083-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00006 | 0,002 |
|  | 083-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00019 | 0,006 |
| Paukštidė Nr. 8 (stoginis ventiliatorius) | 083-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00092 | 0,0292 |
|  | 083-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00035 | 0,0111 |
|  | 083-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,0484 |
|  | 083-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00006 | 0,002 |
|  | 083-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00019 | 0,006 |
| Paukštidė Nr. 8 (stoginis ventiliatorius) | 083-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00092 | 0,0292 |
|  | 083-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00035 | 0,0111 |
|  | 083-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,0484 |
|  | 083-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00006 | 0,002 |
|  | 083-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00019 | 0,006 |
| Paukštidė Nr. 8 (stoginis ventiliatorius) | 083-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00092 | 0,0292 |
|  | 083-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00035 | 0,0111 |
|  | 083-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,0484 |
|  | 083-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00006 | 0,002 |
|  | 083-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00019 | 0,006 |
| Paukštidė Nr. 8 (stoginis ventiliatorius) | 083-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00092 | 0,0292 |
|  | 083-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00035 | 0,0111 |
|  | 083-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,0484 |
|  | 083-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00006 | 0,002 |
|  | 083-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00019 | 0,006 |
| Paukštidė Nr. 8 (stoginis ventiliatorius) | 083-6 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00092 | 0,0292 |
|  | 083-6 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00035 | 0,0111 |
|  | 083-6 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,0484 |
|  | 083-6 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00006 | 0,002 |
|  | 083-6 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00019 | 0,006 |
| Paukštidė Nr. 8 (sieninis ventiliatorius) | 084-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00328 | 0,1034 |
|  | 084-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00124 | 0,0392 |
|  | 084-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00544 | 0,1716 |
|  | 084-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,007 |
|  | 084-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00068 | 0,0214 |
| Paukštidė Nr. 8 (sieninis ventiliatorius) | 084-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00328 | 0,1034 |
|  | 084-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00124 | 0,0392 |
|  | 084-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00544 | 0,1716 |
|  | 084-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,007 |
|  | 084-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00068 | 0,0214 |
| Paukštidė Nr. 8 (sieninis ventiliatorius) | 084-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00328 | 0,1034 |
|  | 084-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00124 | 0,0392 |
|  | 084-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00544 | 0,1716 |
|  | 084-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,007 |
|  | 084-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00068 | 0,0214 |
| Paukštidė Nr. 8 (sieninis ventiliatorius) | 084-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00328 | 0,1034 |
|  | 084-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00124 | 0,0392 |
|  | 084-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00544 | 0,1716 |
|  | 084-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,007 |
|  | 084-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00068 | 0,0214 |
| Paukštidė Nr. 8 (sieninis ventiliatorius) | 084-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00328 | 0,1034 |
|  | 084-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00124 | 0,0392 |
|  | 084-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00544 | 0,1716 |
|  | 084-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,007 |
|  | 084-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00068 | 0,0214 |
| Paukštidė Nr. 8 (sieninis ventiliatorius) | 084-6 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00328 | 0,1034 |
|  | 084-6 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00124 | 0,0392 |
|  | 084-6 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00544 | 0,1716 |
|  | 084-6 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,007 |
|  | 084-6 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00068 | 0,0214 |
| Paukštidė Nr. 9 (stoginis ventiliatorius) | 085-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00153 | 0,0481 |
|  | 085-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00058 | 0,0183 |
|  | 085-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00253 | 0,0799 |
|  | 085-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00010 | 0,0033 |
|  | 085-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00032 | 0,01 |
| Paukštidė Nr. 9 (stoginis ventiliatorius) | 085-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00153 | 0,0481 |
|  | 085-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00058 | 0,0183 |
|  | 085-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00253 | 0,0799 |
|  | 085-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00010 | 0,0033 |
|  | 085-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00032 | 0,01 |
| Paukštidė Nr. 9 (stoginis ventiliatorius) | 085-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00153 | 0,0481 |
|  | 085-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00058 | 0,0183 |
|  | 085-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00253 | 0,0799 |
|  | 085-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00010 | 0,0033 |
|  | 085-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00032 | 0,01 |
| Paukštidė Nr. 9 (stoginis ventiliatorius) | 085-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00153 | 0,0481 |
|  | 085-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00058 | 0,0183 |
|  | 085-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00253 | 0,0799 |
|  | 085-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00010 | 0,0033 |
|  | 085-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00032 | 0,01 |
| Paukštidė Nr. 9 (stoginis ventiliatorius) | 085-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00153 | 0,0481 |
|  | 085-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00058 | 0,0183 |
|  | 085-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00253 | 0,0799 |
|  | 085-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00010 | 0,0033 |
|  | 085-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00032 | 0,01 |
| Paukštidė Nr. 9 (stoginis ventiliatorius) | 085-6 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00153 | 0,0481 |
|  | 085-6 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00058 | 0,0183 |
|  | 085-6 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00253 | 0,0799 |
|  | 085-6 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00010 | 0,0033 |
|  | 085-6 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00032 | 0,01 |
| Paukštidė Nr. 9 (sieninis ventiliatorius) | 086-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00321 | 0,1013 |
|  | 086-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00122 | 0,0385 |
|  | 086-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00533 | 0,1682 |
|  | 086-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,0069 |
|  | 086-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00067 | 0,021 |
| Paukštidė Nr. 9 (sieninis ventiliatorius) | 086-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00321 | 0,1013 |
|  | 086-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00122 | 0,0385 |
|  | 086-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00533 | 0,1682 |
|  | 086-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,0069 |
|  | 086-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00067 | 0,021 |
| Paukštidė Nr. 9 (sieninis ventiliatorius) | 086-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00321 | 0,1013 |
|  | 086-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00122 | 0,0385 |
|  | 086-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00533 | 0,1682 |
|  | 086-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,0069 |
|  | 086-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00067 | 0,021 |
| Paukštidė Nr. 9 (sieninis ventiliatorius) | 086-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00321 | 0,1013 |
|  | 086-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00122 | 0,0385 |
|  | 086-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00533 | 0,1682 |
|  | 086-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,0069 |
|  | 086-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00067 | 0,021 |
| Paukštidė Nr. 9 (sieninis ventiliatorius) | 086-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00321 | 0,1013 |
|  | 086-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00122 | 0,0385 |
|  | 086-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00533 | 0,1682 |
|  | 086-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,0069 |
|  | 086-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00067 | 0,021 |
| Paukštidė Nr. 10 (stoginis ventiliatorius) | 087-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00092 | 0,0292 |
|  | 087-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00035 | 0,0111 |
|  | 087-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,0484 |
|  | 087-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00006 | 0,002 |
|  | 087-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00019 | 0,006 |
| Paukštidė Nr. 10 (stoginis ventiliatorius) | 087-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00092 | 0,0292 |
|  | 087-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00035 | 0,0111 |
|  | 087-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,0484 |
|  | 087-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00006 | 0,002 |
|  | 087-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00019 | 0,006 |
| Paukštidė Nr. 10 (stoginis ventiliatorius) | 087-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00092 | 0,0292 |
|  | 087-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00035 | 0,0111 |
|  | 087-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,0484 |
|  | 087-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00006 | 0,002 |
|  | 087-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00019 | 0,006 |
| Paukštidė Nr. 10 (stoginis ventiliatorius) | 087-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00092 | 0,0292 |
|  | 087-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00035 | 0,0111 |
|  | 087-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,0484 |
|  | 087-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00006 | 0,002 |
|  | 087-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00019 | 0,006 |
| Paukštidė Nr. 10 (stoginis ventiliatorius) | 087-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00092 | 0,0292 |
|  | 087-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00035 | 0,0111 |
|  | 087-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,0484 |
|  | 087-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00006 | 0,002 |
|  | 087-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00019 | 0,006 |
| Paukštidė Nr. 10 (stoginis ventiliatorius) | 087-6 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00092 | 0,0292 |
|  | 087-6 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00035 | 0,0111 |
|  | 087-6 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,0484 |
|  | 087-6 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00006 | 0,002 |
|  | 087-6 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00019 | 0,006 |
| Paukštidė Nr. 10 (sieninis ventiliatorius) | 088-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00328 | 0,1034 |
|  | 088-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00124 | 0,0392 |
|  | 088-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00544 | 0,1716 |
|  | 088-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,007 |
|  | 088-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00068 | 0,0214 |
| Paukštidė Nr. 10 (sieninis ventiliatorius) | 088-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00328 | 0,1034 |
|  | 088-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00124 | 0,0392 |
|  | 088-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00544 | 0,1716 |
|  | 088-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,007 |
|  | 088-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00068 | 0,0214 |
| Paukštidė Nr. 10 (sieninis ventiliatorius) | 088-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00328 | 0,1034 |
|  | 088-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00124 | 0,0392 |
|  | 088-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00544 | 0,1716 |
|  | 088-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,007 |
|  | 088-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00068 | 0,0214 |
| Paukštidė Nr. 10 (sieninis ventiliatorius) | 088-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00328 | 0,1034 |
|  | 088-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00124 | 0,0392 |
|  | 088-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00544 | 0,1716 |
|  | 088-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,007 |
|  | 088-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00068 | 0,0214 |
| Paukštidė Nr. 10 (sieninis ventiliatorius) | 088-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00328 | 0,1034 |
|  | 088-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00124 | 0,0392 |
|  | 088-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00544 | 0,1716 |
|  | 088-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,007 |
|  | 088-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00068 | 0,0214 |
| Paukštidė Nr. 10 (sieninis ventiliatorius) | 088-6 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00328 | 0,1034 |
|  | 088-6 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00124 | 0,0392 |
|  | 088-6 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00544 | 0,1716 |
|  | 088-6 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,007 |
|  | 088-6 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00068 | 0,0214 |
| Paukštidė Nr. 11 (stoginis ventiliatorius) | 089-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00153 | 0,0481 |
|  | 089-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00058 | 0,0183 |
|  | 089-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00253 | 0,0799 |
|  | 089-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00010 | 0,0033 |
|  | 089-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00032 | 0,01 |
| Paukštidė Nr. 11 (stoginis ventiliatorius) | 089-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00153 | 0,0481 |
|  | 089-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00058 | 0,0183 |
|  | 089-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00253 | 0,0799 |
|  | 089-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00010 | 0,0033 |
|  | 089-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00032 | 0,01 |
| Paukštidė Nr. 11 (stoginis ventiliatorius) | 089-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00153 | 0,0481 |
|  | 089-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00058 | 0,0183 |
|  | 089-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00253 | 0,0799 |
|  | 089-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00010 | 0,0033 |
|  | 089-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00032 | 0,01 |
| Paukštidė Nr. 11 (stoginis ventiliatorius) | 089-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00153 | 0,0481 |
|  | 089-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00058 | 0,0183 |
|  | 089-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00253 | 0,0799 |
|  | 089-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00010 | 0,0033 |
|  | 089-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00032 | 0,01 |
| Paukštidė Nr. 11 (stoginis ventiliatorius) | 089-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00153 | 0,0481 |
|  | 089-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00058 | 0,0183 |
|  | 089-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00253 | 0,0799 |
|  | 089-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00010 | 0,0033 |
|  | 089-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00032 | 0,01 |
| Paukštidė Nr. 11 (stoginis ventiliatorius) | 089-6 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00153 | 0,0481 |
|  | 089-6 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00058 | 0,0183 |
|  | 089-6 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00253 | 0,0799 |
|  | 089-6 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00010 | 0,0033 |
|  | 089-6 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00032 | 0,01 |
| Paukštidė Nr. 11 (sieninis ventiliatorius) | 090-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00321 | 0,1013 |
|  | 090-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00122 | 0,0385 |
|  | 090-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00533 | 0,1682 |
|  | 090-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,0069 |
|  | 090-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00067 | 0,021 |
| Paukštidė Nr. 11 (sieninis ventiliatorius) | 090-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00321 | 0,1013 |
|  | 090-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00122 | 0,0385 |
|  | 090-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00533 | 0,1682 |
|  | 090-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,0069 |
|  | 090-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00067 | 0,021 |
| Paukštidė Nr. 11 (sieninis ventiliatorius) | 090-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00321 | 0,1013 |
|  | 090-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00122 | 0,0385 |
|  | 090-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00533 | 0,1682 |
|  | 090-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,0069 |
|  | 090-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00067 | 0,021 |
| Paukštidė Nr. 11 (sieninis ventiliatorius) | 090-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00321 | 0,1013 |
|  | 090-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00122 | 0,0385 |
|  | 090-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00533 | 0,1682 |
|  | 090-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,0069 |
|  | 090-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00067 | 0,021 |
| Paukštidė Nr. 11 (sieninis ventiliatorius) | 090-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00321 | 0,1013 |
|  | 090-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00122 | 0,0385 |
|  | 090-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00533 | 0,1682 |
|  | 090-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,0069 |
|  | 090-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00067 | 0,021 |
| Paukštidė Nr. 12 (stoginis ventiliatorius) | 091-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00092 | 0,0292 |
|  | 091-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00035 | 0,0111 |
|  | 091-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,0484 |
|  | 091-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00006 | 0,002 |
|  | 091-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00019 | 0,006 |
| Paukštidė Nr. 12 (stoginis ventiliatorius) | 091-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00092 | 0,0292 |
|  | 091-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00035 | 0,0111 |
|  | 091-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,0484 |
|  | 091-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00006 | 0,002 |
|  | 091-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00019 | 0,006 |
| Paukštidė Nr. 12 (stoginis ventiliatorius) | 091-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00092 | 0,0292 |
|  | 091-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00035 | 0,0111 |
|  | 091-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,0484 |
|  | 091-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00006 | 0,002 |
|  | 091-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00019 | 0,006 |
| Paukštidė Nr. 12 (stoginis ventiliatorius) | 091-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00092 | 0,0292 |
|  | 091-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00035 | 0,0111 |
|  | 091-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,0484 |
|  | 091-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00006 | 0,002 |
|  | 091-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00019 | 0,006 |
| Paukštidė Nr. 12 (stoginis ventiliatorius) | 091-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00092 | 0,0292 |
|  | 091-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00035 | 0,0111 |
|  | 091-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,0484 |
|  | 091-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00006 | 0,002 |
|  | 091-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00019 | 0,006 |
| Paukštidė Nr. 12 (stoginis ventiliatorius) | 091-6 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00092 | 0,0292 |
|  | 091-6 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00035 | 0,0111 |
|  | 091-6 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,0484 |
|  | 091-6 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00006 | 0,002 |
|  | 091-6 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00019 | 0,006 |
| Paukštidė Nr. 12 (sieninis ventiliatorius) | 092-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00328 | 0,1034 |
|  | 092-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00124 | 0,0392 |
|  | 092-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00544 | 0,1716 |
|  | 092-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,007 |
|  | 092-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00068 | 0,0214 |
| Paukštidė Nr. 12 (sieninis ventiliatorius) | 092-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00328 | 0,1034 |
|  | 092-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00124 | 0,0392 |
|  | 092-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00544 | 0,1716 |
|  | 092-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,007 |
|  | 092-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00068 | 0,0214 |
| Paukštidė Nr. 12 (sieninis ventiliatorius) | 092-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00328 | 0,1034 |
|  | 092-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00124 | 0,0392 |
|  | 092-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00544 | 0,1716 |
|  | 092-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,007 |
|  | 092-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00068 | 0,0214 |
| Paukštidė Nr. 12 (sieninis ventiliatorius) | 092-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00328 | 0,1034 |
|  | 092-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00124 | 0,0392 |
|  | 092-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00544 | 0,1716 |
|  | 092-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,007 |
|  | 092-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00068 | 0,0214 |
| Paukštidė Nr. 12 (sieninis ventiliatorius) | 092-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00328 | 0,1034 |
|  | 092-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00124 | 0,0392 |
|  | 092-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00544 | 0,1716 |
|  | 092-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,007 |
|  | 092-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00068 | 0,0214 |
| Paukštidė Nr. 12 (sieninis ventiliatorius) | 092-6 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00328 | 0,1034 |
|  | 092-6 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00124 | 0,0392 |
|  | 092-6 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00544 | 0,1716 |
|  | 092-6 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,007 |
|  | 092-6 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00068 | 0,0214 |
| Paukštidė Nr. 13 (stoginis ventiliatorius) | 093-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00092 | 0,0292 |
|  | 093-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00035 | 0,0111 |
|  | 093-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,0484 |
|  | 093-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00006 | 0,002 |
|  | 093-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00019 | 0,006 |
| Paukštidė Nr. 13 (stoginis ventiliatorius) | 093-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00092 | 0,0292 |
|  | 093-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00035 | 0,0111 |
|  | 093-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,0484 |
|  | 093-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00006 | 0,002 |
|  | 093-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00019 | 0,006 |
| Paukštidė Nr. 13 (stoginis ventiliatorius) | 093-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00092 | 0,0292 |
|  | 093-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00035 | 0,0111 |
|  | 093-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,0484 |
|  | 093-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00006 | 0,002 |
|  | 093-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00019 | 0,006 |
| Paukštidė Nr. 13 (stoginis ventiliatorius) | 093-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00092 | 0,0292 |
|  | 093-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00035 | 0,0111 |
|  | 093-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,0484 |
|  | 093-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00006 | 0,002 |
|  | 093-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00019 | 0,006 |
| Paukštidė Nr. 13 (stoginis ventiliatorius) | 093-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00092 | 0,0292 |
|  | 093-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00035 | 0,0111 |
|  | 093-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,0484 |
|  | 093-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00006 | 0,002 |
|  | 093-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00019 | 0,006 |
| Paukštidė Nr. 13 (stoginis ventiliatorius) | 093-6 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00092 | 0,0292 |
|  | 093-6 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00035 | 0,0111 |
|  | 093-6 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,0484 |
|  | 093-6 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00006 | 0,002 |
|  | 093-6 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00019 | 0,006 |
| Paukštidė Nr. 13 (sieninis ventiliatorius) | 094-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00328 | 0,1034 |
|  | 094-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00124 | 0,0392 |
|  | 094-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00544 | 0,1716 |
|  | 094-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,007 |
|  | 094-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00068 | 0,0214 |
| Paukštidė Nr. 13 (sieninis ventiliatorius) | 094-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00328 | 0,1034 |
|  | 094-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00124 | 0,0392 |
|  | 094-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00544 | 0,1716 |
|  | 094-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,007 |
|  | 094-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00068 | 0,0214 |
| Paukštidė Nr. 13 (sieninis ventiliatorius) | 094-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00328 | 0,1034 |
|  | 094-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00124 | 0,0392 |
|  | 094-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00544 | 0,1716 |
|  | 094-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,007 |
|  | 094-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00068 | 0,0214 |
| Paukštidė Nr. 13 (sieninis ventiliatorius) | 094-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00328 | 0,1034 |
|  | 094-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00124 | 0,0392 |
|  | 094-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00544 | 0,1716 |
|  | 094-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,007 |
|  | 094-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00068 | 0,0214 |
| Paukštidė Nr. 13 (sieninis ventiliatorius) | 094-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00328 | 0,1034 |
|  | 094-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00124 | 0,0392 |
|  | 094-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00544 | 0,1716 |
|  | 094-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,007 |
|  | 094-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00068 | 0,0214 |
| Paukštidė Nr. 13 (sieninis ventiliatorius) | 094-6 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00328 | 0,1034 |
|  | 094-6 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00124 | 0,0392 |
|  | 094-6 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00544 | 0,1716 |
|  | 094-6 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,007 |
|  | 094-6 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00068 | 0,0214 |
| Paukštidė Nr. 14 (stoginis ventiliatorius) | 095-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00106 | 0,0335 |
|  | 095-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00040 | 0,0127 |
|  | 095-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00176 | 0,0556 |
|  | 095-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00007 | 0,0023 |
|  | 095-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00022 | 0,0069 |
| Paukštidė Nr. 14 (stoginis ventiliatorius) | 095-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00106 | 0,0335 |
|  | 095-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00040 | 0,0127 |
|  | 095-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00176 | 0,0556 |
|  | 095-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00007 | 0,0023 |
|  | 095-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00022 | 0,0069 |
| Paukštidė Nr. 14 (stoginis ventiliatorius) | 095-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00106 | 0,0335 |
|  | 095-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00040 | 0,0127 |
|  | 095-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00176 | 0,0556 |
|  | 095-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00007 | 0,0023 |
|  | 095-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00022 | 0,0069 |
| Paukštidė Nr. 14 (stoginis ventiliatorius) | 095-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00106 | 0,0335 |
|  | 095-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00040 | 0,0127 |
|  | 095-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00176 | 0,0556 |
|  | 095-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00007 | 0,0023 |
|  | 095-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00022 | 0,0069 |
| Paukštidė Nr. 14 (stoginis ventiliatorius) | 095-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00106 | 0,0335 |
|  | 095-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00040 | 0,0127 |
|  | 095-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00176 | 0,0556 |
|  | 095-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00007 | 0,0023 |
|  | 095-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00022 | 0,0069 |
| Paukštidė Nr. 14 (stoginis ventiliatorius) | 095-6 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00106 | 0,0335 |
|  | 095-6 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00040 | 0,0127 |
|  | 095-6 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00176 | 0,0556 |
|  | 095-6 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00007 | 0,0023 |
|  | 095-6 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00022 | 0,0069 |
| Paukštidė Nr. 14 (sieninis ventiliatorius) | 096-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00377 | 0,1188 |
|  | 096-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00143 | 0,0451 |
|  | 096-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00625 | 0,1972 |
|  | 096-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00026 | 0,0081 |
|  | 096-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00078 | 0,0246 |
| Paukštidė Nr. 14 (sieninis ventiliatorius) | 096-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00377 | 0,1188 |
|  | 096-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00143 | 0,0451 |
|  | 096-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00625 | 0,1972 |
|  | 096-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00026 | 0,0081 |
|  | 096-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00078 | 0,0246 |
| Paukštidė Nr. 14 (sieninis ventiliatorius) | 096-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00377 | 0,1188 |
|  | 096-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00143 | 0,0451 |
|  | 096-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00625 | 0,1972 |
|  | 096-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00026 | 0,0081 |
|  | 096-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00078 | 0,0246 |
| Paukštidė Nr. 14 (sieninis ventiliatorius) | 096-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00377 | 0,1188 |
|  | 096-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00143 | 0,0451 |
|  | 096-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00625 | 0,1972 |
|  | 096-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00026 | 0,0081 |
|  | 096-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00078 | 0,0246 |
| Paukštidė Nr. 14 (sieninis ventiliatorius) | 096-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00377 | 0,1188 |
|  | 096-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00143 | 0,0451 |
|  | 096-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00625 | 0,1972 |
|  | 096-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00026 | 0,0081 |
|  | 096-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00078 | 0,0246 |
| Paukštidė Nr. 15 (stoginis ventiliatorius) | 097-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00153 | 0,0481 |
|  | 097-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00058 | 0,0183 |
|  | 097-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00253 | 0,0799 |
|  | 097-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00010 | 0,0033 |
|  | 097-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00032 | 0,01 |
| Paukštidė Nr. 15 (stoginis ventiliatorius) | 097-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00153 | 0,0481 |
|  | 097-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00058 | 0,0183 |
|  | 097-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00253 | 0,0799 |
|  | 097-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00010 | 0,0033 |
|  | 097-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00032 | 0,01 |
| Paukštidė Nr. 15 (stoginis ventiliatorius) | 097-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00153 | 0,0481 |
|  | 097-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00058 | 0,0183 |
|  | 097-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00253 | 0,0799 |
|  | 097-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00010 | 0,0033 |
|  | 097-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00032 | 0,01 |
| Paukštidė Nr. 15 (stoginis ventiliatorius) | 097-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00153 | 0,0481 |
|  | 097-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00058 | 0,0183 |
|  | 097-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00253 | 0,0799 |
|  | 097-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00010 | 0,0033 |
|  | 097-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00032 | 0,01 |
| Paukštidė Nr. 15 (stoginis ventiliatorius) | 097-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00153 | 0,0481 |
|  | 097-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00058 | 0,0183 |
|  | 097-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00253 | 0,0799 |
|  | 097-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00010 | 0,0033 |
|  | 097-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00032 | 0,01 |
| Paukštidė Nr. 15 (stoginis ventiliatorius) | 097-6 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00153 | 0,0481 |
|  | 097-6 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00058 | 0,0183 |
|  | 097-6 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00253 | 0,0799 |
|  | 097-6 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00010 | 0,0033 |
|  | 097-6 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00032 | 0,01 |
| Paukštidė Nr. 15 (sieninis ventiliatorius) | 098-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00321 | 0,1013 |
|  | 098-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00122 | 0,0385 |
|  | 098-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00533 | 0,1682 |
|  | 098-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,0069 |
|  | 098-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00067 | 0,021 |
| Paukštidė Nr. 15 (sieninis ventiliatorius) | 098-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00321 | 0,1013 |
|  | 098-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00122 | 0,0385 |
|  | 098-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00533 | 0,1682 |
|  | 098-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,0069 |
|  | 098-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00067 | 0,021 |
| Paukštidė Nr. 15 (sieninis ventiliatorius) | 098-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00321 | 0,1013 |
|  | 098-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00122 | 0,0385 |
|  | 098-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00533 | 0,1682 |
|  | 098-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,0069 |
|  | 098-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00067 | 0,021 |
| Paukštidė Nr. 15 (sieninis ventiliatorius) | 098-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00321 | 0,1013 |
|  | 098-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00122 | 0,0385 |
|  | 098-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00533 | 0,1682 |
|  | 098-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,0069 |
|  | 098-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00067 | 0,021 |
| Paukštidė Nr. 15 (sieninis ventiliatorius) | 098-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00321 | 0,1013 |
|  | 098-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00122 | 0,0385 |
|  | 098-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00533 | 0,1682 |
|  | 098-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,0069 |
|  | 098-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00067 | 0,021 |
| Paukštidė Nr. 16 (stoginis ventiliatorius) | 099-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00153 | 0,0481 |
|  | 099-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00058 | 0,0183 |
|  | 099-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00253 | 0,0799 |
|  | 099-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00010 | 0,0033 |
|  | 099-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00032 | 0,01 |
| Paukštidė Nr. 16 (stoginis ventiliatorius) | 099-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00153 | 0,0481 |
|  | 099-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00058 | 0,0183 |
|  | 099-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00253 | 0,0799 |
|  | 099-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00010 | 0,0033 |
|  | 099-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00032 | 0,01 |
| Paukštidė Nr. 16 (stoginis ventiliatorius) | 099-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00153 | 0,0481 |
|  | 099-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00058 | 0,0183 |
|  | 099-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00253 | 0,0799 |
|  | 099-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00010 | 0,0033 |
|  | 099-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00032 | 0,01 |
| Paukštidė Nr. 16 (stoginis ventiliatorius) | 099-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00153 | 0,0481 |
|  | 099-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00058 | 0,0183 |
|  | 099-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00253 | 0,0799 |
|  | 099-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00010 | 0,0033 |
|  | 099-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00032 | 0,01 |
| Paukštidė Nr. 16 (stoginis ventiliatorius) | 099-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00153 | 0,0481 |
|  | 099-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00058 | 0,0183 |
|  | 099-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00253 | 0,0799 |
|  | 099-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00010 | 0,0033 |
|  | 099-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00032 | 0,01 |
| Paukštidė Nr. 16 (stoginis ventiliatorius) | 099-6 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00153 | 0,0481 |
|  | 099-6 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00058 | 0,0183 |
|  | 099-6 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00253 | 0,0799 |
|  | 099-6 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00010 | 0,0033 |
|  | 099-6 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00032 | 0,01 |
| Paukštidė Nr. 16 (sieninis ventiliatorius) | 100-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00321 | 0,1013 |
|  | 100-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00122 | 0,0385 |
|  | 100-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00533 | 0,1682 |
|  | 100-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,0069 |
|  | 100-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00067 | 0,021 |
| Paukštidė Nr. 16 (sieninis ventiliatorius) | 100-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00321 | 0,1013 |
|  | 100-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00122 | 0,0385 |
|  | 100-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00533 | 0,1682 |
|  | 100-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,0069 |
|  | 100-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00067 | 0,021 |
| Paukštidė Nr. 16 (sieninis ventiliatorius) | 100-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00321 | 0,1013 |
|  | 100-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00122 | 0,0385 |
|  | 100-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00533 | 0,1682 |
|  | 100-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,0069 |
|  | 100-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00067 | 0,021 |
| Paukštidė Nr. 16 (sieninis ventiliatorius) | 100-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00321 | 0,1013 |
|  | 100-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00122 | 0,0385 |
|  | 100-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00533 | 0,1682 |
|  | 100-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,0069 |
|  | 100-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00067 | 0,021 |
| Paukštidė Nr. 16 (sieninis ventiliatorius) | 100-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00321 | 0,1013 |
|  | 100-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00122 | 0,0385 |
|  | 100-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00533 | 0,1682 |
|  | 100-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,0069 |
|  | 100-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00067 | 0,021 |
| Paukštidė Nr. 17 (stoginis ventiliatorius) | 101-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00175 | 0,0551 |
|  | 101-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00066 | 0,0209 |
|  | 101-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00290 | 0,0915 |
|  | 101-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00012 | 0,0038 |
|  | 101-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00036 | 0,0114 |
| Paukštidė Nr. 17 (stoginis ventiliatorius) | 101-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00175 | 0,0551 |
|  | 101-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00066 | 0,0209 |
|  | 101-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00290 | 0,0915 |
|  | 101-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00012 | 0,0038 |
|  | 101-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00036 | 0,0114 |
| Paukštidė Nr. 17 (stoginis ventiliatorius) | 101-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00175 | 0,0551 |
|  | 101-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00066 | 0,0209 |
|  | 101-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00290 | 0,0915 |
|  | 101-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00012 | 0,0038 |
|  | 101-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00036 | 0,0114 |
| Paukštidė Nr. 17 (stoginis ventiliatorius) | 101-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00175 | 0,0551 |
|  | 101-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00066 | 0,0209 |
|  | 101-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00290 | 0,0915 |
|  | 101-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00012 | 0,0038 |
|  | 101-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00036 | 0,0114 |
| Paukštidė Nr. 17 (stoginis ventiliatorius) | 101-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00175 | 0,0551 |
|  | 101-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00066 | 0,0209 |
|  | 101-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00290 | 0,0915 |
|  | 101-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00012 | 0,0038 |
|  | 101-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00036 | 0,0114 |
| Paukštidė Nr. 17 (stoginis ventiliatorius) | 101-6 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00175 | 0,0551 |
|  | 101-6 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00066 | 0,0209 |
|  | 101-6 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00290 | 0,0915 |
|  | 101-6 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00012 | 0,0038 |
|  | 101-6 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00036 | 0,0114 |
| Paukštidė Nr. 17 (sieninis ventiliatorius) | 102-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 102-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00140 | 0,0441 |
|  | 102-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00611 | 0,1927 |
|  | 102-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00025 | 0,0079 |
|  | 102-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00076 | 0,024 |
| Paukštidė Nr. 17 (sieninis ventiliatorius) | 102-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 102-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00140 | 0,0441 |
|  | 102-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00611 | 0,1927 |
|  | 102-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00025 | 0,0079 |
|  | 102-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00076 | 0,024 |
| Paukštidė Nr. 17 (sieninis ventiliatorius) | 102-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 102-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00140 | 0,0441 |
|  | 102-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00611 | 0,1927 |
|  | 102-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00025 | 0,0079 |
|  | 102-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00076 | 0,024 |
| Paukštidė Nr. 17 (sieninis ventiliatorius) | 102-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 102-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00140 | 0,0441 |
|  | 102-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00611 | 0,1927 |
|  | 102-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00025 | 0,0079 |
|  | 102-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00076 | 0,024 |
| Paukštidė Nr. 18 (stoginis ventiliatorius) | 103-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00092 | 0,0292 |
|  | 103-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00035 | 0,0111 |
|  | 103-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,0484 |
|  | 103-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00006 | 0,002 |
|  | 103-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00019 | 0,006 |
| Paukštidė Nr. 18 (stoginis ventiliatorius) | 103-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00092 | 0,0292 |
|  | 103-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00035 | 0,0111 |
|  | 103-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,0484 |
|  | 103-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00006 | 0,002 |
|  | 103-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00019 | 0,006 |
| Paukštidė Nr. 18 (stoginis ventiliatorius) | 103-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00092 | 0,0292 |
|  | 103-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00035 | 0,0111 |
|  | 103-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,0484 |
|  | 103-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00006 | 0,002 |
|  | 103-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00019 | 0,006 |
| Paukštidė Nr. 18 (stoginis ventiliatorius) | 103-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00092 | 0,0292 |
|  | 103-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00035 | 0,0111 |
|  | 103-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,0484 |
|  | 103-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00006 | 0,002 |
|  | 103-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00019 | 0,006 |
| Paukštidė Nr. 18 (stoginis ventiliatorius) | 103-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00092 | 0,0292 |
|  | 103-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00035 | 0,0111 |
|  | 103-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,0484 |
|  | 103-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00006 | 0,002 |
|  | 103-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00019 | 0,006 |
| Paukštidė Nr. 18 (stoginis ventiliatorius) | 103-6 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00092 | 0,0292 |
|  | 103-6 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00035 | 0,0111 |
|  | 103-6 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,0484 |
|  | 103-6 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00006 | 0,002 |
|  | 103-6 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00019 | 0,006 |
| Paukštidė Nr. 18 (sieninis ventiliatorius) | 104-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00328 | 0,1034 |
|  | 104-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00124 | 0,0392 |
|  | 104-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00544 | 0,1716 |
|  | 104-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,007 |
|  | 104-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00068 | 0,0214 |
| Paukštidė Nr. 18 (sieninis ventiliatorius) | 104-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00328 | 0,1034 |
|  | 104-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00124 | 0,0392 |
|  | 104-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00544 | 0,1716 |
|  | 104-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,007 |
|  | 104-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00068 | 0,0214 |
| Paukštidė Nr. 18 (sieninis ventiliatorius) | 104-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00328 | 0,1034 |
|  | 104-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00124 | 0,0392 |
|  | 104-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00544 | 0,1716 |
|  | 104-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,007 |
|  | 104-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00068 | 0,0214 |
| Paukštidė Nr. 18 (sieninis ventiliatorius) | 104-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00328 | 0,1034 |
|  | 104-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00124 | 0,0392 |
|  | 104-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00544 | 0,1716 |
|  | 104-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,007 |
|  | 104-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00068 | 0,0214 |
| Paukštidė Nr. 18 (sieninis ventiliatorius) | 104-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00328 | 0,1034 |
|  | 104-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00124 | 0,0392 |
|  | 104-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00544 | 0,1716 |
|  | 104-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,007 |
|  | 104-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00068 | 0,0214 |
| Paukštidė Nr. 18 (sieninis ventiliatorius) | 104-6 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00328 | 0,1034 |
|  | 104-6 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00124 | 0,0392 |
|  | 104-6 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00544 | 0,1716 |
|  | 104-6 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,007 |
|  | 104-6 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00068 | 0,0214 |
| Paukštidė Nr. 19 (stoginis ventiliatorius) | 105-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00092 | 0,0292 |
|  | 105-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00035 | 0,0111 |
|  | 105-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,0484 |
|  | 105-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00006 | 0,002 |
|  | 105-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00019 | 0,006 |
| Paukštidė Nr. 19 (stoginis ventiliatorius) | 105-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00092 | 0,0292 |
|  | 105-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00035 | 0,0111 |
|  | 105-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,0484 |
|  | 105-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00006 | 0,002 |
|  | 105-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00019 | 0,006 |
| Paukštidė Nr. 19 (stoginis ventiliatorius) | 105-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00092 | 0,0292 |
|  | 105-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00035 | 0,0111 |
|  | 105-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,0484 |
|  | 105-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00006 | 0,002 |
|  | 105-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00019 | 0,006 |
| Paukštidė Nr. 19 (stoginis ventiliatorius) | 105-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00092 | 0,0292 |
|  | 105-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00035 | 0,0111 |
|  | 105-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,0484 |
|  | 105-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00006 | 0,002 |
|  | 105-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00019 | 0,006 |
| Paukštidė Nr. 19 (stoginis ventiliatorius) | 105-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00092 | 0,0292 |
|  | 105-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00035 | 0,0111 |
|  | 105-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,0484 |
|  | 105-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00006 | 0,002 |
|  | 105-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00019 | 0,006 |
| Paukštidė Nr. 19 (stoginis ventiliatorius) | 105-6 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00092 | 0,0292 |
|  | 105-6 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00035 | 0,0111 |
|  | 105-6 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,0484 |
|  | 105-6 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00006 | 0,002 |
|  | 105-6 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00019 | 0,006 |
| Paukštidė Nr. 19 (sieninis ventiliatorius) | 106-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00328 | 0,1034 |
|  | 106-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00124 | 0,0392 |
|  | 106-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00544 | 0,1716 |
|  | 106-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,007 |
|  | 106-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00068 | 0,0214 |
| Paukštidė Nr. 19 (sieninis ventiliatorius) | 106-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00328 | 0,1034 |
|  | 106-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00124 | 0,0392 |
|  | 106-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00544 | 0,1716 |
|  | 106-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,007 |
|  | 106-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00068 | 0,0214 |
| Paukštidė Nr. 19 (sieninis ventiliatorius) | 106-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00328 | 0,1034 |
|  | 106-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00124 | 0,0392 |
|  | 106-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00544 | 0,1716 |
|  | 106-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,007 |
|  | 106-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00068 | 0,0214 |
| Paukštidė Nr. 19 (sieninis ventiliatorius) | 106-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00328 | 0,1034 |
|  | 106-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00124 | 0,0392 |
|  | 106-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00544 | 0,1716 |
|  | 106-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,007 |
|  | 106-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00068 | 0,0214 |
| Paukštidė Nr. 19 (sieninis ventiliatorius) | 106-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00328 | 0,1034 |
|  | 106-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00124 | 0,0392 |
|  | 106-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00544 | 0,1716 |
|  | 106-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,007 |
|  | 106-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00068 | 0,0214 |
| Paukštidė Nr. 19 (sieninis ventiliatorius) | 106-6 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00328 | 0,1034 |
|  | 106-6 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00124 | 0,0392 |
|  | 106-6 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00544 | 0,1716 |
|  | 106-6 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,007 |
|  | 106-6 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00068 | 0,0214 |
| Paukštidė Nr. 20 (stoginis ventiliatorius) | 107-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00153 | 0,0481 |
|  | 107-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00058 | 0,0183 |
|  | 107-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00253 | 0,0799 |
|  | 107-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00010 | 0,0033 |
|  | 107-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00032 | 0,01 |
| Paukštidė Nr. 20 (stoginis ventiliatorius) | 107-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00153 | 0,0481 |
|  | 107-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00058 | 0,0183 |
|  | 107-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00253 | 0,0799 |
|  | 107-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00010 | 0,0033 |
|  | 107-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00032 | 0,01 |
| Paukštidė Nr. 20 (stoginis ventiliatorius) | 107-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00153 | 0,0481 |
|  | 107-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00058 | 0,0183 |
|  | 107-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00253 | 0,0799 |
|  | 107-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00010 | 0,0033 |
|  | 107-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00032 | 0,01 |
| Paukštidė Nr. 20 (stoginis ventiliatorius) | 107-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00153 | 0,0481 |
|  | 107-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00058 | 0,0183 |
|  | 107-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00253 | 0,0799 |
|  | 107-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00010 | 0,0033 |
|  | 107-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00032 | 0,01 |
| Paukštidė Nr. 20 (stoginis ventiliatorius) | 107-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00153 | 0,0481 |
|  | 107-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00058 | 0,0183 |
|  | 107-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00253 | 0,0799 |
|  | 107-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00010 | 0,0033 |
|  | 107-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00032 | 0,01 |
| Paukštidė Nr. 20 (stoginis ventiliatorius) | 107-6 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00153 | 0,0481 |
|  | 107-6 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00058 | 0,0183 |
|  | 107-6 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00253 | 0,0799 |
|  | 107-6 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00010 | 0,0033 |
|  | 107-6 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00032 | 0,01 |
| Paukštidė Nr. 20 (sieninis ventiliatorius) | 108-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00321 | 0,1013 |
|  | 108-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00122 | 0,0385 |
|  | 108-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00533 | 0,1682 |
|  | 108-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,0069 |
|  | 108-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00067 | 0,021 |
| Paukštidė Nr. 20 (sieninis ventiliatorius) | 108-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00321 | 0,1013 |
|  | 108-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00122 | 0,0385 |
|  | 108-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00533 | 0,1682 |
|  | 108-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,0069 |
|  | 108-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00067 | 0,021 |
| Paukštidė Nr. 20 (sieninis ventiliatorius) | 108-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00321 | 0,1013 |
|  | 108-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00122 | 0,0385 |
|  | 108-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00533 | 0,1682 |
|  | 108-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,0069 |
|  | 108-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00067 | 0,021 |
| Paukštidė Nr. 20 (sieninis ventiliatorius) | 108-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00321 | 0,1013 |
|  | 108-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00122 | 0,0385 |
|  | 108-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00533 | 0,1682 |
|  | 108-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,0069 |
|  | 108-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00067 | 0,021 |
| Paukštidė Nr. 20 (sieninis ventiliatorius) | 108-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00321 | 0,1013 |
|  | 108-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00122 | 0,0385 |
|  | 108-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00533 | 0,1682 |
|  | 108-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,0069 |
|  | 108-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00067 | 0,021 |
| Paukštidė Nr. 21 (stoginis ventiliatorius) | 109-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00132 | 0,0415 |
|  | 109-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00050 | 0,0158 |
|  | 109-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00218 | 0,0689 |
|  | 109-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00009 | 0,0028 |
|  | 109-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00027 | 0,0086 |
| Paukštidė Nr. 21 (stoginis ventiliatorius) | 109-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00132 | 0,0415 |
|  | 109-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00050 | 0,0158 |
|  | 109-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00218 | 0,0689 |
|  | 109-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00009 | 0,0028 |
|  | 109-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00027 | 0,0086 |
| Paukštidė Nr. 21 (stoginis ventiliatorius) | 109-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00132 | 0,0415 |
|  | 109-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00050 | 0,0158 |
|  | 109-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00218 | 0,0689 |
|  | 109-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00009 | 0,0028 |
|  | 109-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00027 | 0,0086 |
| Paukštidė Nr. 21 (stoginis ventiliatorius) | 109-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00132 | 0,0415 |
|  | 109-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00050 | 0,0158 |
|  | 109-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00218 | 0,0689 |
|  | 109-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00009 | 0,0028 |
|  | 109-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00027 | 0,0086 |
| Paukštidė Nr. 21 (stoginis ventiliatorius) | 109-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00132 | 0,0415 |
|  | 109-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00050 | 0,0158 |
|  | 109-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00218 | 0,0689 |
|  | 109-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00009 | 0,0028 |
|  | 109-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00027 | 0,0086 |
| Paukštidė Nr. 21 (stoginis ventiliatorius) | 109-6 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00132 | 0,0415 |
|  | 109-6 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00050 | 0,0158 |
|  | 109-6 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00218 | 0,0689 |
|  | 109-6 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00009 | 0,0028 |
|  | 109-6 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00027 | 0,0086 |
| Paukštidė Nr. 21 (sieninis ventiliatorius) | 110-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00346 | 0,1092 |
|  | 110-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00131 | 0,0415 |
|  | 110-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00575 | 0,1813 |
|  | 110-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00024 | 0,0074 |
|  | 110-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00072 | 0,0226 |
| Paukštidė Nr. 21 (sieninis ventiliatorius) | 110-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00346 | 0,1092 |
|  | 110-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00131 | 0,0415 |
|  | 110-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00575 | 0,1813 |
|  | 110-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00024 | 0,0074 |
|  | 110-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00072 | 0,0226 |
| Paukštidė Nr. 21 (sieninis ventiliatorius) | 110-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00346 | 0,1092 |
|  | 110-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00131 | 0,0415 |
|  | 110-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00575 | 0,1813 |
|  | 110-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00024 | 0,0074 |
|  | 110-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00072 | 0,0226 |
| Paukštidė Nr. 21 (sieninis ventiliatorius) | 110-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00346 | 0,1092 |
|  | 110-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00131 | 0,0415 |
|  | 110-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00575 | 0,1813 |
|  | 110-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00024 | 0,0074 |
|  | 110-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00072 | 0,0226 |
| Paukštidė Nr. 21 (sieninis ventiliatorius) | 110-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00346 | 0,1092 |
|  | 110-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00131 | 0,0415 |
|  | 110-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00575 | 0,1813 |
|  | 110-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00024 | 0,0074 |
|  | 110-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00072 | 0,0226 |
| Paukštidė Nr. 22 (stoginis ventiliatorius) | 111-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00092 | 0,0292 |
|  | 111-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00035 | 0,0111 |
|  | 111-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,0484 |
|  | 111-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00006 | 0,002 |
|  | 111-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00019 | 0,006 |
| Paukštidė Nr. 22 (stoginis ventiliatorius) | 111-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00092 | 0,0292 |
|  | 111-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00035 | 0,0111 |
|  | 111-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,0484 |
|  | 111-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00006 | 0,002 |
|  | 111-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00019 | 0,006 |
| Paukštidė Nr. 22 (stoginis ventiliatorius) | 111-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00092 | 0,0292 |
|  | 111-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00035 | 0,0111 |
|  | 111-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,0484 |
|  | 111-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00006 | 0,002 |
|  | 111-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00019 | 0,006 |
| Paukštidė Nr. 22 (stoginis ventiliatorius) | 111-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00092 | 0,0292 |
|  | 111-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00035 | 0,0111 |
|  | 111-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,0484 |
|  | 111-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00006 | 0,002 |
|  | 111-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00019 | 0,006 |
| Paukštidė Nr. 22 (stoginis ventiliatorius) | 111-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00092 | 0,0292 |
|  | 111-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00035 | 0,0111 |
|  | 111-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,0484 |
|  | 111-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00006 | 0,002 |
|  | 111-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00019 | 0,006 |
| Paukštidė Nr. 22 (stoginis ventiliatorius) | 111-6 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00092 | 0,0292 |
|  | 111-6 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00035 | 0,0111 |
|  | 111-6 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,0484 |
|  | 111-6 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00006 | 0,002 |
|  | 111-6 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00019 | 0,006 |
| Paukštidė Nr. 22 (sieninis ventiliatorius) | 112-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00328 | 0,1034 |
|  | 112-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00124 | 0,0392 |
|  | 112-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00544 | 0,1716 |
|  | 112-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,007 |
|  | 112-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00068 | 0,0214 |
| Paukštidė Nr. 22 (sieninis ventiliatorius) | 112-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00328 | 0,1034 |
|  | 112-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00124 | 0,0392 |
|  | 112-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00544 | 0,1716 |
|  | 112-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,007 |
|  | 112-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00068 | 0,0214 |
| Paukštidė Nr. 22 (sieninis ventiliatorius) | 112-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00328 | 0,1034 |
|  | 112-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00124 | 0,0392 |
|  | 112-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00544 | 0,1716 |
|  | 112-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,007 |
|  | 112-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00068 | 0,0214 |
| Paukštidė Nr. 22 (sieninis ventiliatorius) | 112-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00328 | 0,1034 |
|  | 112-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00124 | 0,0392 |
|  | 112-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00544 | 0,1716 |
|  | 112-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,007 |
|  | 112-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00068 | 0,0214 |
| Paukštidė Nr. 22 (sieninis ventiliatorius) | 112-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00328 | 0,1034 |
|  | 112-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00124 | 0,0392 |
|  | 112-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00544 | 0,1716 |
|  | 112-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,007 |
|  | 112-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00068 | 0,0214 |
| Paukštidė Nr. 22 (sieninis ventiliatorius) | 112-6 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00328 | 0,1034 |
|  | 112-6 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00124 | 0,0392 |
|  | 112-6 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00544 | 0,1716 |
|  | 112-6 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,007 |
|  | 112-6 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00068 | 0,0214 |
| Paukštidė Nr. 23 (stoginis ventiliatorius) | 113-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00092 | 0,0292 |
|  | 113-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00035 | 0,0111 |
|  | 113-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,0484 |
|  | 113-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00006 | 0,002 |
|  | 113-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00019 | 0,006 |
| Paukštidė Nr. 23 (stoginis ventiliatorius) | 113-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00092 | 0,0292 |
|  | 113-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00035 | 0,0111 |
|  | 113-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,0484 |
|  | 113-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00006 | 0,002 |
|  | 113-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00019 | 0,006 |
| Paukštidė Nr. 23 (stoginis ventiliatorius) | 113-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00092 | 0,0292 |
|  | 113-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00035 | 0,0111 |
|  | 113-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,0484 |
|  | 113-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00006 | 0,002 |
|  | 113-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00019 | 0,006 |
| Paukštidė Nr. 23 (stoginis ventiliatorius) | 113-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00092 | 0,0292 |
|  | 113-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00035 | 0,0111 |
|  | 113-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,0484 |
|  | 113-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00006 | 0,002 |
|  | 113-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00019 | 0,006 |
| Paukštidė Nr. 23 (stoginis ventiliatorius) | 113-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00092 | 0,0292 |
|  | 113-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00035 | 0,0111 |
|  | 113-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,0484 |
|  | 113-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00006 | 0,002 |
|  | 113-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00019 | 0,006 |
| Paukštidė Nr. 23 (stoginis ventiliatorius) | 113-6 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00092 | 0,0292 |
|  | 113-6 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00035 | 0,0111 |
|  | 113-6 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,0484 |
|  | 113-6 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00006 | 0,002 |
|  | 113-6 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00019 | 0,006 |
| Paukštidė Nr. 23 (sieninis ventiliatorius) | 114-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00328 | 0,1034 |
|  | 114-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00124 | 0,0392 |
|  | 114-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00544 | 0,1716 |
|  | 114-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,007 |
|  | 114-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00068 | 0,0214 |
| Paukštidė Nr. 23 (sieninis ventiliatorius) | 114-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00328 | 0,1034 |
|  | 114-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00124 | 0,0392 |
|  | 114-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00544 | 0,1716 |
|  | 114-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,007 |
|  | 114-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00068 | 0,0214 |
| Paukštidė Nr. 23 (sieninis ventiliatorius) | 114-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00328 | 0,1034 |
|  | 114-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00124 | 0,0392 |
|  | 114-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00544 | 0,1716 |
|  | 114-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,007 |
|  | 114-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00068 | 0,0214 |
| Paukštidė Nr. 23 (sieninis ventiliatorius) | 114-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00328 | 0,1034 |
|  | 114-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00124 | 0,0392 |
|  | 114-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00544 | 0,1716 |
|  | 114-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,007 |
|  | 114-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00068 | 0,0214 |
| Paukštidė Nr. 23 (sieninis ventiliatorius) | 114-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00328 | 0,1034 |
|  | 114-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00124 | 0,0392 |
|  | 114-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00544 | 0,1716 |
|  | 114-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,007 |
|  | 114-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00068 | 0,0214 |
| Paukštidė Nr. 23 (sieninis ventiliatorius) | 114-6 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00328 | 0,1034 |
|  | 114-6 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00124 | 0,0392 |
|  | 114-6 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00544 | 0,1716 |
|  | 114-6 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,007 |
|  | 114-6 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00068 | 0,0214 |
| Paukštidė Nr. 24 (stoginis ventiliatorius) | 115-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00092 | 0,0292 |
|  | 115-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00035 | 0,0111 |
|  | 115-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,0484 |
|  | 115-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00006 | 0,002 |
|  | 115-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00019 | 0,006 |
| Paukštidė Nr. 24 (stoginis ventiliatorius) | 115-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00092 | 0,0292 |
|  | 115-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00035 | 0,0111 |
|  | 115-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,0484 |
|  | 115-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00006 | 0,002 |
|  | 115-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00019 | 0,006 |
| Paukštidė Nr. 24 (stoginis ventiliatorius) | 115-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00092 | 0,0292 |
|  | 115-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00035 | 0,0111 |
|  | 115-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,0484 |
|  | 115-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00006 | 0,002 |
|  | 115-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00019 | 0,006 |
| Paukštidė Nr. 24 (stoginis ventiliatorius) | 115-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00092 | 0,0292 |
|  | 115-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00035 | 0,0111 |
|  | 115-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,0484 |
|  | 115-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00006 | 0,002 |
|  | 115-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00019 | 0,006 |
| Paukštidė Nr. 24 (stoginis ventiliatorius) | 115-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00092 | 0,0292 |
|  | 115-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00035 | 0,0111 |
|  | 115-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,0484 |
|  | 115-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00006 | 0,002 |
|  | 115-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00019 | 0,006 |
| Paukštidė Nr. 24 (stoginis ventiliatorius) | 115-6 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00092 | 0,0292 |
|  | 115-6 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00035 | 0,0111 |
|  | 115-6 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,0484 |
|  | 115-6 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00006 | 0,002 |
|  | 115-6 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00019 | 0,006 |
| Paukštidė Nr. 24 (sieninis ventiliatorius) | 116-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00328 | 0,1034 |
|  | 116-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00124 | 0,0392 |
|  | 116-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00544 | 0,1716 |
|  | 116-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,007 |
|  | 116-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00068 | 0,0214 |
| Paukštidė Nr. 24 (sieninis ventiliatorius) | 116-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00328 | 0,1034 |
|  | 116-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00124 | 0,0392 |
|  | 116-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00544 | 0,1716 |
|  | 116-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,007 |
|  | 116-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00068 | 0,0214 |
| Paukštidė Nr. 24 (sieninis ventiliatorius) | 116-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00328 | 0,1034 |
|  | 116-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00124 | 0,0392 |
|  | 116-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00544 | 0,1716 |
|  | 116-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,007 |
|  | 116-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00068 | 0,0214 |
| Paukštidė Nr. 24 (sieninis ventiliatorius) | 116-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00328 | 0,1034 |
|  | 116-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00124 | 0,0392 |
|  | 116-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00544 | 0,1716 |
|  | 116-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,007 |
|  | 116-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00068 | 0,0214 |
| Paukštidė Nr. 24 (sieninis ventiliatorius) | 116-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00328 | 0,1034 |
|  | 116-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00124 | 0,0392 |
|  | 116-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00544 | 0,1716 |
|  | 116-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,007 |
|  | 116-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00068 | 0,0214 |
| Paukštidė Nr. 24 (sieninis ventiliatorius) | 116-6 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00328 | 0,1034 |
|  | 116-6 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00124 | 0,0392 |
|  | 116-6 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00544 | 0,1716 |
|  | 116-6 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,007 |
|  | 116-6 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00068 | 0,0214 |
| Paukštidė Nr. 25 (stoginis ventiliatorius) | 117-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00132 | 0,0415 |
|  | 117-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00050 | 0,0158 |
|  | 117-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00218 | 0,0689 |
|  | 117-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00009 | 0,0028 |
|  | 117-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00027 | 0,0086 |
| Paukštidė Nr. 25 (stoginis ventiliatorius) | 117-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00132 | 0,0415 |
|  | 117-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00050 | 0,0158 |
|  | 117-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00218 | 0,0689 |
|  | 117-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00009 | 0,0028 |
|  | 117-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00027 | 0,0086 |
| Paukštidė Nr. 25 (stoginis ventiliatorius) | 117-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00132 | 0,0415 |
|  | 117-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00050 | 0,0158 |
|  | 117-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00218 | 0,0689 |
|  | 117-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00009 | 0,0028 |
|  | 117-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00027 | 0,0086 |
| Paukštidė Nr. 25 (stoginis ventiliatorius) | 117-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00132 | 0,0415 |
|  | 117-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00050 | 0,0158 |
|  | 117-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00218 | 0,0689 |
|  | 117-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00009 | 0,0028 |
|  | 117-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00027 | 0,0086 |
| Paukštidė Nr. 25 (stoginis ventiliatorius) | 117-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00132 | 0,0415 |
|  | 117-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00050 | 0,0158 |
|  | 117-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00218 | 0,0689 |
|  | 117-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00009 | 0,0028 |
|  | 117-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00027 | 0,0086 |
| Paukštidė Nr. 25 (stoginis ventiliatorius) | 117-6 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00132 | 0,0415 |
|  | 117-6 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00050 | 0,0158 |
|  | 117-6 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00218 | 0,0689 |
|  | 117-6 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00009 | 0,0028 |
|  | 117-6 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00027 | 0,0086 |
| Paukštidė Nr. 25 (sieninis ventiliatorius) | 118-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00346 | 0,1092 |
|  | 118-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00131 | 0,0415 |
|  | 118-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00575 | 0,1813 |
|  | 118-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00024 | 0,0074 |
|  | 118-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00072 | 0,0226 |
| Paukštidė Nr. 25 (sieninis ventiliatorius) | 118-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00346 | 0,1092 |
|  | 118-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00131 | 0,0415 |
|  | 118-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00575 | 0,1813 |
|  | 118-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00024 | 0,0074 |
|  | 118-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00072 | 0,0226 |
| Paukštidė Nr. 25 (sieninis ventiliatorius) | 118-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00346 | 0,1092 |
|  | 118-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00131 | 0,0415 |
|  | 118-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00575 | 0,1813 |
|  | 118-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00024 | 0,0074 |
|  | 118-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00072 | 0,0226 |
| Paukštidė Nr. 25 (sieninis ventiliatorius) | 118-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00346 | 0,1092 |
|  | 118-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00131 | 0,0415 |
|  | 118-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00575 | 0,1813 |
|  | 118-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00024 | 0,0074 |
|  | 118-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00072 | 0,0226 |
| Paukštidė Nr. 25 (sieninis ventiliatorius) | 118-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00346 | 0,1092 |
|  | 118-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00131 | 0,0415 |
|  | 118-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00575 | 0,1813 |
|  | 118-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00024 | 0,0074 |
|  | 118-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00072 | 0,0226 |
| Paukštidė Nr. 26 (stoginis ventiliatorius) | 119-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00092 | 0,0292 |
|  | 119-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00035 | 0,0111 |
|  | 119-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,0484 |
|  | 119-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00006 | 0,002 |
|  | 119-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00019 | 0,006 |
| Paukštidė Nr. 26 (stoginis ventiliatorius) | 119-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00092 | 0,0292 |
|  | 119-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00035 | 0,0111 |
|  | 119-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,0484 |
|  | 119-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00006 | 0,002 |
|  | 119-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00019 | 0,006 |
| Paukštidė Nr. 26 (stoginis ventiliatorius) | 119-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00092 | 0,0292 |
|  | 119-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00035 | 0,0111 |
|  | 119-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,0484 |
|  | 119-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00006 | 0,002 |
|  | 119-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00019 | 0,006 |
| Paukštidė Nr. 26 (stoginis ventiliatorius) | 119-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00092 | 0,0292 |
|  | 119-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00035 | 0,0111 |
|  | 119-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,0484 |
|  | 119-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00006 | 0,002 |
|  | 119-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00019 | 0,006 |
| Paukštidė Nr. 26 (stoginis ventiliatorius) | 119-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00092 | 0,0292 |
|  | 119-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00035 | 0,0111 |
|  | 119-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,0484 |
|  | 119-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00006 | 0,002 |
|  | 119-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00019 | 0,006 |
| Paukštidė Nr. 26 (stoginis ventiliatorius) | 119-6 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00092 | 0,0292 |
|  | 119-6 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00035 | 0,0111 |
|  | 119-6 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,0484 |
|  | 119-6 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00006 | 0,002 |
|  | 119-6 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00019 | 0,006 |
| Paukštidė Nr. 26 (sieninis ventiliatorius) | 120-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00328 | 0,1034 |
|  | 120-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00124 | 0,0392 |
|  | 120-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00544 | 0,1716 |
|  | 120-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,007 |
|  | 120-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00068 | 0,0214 |
| Paukštidė Nr. 26 (sieninis ventiliatorius) | 120-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00328 | 0,1034 |
|  | 120-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00124 | 0,0392 |
|  | 120-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00544 | 0,1716 |
|  | 120-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,007 |
|  | 120-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00068 | 0,0214 |
| Paukštidė Nr. 26 (sieninis ventiliatorius) | 120-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00328 | 0,1034 |
|  | 120-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00124 | 0,0392 |
|  | 120-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00544 | 0,1716 |
|  | 120-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,007 |
|  | 120-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00068 | 0,0214 |
| Paukštidė Nr. 26 (sieninis ventiliatorius) | 120-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00328 | 0,1034 |
|  | 120-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00124 | 0,0392 |
|  | 120-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00544 | 0,1716 |
|  | 120-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,007 |
|  | 120-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00068 | 0,0214 |
| Paukštidė Nr. 26 (sieninis ventiliatorius) | 120-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00328 | 0,1034 |
|  | 120-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00124 | 0,0392 |
|  | 120-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00544 | 0,1716 |
|  | 120-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,007 |
|  | 120-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00068 | 0,0214 |
| Paukštidė Nr. 26 (sieninis ventiliatorius) | 120-6 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00328 | 0,1034 |
|  | 120-6 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00124 | 0,0392 |
|  | 120-6 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00544 | 0,1716 |
|  | 120-6 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,007 |
|  | 120-6 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00068 | 0,0214 |
| Paukštidė Nr. 27 (stoginis ventiliatorius) | 121-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00153 | 0,0481 |
|  | 121-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00058 | 0,0183 |
|  | 121-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00253 | 0,0799 |
|  | 121-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00010 | 0,0033 |
|  | 121-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00032 | 0,01 |
| Paukštidė Nr. 27 (stoginis ventiliatorius) | 121-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00153 | 0,0481 |
|  | 121-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00058 | 0,0183 |
|  | 121-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00253 | 0,0799 |
|  | 121-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00010 | 0,0033 |
|  | 121-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00032 | 0,01 |
| Paukštidė Nr. 27 (stoginis ventiliatorius) | 121-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00153 | 0,0481 |
|  | 121-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00058 | 0,0183 |
|  | 121-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00253 | 0,0799 |
|  | 121-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00010 | 0,0033 |
|  | 121-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00032 | 0,01 |
| Paukštidė Nr. 27 (stoginis ventiliatorius) | 121-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00153 | 0,0481 |
|  | 121-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00058 | 0,0183 |
|  | 121-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00253 | 0,0799 |
|  | 121-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00010 | 0,0033 |
|  | 121-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00032 | 0,01 |
| Paukštidė Nr. 27 (stoginis ventiliatorius) | 121-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00153 | 0,0481 |
|  | 121-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00058 | 0,0183 |
|  | 121-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00253 | 0,0799 |
|  | 121-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00010 | 0,0033 |
|  | 121-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00032 | 0,01 |
| Paukštidė Nr. 27 (stoginis ventiliatorius) | 121-6 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00153 | 0,0481 |
|  | 121-6 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00058 | 0,0183 |
|  | 121-6 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00253 | 0,0799 |
|  | 121-6 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00010 | 0,0033 |
|  | 121-6 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00032 | 0,01 |
| Paukštidė Nr. 27 (sieninis ventiliatorius) | 122-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00321 | 0,1013 |
|  | 122-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00122 | 0,0385 |
|  | 122-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00533 | 0,1682 |
|  | 122-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,0069 |
|  | 122-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00067 | 0,021 |
| Paukštidė Nr. 27 (sieninis ventiliatorius) | 122-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00321 | 0,1013 |
|  | 122-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00122 | 0,0385 |
|  | 122-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00533 | 0,1682 |
|  | 122-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,0069 |
|  | 122-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00067 | 0,021 |
| Paukštidė Nr. 27 (sieninis ventiliatorius) | 122-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00321 | 0,1013 |
|  | 122-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00122 | 0,0385 |
|  | 122-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00533 | 0,1682 |
|  | 122-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,0069 |
|  | 122-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00067 | 0,021 |
| Paukštidė Nr. 27 (sieninis ventiliatorius) | 122-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00321 | 0,1013 |
|  | 122-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00122 | 0,0385 |
|  | 122-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00533 | 0,1682 |
|  | 122-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,0069 |
|  | 122-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00067 | 0,021 |
| Paukštidė Nr. 27 (sieninis ventiliatorius) | 122-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00321 | 0,1013 |
|  | 122-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00122 | 0,0385 |
|  | 122-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00533 | 0,1682 |
|  | 122-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,0069 |
|  | 122-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00067 | 0,021 |
| Paukštidė Nr. 28 (stoginis ventiliatorius) | 123-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00175 | 0,0551 |
|  | 123-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00066 | 0,0209 |
|  | 123-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00290 | 0,0915 |
|  | 123-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00012 | 0,0038 |
|  | 123-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00036 | 0,0114 |
| Paukštidė Nr. 28 (stoginis ventiliatorius) | 123-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 123-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00140 | 0,0441 |
|  | 123-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00611 | 0,1927 |
|  | 123-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00025 | 0,0079 |
|  | 123-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00076 | 0,024 |
| Paukštidė Nr. 28 (stoginis ventiliatorius) | 123-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00153 | 0,0481 |
|  | 123-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00058 | 0,0183 |
|  | 123-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00253 | 0,0799 |
|  | 123-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00010 | 0,0033 |
|  | 123-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00032 | 0,01 |
| Paukštidė Nr. 28 (stoginis ventiliatorius) | 123-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00321 | 0,1013 |
|  | 123-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00122 | 0,0385 |
|  | 123-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00533 | 0,1682 |
|  | 123-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,0069 |
|  | 123-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00067 | 0,021 |
| Paukštidė Nr. 28 (stoginis ventiliatorius) | 123-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00153 | 0,0481 |
|  | 123-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00058 | 0,0183 |
|  | 123-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00253 | 0,0799 |
|  | 123-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00010 | 0,0033 |
|  | 123-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00032 | 0,01 |
| Paukštidė Nr. 28 (stoginis ventiliatorius) | 123-6 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00321 | 0,1013 |
|  | 123-6 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00122 | 0,0385 |
|  | 123-6 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00533 | 0,1682 |
|  | 123-6 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,0069 |
|  | 123-6 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00067 | 0,021 |
| Paukštidė Nr. 28 (sieninis ventiliatorius) | 124-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 124-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00140 | 0,0441 |
|  | 124-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00611 | 0,1927 |
|  | 124-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00025 | 0,0079 |
|  | 124-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00076 | 0,024 |
| Paukštidė Nr. 28 (sieninis ventiliatorius) | 124-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 124-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00140 | 0,0441 |
|  | 124-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00611 | 0,1927 |
|  | 124-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00025 | 0,0079 |
|  | 124-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00076 | 0,024 |
| Paukštidė Nr. 28 (sieninis ventiliatorius) | 124-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 124-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00140 | 0,0441 |
|  | 124-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00611 | 0,1927 |
|  | 124-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00025 | 0,0079 |
|  | 124-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00076 | 0,024 |
| Paukštidė Nr. 28 (sieninis ventiliatorius) | 124-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 124-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00140 | 0,0441 |
|  | 124-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00611 | 0,1927 |
|  | 124-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00025 | 0,0079 |
|  | 124-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00076 | 0,024 |
| Paukštidė Nr. 29 (stoginis ventiliatorius) | 125-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00153 | 0,0481 |
|  | 125-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00058 | 0,0183 |
|  | 125-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00253 | 0,0799 |
|  | 125-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00010 | 0,0033 |
|  | 125-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00032 | 0,01 |
| Paukštidė Nr. 29 (stoginis ventiliatorius) | 125-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00153 | 0,0481 |
|  | 125-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00058 | 0,0183 |
|  | 125-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00253 | 0,0799 |
|  | 125-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00010 | 0,0033 |
|  | 125-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00032 | 0,01 |
| Paukštidė Nr. 29 (stoginis ventiliatorius) | 125-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00153 | 0,0481 |
|  | 125-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00058 | 0,0183 |
|  | 125-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00253 | 0,0799 |
|  | 125-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00010 | 0,0033 |
|  | 125-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00032 | 0,01 |
| Paukštidė Nr. 29 (stoginis ventiliatorius) | 125-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00153 | 0,0481 |
|  | 125-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00058 | 0,0183 |
|  | 125-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00253 | 0,0799 |
|  | 125-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00010 | 0,0033 |
|  | 125-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00032 | 0,01 |
| Paukštidė Nr. 29 (stoginis ventiliatorius) | 125-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00153 | 0,0481 |
|  | 125-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00058 | 0,0183 |
|  | 125-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00253 | 0,0799 |
|  | 125-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00010 | 0,0033 |
|  | 125-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00032 | 0,01 |
| Paukštidė Nr. 29 (stoginis ventiliatorius) | 125-6 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00153 | 0,0481 |
|  | 125-6 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00058 | 0,0183 |
|  | 125-6 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00253 | 0,0799 |
|  | 125-6 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00010 | 0,0033 |
|  | 125-6 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00032 | 0,01 |
| Paukštidė Nr. 29 (sieninis ventiliatorius) | 126-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00321 | 0,1013 |
|  | 126-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00122 | 0,0385 |
|  | 126-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00533 | 0,1682 |
|  | 126-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,0069 |
|  | 126-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00067 | 0,021 |
| Paukštidė Nr. 29 (sieninis ventiliatorius) | 126-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00321 | 0,1013 |
|  | 126-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00122 | 0,0385 |
|  | 126-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00533 | 0,1682 |
|  | 126-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,0069 |
|  | 126-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00067 | 0,021 |
| Paukštidė Nr. 29 (sieninis ventiliatorius) | 126-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00321 | 0,1013 |
|  | 126-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00122 | 0,0385 |
|  | 126-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00533 | 0,1682 |
|  | 126-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,0069 |
|  | 126-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00067 | 0,021 |
| Paukštidė Nr. 29 (sieninis ventiliatorius) | 126-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00321 | 0,1013 |
|  | 126-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00122 | 0,0385 |
|  | 126-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00533 | 0,1682 |
|  | 126-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,0069 |
|  | 126-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00067 | 0,021 |
| Paukštidė Nr. 29 (sieninis ventiliatorius) | 126-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00321 | 0,1013 |
|  | 126-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00122 | 0,0385 |
|  | 126-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00533 | 0,1682 |
|  | 126-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,0069 |
|  | 126-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00067 | 0,021 |
| Paukštidė Nr. 30 (stoginis ventiliatorius) | 127-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00153 | 0,0481 |
|  | 127-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00058 | 0,0183 |
|  | 127-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00253 | 0,0799 |
|  | 127-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00010 | 0,0033 |
|  | 127-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00032 | 0,01 |
| Paukštidė Nr. 30 (stoginis ventiliatorius) | 127-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00153 | 0,0481 |
|  | 127-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00058 | 0,0183 |
|  | 127-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00253 | 0,0799 |
|  | 127-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00010 | 0,0033 |
|  | 127-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00032 | 0,01 |
| Paukštidė Nr. 30 (stoginis ventiliatorius) | 127-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00153 | 0,0481 |
|  | 127-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00058 | 0,0183 |
|  | 127-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00253 | 0,0799 |
|  | 127-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00010 | 0,0033 |
|  | 127-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00032 | 0,01 |
| Paukštidė Nr. 30 (stoginis ventiliatorius) | 127-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00153 | 0,0481 |
|  | 127-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00058 | 0,0183 |
|  | 127-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00253 | 0,0799 |
|  | 127-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00010 | 0,0033 |
|  | 127-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00032 | 0,01 |
| Paukštidė Nr. 30 (stoginis ventiliatorius) | 127-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00153 | 0,0481 |
|  | 127-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00058 | 0,0183 |
|  | 127-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00253 | 0,0799 |
|  | 127-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00010 | 0,0033 |
|  | 127-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00032 | 0,01 |
| Paukštidė Nr. 30 (stoginis ventiliatorius) | 127-6 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00153 | 0,0481 |
|  | 127-6 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00058 | 0,0183 |
|  | 127-6 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00253 | 0,0799 |
|  | 127-6 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00010 | 0,0033 |
|  | 127-6 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00032 | 0,01 |
| Paukštidė Nr. 30 (sieninis ventiliatorius) | 128-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00321 | 0,1013 |
|  | 128-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00122 | 0,0385 |
|  | 128-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00533 | 0,1682 |
|  | 128-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,0069 |
|  | 128-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00067 | 0,021 |
| Paukštidė Nr. 30 (sieninis ventiliatorius) | 128-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00321 | 0,1013 |
|  | 128-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00122 | 0,0385 |
|  | 128-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00533 | 0,1682 |
|  | 128-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,0069 |
|  | 128-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00067 | 0,021 |
| Paukštidė Nr. 30 (sieninis ventiliatorius) | 128-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00321 | 0,1013 |
|  | 128-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00122 | 0,0385 |
|  | 128-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00533 | 0,1682 |
|  | 128-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,0069 |
|  | 128-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00067 | 0,021 |
| Paukštidė Nr. 30 (sieninis ventiliatorius) | 128-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00321 | 0,1013 |
|  | 128-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00122 | 0,0385 |
|  | 128-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00533 | 0,1682 |
|  | 128-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,0069 |
|  | 128-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00067 | 0,021 |
| Paukštidė Nr. 30 (sieninis ventiliatorius) | 128-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00321 | 0,1013 |
|  | 128-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00122 | 0,0385 |
|  | 128-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00533 | 0,1682 |
|  | 128-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,0069 |
|  | 128-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00067 | 0,021 |
| Paukštidė Nr. 31 (stoginis ventiliatorius) | 129-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00153 | 0,0481 |
|  | 129-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00058 | 0,0183 |
|  | 129-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00253 | 0,0799 |
|  | 129-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00010 | 0,0033 |
|  | 129-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00032 | 0,01 |
| Paukštidė Nr. 31 (stoginis ventiliatorius) | 129-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00153 | 0,0481 |
|  | 129-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00058 | 0,0183 |
|  | 129-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00253 | 0,0799 |
|  | 129-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00010 | 0,0033 |
|  | 129-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00032 | 0,01 |
| Paukštidė Nr. 31 (stoginis ventiliatorius) | 129-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00153 | 0,0481 |
|  | 129-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00058 | 0,0183 |
|  | 129-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00253 | 0,0799 |
|  | 129-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00010 | 0,0033 |
|  | 129-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00032 | 0,01 |
| Paukštidė Nr. 31 (stoginis ventiliatorius) | 129-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00153 | 0,0481 |
|  | 129-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00058 | 0,0183 |
|  | 129-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00253 | 0,0799 |
|  | 129-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00010 | 0,0033 |
|  | 129-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00032 | 0,01 |
| Paukštidė Nr. 31 (stoginis ventiliatorius) | 129-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00153 | 0,0481 |
|  | 129-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00058 | 0,0183 |
|  | 129-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00253 | 0,0799 |
|  | 129-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00010 | 0,0033 |
|  | 129-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00032 | 0,01 |
| Paukštidė Nr. 31 (stoginis ventiliatorius) | 129-6 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00153 | 0,0481 |
|  | 129-6 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00058 | 0,0183 |
|  | 129-6 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00253 | 0,0799 |
|  | 129-6 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00010 | 0,0033 |
|  | 129-6 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00032 | 0,01 |
| Paukštidė Nr. 31 (sieninis ventiliatorius) | 130-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00321 | 0,1013 |
|  | 130-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00122 | 0,0385 |
|  | 130-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00533 | 0,1682 |
|  | 130-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,0069 |
|  | 130-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00067 | 0,021 |
| Paukštidė Nr. 31 (sieninis ventiliatorius) | 130-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00321 | 0,1013 |
|  | 130-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00122 | 0,0385 |
|  | 130-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00533 | 0,1682 |
|  | 130-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,0069 |
|  | 130-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00067 | 0,021 |
| Paukštidė Nr. 31 (sieninis ventiliatorius) | 130-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00321 | 0,1013 |
|  | 130-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00122 | 0,0385 |
|  | 130-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00533 | 0,1682 |
|  | 130-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,0069 |
|  | 130-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00067 | 0,021 |
| Paukštidė Nr. 31 (sieninis ventiliatorius) | 130-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00321 | 0,1013 |
|  | 130-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00122 | 0,0385 |
|  | 130-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00533 | 0,1682 |
|  | 130-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,0069 |
|  | 130-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00067 | 0,021 |
| Paukštidė Nr. 31 (sieninis ventiliatorius) | 130-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00321 | 0,1013 |
|  | 130-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00122 | 0,0385 |
|  | 130-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00533 | 0,1682 |
|  | 130-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,0069 |
|  | 130-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00067 | 0,021 |
| Paukštidė Nr. 32 (stoginis ventiliatorius) | 131-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00104 | 0,0329 |
|  | 131-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00040 | 0,0125 |
|  | 131-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00173 | 0,0546 |
|  | 131-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00007 | 0,0022 |
|  | 131-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00022 | 0,0068 |
| Paukštidė Nr. 32 (stoginis ventiliatorius) | 131-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00104 | 0,0329 |
|  | 131-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00040 | 0,0125 |
|  | 131-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00173 | 0,0546 |
|  | 131-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00007 | 0,0022 |
|  | 131-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00022 | 0,0068 |
| Paukštidė Nr. 32 (stoginis ventiliatorius) | 131-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00104 | 0,0329 |
|  | 131-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00040 | 0,0125 |
|  | 131-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00173 | 0,0546 |
|  | 131-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00007 | 0,0022 |
|  | 131-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00022 | 0,0068 |
| Paukštidė Nr. 32 (stoginis ventiliatorius) | 131-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00104 | 0,0329 |
|  | 131-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00040 | 0,0125 |
|  | 131-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00173 | 0,0546 |
|  | 131-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00007 | 0,0022 |
|  | 131-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00022 | 0,0068 |
| Paukštidė Nr. 32 (stoginis ventiliatorius) | 131-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00104 | 0,0329 |
|  | 131-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00040 | 0,0125 |
|  | 131-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00173 | 0,0546 |
|  | 131-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00007 | 0,0022 |
|  | 131-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00022 | 0,0068 |
| Paukštidė Nr. 32 (stoginis ventiliatorius) | 131-6 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00104 | 0,0329 |
|  | 131-6 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00040 | 0,0125 |
|  | 131-6 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00173 | 0,0546 |
|  | 131-6 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00007 | 0,0022 |
|  | 131-6 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00022 | 0,0068 |
| Paukštidė Nr. 32 (sieninis ventiliatorius) | 132-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00379 | 0,1196 |
|  | 132-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00144 | 0,0454 |
|  | 132-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00629 | 0,1985 |
|  | 132-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00026 | 0,0081 |
|  | 132-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00079 | 0,0248 |
| Paukštidė Nr. 32 (sieninis ventiliatorius) | 132-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00379 | 0,1196 |
|  | 132-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00144 | 0,0454 |
|  | 132-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00629 | 0,1985 |
|  | 132-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00026 | 0,0081 |
|  | 132-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00079 | 0,0248 |
| Paukštidė Nr. 32 (sieninis ventiliatorius) | 132-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00379 | 0,1196 |
|  | 132-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00144 | 0,0454 |
|  | 132-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00629 | 0,1985 |
|  | 132-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00026 | 0,0081 |
|  | 132-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00079 | 0,0248 |
| Paukštidė Nr. 32 (sieninis ventiliatorius) | 132-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00379 | 0,1196 |
|  | 132-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00144 | 0,0454 |
|  | 132-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00629 | 0,1985 |
|  | 132-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00026 | 0,0081 |
|  | 132-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00079 | 0,0248 |
| Paukštidė Nr. 32 (sieninis ventiliatorius) | 132-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00379 | 0,1196 |
|  | 132-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00144 | 0,0454 |
|  | 132-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00629 | 0,1985 |
|  | 132-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00026 | 0,0081 |
|  | 132-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00079 | 0,0248 |
| Paukštidė Nr. 33 (stoginis ventiliatorius) | 133-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00092 | 0,0292 |
|  | 133-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00035 | 0,0111 |
|  | 133-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,0484 |
|  | 133-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00006 | 0,002 |
|  | 133-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00019 | 0,006 |
| Paukštidė Nr. 33 (stoginis ventiliatorius) | 133-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00092 | 0,0292 |
|  | 133-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00035 | 0,0111 |
|  | 133-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,0484 |
|  | 133-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00006 | 0,002 |
|  | 133-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00019 | 0,006 |
| Paukštidė Nr. 33 (stoginis ventiliatorius) | 133-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00092 | 0,0292 |
|  | 133-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00035 | 0,0111 |
|  | 133-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,0484 |
|  | 133-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00006 | 0,002 |
|  | 133-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00019 | 0,006 |
| Paukštidė Nr. 33 (stoginis ventiliatorius) | 133-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00092 | 0,0292 |
|  | 133-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00035 | 0,0111 |
|  | 133-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,0484 |
|  | 133-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00006 | 0,002 |
|  | 133-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00019 | 0,006 |
| Paukštidė Nr. 33 (stoginis ventiliatorius) | 133-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00092 | 0,0292 |
|  | 133-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00035 | 0,0111 |
|  | 133-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,0484 |
|  | 133-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00006 | 0,002 |
|  | 133-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00019 | 0,006 |
| Paukštidė Nr. 33 (stoginis ventiliatorius) | 133-6 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00092 | 0,0292 |
|  | 133-6 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00035 | 0,0111 |
|  | 133-6 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,0484 |
|  | 133-6 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00006 | 0,002 |
|  | 133-6 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00019 | 0,006 |
| Paukštidė Nr. 33 (sieninis ventiliatorius) | 134-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00328 | 0,1034 |
|  | 134-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00124 | 0,0392 |
|  | 134-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00544 | 0,1716 |
|  | 134-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,007 |
|  | 134-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00068 | 0,0214 |
| Paukštidė Nr. 33 (sieninis ventiliatorius) | 134-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00328 | 0,1034 |
|  | 134-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00124 | 0,0392 |
|  | 134-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00544 | 0,1716 |
|  | 134-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,007 |
|  | 134-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00068 | 0,0214 |
| Paukštidė Nr. 33 (sieninis ventiliatorius) | 134-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00328 | 0,1034 |
|  | 134-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00124 | 0,0392 |
|  | 134-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00544 | 0,1716 |
|  | 134-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,007 |
|  | 134-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00068 | 0,0214 |
| Paukštidė Nr. 33 (sieninis ventiliatorius) | 134-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00328 | 0,1034 |
|  | 134-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00124 | 0,0392 |
|  | 134-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00544 | 0,1716 |
|  | 134-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,007 |
|  | 134-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00068 | 0,0214 |
| Paukštidė Nr. 33 (sieninis ventiliatorius) | 134-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00328 | 0,1034 |
|  | 134-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00124 | 0,0392 |
|  | 134-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00544 | 0,1716 |
|  | 134-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,007 |
|  | 134-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00068 | 0,0214 |
| Paukštidė Nr. 33 (sieninis ventiliatorius) | 134-6 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00328 | 0,1034 |
|  | 134-6 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00124 | 0,0392 |
|  | 134-6 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00544 | 0,1716 |
|  | 134-6 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00022 | 0,007 |
|  | 134-6 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00068 | 0,0214 |
| Paukštidė Nr. 41 (stoginis ventiliatorius) | 135-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 135-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 135-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 135-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 135-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 41 (stoginis ventiliatorius) | 135-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 135-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 135-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 135-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 135-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 41 (stoginis ventiliatorius) | 135-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 135-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 135-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 135-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 135-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 41 (stoginis ventiliatorius) | 135-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 135-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 135-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 135-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 135-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 41 (stoginis ventiliatorius) | 135-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 135-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 135-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 135-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 135-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 41 (stoginis ventiliatorius) | 135-6 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 135-6 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 135-6 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 135-6 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 135-6 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 41 (sieninis ventiliatorius) | 136-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 136-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 136-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 136-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 136-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 41 (sieninis ventiliatorius) | 136-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 136-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 136-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 136-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 136-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 41 (sieninis ventiliatorius) | 136-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 136-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 136-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 136-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 136-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 41 (sieninis ventiliatorius) | 136-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 136-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 136-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 136-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 136-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 41 (sieninis ventiliatorius) | 136-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 136-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 136-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 136-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 136-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 41 (sieninis ventiliatorius) | 136-6 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 136-6 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 136-6 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 136-6 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 136-6 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 41 (sieninis ventiliatorius) | 136-7 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 136-7 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 136-7 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 136-7 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 136-7 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 41 (sieninis ventiliatorius) | 136-8 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 136-8 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 136-8 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 136-8 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 136-8 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 42 (stoginis ventiliatorius) | 137-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 137-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 137-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 137-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 137-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 42 (stoginis ventiliatorius) | 137-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 137-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 137-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 137-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 137-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 42 (stoginis ventiliatorius) | 137-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 137-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 137-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 137-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 137-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 42 (stoginis ventiliatorius) | 137-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 137-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 137-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 137-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 137-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 42 (stoginis ventiliatorius) | 137-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 137-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 137-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 137-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 137-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 42 (stoginis ventiliatorius) | 137-6 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 137-6 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 137-6 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 137-6 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 137-6 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 42 (sieninis ventiliatorius) | 138-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 138-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 138-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 138-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 138-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 42 (sieninis ventiliatorius) | 138-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 138-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 138-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 138-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 138-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 42 (sieninis ventiliatorius) | 138-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 138-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 138-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 138-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 138-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 42 (sieninis ventiliatorius) | 138-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 138-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 138-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 138-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 138-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 42 (sieninis ventiliatorius) | 138-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 138-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 138-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 138-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 138-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 42 (sieninis ventiliatorius) | 138-6 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 138-6 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 138-6 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 138-6 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 138-6 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 42 (sieninis ventiliatorius) | 138-7 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 138-7 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 138-7 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 138-7 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 138-7 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 42 (sieninis ventiliatorius) | 138-8 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 138-8 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 138-8 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 138-8 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 138-8 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 43 (stoginis ventiliatorius) | 139-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 139-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 139-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 139-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 139-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 43 (stoginis ventiliatorius) | 139-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 139-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 139-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 139-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 139-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 43 (stoginis ventiliatorius) | 139-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 139-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 139-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 139-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 139-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 43 (stoginis ventiliatorius) | 139-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 139-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 139-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 139-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 139-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 43 (stoginis ventiliatorius) | 139-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 139-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 139-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 139-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 139-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 43 (stoginis ventiliatorius) | 139-6 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 139-6 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 139-6 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 139-6 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 139-6 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 43 (sieninis ventiliatorius) | 140-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 140-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 140-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 140-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 140-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 43 (sieninis ventiliatorius) | 140-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 140-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 140-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 140-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 140-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 43 (sieninis ventiliatorius) | 140-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 140-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 140-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 140-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 140-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 43 (sieninis ventiliatorius) | 140-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 140-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 140-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 140-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 140-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 43 (sieninis ventiliatorius) | 140-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 140-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 140-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 140-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 140-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 43 (sieninis ventiliatorius) | 140-6 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 140-6 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 140-6 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 140-6 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 140-6 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 43 (sieninis ventiliatorius) | 140-7 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 140-7 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 140-7 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 140-7 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 140-7 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 43 (sieninis ventiliatorius) | 140-8 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 140-8 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 140-8 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 140-8 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 140-8 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 44 (stoginis ventiliatorius) | 141-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 141-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 141-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 141-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 141-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 44 (stoginis ventiliatorius) | 141-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 141-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 141-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 141-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 141-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 44 (stoginis ventiliatorius) | 141-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 141-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 141-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 141-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 141-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 44 (stoginis ventiliatorius) | 141-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 141-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 141-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 141-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 141-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 44 (stoginis ventiliatorius) | 141-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 141-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 141-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 141-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 141-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 44 (stoginis ventiliatorius) | 141-6 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 141-6 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 141-6 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 141-6 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 141-6 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 44 (sieninis ventiliatorius) | 142-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 142-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 142-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 142-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 142-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 44 (sieninis ventiliatorius) | 142-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 142-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 142-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 142-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 142-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 44 (sieninis ventiliatorius) | 142-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 142-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 142-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 142-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 142-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 44 (sieninis ventiliatorius) | 142-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 142-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 142-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 142-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 142-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 44 (sieninis ventiliatorius) | 142-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 142-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 142-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 142-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 142-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 44 (sieninis ventiliatorius) | 142-6 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 142-6 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 142-6 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 142-6 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 142-6 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 44 (sieninis ventiliatorius) | 142-7 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 142-7 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 142-7 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 142-7 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 142-7 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 44 (sieninis ventiliatorius) | 142-8 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 142-8 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 142-8 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 142-8 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 142-8 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 45 (stoginis ventiliatorius) | 143-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 143-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 143-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 143-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 143-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 45 (stoginis ventiliatorius) | 143-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 143-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 143-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 143-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 143-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 45 (stoginis ventiliatorius) | 143-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 143-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 143-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 143-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 143-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 45 (stoginis ventiliatorius) | 143-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 143-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 143-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 143-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 143-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 45 (stoginis ventiliatorius) | 143-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 143-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 143-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 143-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 143-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 45 (stoginis ventiliatorius) | 143-6 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 143-6 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 143-6 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 143-6 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 143-6 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 45 (sieninis ventiliatorius) | 144-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 144-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 144-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 144-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 144-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 45 (sieninis ventiliatorius) | 144-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 144-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 144-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 144-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 144-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 45 (sieninis ventiliatorius) | 144-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 144-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 144-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 144-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 144-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 45 (sieninis ventiliatorius) | 144-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 144-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 144-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 144-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 144-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 45 (sieninis ventiliatorius) | 144-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 144-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 144-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 144-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 144-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 45 (sieninis ventiliatorius) | 144-6 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 144-6 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 144-6 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 144-6 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 144-6 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 45 (sieninis ventiliatorius) | 144-7 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 144-7 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 144-7 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 144-7 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 144-7 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 45 (sieninis ventiliatorius) | 144-8 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 144-8 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 144-8 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 144-8 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 144-8 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 46 (stoginis ventiliatorius) | 145-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 145-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 145-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 145-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 145-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 46 (stoginis ventiliatorius) | 145-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 145-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 145-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 145-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 145-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 46 (stoginis ventiliatorius) | 145-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 145-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 145-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 145-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 145-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 46 (stoginis ventiliatorius) | 145-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 145-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 145-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 145-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 145-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 46 (stoginis ventiliatorius) | 145-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 145-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 145-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 145-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 145-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 46 (stoginis ventiliatorius) | 145-6 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 145-6 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 145-6 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 145-6 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 145-6 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 46 (sieninis ventiliatorius) | 146-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 146-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 146-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 146-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 146-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 46 (sieninis ventiliatorius) | 146-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 146-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 146-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 146-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 146-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 46 (sieninis ventiliatorius) | 146-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 146-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 146-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 146-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 146-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 46 (sieninis ventiliatorius) | 146-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 146-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 146-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 146-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 146-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 46 (sieninis ventiliatorius) | 146-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 146-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 146-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 146-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 146-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 46 (sieninis ventiliatorius) | 146-6 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 146-6 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 146-6 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 146-6 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 146-6 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 46 (sieninis ventiliatorius) | 146-7 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 146-7 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 146-7 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 146-7 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 146-7 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 46 (sieninis ventiliatorius) | 146-8 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 146-8 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 146-8 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 146-8 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 146-8 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 47 (stoginis ventiliatorius) | 147-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 147-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 147-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 147-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 147-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 47 (stoginis ventiliatorius) | 147-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 147-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 147-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 147-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 147-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 47 (stoginis ventiliatorius) | 147-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 147-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 147-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 147-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 147-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 47 (stoginis ventiliatorius) | 147-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 147-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 147-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 147-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 147-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 47 (stoginis ventiliatorius) | 147-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 147-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 147-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 147-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 147-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 47 (stoginis ventiliatorius) | 147-6 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 147-6 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 147-6 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 147-6 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 147-6 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 47 (sieninis ventiliatorius) | 148-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 148-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 148-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 148-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 148-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 47 (sieninis ventiliatorius) | 148-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 148-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 148-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 148-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 148-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 47 (sieninis ventiliatorius) | 148-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 148-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 148-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 148-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 148-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 47 (sieninis ventiliatorius) | 148-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 148-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 148-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 148-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 148-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 47 (sieninis ventiliatorius) | 148-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 148-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 148-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 148-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 148-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 47 (sieninis ventiliatorius) | 148-6 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 148-6 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 148-6 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 148-6 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 148-6 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 47 (sieninis ventiliatorius) | 148-7 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 148-7 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 148-7 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 148-7 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 148-7 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 47 (sieninis ventiliatorius) | 148-8 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 148-8 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 148-8 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 148-8 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 148-8 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 48 (stoginis ventiliatorius) | 149-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 149-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 149-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 149-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 149-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 48 (stoginis ventiliatorius) | 149-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 149-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 149-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 149-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 149-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 48 (stoginis ventiliatorius) | 149-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 149-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 149-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 149-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 149-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 48 (stoginis ventiliatorius) | 149-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 149-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 149-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 149-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 149-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 48 (stoginis ventiliatorius) | 149-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 149-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 149-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 149-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 149-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 48 (stoginis ventiliatorius) | 149-6 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 149-6 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 149-6 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 149-6 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 149-6 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 48 (sieninis ventiliatorius) | 150-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 150-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 150-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 150-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 150-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 48 (sieninis ventiliatorius) | 150-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 150-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 150-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 150-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 150-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 48 (sieninis ventiliatorius) | 150-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 150-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 150-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 150-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 150-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 48 (sieninis ventiliatorius) | 150-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 150-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 150-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 150-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 150-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 48 (sieninis ventiliatorius) | 150-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 150-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 150-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 150-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 150-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 48 (sieninis ventiliatorius) | 150-6 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 150-6 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 150-6 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 150-6 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 150-6 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 48 (sieninis ventiliatorius) | 150-7 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 150-7 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 150-7 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 150-7 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 150-7 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 48 (sieninis ventiliatorius) | 150-8 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 150-8 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 150-8 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 150-8 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 150-8 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 49 (stoginis ventiliatorius) | 151-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 151-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 151-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 151-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 151-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 49 (stoginis ventiliatorius) | 151-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 151-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 151-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 151-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 151-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 49 (stoginis ventiliatorius) | 151-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 151-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 151-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 151-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 151-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 49 (stoginis ventiliatorius) | 151-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 151-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 151-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 151-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 151-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 49 (stoginis ventiliatorius) | 151-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 151-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 151-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 151-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 151-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 49 (stoginis ventiliatorius) | 151-6 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 151-6 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 151-6 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 151-6 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 151-6 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 49 (sieninis ventiliatorius) | 152-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 152-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 152-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 152-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 152-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 49 (sieninis ventiliatorius) | 152-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 152-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 152-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 152-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 152-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 49 (sieninis ventiliatorius) | 152-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 152-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 152-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 152-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 152-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 49 (sieninis ventiliatorius) | 152-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 152-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 152-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 152-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 152-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 49 (sieninis ventiliatorius) | 152-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 152-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 152-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 152-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 152-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 49 (sieninis ventiliatorius) | 152-6 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 152-6 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 152-6 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 152-6 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 152-6 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 49 (sieninis ventiliatorius) | 152-7 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 152-7 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 152-7 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 152-7 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 152-7 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 49 (sieninis ventiliatorius) | 152-8 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 152-8 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 152-8 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 152-8 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 152-8 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 50 (stoginis ventiliatorius) | 153-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 153-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 153-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 153-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 153-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 50 (stoginis ventiliatorius) | 153-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 153-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 153-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 153-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 153-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 50 (stoginis ventiliatorius) | 153-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 153-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 153-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 153-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 153-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 50 (stoginis ventiliatorius) | 153-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 153-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 153-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 153-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 153-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 50 (stoginis ventiliatorius) | 153-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 153-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 153-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 153-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 153-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 50 (stoginis ventiliatorius) | 153-6 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 153-6 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 153-6 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 153-6 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 153-6 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 50 (sieninis ventiliatorius) | 154-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 154-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 154-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 154-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 154-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 50 (sieninis ventiliatorius) | 154-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 154-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 154-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 154-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 154-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 50 (sieninis ventiliatorius) | 154-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 154-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 154-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 154-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 154-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 50 (sieninis ventiliatorius) | 154-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 154-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 154-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 154-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 154-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 50 (sieninis ventiliatorius) | 154-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 154-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 154-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 154-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 154-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 50 (sieninis ventiliatorius) | 154-6 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 154-6 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 154-6 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 154-6 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 154-6 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 50 (sieninis ventiliatorius) | 154-7 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 154-7 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 154-7 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 154-7 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 154-7 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 50 (sieninis ventiliatorius) | 154-8 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 154-8 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 154-8 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 154-8 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 154-8 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 51 (stoginis ventiliatorius) | 155-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 155-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 155-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 155-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 155-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 51 (stoginis ventiliatorius) | 155-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 155-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 155-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 155-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 155-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 51 (stoginis ventiliatorius) | 155-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 155-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 155-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 155-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 155-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 51 (stoginis ventiliatorius) | 155-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 155-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 155-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 155-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 155-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 51 (stoginis ventiliatorius) | 155-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 155-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 155-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 155-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 155-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 51 (stoginis ventiliatorius) | 155-6 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 155-6 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 155-6 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 155-6 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 155-6 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 51 (sieninis ventiliatorius) | 156-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 156-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 156-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 156-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 156-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 51 (sieninis ventiliatorius) | 156-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 156-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 156-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 156-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 156-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 51 (sieninis ventiliatorius) | 156-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 156-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 156-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 156-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 156-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 51 (sieninis ventiliatorius) | 156-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 156-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 156-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 156-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 156-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 51 (sieninis ventiliatorius) | 156-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 156-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 156-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 156-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 156-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 51 (sieninis ventiliatorius) | 156-6 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 156-6 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 156-6 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 156-6 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 156-6 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 51 (sieninis ventiliatorius) | 156-7 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 156-7 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 156-7 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 156-7 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 156-7 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 51 (sieninis ventiliatorius) | 156-8 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 156-8 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 156-8 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 156-8 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 156-8 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 52 (stoginis ventiliatorius) | 157-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 157-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 157-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 157-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 157-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 52 (stoginis ventiliatorius) | 157-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 157-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 157-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 157-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 157-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 52 (stoginis ventiliatorius) | 157-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 157-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 157-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 157-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 157-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 52 (stoginis ventiliatorius) | 157-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 157-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 157-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 157-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 157-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 52 (stoginis ventiliatorius) | 157-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 157-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 157-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 157-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 157-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 52 (stoginis ventiliatorius) | 157-6 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 157-6 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 157-6 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 157-6 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 157-6 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 52 (sieninis ventiliatorius) | 158-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 158-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 158-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 158-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 158-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 52 (sieninis ventiliatorius) | 158-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 158-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 158-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 158-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 158-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 52 (sieninis ventiliatorius) | 158-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 158-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 158-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 158-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 158-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 52 (sieninis ventiliatorius) | 158-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 158-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 158-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 158-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 158-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 52 (sieninis ventiliatorius) | 158-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 158-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 158-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 158-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 158-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 52 (sieninis ventiliatorius) | 158-6 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 158-6 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 158-6 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 158-6 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 158-6 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 52 (sieninis ventiliatorius) | 158-7 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 158-7 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 158-7 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 158-7 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 158-7 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 52 (sieninis ventiliatorius) | 158-8 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 158-8 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 158-8 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 158-8 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 158-8 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 53 (stoginis ventiliatorius) | 159-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 159-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 159-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 159-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 159-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 53 (stoginis ventiliatorius) | 159-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 159-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 159-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 159-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 159-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 53 (stoginis ventiliatorius) | 159-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 159-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 159-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 159-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 159-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 53 (stoginis ventiliatorius) | 159-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 159-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 159-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 159-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 159-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 53 (stoginis ventiliatorius) | 159-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 159-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 159-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 159-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 159-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 53 (stoginis ventiliatorius) | 159-6 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 159-6 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 159-6 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 159-6 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 159-6 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 53 (sieninis ventiliatorius) | 160-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 160-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 160-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 160-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 160-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 53 (sieninis ventiliatorius) | 160-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 160-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 160-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 160-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 160-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 53 (sieninis ventiliatorius) | 160-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 160-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 160-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 160-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 160-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 53 (sieninis ventiliatorius) | 160-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 160-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 160-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 160-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 160-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 53 (sieninis ventiliatorius) | 160-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 160-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 160-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 160-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 160-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 53 (sieninis ventiliatorius) | 160-6 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 160-6 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 160-6 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 160-6 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 160-6 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 53 (sieninis ventiliatorius) | 160-7 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 160-7 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 160-7 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 160-7 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 160-7 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 53 (sieninis ventiliatorius) | 160-8 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 160-8 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 160-8 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 160-8 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 160-8 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 54 (stoginis ventiliatorius) | 161-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 161-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 161-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 161-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 161-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 54 (stoginis ventiliatorius) | 161-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 161-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 161-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 161-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 161-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 54 (stoginis ventiliatorius) | 161-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 161-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 161-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 161-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 161-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 54 (stoginis ventiliatorius) | 161-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 161-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 161-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 161-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 161-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 54 (stoginis ventiliatorius) | 161-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 161-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 161-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 161-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 161-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 54 (stoginis ventiliatorius) | 161-6 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 161-6 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 161-6 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 161-6 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 161-6 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 54 (sieninis ventiliatorius) | 162-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 162-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 162-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 162-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 162-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 54 (sieninis ventiliatorius) | 162-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 162-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 162-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 162-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 162-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 54 (sieninis ventiliatorius) | 162-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 162-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 162-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 162-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 162-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 54 (sieninis ventiliatorius) | 162-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 162-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 162-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 162-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 162-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 54 (sieninis ventiliatorius) | 162-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 162-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 162-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 162-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 162-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 54 (sieninis ventiliatorius) | 162-6 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 162-6 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 162-6 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 162-6 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 162-6 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 54 (sieninis ventiliatorius) | 162-7 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 162-7 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 162-7 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 162-7 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 162-7 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 54 (sieninis ventiliatorius) | 162-8 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 162-8 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 162-8 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 162-8 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 162-8 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 55 (stoginis ventiliatorius) | 163-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 163-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 163-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 163-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 163-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 55 (stoginis ventiliatorius) | 163-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 163-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 163-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 163-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 163-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 55 (stoginis ventiliatorius) | 163-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 163-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 163-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 163-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 163-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 55 (stoginis ventiliatorius) | 163-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 163-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 163-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 163-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 163-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 55 (stoginis ventiliatorius) | 163-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 163-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 163-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 163-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 163-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 55 (stoginis ventiliatorius) | 163-6 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 163-6 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 163-6 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 163-6 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 163-6 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 55 (sieninis ventiliatorius) | 164-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 164-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 164-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 164-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 164-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 55 (sieninis ventiliatorius) | 164-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 164-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 164-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 164-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 164-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 55 (sieninis ventiliatorius) | 164-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 164-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 164-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 164-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 164-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 55 (sieninis ventiliatorius) | 164-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 164-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 164-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 164-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 164-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 55 (sieninis ventiliatorius) | 164-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 164-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 164-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 164-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 164-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 55 (sieninis ventiliatorius) | 164-6 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 164-6 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 164-6 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 164-6 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 164-6 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 55 (sieninis ventiliatorius) | 164-7 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 164-7 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 164-7 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 164-7 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 164-7 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 55 (sieninis ventiliatorius) | 164-8 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 164-8 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 164-8 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 164-8 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 164-8 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 56 (stoginis ventiliatorius) | 165-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 165-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 165-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 165-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 165-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 56 (stoginis ventiliatorius) | 165-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 165-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 165-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 165-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 165-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 56 (stoginis ventiliatorius) | 165-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 165-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 165-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 165-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 165-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 56 (stoginis ventiliatorius) | 165-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 165-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 165-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 165-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 165-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 56 (stoginis ventiliatorius) | 165-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 165-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 165-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 165-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 165-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 56 (stoginis ventiliatorius) | 165-6 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 165-6 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 165-6 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 165-6 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 165-6 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 56 (sieninis ventiliatorius) | 166-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 166-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 166-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 166-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 166-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 56 (sieninis ventiliatorius) | 166-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 166-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 166-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 166-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 166-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 56 (sieninis ventiliatorius) | 166-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 166-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 166-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 166-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 166-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 56 (sieninis ventiliatorius) | 166-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 166-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 166-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 166-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 166-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 56 (sieninis ventiliatorius) | 166-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 166-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 166-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 166-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 166-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 56 (sieninis ventiliatorius) | 166-6 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 166-6 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 166-6 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 166-6 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 166-6 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 56 (sieninis ventiliatorius) | 166-7 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 166-7 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 166-7 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 166-7 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 166-7 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 56 (sieninis ventiliatorius) | 166-8 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 166-8 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 166-8 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 166-8 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 166-8 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 57 (stoginis ventiliatorius) | 167-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 167-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 167-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 167-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 167-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 57 (stoginis ventiliatorius) | 167-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 167-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 167-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 167-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 167-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 57 (stoginis ventiliatorius) | 167-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 167-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 167-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 167-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 167-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 57 (stoginis ventiliatorius) | 167-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 167-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 167-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 167-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 167-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 57 (stoginis ventiliatorius) | 167-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 167-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 167-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 167-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 167-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 57 (stoginis ventiliatorius) | 167-6 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 167-6 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 167-6 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 167-6 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 167-6 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 57 (sieninis ventiliatorius) | 168-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 168-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 168-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 168-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 168-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 57 (sieninis ventiliatorius) | 168-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 168-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 168-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 168-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 168-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 57 (sieninis ventiliatorius) | 168-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 168-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 168-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 168-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 168-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 57 (sieninis ventiliatorius) | 168-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 168-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 168-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 168-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 168-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 57 (sieninis ventiliatorius) | 168-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 168-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 168-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 168-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 168-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 57 (sieninis ventiliatorius) | 168-6 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 168-6 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 168-6 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 168-6 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 168-6 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 57 (sieninis ventiliatorius) | 168-7 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 168-7 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 168-7 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 168-7 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 168-7 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 57 (sieninis ventiliatorius) | 168-8 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 168-8 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 168-8 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 168-8 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 168-8 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 58 (stoginis ventiliatorius) | 169-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 169-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 169-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 169-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 169-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 58 (stoginis ventiliatorius) | 169-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 169-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 169-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 169-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 169-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 58 (stoginis ventiliatorius) | 169-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 169-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 169-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 169-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 169-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 58 (stoginis ventiliatorius) | 169-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 169-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 169-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 169-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 169-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 58 (stoginis ventiliatorius) | 169-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 169-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 169-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 169-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 169-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 58 (stoginis ventiliatorius) | 169-6 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00061 | 0,0192 |
|  | 169-6 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00023 | 0,0073 |
|  | 169-6 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00101 | 0,0319 |
|  | 169-6 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00005 | 0,0015 |
|  | 169-6 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00015 | 0,0047 |
| Paukštidė Nr. 58 (sieninis ventiliatorius) | 170-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 170-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 170-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 170-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 170-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 58 (sieninis ventiliatorius) | 170-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 170-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 170-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 170-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 170-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 58 (sieninis ventiliatorius) | 170-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 170-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 170-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 170-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 170-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 58 (sieninis ventiliatorius) | 170-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 170-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 170-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 170-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 170-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 58 (sieninis ventiliatorius) | 170-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 170-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 170-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 170-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 170-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 58 (sieninis ventiliatorius) | 170-6 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 170-6 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 170-6 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 170-6 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 170-6 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 58 (sieninis ventiliatorius) | 170-7 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 170-7 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 170-7 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 170-7 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 170-7 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 58 (sieninis ventiliatorius) | 170-8 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00222 | 0,0699 |
|  | 170-8 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00084 | 0,0265 |
|  | 170-8 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00368 | 0,1161 |
|  | 170-8 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00018 | 0,0056 |
|  | 170-8 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00054 | 0,0171 |
| Paukštidė Nr. 61 (stoginis ventiliatorius) | 171-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00132 | 0,0418 |
|  | 171-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00050 | 0,0159 |
|  | 171-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00220 | 0,0693 |
|  | 171-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00011 | 0,0036 |
|  | 171-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00035 | 0,011 |
| Paukštidė Nr. 61 (stoginis ventiliatorius) | 171-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00132 | 0,0418 |
|  | 171-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00050 | 0,0159 |
|  | 171-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00220 | 0,0693 |
|  | 171-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00011 | 0,0036 |
|  | 171-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00035 | 0,011 |
| Paukštidė Nr. 61 (stoginis ventiliatorius) | 171-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00132 | 0,0418 |
|  | 171-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00050 | 0,0159 |
|  | 171-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00220 | 0,0693 |
|  | 171-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00011 | 0,0036 |
|  | 171-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00035 | 0,011 |
| Paukštidė Nr. 61 (stoginis ventiliatorius) | 171-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00132 | 0,0418 |
|  | 171-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00050 | 0,0159 |
|  | 171-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00220 | 0,0693 |
|  | 171-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00011 | 0,0036 |
|  | 171-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00035 | 0,011 |
| Paukštidė Nr. 61 (stoginis ventiliatorius) | 171-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00132 | 0,0418 |
|  | 171-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00050 | 0,0159 |
|  | 171-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00220 | 0,0693 |
|  | 171-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00011 | 0,0036 |
|  | 171-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00035 | 0,011 |
| Paukštidė Nr. 61 (sieninis ventiliatorius) | 172-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00265 | 0,0835 |
|  | 172-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00101 | 0,0317 |
|  | 172-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00440 | 0,1387 |
|  | 172-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00023 | 0,0072 |
|  | 172-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00070 | 0,022 |
| Paukštidė Nr. 61 (sieninis ventiliatorius) | 172-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00265 | 0,0835 |
|  | 172-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00101 | 0,0317 |
|  | 172-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00440 | 0,1387 |
|  | 172-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00023 | 0,0072 |
|  | 172-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00070 | 0,022 |
| Paukštidė Nr. 61 (sieninis ventiliatorius) | 172-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00265 | 0,0835 |
|  | 172-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00101 | 0,0317 |
|  | 172-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00440 | 0,1387 |
|  | 172-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00023 | 0,0072 |
|  | 172-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00070 | 0,022 |
| Paukštidė Nr. 61 (sieninis ventiliatorius) | 172-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00265 | 0,0835 |
|  | 172-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00101 | 0,0317 |
|  | 172-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00440 | 0,1387 |
|  | 172-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00023 | 0,0072 |
|  | 172-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00070 | 0,022 |
| Paukštidė Nr. 61 (sieninis ventiliatorius) | 172-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00265 | 0,0835 |
|  | 172-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00101 | 0,0317 |
|  | 172-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00440 | 0,1387 |
|  | 172-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00023 | 0,0072 |
|  | 172-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00070 | 0,022 |
| Paukštidė Nr. 62 (stoginis ventiliatorius) | 173-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00132 | 0,0418 |
|  | 173-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00050 | 0,0159 |
|  | 173-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00220 | 0,0693 |
|  | 173-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00011 | 0,0036 |
|  | 173-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00035 | 0,011 |
| Paukštidė Nr. 62 (stoginis ventiliatorius) | 173-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00132 | 0,0418 |
|  | 173-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00050 | 0,0159 |
|  | 173-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00220 | 0,0693 |
|  | 173-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00011 | 0,0036 |
|  | 173-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00035 | 0,011 |
| Paukštidė Nr. 62 (stoginis ventiliatorius) | 173-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00132 | 0,0418 |
|  | 173-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00050 | 0,0159 |
|  | 173-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00220 | 0,0693 |
|  | 173-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00011 | 0,0036 |
|  | 173-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00035 | 0,011 |
| Paukštidė Nr. 62 (stoginis ventiliatorius) | 173-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00132 | 0,0418 |
|  | 173-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00050 | 0,0159 |
|  | 173-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00220 | 0,0693 |
|  | 173-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00011 | 0,0036 |
|  | 173-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00035 | 0,011 |
| Paukštidė Nr. 62 (stoginis ventiliatorius) | 173-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00132 | 0,0418 |
|  | 173-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00050 | 0,0159 |
|  | 173-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00220 | 0,0693 |
|  | 173-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00011 | 0,0036 |
|  | 173-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00035 | 0,011 |
| Paukštidė Nr. 62 (sieninis ventiliatorius) | 174-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00265 | 0,0835 |
|  | 174-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00101 | 0,0317 |
|  | 174-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00440 | 0,1387 |
|  | 174-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00023 | 0,0072 |
|  | 174-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00070 | 0,022 |
| Paukštidė Nr. 62 (sieninis ventiliatorius) | 174-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00265 | 0,0835 |
|  | 174-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00101 | 0,0317 |
|  | 174-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00440 | 0,1387 |
|  | 174-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00023 | 0,0072 |
|  | 174-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00070 | 0,022 |
| Paukštidė Nr. 62 (sieninis ventiliatorius) | 174-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00265 | 0,0835 |
|  | 174-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00101 | 0,0317 |
|  | 174-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00440 | 0,1387 |
|  | 174-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00023 | 0,0072 |
|  | 174-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00070 | 0,022 |
| Paukštidė Nr. 62 (sieninis ventiliatorius) | 174-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00265 | 0,0835 |
|  | 174-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00101 | 0,0317 |
|  | 174-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00440 | 0,1387 |
|  | 174-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00023 | 0,0072 |
|  | 174-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00070 | 0,022 |
| Paukštidė Nr. 62 (sieninis ventiliatorius) | 174-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00265 | 0,0835 |
|  | 174-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00101 | 0,0317 |
|  | 174-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00440 | 0,1387 |
|  | 174-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00023 | 0,0072 |
|  | 174-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00070 | 0,022 |
| Paukštidė Nr. 63 (stoginis ventiliatorius) | 175-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00132 | 0,0418 |
|  | 175-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00050 | 0,0159 |
|  | 175-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00220 | 0,0693 |
|  | 175-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00011 | 0,0036 |
|  | 175-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00035 | 0,011 |
| Paukštidė Nr. 63 (stoginis ventiliatorius) | 175-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00132 | 0,0418 |
|  | 175-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00050 | 0,0159 |
|  | 175-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00220 | 0,0693 |
|  | 175-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00011 | 0,0036 |
|  | 175-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00035 | 0,011 |
| Paukštidė Nr. 63 (stoginis ventiliatorius) | 175-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00132 | 0,0418 |
|  | 175-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00050 | 0,0159 |
|  | 175-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00220 | 0,0693 |
|  | 175-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00011 | 0,0036 |
|  | 175-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00035 | 0,011 |
| Paukštidė Nr. 63 (stoginis ventiliatorius) | 175-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00132 | 0,0418 |
|  | 175-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00050 | 0,0159 |
|  | 175-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00220 | 0,0693 |
|  | 175-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00011 | 0,0036 |
|  | 175-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00035 | 0,011 |
| Paukštidė Nr. 63 (stoginis ventiliatorius) | 175-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00132 | 0,0418 |
|  | 175-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00050 | 0,0159 |
|  | 175-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00220 | 0,0693 |
|  | 175-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00011 | 0,0036 |
|  | 175-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00035 | 0,011 |
| Paukštidė Nr. 63 (sieninis ventiliatorius) | 176-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00265 | 0,0835 |
|  | 176-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00101 | 0,0317 |
|  | 176-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00440 | 0,1387 |
|  | 176-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00023 | 0,0072 |
|  | 176-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00070 | 0,022 |
| Paukštidė Nr. 63 (sieninis ventiliatorius) | 176-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00265 | 0,0835 |
|  | 176-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00101 | 0,0317 |
|  | 176-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00440 | 0,1387 |
|  | 176-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00023 | 0,0072 |
|  | 176-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00070 | 0,022 |
| Paukštidė Nr. 63 (sieninis ventiliatorius) | 176-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00265 | 0,0835 |
|  | 176-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00101 | 0,0317 |
|  | 176-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00440 | 0,1387 |
|  | 176-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00023 | 0,0072 |
|  | 176-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00070 | 0,022 |
| Paukštidė Nr. 63 (sieninis ventiliatorius) | 176-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00265 | 0,0835 |
|  | 176-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00101 | 0,0317 |
|  | 176-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00440 | 0,1387 |
|  | 176-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00023 | 0,0072 |
|  | 176-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00070 | 0,022 |
| Paukštidė Nr. 63 (sieninis ventiliatorius) | 176-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00265 | 0,0835 |
|  | 176-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00101 | 0,0317 |
|  | 176-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00440 | 0,1387 |
|  | 176-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00023 | 0,0072 |
|  | 176-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00070 | 0,022 |
| Paukštidė Nr. 64 (stoginis ventiliatorius) | 177-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00132 | 0,0418 |
|  | 177-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00050 | 0,0159 |
|  | 177-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00220 | 0,0693 |
|  | 177-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00011 | 0,0036 |
|  | 177-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00035 | 0,011 |
| Paukštidė Nr. 64 (stoginis ventiliatorius) | 177-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00132 | 0,0418 |
|  | 177-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00050 | 0,0159 |
|  | 177-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00220 | 0,0693 |
|  | 177-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00011 | 0,0036 |
|  | 177-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00035 | 0,011 |
| Paukštidė Nr. 64 (stoginis ventiliatorius) | 177-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00132 | 0,0418 |
|  | 177-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00050 | 0,0159 |
|  | 177-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00220 | 0,0693 |
|  | 177-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00011 | 0,0036 |
|  | 177-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00035 | 0,011 |
| Paukštidė Nr. 64 (stoginis ventiliatorius) | 177-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00132 | 0,0418 |
|  | 177-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00050 | 0,0159 |
|  | 177-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00220 | 0,0693 |
|  | 177-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00011 | 0,0036 |
|  | 177-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00035 | 0,011 |
| Paukštidė Nr. 64 (stoginis ventiliatorius) | 177-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00132 | 0,0418 |
|  | 177-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00050 | 0,0159 |
|  | 177-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00220 | 0,0693 |
|  | 177-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00011 | 0,0036 |
|  | 177-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00035 | 0,011 |
| Paukštidė Nr. 64 (sieninis ventiliatorius) | 178-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00265 | 0,0835 |
|  | 178-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00101 | 0,0317 |
|  | 178-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00440 | 0,1387 |
|  | 178-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00023 | 0,0072 |
|  | 178-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00070 | 0,022 |
| Paukštidė Nr. 64 (sieninis ventiliatorius) | 178-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00265 | 0,0835 |
|  | 178-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00101 | 0,0317 |
|  | 178-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00440 | 0,1387 |
|  | 178-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00023 | 0,0072 |
|  | 178-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00070 | 0,022 |
| Paukštidė Nr. 64 (sieninis ventiliatorius) | 178-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00265 | 0,0835 |
|  | 178-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00101 | 0,0317 |
|  | 178-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00440 | 0,1387 |
|  | 178-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00023 | 0,0072 |
|  | 178-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00070 | 0,022 |
| Paukštidė Nr. 64 (sieninis ventiliatorius) | 178-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00265 | 0,0835 |
|  | 178-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00101 | 0,0317 |
|  | 178-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00440 | 0,1387 |
|  | 178-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00023 | 0,0072 |
|  | 178-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00070 | 0,022 |
| Paukštidė Nr. 64 (sieninis ventiliatorius) | 178-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00265 | 0,0835 |
|  | 178-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00101 | 0,0317 |
|  | 178-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00440 | 0,1387 |
|  | 178-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00023 | 0,0072 |
|  | 178-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00070 | 0,022 |
| Paukštidė Nr. 65 (stoginis ventiliatorius) | 179-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00132 | 0,0418 |
|  | 179-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00050 | 0,0159 |
|  | 179-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00220 | 0,0693 |
|  | 179-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00011 | 0,0036 |
|  | 179-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00035 | 0,011 |
| Paukštidė Nr. 65 (stoginis ventiliatorius) | 179-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00132 | 0,0418 |
|  | 179-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00050 | 0,0159 |
|  | 179-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00220 | 0,0693 |
|  | 179-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00011 | 0,0036 |
|  | 179-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00035 | 0,011 |
| Paukštidė Nr. 65 (stoginis ventiliatorius) | 179-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00132 | 0,0418 |
|  | 179-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00050 | 0,0159 |
|  | 179-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00220 | 0,0693 |
|  | 179-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00011 | 0,0036 |
|  | 179-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00035 | 0,011 |
| Paukštidė Nr. 65 (stoginis ventiliatorius) | 179-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00132 | 0,0418 |
|  | 179-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00050 | 0,0159 |
|  | 179-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00220 | 0,0693 |
|  | 179-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00011 | 0,0036 |
|  | 179-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00035 | 0,011 |
| Paukštidė Nr. 65 (stoginis ventiliatorius) | 179-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00132 | 0,0418 |
|  | 179-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00050 | 0,0159 |
|  | 179-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00220 | 0,0693 |
|  | 179-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00011 | 0,0036 |
|  | 179-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00035 | 0,011 |
| Paukštidė Nr. 65 (sieninis ventiliatorius) | 180-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00265 | 0,0835 |
|  | 180-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00101 | 0,0317 |
|  | 180-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00440 | 0,1387 |
|  | 180-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00023 | 0,0072 |
|  | 180-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00070 | 0,022 |
| Paukštidė Nr. 65 (sieninis ventiliatorius) | 180-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00265 | 0,0835 |
|  | 180-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00101 | 0,0317 |
|  | 180-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00440 | 0,1387 |
|  | 180-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00023 | 0,0072 |
|  | 180-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00070 | 0,022 |
| Paukštidė Nr. 65 (sieninis ventiliatorius) | 180-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00265 | 0,0835 |
|  | 180-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00101 | 0,0317 |
|  | 180-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00440 | 0,1387 |
|  | 180-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00023 | 0,0072 |
|  | 180-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00070 | 0,022 |
| Paukštidė Nr. 65 (sieninis ventiliatorius) | 180-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00265 | 0,0835 |
|  | 180-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00101 | 0,0317 |
|  | 180-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00440 | 0,1387 |
|  | 180-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00023 | 0,0072 |
|  | 180-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00070 | 0,022 |
| Paukštidė Nr. 65 (sieninis ventiliatorius) | 180-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00265 | 0,0835 |
|  | 180-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00101 | 0,0317 |
|  | 180-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00440 | 0,1387 |
|  | 180-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00023 | 0,0072 |
|  | 180-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00070 | 0,022 |
| Paukštidė Nr. 66 (stoginis ventiliatorius) | 181-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00132 | 0,0418 |
|  | 181-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00050 | 0,0159 |
|  | 181-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00220 | 0,0693 |
|  | 181-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00011 | 0,0036 |
|  | 181-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00035 | 0,011 |
| Paukštidė Nr. 66 (stoginis ventiliatorius) | 181-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00132 | 0,0418 |
|  | 181-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00050 | 0,0159 |
|  | 181-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00220 | 0,0693 |
|  | 181-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00011 | 0,0036 |
|  | 181-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00035 | 0,011 |
| Paukštidė Nr. 66 (stoginis ventiliatorius) | 181-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00132 | 0,0418 |
|  | 181-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00050 | 0,0159 |
|  | 181-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00220 | 0,0693 |
|  | 181-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00011 | 0,0036 |
|  | 181-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00035 | 0,011 |
| Paukštidė Nr. 66 (stoginis ventiliatorius) | 181-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00132 | 0,0418 |
|  | 181-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00050 | 0,0159 |
|  | 181-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00220 | 0,0693 |
|  | 181-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00011 | 0,0036 |
|  | 181-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00035 | 0,011 |
| Paukštidė Nr. 66 (stoginis ventiliatorius) | 181-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00132 | 0,0418 |
|  | 181-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00050 | 0,0159 |
|  | 181-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00220 | 0,0693 |
|  | 181-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00011 | 0,0036 |
|  | 181-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00035 | 0,011 |
| Paukštidė Nr. 66 (sieninis ventiliatorius) | 182-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00265 | 0,0835 |
|  | 182-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00101 | 0,0317 |
|  | 182-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00440 | 0,1387 |
|  | 182-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00023 | 0,0072 |
|  | 182-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00070 | 0,022 |
| Paukštidė Nr. 66 (sieninis ventiliatorius) | 182-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00265 | 0,0835 |
|  | 182-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00101 | 0,0317 |
|  | 182-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00440 | 0,1387 |
|  | 182-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00023 | 0,0072 |
|  | 182-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00070 | 0,022 |
| Paukštidė Nr. 66 (sieninis ventiliatorius) | 182-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00265 | 0,0835 |
|  | 182-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00101 | 0,0317 |
|  | 182-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00440 | 0,1387 |
|  | 182-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00023 | 0,0072 |
|  | 182-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00070 | 0,022 |
| Paukštidė Nr. 66 (sieninis ventiliatorius) | 182-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00265 | 0,0835 |
|  | 182-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00101 | 0,0317 |
|  | 182-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00440 | 0,1387 |
|  | 182-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00023 | 0,0072 |
|  | 182-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00070 | 0,022 |
| Paukštidė Nr. 66 (sieninis ventiliatorius) | 182-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00265 | 0,0835 |
|  | 182-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00101 | 0,0317 |
|  | 182-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00440 | 0,1387 |
|  | 182-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00023 | 0,0072 |
|  | 182-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00070 | 0,022 |
| Paukštidė Nr. 67 (stoginis ventiliatorius) | 183-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00132 | 0,0418 |
|  | 183-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00050 | 0,0159 |
|  | 183-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00220 | 0,0693 |
|  | 183-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00011 | 0,0036 |
|  | 183-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00035 | 0,011 |
| Paukštidė Nr. 67 (stoginis ventiliatorius) | 183-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00132 | 0,0418 |
|  | 183-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00050 | 0,0159 |
|  | 183-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00220 | 0,0693 |
|  | 183-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00011 | 0,0036 |
|  | 183-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00035 | 0,011 |
| Paukštidė Nr. 67 (stoginis ventiliatorius) | 183-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00132 | 0,0418 |
|  | 183-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00050 | 0,0159 |
|  | 183-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00220 | 0,0693 |
|  | 183-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00011 | 0,0036 |
|  | 183-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00035 | 0,011 |
| Paukštidė Nr. 67 (stoginis ventiliatorius) | 183-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00132 | 0,0418 |
|  | 183-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00050 | 0,0159 |
|  | 183-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00220 | 0,0693 |
|  | 183-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00011 | 0,0036 |
|  | 183-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00035 | 0,011 |
| Paukštidė Nr. 67 (stoginis ventiliatorius) | 183-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00132 | 0,0418 |
|  | 183-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00050 | 0,0159 |
|  | 183-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00220 | 0,0693 |
|  | 183-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00011 | 0,0036 |
|  | 183-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00035 | 0,011 |
| Paukštidė Nr. 67 (sieninis ventiliatorius) | 184-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00265 | 0,0835 |
|  | 184-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00101 | 0,0317 |
|  | 184-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00440 | 0,1387 |
|  | 184-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00023 | 0,0072 |
|  | 184-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00070 | 0,022 |
| Paukštidė Nr. 67 (sieninis ventiliatorius) | 184-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00265 | 0,0835 |
|  | 184-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00101 | 0,0317 |
|  | 184-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00440 | 0,1387 |
|  | 184-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00023 | 0,0072 |
|  | 184-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00070 | 0,022 |
| Paukštidė Nr. 67 (sieninis ventiliatorius) | 184-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00265 | 0,0835 |
|  | 184-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00101 | 0,0317 |
|  | 184-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00440 | 0,1387 |
|  | 184-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00023 | 0,0072 |
|  | 184-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00070 | 0,022 |
| Paukštidė Nr. 67 (sieninis ventiliatorius) | 184-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00265 | 0,0835 |
|  | 184-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00101 | 0,0317 |
|  | 184-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00440 | 0,1387 |
|  | 184-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00023 | 0,0072 |
|  | 184-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00070 | 0,022 |
| Paukštidė Nr. 67 (sieninis ventiliatorius) | 184-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00265 | 0,0835 |
|  | 184-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00101 | 0,0317 |
|  | 184-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00440 | 0,1387 |
|  | 184-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00023 | 0,0072 |
|  | 184-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00070 | 0,022 |
| Paukštidė Nr. 68 (stoginis ventiliatorius) | 185-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00132 | 0,0418 |
|  | 185-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00050 | 0,0159 |
|  | 185-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00220 | 0,0693 |
|  | 185-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00011 | 0,0036 |
|  | 185-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00035 | 0,011 |
| Paukštidė Nr. 68 (stoginis ventiliatorius) | 185-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00132 | 0,0418 |
|  | 185-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00050 | 0,0159 |
|  | 185-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00220 | 0,0693 |
|  | 185-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00011 | 0,0036 |
|  | 185-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00035 | 0,011 |
| Paukštidė Nr. 68 (stoginis ventiliatorius) | 185-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00132 | 0,0418 |
|  | 185-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00050 | 0,0159 |
|  | 185-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00220 | 0,0693 |
|  | 185-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00011 | 0,0036 |
|  | 185-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00035 | 0,011 |
| Paukštidė Nr. 68 (stoginis ventiliatorius) | 185-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00132 | 0,0418 |
|  | 185-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00050 | 0,0159 |
|  | 185-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00220 | 0,0693 |
|  | 185-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00011 | 0,0036 |
|  | 185-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00035 | 0,011 |
| Paukštidė Nr. 68 (stoginis ventiliatorius) | 185-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00132 | 0,0418 |
|  | 185-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00050 | 0,0159 |
|  | 185-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00220 | 0,0693 |
|  | 185-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00011 | 0,0036 |
|  | 185-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00035 | 0,011 |
| Paukštidė Nr. 68 (sieninis ventiliatorius) | 186-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00265 | 0,0835 |
|  | 186-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00101 | 0,0317 |
|  | 186-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00440 | 0,1387 |
|  | 186-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00023 | 0,0072 |
|  | 186-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00070 | 0,022 |
| Paukštidė Nr. 68 (sieninis ventiliatorius) | 186-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00265 | 0,0835 |
|  | 186-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00101 | 0,0317 |
|  | 186-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00440 | 0,1387 |
|  | 186-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00023 | 0,0072 |
|  | 186-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00070 | 0,022 |
| Paukštidė Nr. 68 (sieninis ventiliatorius) | 186-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00265 | 0,0835 |
|  | 186-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00101 | 0,0317 |
|  | 186-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00440 | 0,1387 |
|  | 186-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00023 | 0,0072 |
|  | 186-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00070 | 0,022 |
| Paukštidė Nr. 68 (sieninis ventiliatorius) | 186-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00265 | 0,0835 |
|  | 186-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00101 | 0,0317 |
|  | 186-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00440 | 0,1387 |
|  | 186-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00023 | 0,0072 |
|  | 186-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00070 | 0,022 |
| Paukštidė Nr. 68 (sieninis ventiliatorius) | 186-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00265 | 0,0835 |
|  | 186-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00101 | 0,0317 |
|  | 186-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00440 | 0,1387 |
|  | 186-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00023 | 0,0072 |
|  | 186-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00070 | 0,022 |
| Paukštidė Nr. 69 (stoginis ventiliatorius) | 187-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00132 | 0,0418 |
|  | 187-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00050 | 0,0159 |
|  | 187-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00220 | 0,0693 |
|  | 187-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00011 | 0,0036 |
|  | 187-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00035 | 0,011 |
| Paukštidė Nr. 69 (stoginis ventiliatorius) | 187-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00132 | 0,0418 |
|  | 187-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00050 | 0,0159 |
|  | 187-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00220 | 0,0693 |
|  | 187-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00011 | 0,0036 |
|  | 187-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00035 | 0,011 |
| Paukštidė Nr. 69 (stoginis ventiliatorius) | 187-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00132 | 0,0418 |
|  | 187-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00050 | 0,0159 |
|  | 187-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00220 | 0,0693 |
|  | 187-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00011 | 0,0036 |
|  | 187-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00035 | 0,011 |
| Paukštidė Nr. 69 (stoginis ventiliatorius) | 187-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00132 | 0,0418 |
|  | 187-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00050 | 0,0159 |
|  | 187-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00220 | 0,0693 |
|  | 187-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00011 | 0,0036 |
|  | 187-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00035 | 0,011 |
| Paukštidė Nr. 69 (stoginis ventiliatorius) | 187-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00132 | 0,0418 |
|  | 187-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00050 | 0,0159 |
|  | 187-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00220 | 0,0693 |
|  | 187-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00011 | 0,0036 |
|  | 187-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00035 | 0,011 |
| Paukštidė Nr. 69 (sieninis ventiliatorius) | 188-1 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00265 | 0,0835 |
|  | 188-1 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00101 | 0,0317 |
|  | 188-1 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00440 | 0,1387 |
|  | 188-1 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00023 | 0,0072 |
|  | 188-1 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00070 | 0,022 |
| Paukštidė Nr. 69 (sieninis ventiliatorius) | 188-2 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00265 | 0,0835 |
|  | 188-2 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00101 | 0,0317 |
|  | 188-2 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00440 | 0,1387 |
|  | 188-2 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00023 | 0,0072 |
|  | 188-2 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00070 | 0,022 |
| Paukštidė Nr. 69 (sieninis ventiliatorius) | 188-3 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00265 | 0,0835 |
|  | 188-3 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00101 | 0,0317 |
|  | 188-3 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00440 | 0,1387 |
|  | 188-3 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00023 | 0,0072 |
|  | 188-3 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00070 | 0,022 |
| Paukštidė Nr. 69 (sieninis ventiliatorius) | 188-4 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00265 | 0,0835 |
|  | 188-4 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00101 | 0,0317 |
|  | 188-4 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00440 | 0,1387 |
|  | 188-4 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00023 | 0,0072 |
|  | 188-4 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00070 | 0,022 |
| Paukštidė Nr. 69 (sieninis ventiliatorius) | 188-5 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,00265 | 0,0835 |
|  | 188-5 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00101 | 0,0317 |
|  | 188-5 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00440 | 0,1387 |
|  | 188-5 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,00023 | 0,0072 |
|  | 188-5 | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,00070 | 0,022 |
| 2 požeminės skysto kuro talpos (50 m3 ir 10 m3) | 601 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 3,42593 | 0,296 |
| Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00431 | 0,051 |
| Mėšlidė | 638 | Amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,10937 | 3,445 |
|  | 638 | Azoto oksidai (NOx) (C) | 6044 | g/s | 0,00737 | 0,232 |
|  | 638 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,03109 | 0,981 |
|  |  |  |  | Iš viso: | | 211,859 |