Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių

4 priedas

 **PARAIŠKA**

**TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI**

[ 1] [5 ] [1 ] [4 ] [7 ] [9 ] [2 ] [6 ] [5 ]

(Juridinio asmens kodas)

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras, Vokiečių g. 10, Marijampolė, t: 8-343-54204, faks.: 8-343-53986 el. p.: info@maatc.lt

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Veiklos vykdytojo, teikiančio Paraišką, pavadinimas, jo adresas, telefono, fakso Nr., elektroninio pašto adresas)

Nepavojingų atliekų sąvartynas Uosinės k. 7, Marijampolės savivaldybėje, Inertinių ir stambiagabaričių atliekų aikštelės nepavojingų atliekų sąvartyno teritorijoje Uosinės k. 4, Marijampolės savivaldybėje, t.: 8-343-29001

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas, telefonas)

Ekologas Tomas Macijauskas, t.: 8-659-84370, el. p.: tomas.macijauskas@maatc.lt

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(kontaktinio asmens duomenys, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

**VI. TARŠA Į APLINKOS ORĄ**

17. Į aplinkos orą numatomi išmesti teršalai

9 lentelė. Į aplinkos orą numatomi išmesti teršalai ir jų kiekis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Teršalo pavadinimas | Teršalo kodas | Numatoma (prašoma leisti) išmesti, t/m. |
| 1 | 2 | 3 |
| Azoto oksidai | 250  |  0,015 |
| Kietosios dalelės |   |   |
| Sieros dioksidas |   |   |
| Amoniakas  |  |   |
| Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka): | XXXXXXXX |   |
|  Metanas (LOJ) | 308 | 0,029  |
|   |  |   |
| Kiti teršalai (abėcėlės tvarka): | XXXXXXXX | XXXXXXXXX |
|  Anglies monoksidas | 177  |  0,06 |
|  Anglies monoksidas |  5917 |  1,114 |
| Azoto oksidai | 5872 | 0,84 |
| Sieros dioksidas | 5897 | 0,155 |
|   | Iš viso: |  2,213 |

10 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys

Įrenginio pavadinimas Marijampolės regioninis nepavojingų atliekų sąvartynas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Taršos šaltiniai | Išmetamųjų dujų rodikliaipavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje | Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė,val./m. |
| Nr. | koordinatės | aukštis,m | išėjimo angos matmenys, m | srauto greitis,m/s | temperatūra,° C | tūrio debitas,Nm3/s |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 001 | X – 6045219Y – 467649 |  5 | 0,25  |  6,3 | 95,2  | 0,229  |  4320 |
| 002 | X – 6045219Y – 467643 |  4 |  0,1 |  31,5 |  607 |  0,077 |  1752 |
| 003 | X – 6045220Y – 467642 | 4 | 0,1 | 30,9 | 610 | 0,075 | 1752 |
| 004 | X – 6045221Y – 467645 | 4 | 0,1 | 32,1 | 612 | 0,078 | 1752 |
| 005 | X – 6045213Y – 467631 | 7 | 0,4 | 5,7 | 850 | 0,174 | 3504 |

11 lentelė. Tarša į aplinkos orą

Įrenginio pavadinimas Marijampolės regioninis nepavojingų atliekų sąvartynas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr. | Taršos šaltiniai | Teršalai | Numatoma (prašoma leisti) tarša |
| Nr. | pavadinimas | kodas | vienkartinisdydis | metinė,t/m. |
| vnt. | maks. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  Katilinė  | 001   | Anglies monoksidas (A) | 177  | mg/Nm3 | 41  | 0,06  |
| Azoto oksidai (A)  | 250  |  mg/Nm3 | 141  | 0,015  |
| Iš viso pagal veiklos rūšį: | 0,075 |
|  Koogeneracinė dujų jėgainė | 002  |  Anglies monoksidas (B) |  5917 |  g/s |  0,06401 |  0,377 |
| Azoto oksidai (B) | 5872 | g/s | 0,03946 | 0,234 |
| Sieros dioksidas (B) | 5897 | g/s | 0,00243 | 0,014 |
| Koogeneracinė dujų jėgainė | 003 |  Anglies monoksidas (B) |  5917 |  g/s | 0,05241 | 0,326 |
| Azoto oksidai (B) | 5872 | g/s | 0,03583 | 0,207 |
| Sieros dioksidas (B) | 5897 | g/s | 0,00322 | 0,016 |
| Koogeneracinė dujų jėgainė | 004 |  Anglies monoksidas (B) |  5917 |  g/s | 0,05158 | 0,322 |
| Azoto oksidai (B) | 5872 | g/s | 0,03790 | 0,222 |
| Sieros dioksidas (B) | 5897 | g/s | 0,00379 | 0,019 |
| Koogeneracinė dujų jėgainė | 005 |  Anglies monoksidas (B) |  5917 |  g/s | 0,00702 | 0,089 |
| Azoto oksidai (B) | 5872 | g/s | 0,01404 | 0,177 |
| LOJ (metanas) | 308 |  g/s | 0,00230 | 0,029 |
| Sieros dioksidas (B) | 5897 | g/s | 0,00842 | 0,106 |
| Iš viso pagal veiklos rūšį: | 2,138 |
|   |   |   |   |  | Iš viso įrenginiui: |  2,213 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

12 lentelė. Aplinkos oro teršalų valymo įrenginiai ir taršos prevencijos priemonės

 Oro valymo įrenginių nėra , lentelė nepildoma

13 lentelė. Tarša į aplinkos orą esant neįprastoms (neatitiktinėms) veiklos sąlygoms

 Neatitiktinių teršalų išmetimo nėra, lentelė nepildoma