PARAIŠKA 
TARŠOS LEIDIMUI PAKEISTI

					[1] [5] [3] [7] [2] [0] [1] [9] [5]
					(Juridinio asmens kodas)

Alytaus rajono savivaldybės įmonė „Simno komunalininkas“, Vytauto g. 28, LT-64305 Simnas, Alytaus r., 
tel./faks: 8 315 60758, el. p.: info@simnokomun.lt
 (Veiklos vykdytojo, teikiančio paraišką, pavadinimas, adresas, telefono, fakso Nr., elektroninio pašto adresas)

Geriamojo vandens tiekimas, nuotekų surinkimas ir valymas, šilumos tiekimas  gyventojams, įmonėms ir organizacijoms, valymo įrenginių dumblo atliekų laikymo aikštelės, Vytauto g. 28, LT-64305 Simnas, Alytaus r.
 (ūkinės veiklos pavadinimas, adresas)

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių:
1 priedo 1.1 punkto kriterijus: „išleidžiama (planuojama išleisti) į gamtinę aplinką (paviršinius vandens telkinius, filtravimo įrenginius, tręšimo laukus ir kt.) 5 m3 per parą ir daugiau buities, gamybinių ir kt. (išskyrus paviršines) nuotekų (apskaičiuojama dalijant per metus išleidžiamą ar numatomą išleisti nuotekų kiekį iš leidimo dienų skaičiaus)“;
1 priedo 2.1. punkto kriterijus: „naudojamas kurą deginantis įrenginys, kurio vardinė (nominali) šiluminė galia lygi arba didesnė negu 1 MW, bet nesiekia 50 MW ir kuris patenka į Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. D1-778 „Dėl Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normų patvirtinimo“, taikymo sritį“;
1 priedo 3.1. punkto reikalavimus: „apdorojamos atliekos (naudojamos ar šalinamos, įskaitant paruošimą naudoti ir šalinti) ir (ar) laikomos atliekos, išskyrus atvejus, kai vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, 1 priedu tokiai veiklai reikia turėti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą; 
1 priedo 3.2. punkto reikalavimus: „laikomos atliekos jų susidarymo vietoje viršija Atliekų tvarkymo įstatyme nustatytą laikino laikymo laikotarpį“;
 (nurodoma, kokius kriterijus pagal Taisyklių 1 priedą atitinka įrenginys)

Direktorius Juozas Kalėda, tel.: 8 687 98804, el. p.: J.kaleda@simnokomun.lt
(kontaktinio asmens duomenys, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

BendroJI PARAIŠKOS DALIS

(informacija pagal Taisyklių 18 punktą)

BENDROJI PARAŠKOS DALIS

(informacija pagal Taisyklių 18 punktą)

18.1. veiklos vykdytojo pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, kontaktinio asmens duomenys, ūkinės veiklos objekto pavadinimas ir adresas;
Alytaus rajono savivaldybės įmonė „Simno komunalininkas“, Vytauto g. 28, LT-64305 Simnas, Alytaus r.,  tel./faks.: 8 315 60758, el. p.: info@simnokomun.lt. Įmonės kodas – 153720195. Kontaktinis asmuo – vyr. buhalterė Dalia Vansauskienė, tel.: 8 315 60758, el. p.: d.vansauskiene@simnokomun.lt. 
Įmonės registravimo pažymėjimas pateikiamas paraiškos 1 priede. 
Nekilnojamojo turto registro išrašai pateikiami paraiškos 2 priede.

18.2. trumpa aprašomojo pobūdžio informacija apie visus toje vietoje (ar keliose vietose, jei leidimo prašoma vienos savivaldybės teritorijoje esantiems keliems įrenginiams) to paties veiklos vykdytojo eksploatuojamus ir (ar) planuojamus eksploatuoti įrenginius, galinčius sukelti teršalų išmetimą (išleidimą), nurodant jų eksploatacijos pradžią, įrenginių techninius parametrus, nepriklausomai nuo to, ar tie įrenginiai atitinka Taisyklių 4.4 papunktį, įskaitant įrenginiuose naudojamas technologijas, jų pajėgumus, juose vykdomą veiklą, naudojamas medžiagas ir mišinius; išmetamų (išleidžiamų) teršalų šaltinius, išmetamus (išleidžiamus) teršalus;
SĮ „Simno komunalininkas“ pagrindinė vykdoma veikla – požeminio vandens išgavimas ir tiekimas abonentams, nuotekų surinkimas ir valymas valymo įrenginiuose bei šilumos gamyba ir tiekimas gyventojams. Objekte vykdoma nuotekų valymo įrenginiuose susidarančio perteklinio dumblo laikymo veikla Simno ir Daugų dumblo laikymo aikštelėse.
Komunalinio ūkio (Simno padalinio) objektai ir veiklos vietos yra Simno mieste, Simno seniūnijoje, Krokialaukio seniūnijoje, Miroslavo seniūnijoje, Alytaus seniūnijoje.
Vandenvietės. Požeminio vandens vandenvietės yra: Simno vandenvietė, Miroslavo vandenvietė, Verebiejų vandenvietė, Aleknonių vandenvietė, Kumečių vandenvietė, Vankiškių vandenvietė, Krokialaukio vandenvietė, Luksnėnų vandenvietė, Geištarų vandenvietė, Praniūnų vandenvietė, Ąžuolinių vandenvietė, Ūdrijos vandenvietė, Santaikos vandenvietė. 
Valymo įrenginiai. Vandens nuotekų tvarkymo vietos yra: Simno miesto nuotekų biologinio valymo įrenginiai, Geištarų nuotekų biologinio valymo įrenginiai, Luksnėnų nuotekų biologinio valymo įrenginiai, Ąžuolinių nuotekų biologinio valymo įrenginiai, Miroslavo nuotekų biologinio valymo įrenginiai ir Santaikos nuotekų biologinio valymo įrenginiai. 
	Katilinės. SĮ „Simno komunalininkas“ tiekia šiluminę energiją, eksploatuoja dvi katilines: Simno mieste ir Venciūnų vaikų darželyje. 
	 Simno miesto katilinėje iš viso yra keturi katilai, du katilai tipo “VŠK-31 Šila“- 2,5 ir 2,3 MW šiluminio našumo ir du katilai tipo „VK-21“ – po 1,86 MW šiluminio našumo. Du katilai (VK-21 tipo), kurie buvo kūrenami mazutu, neeksploatuojami. Jie yra rezerviniai. Šioje katilinėje pagrindinis naudojamas kuras yra biokuras - medžio drožlės, medžio žievės, durpės, medienos pjuvenos, šiaudai, nendrės. Per metus katilinėje sukūrenama iki 2350 t kuro, didžiausią dalį sudaro mediena (skiedros, drožlės, atraižos, pjuvenos - 2000 t).
            Kietųjų dalelių (A) gaudymui eksploatuojami ciklonų blokai, kurių valymo efektyvumas – 85 %.
            Į aplinkos orą išmetami degimo produktai: anglies monoksidas (A), azoto oksidai (A), sieros dioksidas (A) ir kietosios dalelės (A). 
            Šalia katilinės yra 3 antžeminiai rezervuarai (po 50 m3 talpos), kuriuose sandėliuojamas rezervinis kuras – krosninis kuras. Į aplinkos orą išsiskiria nedideli kiekiai lakiųjų organinių junginių.
	Pagal 2017 metais atliktą aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitą per 2016 metus iš Simno katilinės buvo išmesta 18,204 t anglies monoksido (A), 2,043 t azoto oksidų (A) ir 1,478 t kietųjų dalelių (A).
            Venciūnų vaikų darželio katilinėje yra du katilai tipo „BIASI RCM“ po 0,105 MW našumo, kūrenami gamtinėmis dujomis. Bendras katilinės šiluminis našumas – 0,21 MW. Per metus sudeginama ~ 35,0 tūkst. m3 gamtinių dujų. 
            Į aplinkos orą išmetami degimo produktai: anglies monoksidas (A), azoto oksidai (A).
Komunalinio ūkio (Daugų padalinio) objektai ir veiklos vietos yra Daugų seniūnijoje, Nemunaičio seniūnijoje, Pivašiūnų seniūnijoje, Punios seniūnijoje, Alovės seniūnijoje, Raitininkų seniūnijoje ir Butrimonių seniūnijoje. 
Vandenvietės. Požeminio vandens vandenvietės yra: Nemunaičio vandenvietė, Daugų vandenvietė, Butrimonių vandenvietė, Eičiūnų vandenvietė, Punios vandenvietė, Vaisodžių vandenvietė, Venciūnų vandenvietė, Alovės vandenvietė, Gervėnų vandenvietė, Kančėnų vandenvietė, Pivašiūnų vandenvietė, Kedonių vandenvietė, Mikalavo vandenvietė, Makniūnų vandenvietė, Meškasalio vandenvietė, Užupių vandenvietė, Rimėnų vandenvietė, Norgeliškių vandenvietė, Genių vandenvietė ir Radžiūnų vandenvietė. 
Valymo įrenginiai. Vandens nuotekų tvarkymo vietos yra: Daugų gyvenvietės nuotekų biologinio valymo įrenginiai, Nemunaičio nuotekų biologinio valymo įrenginiai, Pivašiūnų nuotekų biologinio valymo įrenginiai, Punios nuotekų biologinio valymo įrenginiai, Alovės nuotekų biologinio valymo įrenginiai, Raitininkų nuotekų biologinio valymo įrenginiai, Makniūnų nuotekų biologinio valymo įrenginiai, Kančėnų nuotekų biologinio valymo įrenginiai ir Butrimonių biologinio valymo įrenginiai. Viso 9 nuotekų valymo įrenginiai. 
Objektas atitinka taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių:
1 priedo 1.1 punkto kriterijus: „išleidžiama (planuojama išleisti) į gamtinę aplinką (paviršinius vandens telkinius, filtravimo įrenginius, tręšimo laukus ir kt.) 5 m3 per parą ir daugiau buities, gamybinių ir kt. (išskyrus paviršines) nuotekų (apskaičiuojama dalijant per metus išleidžiamą ar numatomą išleisti nuotekų kiekį iš leidimo dienų skaičiaus)“;
1 priedo 2.1. punkto kriterijus: „naudojamas kurą deginantis įrenginys, kurio vardinė (nominali) šiluminė galia lygi arba didesnė negu 1 MW, bet nesiekia 50 MW ir kuris patenka į Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. D1-778 „Dėl Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normų patvirtinimo“, taikymo sritį“;
1 priedo 3.1. punkto reikalavimus: „apdorojamos atliekos (naudojamos ar šalinamos, įskaitant paruošimą naudoti ir šalinti) ir (ar) laikomos atliekos, išskyrus atvejus, kai vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, 1 priedu tokiai veiklai reikia turėti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą; 
1 priedo 3.2. punkto reikalavimus: „laikomos atliekos jų susidarymo vietoje viršija Atliekų tvarkymo įstatyme nustatytą laikino laikymo laikotarpį“;
1 priedo 1.1 punkto kriterijus atitinka SĮ „Simno komunalininkas“ Simno padalinio eksploatuojami Simno v. įr. (137,0 m3/d nuotekų), Simno filtrų plovimo nuotekos (21,9 m3/d nuotekų), Luksnėnų v. įr. (30,1 m3/d nuotekų), Miroslavo v. įr. (16,44 m3/d nuotekų), Geištarų v. įr. (54,8 m3/d nuotekų), Ąžuolinių v. įr. (46,8 m3/d nuotekų), Santaikos v. įr. (21,92 m3/d nuotekų).
1 priedo 1.1 punkto kriterijus atitinka SĮ „Simno komunalininkas“ Daugų padalinio eksploatuojami Kančėnų v. įr. (10 m3/d nuotekų), Daugų v. įr. (99,0 m3/d nuotekų), Daugų filtrų plovimo nuotekos (5,48 m3/d nuotekų), Užupių v. įr. (21,37 m3/d nuotekų), Alovės v. įr. (24,38 m3/d nuotekų), Venciūnų v. įr. (44,42 m3/d nuotekų) ir Butrimonių v. įr. (97,0 m3/d nuotekų).
Nemunaičio, Pivašiūnų ir Makniūnų valymo įrenginiuose yra valoma mažiau nei 5 m3 nuotekų per parą, todėl paraiškos VII dalyje „Teršalų išleidimas su nuotekomis į aplinką ir (arba) kanalizacijos tinklus“ informacija neteikiama.
Atliekų tvarkymas. Simno ir Daugų nuotekų valymo įrenginių terirorijoje yra vykdoma nuotekų valymo įrenginių perteklinio dumblo laikymo veikla. Dumblas gali būti laikomas ilgiau nei vieneri metai nuo jo susidarymo datos. Tai SĮ “Simno komunalininkas” eksploatuojamuose buitinių nuotekų valymo įrenginiuose susidarantis dumblas. Didžiausi vienu metu laikomo dumblo kiekiai: Simno nuotekų v. įr. – 90 t, Daugų nuotekų v. įr. – 90 t.
Detalesnė atliekų tvarkymo veiklos informacija pateikiama paraiškos specialiojoje dalyje „Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas. 
 
18.3.  įrenginio eksploatavimo vietos sąlygos (aplinkos elementų, į kuriuos bus išmetami (išleidžiami) teršalai foninis užterštumo lygis pagal atskirus iš įrenginio veiklos vykdymo metu išmetamus (išleidžiamus) teršalus, geografinės sąlygos (kalnas, slėnis ir pan., atvira neapgyvendinta vietovė ir kt.). Foninis aplinkos oro užterštumo lygis yra pagal foninio aplinkos oro užterštumo ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarką įvertintas aplinkos oro užterštumo lygis;
Paviršinių vandens telkinių, į kuriuos yra išleidžiamos SĮ “Simno komunalininkas” valymo įrenginiuose valomos nuotekos, sąrašas ir foninio užterštumo duomenys yra pateikiami paraiškos specialiosios dalies „Nuotekų tvarkymas ir išleidimas“ 1 lentelėje. Informacija apie valymo įrenginių projektinius pajėgumus pateikiama 3 lentelėje, apie valymo efektyvumą – 4 lentelėje.
Saugomų teritorijų šalia SĮ „Simno komunalininkas“ arti nėra. Artimiausios saugomos teritorijos yra į šiaurę nuo Daugų 8,85 km nutolęs Pivašiūnų geomorfologinis draustinis, į pietvakarius nuo Daugų yra Varčios Pedologinis draustinis.
Nuo Alovės rytų kryptimi apie 3 km atstumu yra Varčios pedologinis draustinis, į pietvakarius už 5,4 km – Sudvajų geomorfologinis draustinis.
Nuo Miroslavo pietryčių kryptimi, apie 5,8 km atstumu yra Balkasodžio botaninis draustinis, pietų kryptimi už 4,9 km – Obelytės gamtinis rezervatas, pietvakarių kryptimi už 3,4 km – Metelių regioninis parkas.
Nuo Krokialaukio šiaurės vakarų kryptimi už 6 km yra Žuvinto biosferos rezervatas ir Liepakojų botaninis draustinis. Į vakarus nuo Krokialaukio už 7,4 km yra Žuvinto gamtinis rezervatas.
Nuo Simno šiaurės vakarų kryptimi už 6,13 km yra Kiaulyčios botaninis – zoologinis draustinis, už 6,5 km ta pačia kryptimi – Žuvinto gamtinis rezervatas. Pietų kryptimi už 5 km yra Metelių regioninis parkas, pietvakarių kryptimi už 5,4 km – Kalniškės kraštovaizdžio draustinis, į pietryčius už 5,5 km – Rinkotų botaninis draustinis.
Nuo Ūdrijos rytų kryptimi už 4 km yra Sabališkės pedologinis draustinis.
Nuo Geištariškių šiaurės kryptimi 5 km atstumu nutolęs Vidzgirio botaninis draustinis.
Nuo Butrimonių šiaurės rytų kryptimi už 9,2 km yra Aukštadvario regioninis parkas su Verknės botaniniu zoologiniu draustiniu ir Verknės kraštovaizdžio draustiniu. 
Nuo Simno pietų kryptimi už 5 km Metelių regioninis parkas. 

18.4. priemonės ir veiksmai teršalų išmetimo (išleidimo) iš įrenginio prevencijai arba, jeigu tai neįmanoma, iš įrenginio išmetamo (išleidžiamo) teršalų kiekio mažinimui; kai įrenginyje vykdomos veiklos ir su tuo susijusios aplinkos taršos intensyvumas pagal technologiją per metus (ar per parą) reikšmingai skiriasi arba tam tikru konkrečiu periodu veikla nevykdoma, pateikiama informacija apie skirtingo intensyvumo veiklos vykdymo laikotarpius;
Siekiant užtikrinti tinkamą nuotekų valymo įrenginių eksploataciją, draudžiama įrengimus panaudoti ne pagal paskirtį, įvardintą nuotekų valymo įrenginių instrukcijoje, su įrengimais draudžiama dirbti pašaliniams asmenims.
Kiekvienas nukrypimas nuo optimalių parametrų keičia nuotekų valymo kokybę ir mažina nuotekų valymo įrenginių veiksmingumą. Norint, kad šios nepageidautinos aplinkybės nesusidarytų, būtina palaikyti reikiamą dumblo koncentraciją valymo proceso metu ir atitinkamą oro kiekį, bei laikytis kitų eksploatacinių reikalavimų.
Nuotekų valymo įrenginių savininkas (naudotojas) yra atsakingas už išleidžiamų į gamtinę aplinką nuotekų kokybę, todėl privalo prižiūrėti ir kontroliuoti įrenginio eksploataciją. Šias pareigas jis atlieka vadovaudamasis priežiūros instrukcija (eksploatacinėmis taisyklėmis). 
Valymo įrenginių techninės galimybės leidžia priimti objekte susidarantį nuotekų kiekį ir jį išvalyti iki reikiamų normų. 
Įmonės vadovybė, daug dėmesio skirdama aplinkosaugai, laikosi ir įsipareigoja laikytis aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų ir imasi bei imsis atsakomybės už šių tikslų įgyvendinimą.
Bendrovėje taikomos ūkinės veiklos aplinkosauginės priežiūros priemonės apima šiuos veiksmus:
- nuolatinis aplinkos apsaugos būklės objektuose kontroliavimas;
- įmonės valymo įrenginiuose vykdomos ūkinės veiklos daromo poveikio aplinkai nustatymas ir mažinimas;
- racionalus energetinių ir gamtinių išteklių vartojimas;
- ūkinės veiklos vykdymas vadovaujantis aplinkosauginių dokumentų principais;
- kurti šiuolaikinę aplinkos infrastruktūrą – teikti gyventojams kokybiškas paslaugas, diegiant pažangias technologijas ir vystant infrastruktūrą;
- saugoti ir nuolat gerinti įmonės aptarnaujamoje teritorijoje esančių objektų (oro, vandens, dirvožemio, fizinės aplinkos) kokybę:
- užtikrinti nuotekų surinkimą, valymą ir paskirstymą, vykdyti ir ruošti projektus dėl vandentiekio ir nuotekų sistemų išplėtimo prijungiant naujus vartotojus, rūpintis atliekų tvarkymu, kurios susidaro šioje veikloje;
- mažinti pagrindinių oro taršos šaltinių – transporto ir katilinės emisijas, taupyti energijos išteklius, vengti šilumos ūkio decentralizavimo;
- kiek galima sumažinti dirvožemio  užteršimą naftos produktais gamybinės bazės ir remonto dirbtuvių teritorijose;
- saugoti Simno miesto gamtinę aplinką (saugomas teritorijas, želdynus, biologinę įvairovę, susiformavusį kraštovaizdį);
- racionaliai naudoti gamtos išteklius:
- palaikyti gerą vandenviečių vandens kokybę, garantuojant sanitarines apsaugos zonos reikalavimų vykdymą, gerą nuotekų valymą ir surinkimą visoje įmonės aptarnaujamoje teritorijoje, nuolat vykdant vandenvietės ir valymo įrenginių (Simno m.) požeminio vandens monitoringą;
- siekti aprūpinti gyventojus geriamuoju vandeniu, kurio kokybė atitiktų Lietuvos Respublikos aktuose numatytus reikalavimus;
- įgyvendinti paslaugų kainas, kurios skatintų racionaliai naudoti vandenį ir kartu leistų užtikrinti tinkamą geriamojo vandens kokybę;
- rengiamose programose ir projektuose vertina savo veiklos poveikį aplinkai, su aiškiai apibrėžtais tikslais, užduotimis ir kontrolės bei atsiskaitymo principais. 
Avarijų prevencijos ir avarijų likvidavimo planas patvirtintas Alytaus rajono savivaldybės ir įmonės direktoriaus 2007 - 12 - 28 įsakymu Nr. 98 yra saugomas įmonėje.
Pervežant, rūšiuojant ar saugant pavojingas atliekas, bei įvykus nenumatytiems avariniams atvejams (pavojingų atliekų išsipylimui ar išsiliejimui) naudojami sorbentai bei priešgaisrinės saugos priemonės. Katilinėse yra įrengti priešgaisrinės saugos priemonių stendai. Stende yra visos reikalingos saugos priemonės: gesintuvas, smėlis, kirvis, laužtuvas, kastuvas, kibiras. Sorbentai naudojami talpų ir konteinerių valymui. Susidariusios pavojingos atliekos saugomos atskirai pagal rūšis ir su atitinkamu paženklinimu. 

18.5. planuojamų naudoti žaliavų ir pagalbinių medžiagų, įskaitant chemines medžiagas ir preparatus bei kurą, sąrašai, jų kiekis, rizikos/pavojaus bei saugumo/atsargumo frazės, saugos duomenų lapai;
Vykdant vamzdynų priežiūrą yra naudojamas natrio hipochloritas.
Simno katilinėje yra naudojamas biokuras (medžio drožlės, medžio žievės, durpės, medienos pjuvenos, šiaudai, nendrės). 
Venciūnų vaikų darželio katilinėje kurui naudojamos gamtinės dujos. 
Žaliavų ir kuro sąrašas pateikiamas paraiškos 1 lentelėje.

18.6. įrenginyje numatytos (naudojamos) atliekų susidarymo prevencijos priemonės (taikoma ne atliekas tvarkančioms įmonėms);
SĮ „Simno komunalininkas“ ūkio – buities veikloje susidaro mišrios komunalinės atliekos, vykdant pastatų priežiūrą – dienos šviesos lempos, eksploatuojant katilines – lakieji durpių ir neapdorotos medienos pelenai, eksploatuojant buitinių nuotekų valymo įrenginius – miesto buitinių nuotekų valymo dumblas. Vykdant nedidelius transporto priemonių aptarnavimo darbus gali susidaryti, variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva, tepalų filtrai, švino akumuliatoriai, padangos ir pan. Visos objekte susidariusios atliekos yra tvarkomos taip kaip reikalaujama atliekų tvarkymo taisyklėse. Pavojingos atliekos laikomos ne ilgiau nei 6 mėn., nepavojingos – ne ilgiau nei 1 metai nuo jų susidarymo datos prieš priduodant atliekas tvarkančioms įmonėms.
Simno ir Daugų valymo įrenginių terirorijoje yra vykdoma nuotekų valymo įrenginių perteklinio dumblo laikymo veikla. Dumblas gali būti laikomas ilgiau nei vieneri metai nuo jo susidarymo datos. Tai SĮ “Simno komunalininkas” eksploatuojamuose buitinių nuotekų valymo įrenginiuose susidarantis dumblas. Didžiausi vienu metu laikomo dumblo kiekiai: Simno nuotekų v. įr. – 90 t, Daugų nuotekų v. įr. – 90 t. 
Detalesnė informacija apie objekte tvarkomas atliekas pateikiama specialiojoje Paraiškos dalyje „Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas“.

18.7. planuojami naudoti vandens šaltiniai, vandens poreikis, nuotekų tvarkymo būdai. Ši informacija neteikiama, jei yra pateikta specialiosiose paraiškos dalyse „Nuotekų tvarkymas ir išleidimas“ ir (ar) „Vandens išgavimas iš paviršinių vandens telkinių“.
Pagrindinė SĮ „Simno komunalininkas“ vykdoma veikla – požeminio vandens išgavimas ir tiekimas abonentams, nuotekų surinkimas ir valymas valymo įrenginiuose bei šilumos gamyba ir tiekimas abonentams. 
Simno padalinyje eksploatuojamos požeminio vandens vandenvietės: Simno vandenvietė, Miroslavo vandenvietė, Verebiejų vandenvietė, Aleknonių vandenvietė, Kumečių vandenvietė, Vankiškių vandenvietė, Krokialaukio vandenvietė, Luksnėnų vandenvietė, Geištarų vandenvietė, Praniūnų vandenvietė, Ąžuolinių vandenvietė, Ūdrijos vandenvietė, Santaikos vandenvietė. 
Daugų padalinyje eksploatuojamos požeminio vandens vandenvietės: Nemunaičio vandenvietė, Daugų vandenvietė, Butrimonių vandenvietė, Eičiūnų vandenvietė, Punios vandenvietė, Vaisodžių vandenvietė, Venciūnų vandenvietė, Alovės vandenvietė, Gervėnų vandenvietė, Kančėnų vandenvietė, Pivašiūnų vandenvietė, Kedonių vandenvietė, Mikalavo vandenvietė, Makniūnų vandenvietė, Meškasalio vandenvietė, Užupių vandenvietė, Rimėnų vandenvietė, Norgeliškių vandenvietė, Genių vandenvietė ir Radžiūnų vandenvietė.
Per metus išgaunama ir patiekiama abonentams virš 600 tūkst. m3 požeminio vandens.
Simno padalinio eksploatuojami Simno v. įr. (137,0 m3/d nuotekų), Simno filtrų plovimo nuotekos (21,9 m3/d nuotekų), Luksnėnų v. įr. (30,1 m3/d nuotekų), Miroslavo v. įr. (16,44 m3/d nuotekų), Geištarų v. įr. (54,8 m3/d nuotekų), Ąžuolinių v. įr. (46,8 m3/d nuotekų), Santaikos v. įr. (21,92 m3/d nuotekų).
Daugų padalinio eksploatuojami Kančėnų v. įr. (10 m3/d nuotekų), Daugų v. įr. (99,0 m3/d nuotekų), Daugų filtrų plovimo nuotekos (5,48 m3/d nuotekų), Užupių v. įr. (21,37 m3/d nuotekų), Alovės v. įr. (24,38 m3/d nuotekų), Venciūnų v. įr. (44,42 m3/d nuotekų) ir Butrimonių v. įr. (97,0 m3/d nuotekų).
Per metus išvaloma ir išleidžiama virš 230 tūkst. m3 buitinių nuotekų. Detalesnė informacija apie nuotekų tvarkymą ir išleidimą pateikiama specialiojoje Paraiškos dalyje „Nuotekų tvarkymas ir išleidimas“.
Nemunaičio, Pivašiūnų ir Makniūnų valymo įrenginiuose yra valoma mažiau nei 5 m3 nuotekų per parą, todėl specialiojoje paraiškos dalyje „Nuotekų  tvarkymas ir išleidimas“ informacija neteikiama.

181. Jei veiklos vykdytojas nori gauti leidimą kelių įrenginių ar jų dalių eksploatavimui, Taisyklių 18.5–18.9 papunkčiuose nurodytą informaciją paraiškoje turi pateikti atskirai (t. y. atskirose lentelėse) apie kiekvieną įrenginį, kurio eksploatavimui reikia turėti leidimą.
Veiklos vykdytojas teikia paraišką, ir nori gauti vieną pakeistą taršos leidimą, kuriame įtraukta visa veikla, kuri atitinka taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių punktų reikalavimus.

18.8. informacija apie neįprastas (neatitiktines) įrenginio veiklos (eksploatavimo) sąlygas ir numatytas priemones taršai sumažinti, kad nebūtų viršijamos aplinkos kokybės normos;
Neatitiktinės įrenginio veiklos sąlygos nesusidarys. Aplinkos kokybės normos viršijamos nebus.

Žaliavų, kuro ir cheminių medžiagų naudojimas gamyboje

1 lentelė. Įrenginyje naudojamos žaliavos, kuras ir papildomos medžiagos 
Eil. Nr.	Žaliavos, kuro rūšies arba medžiagos pavadinimas	Planuojamas naudoti kiekis, matavimo vnt. (t, m3 ar kt. per metus)	Kiekis, vienu metu saugomas vietoje (t, m3 ar kt. per metus), saugojimo būdas (atvira aikštelė ar talpyklos, uždarytos talpyklos ar uždengta aikštelė ir pan.)	
1	2	3	4	
1.	Medienos drožlės (katilinės kuras)	2000 t/m	100 t (uždaras sandėlis)	
2.	Durpės (katilinės kuras)	300 t/m	Objekte nesaugoma	
3.	Šiaudai (katilinės kuras)	20 t/m	Objekte nesaugoma	
4.	Nendrės (katilinės kuras)	30 t/m	Objekte nesaugoma	
5.	Natrio hipocloridas (vamzdynų priežiūrai)	4,0 t/m	0,1 t (uždaras sandėlis)	
6.	Gamtinės dujos 	35 tūkst. m3	Objekte nesaugoma	

2 lentelė. Įrenginyje naudojamos pavojingos medžiagos ir mišiniai
Eksploatuojant nuotekų valymo įrenginius, katilines ir dumblo laikymo aikšteles pavojingos medžiagos ir mišiniai  nenaudojami, 2 lentelė nepildoma.

PARAIŠKOS PRIEDAI, KITA PAGAL TAISYKLES REIKALAUJAMA INFORMACIJA IR DUOMENYS

Priedas Nr.1 - Įmonės registracijos pažymėjimas;
Priedas Nr.2 – Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai; 
Priedas Nr.3 – Numatomos taršos į aplinkos orą skaičiavimai;
Priedas Nr.4 – Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas;
Priedas Nr.5 – Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planas;
Priedas Nr.6 – Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa;
Priedas Nr.7 – Valstybinės rinkliavos pavedimo kopija.

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo
ir galiojimo panaikinimo taisyklių 
2 priedo
1 priedėlis

SPECIALIOJI PARAIŠKOS DALIS
Nuotekų TVARKYMAS IR išleidimas

1 lentelė. Informacija apie paviršinį vandens telkinį (priimtuvą), į kurį planuojama išleisti nuotekas.
Eilės Nr.	Vandens telkinio pavadinimas, kategorija ir kodas	80% tikimybės sausiausio mėnesio vidutinis debitas, m3/s (upėms)	Vandens telkinio plotas, ha
(stovinčio vandens telki-niams)
	Vandens telkinio būklė	
				Rodiklis 	Esama (foninė) būklė	Leistina vandens telkinio apkrova	
					mato vnt.	reikšmė	Hidraulinė, m3/d	Teršalais	
								mato vnt.	reikšmė	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
P-11	Simno ežeras 
(15040124)	-	243,8	BDS7	mg/l	6,15				
				Skendinčios medžiagos	mg/l	20,8				
				Bendrasis azotas	mg/l	1,65				
				Bendrasis fosforas	mg/l	0,079				
				Naftos produktai	mg/l	-				

P-12
	Upė Kilminė
(10010887)	0,010	-	BDS7	mg/l	Išleidžiama į pelkėta Kilminės up. Ištaką, todėl mėginių foniniams rodikliams nustatyti paėmimas yra neįmanomas				
				Skendinčios medžiagos	mg/l					
				Bendrasis azotas	mg/l					
				Bendrasis fosforas	mg/l					
				Naftos produktai	mg/l					
P-13	Upė Bendrė
(10010651)
	0,008	-	BDS7	mg/l	3,51				
				Skendinčios medžiagos	mg/l	5,8				
				Bendrasis azotas	mg/l	1,28				
				Bendrasis fosforas	mg/l	0,046				
				Naftos produktai	mg/l	-				

P-14
	Upė Žembrė
(10010650)	0,018	-	BDS7	mg/l	3,48				
				Skendinčios medžiagos	mg/l	6,3				
				Bendrasis azotas	mg/l	1,37				
				Bendrasis fosforas	mg/l	0,056				
				Naftos produktai	mg/l	-				

P-15
	Upė Bambena
(15010190)	0,016	-	BDS7	mg/l	2,86				
				Skendinčios medžiagos	mg/l	2,8				
				Bendrasis azotas	mg/l	1,34				
				Bendrasis fosforas	mg/l	0,042				
				Naftos produktai	mg/l	-				

P-16
	Pelkė – bevardė kūdra	-	-	BDS7	mg/l	-				
				Skendinčios medžiagos	mg/l	-				
				Bendrasis azotas	mg/l	-				
				Bendrasis fosforas	mg/l	-				
				Naftos produktai	mg/l	-				

P-1

	Varėnės upelis
(11010420)
	0,021	-	BDS7	mg/l	2,70				
				Skendinčios medžiagos	mg/l	12,63				
				Bendrasis azotas	mg/l	3,275				
				Bendrasis fosforas	mg/l	0,093				
				Naftos produktai	mg/l	-				
P-2
	Niedulės upelis
(11010423)	0,022	-	BDS7	mg/l	3,02				
				Skendinčios medžiagos	mg/l	2,5				
				Bendrasis azotas	mg/l	0,887				
				Bendrasis fosforas	mg/l	0,048				
				Naftos produktai	mg/l	-				
P-3	Daugų ežeras 
(11040135)	-	954,0	BDS7	mg/l	-				
				Skendinčios medžiagos	mg/l	-				
				Bendrasis azotas	mg/l	-				
				Bendrasis fosforas	mg/l	-				
				Naftos produktai	mg/l	-				
P-5	Alovėlės upelis
	0,018	-	BDS7	mg/l	3,98				
				Skendinčios medžiagos	mg/l	4,3				
				Bendrasis azotas	mg/l	1,84				
				Bendrasis fosforas	mg/l	0,081				
				Naftos produktai	mg/l	-				
P-7	
Alovės upelis
(10010680)	0,012	-	BDS7	mg/l	5,25				
				Skendinčios medžiagos	mg/l	10,5				
				Bendrasis azotas	mg/l	2,13				
				Bendrasis fosforas	mg/l	0,069				
				Naftos produktai	mg/l	-				
P-8	Moterties upelis
(10010710)	0,010	-	BDS7	mg/l	3,24				
				Skendinčios medžiagos	mg/l	5,5				
				Bendrasis azotas	mg/l	1,61				
				Bendrasis fosforas	mg/l	0,057				
				Naftos produktai	mg/l	-				

P-10
	Plasaupės upelis
(10011074)	0,012	-	BDS7	mg/l	3,34				
				Skendinčios medžiagos	mg/l	3,8				
				Bendrasis azotas	mg/l	1,11				
				Bendrasis fosforas	mg/l	0,057				
				Naftos produktai	mg/l	-				

Simno ežero esamos būklės parametrai paimti iš Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministerijos Alytaus Regiono Aplinkos Apsaugos Departamento valstybinės analitinės kontrolės skyriaus paviršinio vandens ir nuotekų tyrimų rezultatų protokolų. Tyrimai buvo atliekami 2011 metų kovo ir birželio mėnesiais šešiose skirtingose ežero vietose. Visų kitų vandens telkinių esamos būklės duomenys pateikti iš UAB “Ekomentrija” per 2011 metus atliktų paviršinių vandens telkinių tyrimų rezultatų protokolų. Pateikiamos tirtų teršalų rezultatų vidutinės metinės reikšmės. Varėnės upės esama būklė užpildyta pagal 2016 m. AAA upių monitoringo rezultatų duomenis. Naujesnių paviršinio vandens kokybės tyrimų rezultatų nėra, nes pagal ūkio subjekto aplinkos monitoringo nuostatų reikalavimus, paviršinių vandenų vandens būklės tyrimai objektui neprivalomi.
             Leistina vandens telkinio apkrova neskaičiuojama, nes pagal patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. D1-515 redakcija) Nuotekų tvarkymo reglamento 11 punktą:
11. Veiklos vykdytojas (vandens naudotojas), planuojantis išleisti nuotekas į paviršinį vandens telkinį, kai nuotekų kiekis išleidžiant į upę ar kanalą viršija 100 m3/d (vidutinis paros kiekis) ir/arba nuotekų šaltinio dydis viršija 1000 GE, o išleidžiant į ežerą, Kuršių marias, tvenkinį ar dirbtinį nepratekamą vandens telkinį nuotekų kiekis viršija 10 m3/d (vidutinis paros kiekis) ir/arba nuotekų šaltinio dydis viršija 100 GE, privalo įvertinti planuojamų išleisti nuotekų poveikį priimtuvui ir nustatyti priimtiną apkrovą. Esamiems veiklos vykdytojams, gavusiems/turėjusiems leidimą nuotekų išleidimui iki šio Reglamento įsigaliojimo ir nekeičiantiems ar neplanuojantiems keisti nuotekų išleidimo parametrų, išleidžiamų nuotekų poveikio priimtuvui vertinimas ir priimtuvui priimtinos apkrovos nustatymas nėra privalomas, iki konkrečiam vandens telkiniui (priimtuvui) bus nustatyti vandensaugos tikslai bei poreikis mažinti taršą.

2 lentelė. Informacija apie nuotekų išleidimo vietą/priimtuvą (išskyrus paviršinius vandens telkinius), į kurį planuojama išleisti nuotekas, kai nuotekas planuojama infiltruoti į gruntą tam tikslui įrengtuose filtravimo įrenginiuose, kaupti sukaupimo rezervuaruose periodiškai išvežant ar pan.).
Nuotekos išleidžiamos į paviršinius vandens telkinius, todėl 2 lentelė nepildoma.

3 lentelė. Duomenys apie nuotekų šaltinius ir/arba išleistuvus

Nr.	Koordinatės	Priimtuvo numeris 	Planuojamų išleisti nuotekų aprašymas	Išleistuvo tipas/techniniai duomenys	Išleistuvo vietos 
aprašymas 	Numatomas išleisti didžiausias nuotekų kiekis	
						m3/d.	m3/m.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Simno padalinio nuotekų valymo įrenginiai ir filtrų plovimo nuotekos	
NT-11	X – 6028006;
Y – 476525.	P-11	Simno gyvenvietės
ūkio – buities nuotekos, NT	Krantinis,
D – 800 mm	Nuotekos patenka į Simno ežerą. Išleistuvo
atstumas iki žiočių - 39,1 km.	137,0	50000	
NT-111	X – 6027343
Y - 476829	P-111	Filtrų plovimo vanduo, KŠ	D - 300	Nuotekos išleidžiamos į upę Spernia. Atstumas iki žiočių – 0,86 km., kairysis krantas	21,9	8000	
NT-12	X – 6029452;
Y – 495116.	P-12	Luksnėnų gyvenvietės
ūkio - buities nuotekos, NT	Krantinis,
D – 400 mm.	Nuotekos patenka į up. Kilminė. Išleistuvo atstumas iki Kilminės žiočių – 10,54 km., kairysis krantas	30,1	11000	
NT-13	X – 6020830
Y – 493610
	
P-13

	Miroslavo gyvenvietės
ūkio - buities nuotekos, NT	Krantinis,
D – 600 mm,	Nuotekos patenka į  up. Bendrė. Atstumas iki upės  žiočių - 1,5 km., kairysis krantas	16,44
	6000
	
NT-14	X - 6021629
Y - 497279	P-14	Geištarų gyvenvietės
ūkio – buities nuotekos, NT	Krantinis,
D – 600 mm.	Nuotekos patenka į up. Zembrę. Atstumas iki Zembrės upės žiočių – 9,26 km., kairysis krantas	54,8	20000	
NT-15	X - 6032464
Y - 474046	P-15	Ąžuolinių gyvenvietės
ūkio - buities nuotekos, NT	Krantinis,
D – 600 mm	Nuotekos patenka į up. Bambeną. Iki Bambenos upės žiočių – 3,06 km., kairysis krantas	46,8	17082	
NT-16	X – 6028050
Y - 487077	P-16	Santaikos gyvenvietės ūkio – buities nuotekos, NT	Krantinis	Nuotekos patenka į bevardę kūdrą	21,92	8000	
Daugų padalinio nuotekų valymo įrenginiai ir filtrų plovimo nuotekos	
NT-1	X – 6028696
Y - 524945	P-1	Kančėnų gyvenvietės ūkio – buities nuotekos, NT	Krantinis	Nuotekos patenka į Varėnės upelį. Iki upės žiočių 29,0 km. Kairysis krantas.	10,0	3650	
NT-2	X – 6025634
Y – 522073	P-2	Daugų gyvenvietės 
ūkio – buities nuotekos, NT	Krantinis	Nuotekos išleidžiamos į Niedulės upelį. Iki upės žiočių – 35 km. Kairysis krantas.	340,0	124100	
NT-3	X – 6024487
Y – 522811	P-3	Daugų vandentiekio stoties filtrų plovimo vanduo
ūkio – buities nuotekos, NT	Krantinis	Nuotekos patenka į Daugų ežerą – 1,0 km	5,48	2000	
NT-5	X – 6025057
Y – 507797	P-5	Užupių gyvenvietės 
ūkio – buities nuotekos, NT	Krantinis	Nuotekos išleidžiamos į Alovėlės upelį. Iki upės žiočių – 7,5 km. 
Kairysis krantas.	21,37	7800	
NT-7	X – 6024069
Y – 510814	P-7	Alovės gyvenvietės 
ūkio – buities nuotekos, NT	Krantinis	Nuotekos išleidžiamos į Alovės upelį. Iki žiočių – 8,0 km. Kairysis krantas	24,38	8900	
NT-8	X – 6027902
Y – 508144	P-8	Venciūnų gyvenvietės 
ūkio – buities nuotekos, NT	Krantinis	Nuotekos išleidžiamos į Moterties upelį. Iki upės žiočių – 3,5 km. Kairysis krantas.	44,42	16214	
NT-10	X – 6040512
Y – 515366	P-10	Butrimonių gyvenvietės 
ūkio – buities nuotekos, NT	Krantinis	Nuotekos išleidžiamos į Plasaupės upelį. Iki upės žiočių – 10,2 km. Kairysis krantas.	97,0	35430	

4 lentelė. Į gamtinę aplinką planuojamų išleisti nuotekų užterštumas
Nr.	Teršalo pavadinimas	Nuotekų užterštumas prieš valymą 	Didžiausias pageidaujamas nuotekų užterštumas jas išleidžiant į aplinką	Numa-tomas valymo efekty-vumas, %	
		mom.,
mg/l	vidut.,
mg/l	t/metus	DLK mom.,
mg/l	Pagei-daujama LK mom.,
mg/l	DLK vidut.,
mg/l
	Pagei-daujama LK vid.,
mg/l	DLT paros,
t/d.	Pagei-daujama LT paros,
t/d.	DLT metų,
t/m.	Pageidau-jama LT metų,
t/m.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Simno miesto nuotekų biologinio valymo įrenginiai Qm = 50000 m3, Qd. vid. = 137 m3	
NT-11	BDS7	420	320	0,0438	34	34	23	23	0,0046	0,0046	1,1500	1,1500	93	
	Bendras azotas	40	27	1,35	Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. spalio 8 d. įsakymo Nr.D1-515 redakcija) bendras azotas ir bendras fosforas nenormuojami pagal GE.	
	Bendras fosforas	20	14	0,7		
	NP	1,2	0,8	0,04	Vadovaujantis 2007 – 10 – 08 LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-515 patvirtinta 2006 – 05 – 17 LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-236 “Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo” redakcija, didžiausia leidžiama ribinė nuotekų užterštumo bendruoju azotu, bendruoju fosforu, naftos produktais, chloridais ir an. detergentais koncentracija nesiekia ribinės vertės iki kurios šių medžiagų normuoti/kontroliuoti nereikia.	
	Chloridai	200	170	8,5		
	An. detergentai	1,2	0,9	0,045		
NT-111	Simno m. v-vietės vandens nugeležinimo filtrų plovimo vanduo Qm = 8000 m3, Qd. vid. = 21,9 m3	
	BDS7	-	-	-	-	45	-	45	-	0,0010	-	0,3600	-	
	Geležies junginiai	-	-	-	Vadovaujantis 2007 – 10 – 08 LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-515 patvirtinta 2006 – 05 – 17 LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-236 “Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo” redakcija, didžiausia leidžiama ribinė nuotekų užterštumo geležies junginiais koncentracija nesiekia ribinės vertės iki kurios šios medžiagos normuoti/kontroliuoti nereikia.	
NT-12	Luksnėnų gyv. nuotekų biologinio valymo įrenginiai Qm = 11000 m3, Qd. vid. = 30,1 m3	
	BDS7	500	270	2,97	34	34	23	23	0,0010	0,0010	0,2530	0,2530	91	
	NP	1,1	0,85	0,0093	Vadovaujantis 2007 – 10 – 08 LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-515 patvirtinta 2006 – 05 – 17 LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-236 “Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo” redakcija, didžiausia leidžiama ribinė nuotekų užterštumo naftos produktais, chloridais ir an. detergentais koncentracija nesiekia ribinės vertės iki kurios šių medžiagų normuoti/kontroliuoti nereikia.	
	Chloridai	190	110	1,21		
	An. detergentai	1,0	0,9	0,0099		
NT-13	Miroslavo nuotekų biologinio valymo įrenginiai Qm = 6000 m3, Qd. vid. = 16,4 m3	
	BDS7	240	180	1,08	34	34	23	23	0,0006	0,0006	0,1380	0,1380	87	
	NP	1,5	1,0	0,006	Vadovaujantis 2007 – 10 – 08 LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-515 patvirtinta 2006 – 05 – 17 LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-236 “Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo” redakcija, didžiausia leidžiama ribinė nuotekų užterštumo naftos produktais, chloridais ir an. detergentais koncentracija nesiekia ribinės vertės iki kurios šių medžiagų normuoti/kontroliuoti nereikia.	
	Chloridai	90	65	0,039		
	An. detergentai	1,5	0,9	0,0054		
NT-14	Geištarų nuotekų biologinio valymo įrenginiai Qm = 20000 m3, Qd. vid. = 54,79 m3	
	BDS7	500	350	7,0	34	34	23	23	0,0018	0,0018	0,4600	0,4600	93	
	NP	1,6	1,2	0,024	Vadovaujantis 2007 – 10 – 08 LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-515 patvirtinta 2006 – 05 – 17 LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-236 “Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo” redakcija, didžiausia leidžiama ribinė nuotekų užterštumo naftos produktais, chloridais ir an. detergentais koncentracija nesiekia ribinės vertės iki kurios šių medžiagų normuoti/kontroliuoti nereikia.	
	Chloridai	2,0	1,2	0,024		
	An. detergentai	150	120	2,4		
NT-15	Ąžuolinių nuotekų biologinio valymo įrenginiai Qm = 17082 m3, Qd. vid. = 46,8 m3	
	BDS7	460	350	5,97	34	34	23	23	0,0016	0,0016	0,3930	0,3930	93	
	NP	1,6	1,2	0,02	Vadovaujantis 2007 – 10 – 08 LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-515 patvirtinta 2006 – 05 – 17 LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-236 “Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo” redakcija, didžiausia leidžiama ribinė nuotekų užterštumo naftos produktais, chloridais ir an. detergentais koncentracija nesiekia ribinės vertės iki kurios šių medžiagų normuoti/kontroliuoti nereikia.	
	Chloridai	150	129	2,20		
	An. detergentai	2,0	1,2	0,02		
NT-16	Santaikos gyv. nuotekų biologinio valymo įrenginiai Qm = 8000 m3, Qd. vid. = 21,9 m3	
	BDS7	500	460	3,68	34	34	23	23	0,0007	0,0007	0,1840	0,1840	95	
	NP	-	-	-	Vadovaujantis 2007 – 10 – 08 LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-515 patvirtinta 2006 – 05 – 17 LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-236 “Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo” redakcija, didžiausia leidžiama ribinė nuotekų užterštumo naftos produktais, chloridais ir an. detergentais koncentracija nesiekia ribinės vertės iki kurios šių medžiagų normuoti/kontroliuoti nereikia.	
	Chloridai	-	-	-		
	An. detergentai	-	-	-		
NT-1
Nuotekos po mechaninio valymo prieš filtracijos lauką	Kančėnų gyv. nuotekų biologinio valymo įrenginiai Qm = 3650 m3, Qd. vid. = 10,0 m3	
	BDS7	240	240	0,876	150	-	150	-	0,0015	-	0,5475	-	38	
	Bendras azotas	-	-	-	50	-	50	-	0,0005	-	0,1825	-	-	
	Bendras fosforas	-	-	-	10	-	10	-	0,0001	-	0,0365	-	-	
Nuotekos prieš išleidžiant į aplinką	BDS7	-	-	-	34	-	23	-	0,00034	-	0,0839	-	-	
	SM	-	-	-	50	-	30	-	0,0005	-	0,1095	-	-	

NT-2	Daugų m. nuotekų biologinio valymo įrenginiai Qm = 124100 m3, Qd. vid. = 340 m3	
	BDS7	460	460	57,086	34	34	23	23	0,0116	0,0116	2,8543	2,8543	95	
	Bendras azotas	-	-	-	Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. spalio 8 d. įsakymo Nr.D1-515 redakcija) bendras azotas ir bendras fosforas nenormuojami pagal GE.	
	Bendras fosforas	-	-	-		
	NP	-	-	-	Vadovaujantis 2007 – 10 – 08 LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-515 patvirtinta 2006 – 05 – 17 LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-236 “Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo” redakcija, didžiausia leidžiama ribinė nuotekų užterštumo bendruoju azotu, bendruoju fosforu, naftos produktais, chloridais ir an. detergentais koncentracija nesiekia ribinės vertės iki kurios šių medžiagų normuoti/kontroliuoti nereikia.	
	Chloridai	-	-	-		
	An. detergentai	-	-	-		
NT-3	Daugų m. v-vietės vandens nugeležinimo filtrų plovimo vanduo Qm =2 m3, Qd. vid. = 5,48 m3	
	BDS7	-	-	-	34	34	23	23	0,00019	0,00019	0,0460	0,0460	-	
	Geležies junginiai	-	-	-	Vadovaujantis 2007 – 10 – 08 LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-515 patvirtinta 2006 – 05 – 17 LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-236 “Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo” redakcija, didžiausia leidžiama ribinė nuotekų užterštumo geležies junginiais koncentracija nesiekia ribinės vertės iki kurios šios medžiagos normuoti/kontroliuoti nereikia.	
NT-5	Užupių gyv. nuotekų biologinio valymo įrenginiai Qm = 7800 m3, Qd. vid. = 21,37 m3	
	BDS7	192	185	1,443	34	34	23	23	0,00073	0,00073	0,1794	0,1794	88	
	NP	-	-	-	Vadovaujantis 2007 – 10 – 08 LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-515 patvirtinta 2006 – 05 – 17 LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-236 “Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo” redakcija, didžiausia leidžiama ribinė nuotekų užterštumo geležies junginiais koncentracija nesiekia ribinės vertės iki kurios šios medžiagos normuoti/kontroliuoti nereikia.	
	Chloridai	-	-	-		
	An. detergentai	-	-	-		
NT-7	Alovės gyv. nuotekų biologinio valymo įrenginiai Qm = 8900 m3, Qd. vid. = 24,38 m3	
	BDS7	418	349	3,106	34	34	23	23	0,00083	0,00083	0,2047	0,2047	93	
	NP	-	-	-	Vadovaujantis 2007 – 10 – 08 LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-515 patvirtinta 2006 – 05 – 17 LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-236 “Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo” redakcija, didžiausia leidžiama ribinė nuotekų užterštumo geležies junginiais koncentracija nesiekia ribinės vertės iki kurios šios medžiagos normuoti/kontroliuoti nereikia.	
	Chloridai	-	-	-		
	An. detergentai	-	-	-		
NT-8	Venciūnų gyv. nuotekų biologinio valymo įrenginiai Qm = 16214 m3, Qd. vid. = 44,42 m3	
	BDS7	158	139	2,253	34	34	23	23	0,0015	0,0015	0,3730	0,3730	83	
	NP	-	-	-	Vadovaujantis 2007 – 10 – 08 LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-515 patvirtinta 2006 – 05 – 17 LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-236 “Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo” redakcija, didžiausia leidžiama ribinė nuotekų užterštumo geležies junginiais koncentracija nesiekia ribinės vertės iki kurios šios medžiagos normuoti/kontroliuoti nereikia.	
	Chloridai	-	-	-		
	An. detergentai	-	-	-		

NT-10	Butrimonių gyv. nuotekų biologinio valymo įrenginiai Qm = 35430 m3, Qd. vid. = 97,06 m3	
	BDS7	268	254	8,99	34	34	23	23	0,0033	0,0033	0,8150	0,8150	91	
	NP	-	-	-	Vadovaujantis 2007 – 10 – 08 LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-515 patvirtinta 2006 – 05 – 17 LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-236 “Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo” redakcija, didžiausia leidžiama ribinė nuotekų užterštumo geležies junginiais koncentracija nesiekia ribinės vertės iki kurios šios medžiagos normuoti/kontroliuoti nereikia.	
	Chloridai	-	-	-		
	An. detergentai	-	-	-		

5 lentelė. Objekte / įrenginyje naudojamos nuotekų kiekio ir taršos mažinimo priemonės.
Eil. Nr.	Nuotekų 
šaltinis / išleistuvas	Priemonės ir jos paskirties aprašymas	Įdiegimo data	Priemonės projektinės savybės	
				rodiklis	mato vnt.	reikšmė	
1	2	3	4	5	6	7	
1	NT-11	Biologinio valymo įrenginiai skirti BDS7 šalinimui iš nuotekų	-	Valymo efektyvumas pagal BDS7	%	87	
2	NT-12		-	Valymo efektyvumas pagal BDS7	%	91	
3	NT-13		-	Valymo efektyvumas pagal BDS7	%	87	
4	NT-14		-	Valymo efektyvumas pagal BDS7	%	93	
5	NT-15		2007 m.	Valymo efektyvumas pagal BDS7	%	93	
6	NT-16		2008 m.	Valymo efektyvumas pagal BDS7	%	95	
7	NT-1		1996 m.	Valymo efektyvumas pagal BDS7	%	93	
8	NT-2		1972 m.	Valymo efektyvumas pagal BDS7	%	87	
9	NT-5		1992 m.	Valymo efektyvumas pagal BDS7	%	88	
10	NT-7		2003 m.	Valymo efektyvumas pagal BDS7	%	93	
11	NT-8		1998 m.	Valymo efektyvumas pagal BDS7	%	83	
12	NT-10		2002 m.	Valymo efektyvumas pagal BDS7	%	91	

6 lentelė. Pramonės įmonių ir kitų abonentų, iš kurių planuojama priimti nuotekas sąrašas ir planuojamų priimti nuotekų savybės.
Eil.
Nr.	Abonento pavadinimas	Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonento	Didžiausia tarša, kurią numatoma gauti su abonento nuotekomis	
		tūkst. m3/m.	Teršalai1	LKmom.,
mg/l	LKvid.,
mg/l	LTparos,
t/d.	LTmetinė,
t/m.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuotekas (išskyrus paviršines), užterštas prioritetinėmis ir (ar) prioritetinėmis pavojingomis medžiagomis:	
2.	Abonentai, iš kurių numatoma priimti daugiau kaip po 50 m3/d. gamybinių nuotekų, bet kurie neatitinka 1 punkte nurodytų kriterijų:	
3.	Suminiai abonentų, iš kurių numatoma priimti gamybines nuotekas (bet kurie neatitinka 1 ir 2 punktuose nurodytų kriterijų), duomenys:	 	 	 	 	 	 	

4.	Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 1, 2 ir 3 punktuose nurodytų kriterijų) duomenys:
1 Simno valymo įrenginiai
Simno miesto vandentiekio abonentai,
I.Ragauskienės IĮ, AB „Dainava“, Pirminės priežiūros sveikatos centras, VK „Dausima“, Mergalaukio gyvenvietė, Kumečių pagrindinė mokykla, UAB „Lauveka“, UAB „Simno vaistinė“, IĮ „Sodžius“, ŽŪB „Atžalynas“, UAB „Lankava“, BĮ „Simno kultūros centras, UAB „Alytaus melioracija“, Simno specialioji mokykla, UAB „Kaimo ryšiai, UAB „Rosvanta“, AB „Lietuvos paštas“, Alytaus priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, Simno gimnazija, Simno vaikų darželis, Simno ŽŪM, Alytaus rajono ir miesto policijos komisariatas, UAB „Litnėja“, UAB „Ramona“, A.Žvirblio IĮ „Juraula“, IĮ „AIgris“, KB „Dzūkijos pienas“	 50,000	BDS7	420	320	0,0438	16,0	
			SM	230	177	0,0242	8,85	
			Bendras azotas	40	27	0,0036	1,35	
			Bendras fosforas	20	14	0,0019	0,7	
4.1.	Gyventojai	43,221	BDS7	420	320	0,0378	13,83	
			SM	230	177	0,0209	7,65	
			Bendras azotas	40	27	0,0032	1,16	
			Bendras fosforas	20	14	0,0016	0,60	
4.2.	Smulkios įmonės	6,779	BDS7	420	320	0,0059	2,17	
			SM	230	177	0,0032	1,19	
			Bendras azotas	40	27	0,0005	0,183	
			Bendras fosforas	20	14	0,0002	0,094	
4.	2. Luksnėnų valymo įrenginiai
Gyventojai, UAB “Luksnėnų sodai”, IĮ “Aigris”	11,0	BDS7	500	270	0,008	2,97	
			SM	190	120	0,0036	1,32	
4.1.	Gyventojai	10,966	BDS7	500	270	0,008	2,96	
			SM	190	120	0,0035	1,31	
4.2.	Smulkios įmonės	0,034	BDS7	500	270	0,00002	0,009	
			SM	190	120	0,00001	0,004	
4.	3. Miroslavo valymo įrenginiai
Gyventojai, Miroslabo ambulatorija, Miroslavo globos namai, Miroslavo vidurinė mokykla ir vaikų darželis, Seniūnija, L.Švedkauskienės IĮ.	6,0	BDS7	240	180	0,0029	1,08	
			SM	140	110	0,0018	0,66	
4.1.	Gyventojai	3,614	BDS7	240	180	0,0017	0,65	
			SM	140	110	0,001	0,397	
4.2.	Smulkios įmonės	2,386	BDS7	240	180	0,0012	0,43	
			SM	140	110	0,0007	0,26	
4.	4. Geištarų valymo įrenginiai
Gyventojai, UAB „Alytaus keramika“, IĮ „Lalina“	20,0	BDS7	500	350	0,019	7,0	
			SM	250	180	0,0098	3,6	
4.1.	Gyventojai	18,9	BDS7	500	350	0,018	6,615	
			SM	250	180	0,0093	3,4	
4.2.	Smulkios įmonės	1,1	BDS7	500	350	0,001	0,385	
			SM	250	180	0,0005	0,198	
4.	5. Ąžuolinių valymo įrenginiai
Gyventojai	17,082	BDS7	460	350	0,0164	5,97	
			SM	465	180	0,0084	3,07	
4.1.	Gyventojai	17,082	BDS7	460	350	0,0164	5,97	
			SM	465	180	0,0084	3,07	
4.2.	Smulkios įmonės	-	BDS7	-	-	-	-	
			SM	-	-	-	-	
4.	6. Santaikos valymo įrenginiai
Gyventojai, Santaikos pagrindinė mokykla	8,0	BDS7	500	460	0,1533	3,68	
			SM	250	190	0,0041	1,52	
4.1.	Gyventojai	7,653	BDS7	500	460	0,1466	3,52	
			SM	250	190	0,0039	1,45	
4.2.	Smulkios įmonės	0,347	BDS7	500	460	0,0058	0,138	
			SM	250	190	0,00018	0,066	
4.	7. Kančėnų valymo įrenginiai
Gyventojai	3,65	BDS7	371	318,5	0,003	1,1625	
			SM	-	-	-	-	
4.1.	Gyventojai	3,65	BDS7	371	318,5	0,003	1,1625	
4.2.	Smulkios įmonės	-	BDS7	-	-	-	-	
4.	8. Daugų valymo įrenginiai
Gyventojai, D. Vadeikienės IĮ, Daugų vaikų darželis, Alytaus r, meno ir sporto mokykla, Vlado Maironio Daugų vidurinė mokykla, UAB “Eurokubas”, A. Kašetos IĮ, A. Zenevičienės IĮ, UAB “Disolis, Alytaus priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, Pirminės sveikatos priežiūros centras, VŠĮ Daugų technologijos ir verslo mokykla, G. Baliukonio IĮ, Daugų seniūnija, Daugų nuovada, UAB “Panemunės dujos”	124,100	BDS7	256	179	0,061	22,2139	
			SM	-	-	-	-	
			
Bendras azotas
	-	-	-		
			Bendras fosforas	-	-	-	-	
4.1.	Gyventojai	117,67	BDS7	256	179	0,058	21,063	
			Bendras azotas	-	-	-	-	
			Bendras fosforas	-	-	-	-	
4.2.	Smulkios įmonės	6,43	BDS7	256	179	0,003	1,151	
			Bendras azotas	-	-	-	-	
			Bendras fosforas	-	-	-	-	
4.	9. Užupių valymo įrenginiai
Gyventojai, UAB “Skirnuva”, UAB “Arvyrika”	7,8	BDS7	192	185	0,0039	1,443	
4.1.	Gyventojai	7,123	BDS7	192	185	0,0036	1,318	
4.2.	Smulkios įmonės	0,677	BDS7	192	185	0,0003	0,125	
4.	10. Alovės valymo įrenginiai
Gyventojai, Alovės vidurinė mokykla, Seniūnija, AB “Vilkyškių pieninė”, Priešgaisrinės apsaugos tarnyba	8,9	BDS7	418	349	0,0085	3,10	
4.1.	Gyventojai	8,237	BDS7	418	349	0,0079	2,87	
4.2.	Smulkios įmonės	0,663	BDS7	418	349	0,0006	0,23	
4.	11. Venciūnų valymo įrenginiai
Gyventojai, Venciūnų mokykla, Btulevičiaus IĮ	16,214	BDS7	158	139	0,006	2,253	
4.1.	Gyventojai	15,858	BDS7	158	139	0,006	2,20	
4.2.	Smulkios įmonės	0,356	BDS7	158	139	0,0001	0,05	
4.	12. Butrimonių valymo įrenginiai
Gyventojai, Seniūnija, Butrimonių vidurinė mokykla, Butrimonių vaikų darželis, Alytaus VK “Dausima”, Pirminės sveikatos priežiūros centras, AB “Lietuvos paštas”, V. Bartkuvėno IĮ, A. Plauskos IĮ, Butrimonių kultūros skyrius, Marčiulaičio IĮ, Butrimonių bendruomenė „Šviesa“	35,43	BDS7	268	254	0,024	8,99	
4.1.	Gyventojai	34,19	BDS7	268	254	0,023	8,68	
4.2.	Smulkios įmonės	1,24	BDS7	268	254	0,001	0,31	
5.	Iš viso (visų numatomų priimti iš abonentų nuotekų duomenys):	300,176	BDS7	-	-	-	-	
			Bendras azotas	-	-	-	-	
			Bendras fosforas	-	-	-	-	
Pastaba. 1 – nurodomi teršalai, kurių išleidimas reglamentuojamas teisės aktuose nuotekoms išleisti

7 lentelė. Pramonės įmonių ir kitų abonentų, iš kurių planuojama priimti paviršines nuotekas, sąrašas ir planuojamų priimti nuotekų savybės. (Pramonės įmonių ir kitų abonentų paviršinės nuotekos nebus priimamos, 7 lentelė nepildoma).

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo
ir galiojimo panaikinimo taisyklių
2 priedo
2 priedėlis
 
SPECIALIOJI PARAIŠKOS DALIS

APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS

1 lentelė. Į aplinkos orą numatomi išmesti teršalai ir jų kiekis
 
Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Numatoma (prašoma leisti) išmesti, t/m.	
1	2	3	
Azoto oksidai	250	3,8390 	
Kietosios dalelės	6493 	2,8377 	
Sieros dioksidas	 1753	0,2618 	
Amoniakas	 	 	
Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXX	 	

Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXX	XXXXXXXXX	
 Anglies monoksidas	177 	26,9615	
 	 	 	
 	Iš viso:		33,9000	 	

 

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys
 
Įrenginio pavadinimas_Simno katilinė. Ekonominės veiklos rūšies kodas pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.) 353000 – garo tiekimas ir oro kondicionavimas
 
Taršos šaltiniai	Išmetamųjų dujų rodikliai
pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje	Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė,
val./m.	
Nr.	koordinatės	aukštis,
m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis,
m/s	temperatūra,
º C	tūrio debitas,
Nm3/s		
1	2	3	4	5	6	7	8	
 001	X – 6027313
Y - 477725 	31,0 	0,80 	 2,84	110,7 	 1,12	8760 	

3 lentelė. Tarša į aplinkos orą
Įrenginio pavadinimas_Simno katilinė

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai	Numatoma (prašoma leisti) tarša	
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis
dydis	metinė,
t/m.	
				vnt.	maks.		
1	2	3	4	5	6	7	
 
 Katilinė
 	 
001 
 	Kūrenanat medieną (drožles, skiedras, pjuvenas)	
		Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm3	4000	22,5400	
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm3	750	3,2200	
		Sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm3	2000	0,2618	
		Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm3	700	1,8297	
		Kūrenanat durpes	
		Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm3	4000	3,8076	
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm3	750	0,5439	
		Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm3	700	0,8550	
		Kūrenant šiaudus	
		Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm3	4000	0,1396	
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm3	750	0,0199	
		Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm3	700	0,0900	
		Kūrenant nendres	
		Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm3	4000	0,4743	
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm3	750	0,0552	
		Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm3	700	0,0630	
 	 	 	 	 	Iš viso įrenginiui:	33,9000	

Pastaba: Specialiosios paraiškos dalies „Aplinkos oro taršos valdymas“ vienkartiniai maksimalūs dydžiai (mg/Nm3) pateikiami vadovaujantis LAND 43-2013 reikalavimais (kietojo kuro katilams, kurių šiluminis našumas nuo 1 iki 20 MW), numatoma (prašoma leisti) metinė tarša (t/m) išskaičiuota pagal planuojamą sukūrenti kuro (medienos drožlių, skiedrų, pjuvenų, durpių, nendrių, šiaudų) kiekį.
Numatomos taršos skaičiavimai pateikiami paraiškos 3 priede.

 
4 lentelė. Aplinkos oro teršalų valymo įrenginiai ir taršos prevencijos priemonės.
 
Įrenginio pavadinimas _Simno katilinė___
 
Taršos šaltinio, į kurį patenka pro valymo įrenginį praėjęs dujų srautas, Nr.	Valymo įrenginiai	Valymo įrenginyje valomi (nukenksminami) teršalai	
	pavadinimas ir paskirties apibūdinimas	kodas	pavadinimas	kodas	
1	2	3	4	5	
001 	Ciklonas 	30 	 Kietosios dalelės (A)	 6493	
Taršos prevencijos priemonės:

 
5 lentelė. Tarša į aplinkos orą esant neįprastoms (neatitiktinėms) veiklos sąlygoms
Neatitiktinės veiklos sąlygos nenumatomos, 5 lentelė nepildoma. 

SPECIALIOJI PARAIŠKOS DALIS

ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) IR LAIKYMAS 
NEPAVOJINGOSIOS ATLIEKOS

1 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis.
Įrenginio pavadinimas SĮ „Simno komunalininkas“ dumblo laikymo aikštelės

Atliekos	Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas	Planuojamas tolimesnis atliekų apdorojimas	
Kodas	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15) 	Didžiausias vienu metu numatomas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarančių atliekų, kiekis, t		
1	2	3	4	5	6	
Simno nuotekų valymo įrenginių dumblo laikymo aikštelė	
19 08 05	Miesto buitinių nuotekų valymo dumblas	Miesto buitinių nuotekų valymo dumblas	R13	90,0	R1 – Iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gauti;
R3 -  Organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus)
R10 - Apdorojimas žemėje, naudingas žemės ūkiui ar gerinantis aplinkos būklę	
Daugų nuotekų valymo įrenginių dumblo laikymo aikštelė	
19 08 05	Miesto buitinių nuotekų valymo dumblas	Miesto buitinių nuotekų valymo dumblas	R13	90,0	R1 – Iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gauti;
R3 -  Organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus)
R10 - Apdorojimas žemėje, naudingas žemės ūkiui ar gerinantis aplinkos būklę	

2 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8). 
Atliekos nebus laikomos S8 būdu,  2 lentelė nepildoma.

3 lentelė. Numatomos naudoti nepavojingosios atliekos.
Atliekos objekte naudojamas nebus, 3 lentelė nepildoma.

4 lentelė. Numatomos šalinti nepavojingosios atliekos.
Atliekos objekte šalinamos nebus, 4 lentelė nepildoma.

5 lentelė. Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti nepavojingosios atliekos.
Paruošiamos naudoti ar šalinti atliekos nebus, 5 lentelė nepildoma.

6. Kita informacija pagal Taisyklių 24.2 papunktį.
Nepildoma, nes SĮ „Simno komunalininkas“ tvarkomos atliekos nėra priskiriamos specifiniams atliekų srautams ar kategorijoms taikomuose teisės aktuose.

_________________________

 

	Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo 
panaikinimo taisyklių 
2 priedo
7 priedėlis	

(Deklaracijos forma)

deklaracija

Teikiu paraišką Taršos leidimui pakeisti.

Patvirtinu, kad šioje paraiškoje pateikta informacija yra teisinga, pilna ir tiksli.

Neprieštarauju, kad leidimą išduodanti institucija paraiškos arba jos dalies kopiją, išskyrus informaciją, kuri šioje paraiškoje nurodyta kaip komercinė (gamybinė) paslaptis, pateiktų tretiesiems asmenims.

Parašas: _____________________________________	Data: ____________
	(veiklos vykdytojo arba jo įgalioto asmens)

______________DIREKTORIUS JUOZAS KALĖDA__________________
(pasirašančiojo vardas, pavardė, pareigos (pildoma didžiosiomis raidėmis))

________________________________