|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

\_\_\_\_APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA\_\_\_\_

(leidimą išduodančios institucijos pavadinimas )

**TARŠOS LEIDIMAS**

**Nr. TL-M.4-11/2015**

[1 ] [7 ] [4 ] [2 ] [0 ] [4 ] [ 0] [3] [6 ]

(Juridinio asmens kodas)

UAB „Fleming baldai“, Darbininkų g. 14, Kriūkai, Šakių r. sav. LT-71212

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „Fleming baldai“, Darbininkų g. 14, Kriūkai, Šakių r. sav. LT-71212 , tel.: 8 345 42264, fax.: 8 345 42236, el. p. administracija@fleming.lt

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro ši (šios) specialioji (-iosios) dalis (-ys): **Aplinkos oro taršos valdymas.**

Leidimą sudaro 4 puslapiai.

Išduotas 2015 m. sausio 14 d. A. V.

Pakeistas m. d.

Taršos prevencijos ir leidimų

departamento Marijampolės

skyriaus vedėjas \_\_Česlovas Vyzas\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(vardas, pavardė) (parašas)

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

**APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS**

**1 lentelė.** Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Teršalo pavadinimas | Teršalo kodas | Leidžiama išmesti, t/m. |
| 1 | 2 | 3 |
| Anglies monoksidas (A) | 177 | 3,011 |
| Azoto oksidai (A) | 250 | 0,584 |
| Kietosios dalelės (A) | 6493 | 0,083 |
| Kietosios dalelės (C) | 4281 | 4,4153 |
| Sieros dioksidas (A) | 1753 | 0,102 |
|  |  |  |
| Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka): |  |  |
| Acetonas | 65 | 0,171 |
| Eitilacetatas | 747 | 0,583 |
| N-heksanas | 308 | 0,250 |
| Kiti teršalai (abėcėlės tvarka): |  |  |
| Mangano oksidai | 3516 | 0,00003 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | **Iš viso:** | **9,1993** |

**2 lentelė.** Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų

metu)

Įrenginio pavadinimas\_UAB „Fleming baldai“ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr. | Taršos šaltiniai | | Teršalai | | Leidžiama tarša | | |
| Nr. | | pavadinimas | kodas | vienkartinis  dydis | | metinė,  t/m. |
| vnt. | maks. |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Rėmų gamybos baras | 003 | | Kietos dalelės (C) | 4281 | g/s | 0,36075 | 1,815 |
| 004 | | Kietos dalelės (C) | 4281 | g/s | 0,48385 | 2,456 |
| Pirminio paruošimo baras | 005 | | Kietos dalelės (C) | 4281 | g/s | 0,10437 | 0,083 |
| 006 | | Kietos dalelės (C) | 4281 | g/s | 0,07130 | 0,061 |
| Katilinė | 015 | | Kietos dalelės (A) | 6493 | mg/Nm3 | 400 | 0,083 |
| Anglies mokoksidas (A) | 177 | mg/Nm3 | 4000 | 3,011 |
| Azoto oksidai (A) | 250 | mg/Nm3 | 750 | 0,584 |
| Sieros dioksidas (A) | 1753 | mg/Nm3 | 2000 | 0,102 |
| Klijavimo baras | 018 | | N-heksanas | 308 | g/s | 0,01262 | 0,050 |
| Etilacetatas | 747 | g/s | 0,02945 | 0,117 |
| Acetonas | 65 | g/s | 0,00931 | 0,031 |
| 019 | | N-heksanas | 308 | g/s | 0,01262 | 0,050 |
| Etilacetatas | 747 | g/s | 0,02929 | 0,116 |
| Acetonas | 65 | g/s | 0,00985 | 0,039 |
| 020 | | N-heksanas | 308 | g/s | 0,01262 | 0,050 |
| Etilacetatas | 747 | g/s | 0,02929 | 0,116 |
| Acetonas | 65 | g/s | 0,00874 | 0,035 |
| 021 | | N-heksanas | 308 | g/s | 0,01262 | 0,050 |
| Etilacetatas | 747 | g/s | 0,02945 | 0,117 |
| Acetonas | 65 | g/s | 0,00733 | 0,028 |
| 022 | | N-heksanas | 308 | g/s | 0,01262 | 0,050 |
| Etilacetatas | 747 | g/s | 0,02945 | 0,117 |
| Acetonas | 65 | g/s | 0,01179 | 0,038 |
| Mechaninės dirbtuvės | 601 | | Kietosios dalelės (C) | 4281 | g/s | 0,00167 | 0,0003 |
| Mangano oksidai | 3516 | g/s | 0,00017 | 0,00003 |
|  |  |  |  |  | **Iš viso įrenginiui:** | | **9,19933** |

**PARAIŠKOS PRIEDAI:**

1. Paraiška Taršos leidimui gauti;
2. UAB „Fleming baldai“ ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa.