|  |  |
| --- | --- |
| APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(leidimą išduodančios institucijos pavadinimas)

**TARŠOS LEIDIMAS**

**Nr. TL-M.3-32/2015**

[1] [5] [1] [1] [0] [4] [2] [2] [6]

(Juridinio asmens kodas)

Šunskų gyvenvietės nuotekų valymo įrenginiai, Užubalių g., Šunskų mstl., Šunskų sen., Marijampolės sav.

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „Sūduvos vandenys“ Vasaros g. 7, LT-68114 Marijampolė, tel.: 8 343 91342,

faks.: 8 343 59362, el. p.: info@suduvosvandenys.lt

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro:

1. Specialioji (-iosios) dalis (-ys): Nuotekų tvarkymas ir išleidimas.
2. Iki leidimo pakeitimo galiojusio TIPK leidimo (jei toks buvo išduotas registracijos numeris, jį išdavusio regiono aplinkos apsaugos departamento pavadinimas, išdavimo, atnaujinimo ir (ar) koregavimo (jei tokie buvo) datos: **-**
3. Leidimo priedai.

Leidimą sudaro 5 puslapiai.

Išduotas 2015 m. rugpjūčio 28 d. A.V.

Pakeistas ..................m. .................................... d.

Taršos prevencijos ir leidimų

departamento Marijampolės

skyriaus vedėjas \_\_Česlovas Vyzas\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(vardas, pavardė) (parašas)

A.V.

TARŠOS LEIDIMO NR. **TL-M.3-31/2015** PRIEDAI

1. Šunskų gyvenvietės inžinerinių tinklų planas;
2. Valymo įrenginių schema;
3. Nuotekų valymo įrenginių technologinė schema;
4. Saugos duomenų lapai;
5. Biologinio nuotekų valymo įrenginio paleidimo derinimo tvarka;
6. Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa.

\_\_\_2015\_\_ m. \_\_rugpjūčio 28\_\_ d.

(priedų sąrašo sudarymo data)

Taršos prevencijos ir leidimų

departamento Marijampolės

skyriaus vedėjas \_\_Česlovas Vyzas\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(vardas, pavardė) (parašas)

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

**Nuotekų TVARKYMAS IR išleidimas**

**1 lentelė.** Informacija apie nuotekų išleidimo vietą/priimtuvą.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eilės Nr. | Nuotekų išleidimo vietos/priimtuvo koordinatės | Leistina priimtuvo apkrova | | | |
| hidraulinė | teršalais (svorio vienetais) | | |
| m3/d. | parametras | mato vnt. | reikšmė |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | X – 456470  Y – 6057023 | 100 | BDS7  Bendras azotas  Bendras fosforas | mgO2/l  mgN/l  mgP/l | -  -  - |

**2 lentelė.** Leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas. Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu - paleidžiant, derinant ir stabdant įrenginį.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Teršalo pavadinimas | Nuotekų užterštumas prieš valymą | | | Didžiausias leidžiamas nuotekų užterštumas jas išleidžiant į aplinką | | | | Minimalus išvalymo efektyvumas, % |
| mom.,  mg/l | vidut.,  mg/l | t/metus | DLK mom.,  mg/l | DLK vidut.,  mg/l | DLT paros,  t/d. | DLT metų,  t/m. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | BDS7 |  | 467 | 17,05 | 34 | 23 | - | 0,84 | 94,33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3 lentelė.** Leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas. Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės taikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu - paleidžiant, derinant ir stabdant įrenginį ir konkrečiam aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo laikotarpiui.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Teršalo pavadinimas | Nuotekų užterštumas prieš valymą | | | Didžiausias leidžiamas nuotekų užterštumas jas išleidžiant į aplinką | | | | Minimalus išvalymo efektyvumas, % |
| mom.,  mg/l | vidut.,  mg/l | t/metus | DLK mom., mg/l | DLK vidut., mg/l | DLT paros,  t/d. | DLT metų,  t/m. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| Po 1 mėnesio nuo paleidimo | | | | | | | | | |
| 1 | BDS7 |  | 467 | 17,05 | - | 348 | 12,702 | - |  |
| Nbendras |  | 67 | 2,45 | - | 62 | 2,26 | - |  |
| Pbendras |  | 15 | 0,55 | - | 10 | 0,36 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Po 2 mėnesių nuo paleidimo | | | | | | | | | |
| 1 | BDS7 |  | 467 | 17,05 | - | 248 | 9,05 | - |  |
| Nbendras |  | 67 | 2,45 | - | 52 | 1,89 | - |  |
| Pbendras |  | 15 | 0,55 | - | 5 | 0,18 | - |  |
| Po 3 mėnesių nuo paleidimo | | | | | | | | | |
| 1 | BDS7 |  | 467 | 17,05 | - | 100 | 3,65 | - |  |
| Nbendras |  | 67 | 2,45 | - | 30 | 1,1 | - |  |
| Pbendras |  | 15 | 0,55 | - | 3 | 0,11 | - |  |
| Po 4 mėnesių nuo paleidimo | | | | | | | | | |
| 1 | BDS7 |  | 467 | 17,05 | - | 23 | 0,84 | - |  |
| Nbendras |  | 67 | 2,45 | - | 20 | 0,73 | - |  |
| Pbendras |  | 15 | 0,55 | - | 2 | 0,07 | - |  |

**4 lentelė.** Kitos sąlygos nuotekoms tvarkyti ir išleisti pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančius teisės aktų reikalavimus.

|  |  |
| --- | --- |
| Eil. Nr. | Sąlygos |
| 1. | Valymo įrenginių paleidimo – derinimo trukmė (iki bus pasiektas projektinis įrenginių efektyvumas ir našumas) negali būti ilgesnė negu 3 mėnesiai. Šiam laikotarpiui galioja 3 lentelėje nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės. Jam pasibaigus galioja Leidimo 2 lentelėje nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės. |
| 2. | Nustatytais terminais vykdyti patvirtintoje Ūkio subjektų aplinkos monitoringo programoje taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringą. Ataskaitas teikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546 patvirtintuose Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatuose numatytais būdais ir terminais. |
| 3. | Nuotekų tvarkymo apskaitos metinę ataskaitą teikite pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. D1-1120 patvirtinto Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašo reikalavimus. |