Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių

4 priedas

*(Rekomenduojama paraiškos forma)*

**PARAIŠKA**

**TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI GAUTI (PAKEISTI)**

[1] [5] [8] [8] [9] [1] [2] [1] [9]

(Juridinio asmens kodas)

AB Kaišiadorių paukštynas, Paukštininkų g. 15, LT-56500 Kaišiadorys, tel. 8 346 55154, faksas 8 346 53482, el. p. [kaisiadoriu.paukstynas@kggroup.eu](mailto:kaisiadoriu.paukstynas@kggroup.eu)

(Veiklos vykdytojo, teikiančio Paraišką, pavadinimas, jo adresas, telefono, fakso Nr., elektroninio pašto adresas)

\_Veislinių paukščių paukštidžių kompleksas Jačiūnų k., Palomenės sen., Kaišiadorių r. sav.

(Ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas, telefonas)

Aplinkosaugos specialistas Andrius Vizbaras, tel. 8 650 72272, faksas 8 346 52 310, el. p. [a.vizbaras@kggroup.eu](mailto:a.vizbaras@kggroup.eu)

(kontaktinio asmens duomenys, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

**I. BENDRO POBŪDŽIO INFORMACIJA**

**1. Informacija apie vietos sąlygas: įrenginio eksploatavimo vieta, trumpa vietovės charakteristika.**

Veislinių paukščių paukštidžių kompleksui skirtas žemės sklypas, kurio unikalus Nr. 4400-0483-1068, kad. Nr. 4940/0006:131, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis - žemės ūkio, naudojimo pobūdis – specializuotų sodininkystės, gėlininkystės, šiltnamių, medelynų ir kitų specializuotų ūkių, yra Jačiūnų k., Palomenės sen., Kaišiadorių r. sav. Sklypo plotas 5,7174 ha. Pažymėjimas apie Nekilnojamo turto registre įregistruotą žemės sklypą ir teises į jį pateiktas paraiškos ***1 priede*.**

PŪV sklypas vakarų pusėje ribojasi su Zeliankos mišku, rytų pusėje – su rajoniniu keliu Nr. 1821 Paukščiai-Krivonys-Neprėkšta. Šiaurės ir pietų pusėse yra kitiems savininkams priklausantys žemės sklypai. Šiuo metu PŪV žemės sklype yra dirbama žemės ūkio žemė. Jokių pastatų ir statinių nėra. Atstumas iki Neprėkštos kaimo centro - apie 2,5 km šiaurės vakarų kryptimi.

Jačiūnų k., kuriame bus vykdoma PŪV, gyvenamųjų sodybų neišlikę. Artimiausias gyvenamasis namas nuo PŪV teritorijos nutolęs apie 1,5 km vakarų kryptimi. Tai – vienkiemis Klūsų kaime (Klūsų k. 3, Palomenės sen., Kaišiadorių r.).

Artimiausia ugdymo įstaiga - Kaišiadorių r. Palomenės pagrindinė mokykla (Lomenos g. 14, Palomenės k.,) nuo PŪV vietos nutolusi apie 4,9 km į pietryčius.

Artimiausios gydymo įstaigos: VšĮ Kaišiadorių PSPC Neprėkštos medicinos punktas (Žvejų g. 4-2, Neprėkštų k.), esantis apie 2,6 km į šiaurės vakarus; Palomenės medicinos punktas (Medinų g. 6, Palomenės k.), esantis apie 4,7 km į pietvakarius. Artimiausia ligoninė (VšĮ Kaišiadorių ligoninė) yra Kaišiadoryse (apie 13 km atstumu į pietvakarius nuo PŪV vietos). PŪV gretimybėse jokių įmonių nėra. Artimiausia įmonė – Modesto Zujaus įmonė (Bartkuškų k. 2), nuo PŪV teritorijos nutolusi apie 2,2 km į šiaurės vakarus.

Artimiausi vandens telkiniai:

* melioracijos griovys, prasidedantis apie 120 m atstumu kitoje kelio pusėje, už 4 km įtekantis į Laukystos upę;
* kūdra, esanti apie 400 m atstumu į rytus už rajoninio kelio;
* Noros upelis, tekantis vakarų ir pietvakarių pusėje; mažiausias atstumas iki jo pietvakarių kryptimi – apie 650 m. Iki Noros upelio apsaugos zonos pietvakarių kryptimi – apie 560 m, iki Noros upelio apsaugos juostos – apie 620 m.

Artimiausia teritorijai Zūbiškių vandenvietė (reg. Nr. 2594) yra 3,3 km atstumu nuo teritorijos į rytus. Eksploatuojamas D3šv –D2up vandeningas horizontas. Vandenvietės apsaugos zonos nenustatytos. Tą patį vandeningą horizontą eksploatuoja už 3,8 km į šiaurės vakarus esanti Neprėkštos vandenvietė (reg. Nr. 2604). Šiai vandenvietei apsaugos zonos taip pat nenustatytos.

Maždaug 2 km atstumu šiaurės rytų kryptimi yra kultūros paveldo objektas - Šilonių (Jučionių) alkos pieva (kodas 20706) ir Šilonių, Jačiūnų brasta, vadinama Velnio brasta (kodas 20705). Už 3 km nuo PŪV objekto į šiaurės rytus yra Šilonių (Jačiūnų) pilkapynas, vadinamas Prancūzkapiais (kodas 5026). Už 5 km į pietvakarius Palomenės k. yra Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia ir varpinė (kodas 949).

PŪV teritorijoje ir apylinkėse nėra NATURA 2000 tinklo ar kitų saugomų teritorijų. Atstumas iki artimiausios saugomos teritorijos – Lomenos kraštovaizdžio draustinio – apie 5,1 km šiaurės vakarų kryptimi. Lomenos kraštovaizdžio draustinyje aptinkama buveinių apsaugai svarbi teritorija – Lomena ir Verkstinė. Artimiausia NATURA 2000 tinklo teritorija – Neries upė, tekanti apie 3,8 km atstumu šiaurės rytuose. Nedidelė sklypo dalis šiaurės vakaruose priskirta gamtinio karkaso teritorijai.

**2. Ūkinės veiklos vietos padėtis vietovės plane ar schemoje su gyvenamųjų namų, ugdymo įstaigų, ligoninių, gretimų įmonių, saugomų teritorijų ir biotopų bei vandens apsaugos zonų ir juostų išsidėstymu.**

Ūkinės veiklos objekto padėtis artimiausių gyvenamųjų namų, ugdymo ir gydymo įstaigų, saugomų teritorijų ir biotopų, vandens apsaugos juostų atžvilgiu pažymėta žemėlapiuose, kurie pateikti paraiškos ***2 Priede*.**

**3. Naujam įrenginiui – statybos pradžia ir planuojama veiklos pradžia. Esamam įrenginiui – veiklos pradžia.**

Statybos pradžia 2017 m. I ketv. Planuojama veiklos pradžia – 2017 m. III ketv.

**4. Informacija apie asmenis, atsakingus už įmonės aplinkos apsaugą.**

Aplinkosaugos specialistas Andrius Vizbaras, tel. 8 650 72272, el. p. [a.vizbaras@kggroup.eu](mailto:a.vizbaras@kggroup.eu)

**5. Informacija apie įdiegtas aplinkos apsaugos vadybos sistemas.**

Aprašomame įrenginyje šiuo metui nėra įdiegta aplinkos ISO 14001 ar EMAS vadybos sistema, tačiau veikla bus vykdoma laikantis visų aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

**6. Netechninio pobūdžio santrauka (informacija apie įrenginyje (įrenginiuose) vykdomą veiklą, trumpas visos paraiškoje pateiktos informacijos apibendrinimas).**

Veisliniai paukščiai bus auginami penkiose naujai pastatytose paukštidėse. Be paukštidžių, sklypo pietinėje dalyje numatomas stačiakampės formos vienaukštis pastatas, skirtas gamybinėms (kiaušinių transportavimo, surinkimo, dezinfekavimo, sandėliavimo ir pagalbinės) bei administracinėms (darbo kabinetas, persirengimo, poilsio ir sanitarinės) patalpoms įrengti. Šiaurinėje sklypo dalyje numatomas atskiras pastatas – stoginė, skirtas kritusių paukščių laikinam sandėliavimui. Pietinėje sklypo dalyje ties pirmos paukštidės viduriu ant gelžbetoninio pamato statomi silosai pašarams laikyti. Statinių išdėstymo planas pateiktas paraiškos ***4 priede***.

Paukštidėse veisliniai paukščiai bus laikomi nuo 140 iki 448 dienų (20-64 savaičių) amžiaus. Planuojama vienu metu auginti iki 59 000 vnt. veislinių paukščių - 55 000 vnt. vištų ir 4 000 vnt. gaidžių). Paukščiai į paukštides bus atvežami iš AB Kaišiadorių paukštyno auginimo aikštelės. Inkubaciniai kiaušiniai bus išvežami į AB Kaišiadorių paukštyno inkubatorius.

Paukštyno pastatų ir administracinio pastato šildymui, karštam vandeniui ruošti bus eksploatuojama 1,1 MW galios suskystintų dujų katilinė.

Paukščių girdymui, patalpų plovimui ir darbuotojų buitiniams poreikiams tenkinti geriamasis vanduo bus tiekiamas iš projektuojamų dviejų gręžinių (kiekvieno našumas 9-12 m3/val.).

Planuojamame objekte susidarys gamybinės, buitinės ir paviršinės nuotekos. Gamybinės nuotekos, kurios susidarys paukštidžių plovimo metu šaltuoju metų periodu (nuo lapkričio 15 d. iki kovo 1 d.), pasibaigus paukščių laikymo ciklui, pateks į 50 m3 požeminį rezervuarą. Iš talpos šios nuotekos bus išsiurbiamos asenizacine mašina ir išvežamos į AB Kaišiadorių paukštyno gamybinių nuotekų valymo įrenginius, esančius pagrindinės gamybinės bazės teritorijoje, iš kurių apvalytos nuotekos pateks į UAB „Kaišiadorių vandenys“ nuotekų sistemą. Šiltuoju metų laiku (nuo kovo 1 d. iki lapkričio 15 d.) į 50 m3 požeminį rezervuarą patekusį paukštidžių plovimo vandenį numatoma panaudoti žemės ūkyje laukų tręšimui kaip skystas organines trąšas (srutas). Buitinės nuotekos bus valomos aerobiniuose biologinio valymo įrenginiuose, o po valymo bus išleidžiamos į planuojamus priešgaisrinius tvenkinius. Paviršinės nuotekos nuo pastatų stogų ir teritorijos bus sugerdinamos į žaliąsias vejas bei įrengtu drenažu ir lietaus kanalizacijos tinklais nuvedamos į priešgaisrinius tvenkinius.

Paukštyne bus eksploatuojami 87 stacionarūs oro taršos šaltiniai:

* 35 stoginiai ventiliatoriai, 50 sieninių ventiliatorių, per kuriuos į aplinkos orą pateks kietosios dalelės (C), amoniakas ir lakieji organiniai junginiai;
* ortakis iš dezinfekavimo patalpos, per kurį į aplinkos orą patenka formaldehidas;
* katilinės kaminas, per kurį į aplinkos orą patenka kuro degimo produktai: anglies monoksidas (A), azoto oksidai (A), kietosios dalelės (A), sieros dioksidas (A).

Ūkinės veiklos metu susidarys nedideli kiekiai mišrių komunalinių atliekų, plastikinių pakuočių, dienos šviesos lempų, nuotekų dumblo, o taip pat gyvūninės kilmės atliekų (ŠGP) ir mėšlo. Kritę paukščiai į utilizavimo įmonę bus išvežami ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę. Kiekvieno paukščių auginimo ciklo pabaigoje iš paukštidžių numatomas pašalinti susidaręs mėšlas. Paukštidėse susidaręs tirštasis mėšlas nebus laikomas, o tiesiai iš paukštidžių pakraunamas į ūkininkų transportą ir parduodamas. Dėl nepalankių klimatinių sąlygų arba kitų priežasčių, neturint galimybės susidariusio mėšlo parduoti tiesiogiai ūkininkams, mėšlas laikinam sandėliavimui būtų išvežamas į AB Kaišiadorių paukštynas pagrindinėje gamybinėje bazėje esančią dengtą mėšlidę, iš kur pagal sudarytas sutartis su ūkininkais parduodamas kaip trąšos.

**II. INFORMACIJA APIE ĮRENGINĮ IR JAME VYKDOMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ**

**7. Įrenginys (-iai) ir jame (juose) vykdomos veiklos rūšys.**

AB Kaišiadorių paukštyno veislinių paukščių paukštidžių komplekse bus įrengtos 5 veislinių paukščių paukštidės. Jose numatoma laikyti 59 000 vnt. veislinių paukščių (55 000 vištų ir 4 000 gaidžių) inkubacinių kiaušinių gamybai. Veisliniai paukščiai paukštidėse laikomi nuo 140 iki 448 dienų amžiaus.

**1 lentelė. Įrenginyje planuojama vykdyti ir (ar) vykdoma ūkinė veikla**

|  |  |
| --- | --- |
| **Įrenginio pavadinimas** | **Įrenginyje planuojamos vykdyti veiklos rūšies pavadinimas pagal Taisyklių 1 priedą**  **ir kita tiesiogiai susijusi veikla** |
| **1** | **2** |
| Veislinių paukščių paukštidžių kompleksas | 6.6. intensyvus paukščių arba kiaulių auginimas, kai:  6.6.1. yra daugiau kaip 40 000 vietų naminiams paukščiams; |

**8. Įrenginio ar įrenginių gamybos (projektinis) pajėgumas arba vardinė (nominali) šiluminė galia.**

Penkiose veislinių paukščių paukštidėse numatoma laikyti 59 000 vnt. veislinių paukščių inkubacinių kiaušinių gamybai.

**9. Kuro ir energijos vartojimas įrenginyje (-iuose), kuro saugojimas. Energijos gamyba.**

Planuojamas šilumos energijos poreikis: 870 kW – vištidžių pastatų šildymui, 34 kW – administracinio-gamybinio pastato šildymui, 25 kW – administracinio-gamybinio pastato vėdinimui, 28 kW – karšto vandens ruošimui buitinėms patalpoms. Šilumos energijai gaminti bus eksploatuojama vietinė suskystintų dujų katilinė. Joje numatomi du plieniniai vandens šildymo katilai po 560 kW galios su automatizuotais dujiniais degikliais. Bendras katilinės našumas: 2 x 560 = 1120 kW.

Suskystintos dujos bus saugomos dviejose požeminėse talpyklose, kurių kiekvienos talpa po 9,15 m3. Kiekviena požeminė suskystintų dujų talpykla komplektuojama kartu su apsauginiu išmetimo vožtuvu, lygio matuokle, slėgio matavimo įranga, dujų užpylimo ir paėmimo antgaliais.

**2 lentelė. Kuro ir energijos vartojimas, kuro saugojimas**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Energetiniai ir technologiniai ištekliai** | **Transportavimo būdas** | **Planuojamas sunaudojimas,**  **matavimo vnt. (t, m3, KWh ir kt.)** | **Kuro saugojimo būdas (požeminės talpos, cisternos, statiniai, poveikio aplinkai riziką mažinantys betonu dengti kuro saugyklų plotai ir pan.)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| a) elektros energija | Elektros tinklai | 450 000 kWh | X |
| b) šiluminė energija |  |  | X |
| c) gamtinės dujos |  |  |  |
| d) suskystintos dujos | Spec. transportas | 143 400 nm3 | Suskystintų dujų požeminės talpyklos (2 vnt. po 9,15 m3) |
| e) mazutas |  |  |  |
| f) krosninis kuras |  |  |  |
| g) dyzelinas |  |  |  |
| h) akmens anglis |  |  |  |
| i) benzinas |  |  |  |
| j) biokuras: |  |  |  |
| 1) |  |  |  |
| 2) |  |  |  |
| k) ir kiti |  |  |  |

**3 lentelė. Energijos gamyba**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Energijos rūšis** | **Įrenginio pajėgumas** | **Planuojama pagaminti** |
| **1** | **2** | **3** |
| Elektros energija, kWh | - | - |
| Šiluminė energija, kWh | 9 636 000 | 5 280 000 |

**III. GAMYBOS PROCESAI**

**10. Detalus įrenginyje vykdomos ir (ar) planuojamos vykdyti ūkinės veiklos rūšių aprašymas ir įrenginių, kuriuose vykdoma atitinkamų rūšių veikla, išdėstymas teritorijoje. Informacija apie įrenginių priskyrimą prie potencialiai pavojingų įrenginių**.

Statinių išdėstymas teritorijoje pateiktas paraiškos ***4 priede***.

Toliau aprašomos įrenginyje planuojamos vykdyti veiklos rūšys.

*Veislinių paukščių auginimas*

Veisliniai paukščiai į penkias paukštides bus atvežami iš AB Kaišiadorių paukštynas auginimo aikštelės. Prieš įkeliant veislinius paukščius į paukštides, jos turi būti įšildytos iki +18 - +20 °C temperatūros, kuri bus palaikoma per visa auginimo ciklą.

Paukštidėse įrengiama technologinė įranga:

*Automatiniai lizdai kiaušinių surinkimui su laktomis* (laktų plotis 1,2 m – priklausomai nuo lesinimo įrangos tipo pasirinkimo). Lizdai numatomi vieno aukšto (lizdo gylis – „XL“ lizdo, ne mažiau kaip 47 cm). Optimalus vištų skaičius viename metre lizdo yra 40 vnt. (didžiausias kritinis iki 50 vnt./m).

*Lovelinė lesinimo sistema suaugusiems veisliniams paukščiams.* Esant lovelinei lesinimo sistemai, vienam paukščiui turi tekti ne mažiau kaip 15 cm lesimo fronto. Vištoms prioritetas yra lovelinis – grandininis lesinimas. Gaidžiams prioritetas – lovelinės lesyklos (2 lesyklų linijos išdėstomos prie pat sienų, apie 5 cm atstumu nuo jų). Bendras pašaro suvartojimo kiekis per visas penkias paukštides - 10,5 t/parai.

*Nipelinės girdymo sistemos.* Vienam nipeliui turi tekti ne daugiau kaip 12 paukščių. Girdymui naudojamas vanduo tiekiamas į paukštides iš sklype įrengiamų gręžinių. Bendras vandens kiekis, suvartojamas paukščių girdymui visoms paukštidėms, iki 25 m³/parą (momentinis vandens suvartojimas – 0,7 l/s vienai paukštidei). Vandens įvadas, nuo kurio pasijungia paukštidžių girdymo sistema, įrengiamas paukštidės pastato viduryje. Slėgis įvade - 3÷4 bar.

*Pastato ventiliacija* turi užtikrinti optimalias paukščių gyvenimo sąlygas. Oro padavimas į paukštides vykdomas per šonines langines, o ištraukimas per stoginius ventiliatorius (***a.t.š. 001-035***). Vasarą numatomas kombinuotas vėdinimas – oras paduodamas per paukštidės išilginėse sienose įrengiamas oro padavimo angas (žaliuzes), o ištraukiamas per paukštidės galinėje sienoje įrengiamus sieninius ventiliatorius (***a.t.š. 036-085***). Per ***a.t.š. 001-085*** į aplinkos orą skiriasi amoniakas, kietosios dalelės (C) ir lakieji organiniai junginiai. Reikalinga oro apykaita šiltuoju metų laiku turi būti 6 m³/val./kg paukščių svorio (maksimalus oro kiekis paukštidei 320000 m3/val.), o šaltuoju metų laiku – 0,5 m³/val./kg paukščių svorio. Paukštidėje palaikoma temperatūra – maksimaliai iki +20°C. Minimali temperatūra – +18°C. Šildymo elementai pastato viduje išdėstomi taip, kad būtų išvengta tiesioginio šilto oro padavimo į lizdų (kiaušinių surinkimui) zoną.

*Apšvietimas* auginimo metu turi būti reguliuojamas nuo 0 iki 90 lx.

Veislinių paukščių auginimo laikotarpiu dirbantis personalas kiekvieną darbo dieną privalo tikrinti paukštides. Visi paukštidėse kritę ir brokuoti paukščiai turėtų būti pašalinami iš paukštidžių per paukštidės vartuose įrengiama varstomą angą bei dedami į rakinamus sandarius, apsaugotus nuo kenkėjų konteinerius (stoginėje įrengiant rakinamą ne mažesnį kaip 400 l talpos šaldiklį), kad jų nepasiektų parazitai ir (arba) laukiniai gyvūnai. Iš čia kritę paukščiai nukreipiami į utilizacijos įmonę ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę.

*Kraiko atvežimas*

Kraikas, t. y. medžio drožlės, kurių vidutinis tankis apie 200 kg/m3, į paukštides atvežamas autotransportu ir yra iškraunamas aikštelėje vakarinėje sklypo dalyje ties paskutine paukštide. Medienos drožlės, kaip kraikui naudojama žaliava, parenkamos be medienos brazdo, žievės, taip sumažinant mikrobiologinio užkrato patekimo į paukštides riziką. Kraiko kiekis, reikalingas paukštidėms - 300 m3 (vienai paukštidei – 60 m3, padengiamas vienos paukštidės plotas – 1400 m2). Aikštelėje iškrautas kraikas į paukštides tiekiamas traktoriumi arba „Bobcat“ tipo krautuvu per vartus, kurie įrengiami paukštidės vakarinėje dalyje (gabaritiniai matmenys: 3x3 m, vienai paukštidei įrengiami 2-ji vartai). Kraikas keičiamas kas 9 mėnesiai, pasibaigus auginimo ciklui.

*Pašarų pristatymas*

Pašarai į paukštides pristatomi spec. transportu (gabaritiniai matmenys: ilgis – 17,5 m, plotis – 2,5 m, aukštis – 4,10 m). Spec. transporto svoris – 40 t (apkrova į ašį – 11,5 t). Pašarai iš spec. transporto iškraunami pneumotransporto sistemos pagalba, kurią turi spec. transportas, į du silosus, kurių talpa po 23,8 t (kombinuotiems pašarams), ir vieną 10 t silosą (kviečiams).

Vienoje paukštidėje bunkeriuose laikomas paros pašarų kiekis - 2,1 t, 5 paukštidėms - 10,5 t.

*Kiaušinių surinkimas, transportavimas, rūšiavimas*

Paukštidės pastato viduryje įrengiami lizdai, kurių plotis 1,5 m, gylis – 0,47÷0,52 m. Iš lizdų kiaušiniai patenka ant „diržo“ (transporterio), kuris kiaušinius transportuoja ant paukštidės koridoriuje įrengto transporterio.

Kiaušiniai nuo koridoriuje esančio kiaušinių transporterio patenka į rūšiavimo patalpoje įrengtą rūšiavimo automatą. Iš rūšiavimo automato inkubaciniai kiaušiniai nukreipiami į transportavimo vežimėlį, o maistiniai kiaušiniai į dėžes, kurios paskui sustatomos ant europaletės (800 x 1200) trimis aukštais ir gabenamos į kiaušinių laikymo sandėlį. Koridoriuje ir kiaušinių rūšiavimo patalpoje palaikoma +18÷20 °C temperatūra, santykinė oro drėgmė 60-70%, oro apykaita – 1,5 karto per valandą.

*Kiaušinių dezinfekavimas*

Operacija atliekama dezinfekavimo patalpoje. Į dezinfekavimo patalpą sustatomi 4 kiaušinių transportavimo vežimėliai. Kiaušinių dezinfekcijai atlikti naudojami formaldehido garai, kurie gaunami lydant paraformą (paraformaldehidą) ant elektrinės kaitrinės plytelės. Paraformo išeiga 20 g vienam m3 dezinfekavimo patalpos tūrio (1200 mg/m3 forlamdehido garų). Vienas dezinfekavimo ciklas vyksta 1÷2 valandas.

Dezinfekavimo patalpoje palaikoma +24÷26 °C temperatūra, santykinė oro drėgmė apie 75%. Įrengiama aktyvi vėdinimo sistema formaldehido garų pašalinimui iš dezinfekavimo patalpos (***a.t.š. 087***).

Medžiagos, reikalingos dezinfekavimo vykdymui (paraformas), į paukštides pristatomos kiekvieną darbo dieną, darbo pradžioje. Jų tiekiamas tik toks kiekis, koks reikalingas tos dienos kiaušinių dezinfekavimui t. y. 1,46 kg per darbo dieną. Paraformas bus susvertas porcijomis po 0,365 kg ir laikomas sandarioje pakuotėje iki jo panaudojimo.

*Kiaušinių laikymas*

Kiaušiniai laikomi – sandėliuojami kiaušinių sandėlyje. Į sandėliavimo patalpą kiaušiniai patenka iš kiaušinių rūšiavimo patalpos ant paletės dėžėse ir iš dezinfekavimo patalpos kiaušinių transportavimo vėžimėliais. Patalpoje palaikoma +18 °C temperatūra, santykinė oro drėgmė 60-70 %. Oro apykaita per valandą – 5 kartai.

*Taros laikymas*

Tara kiaušiniams – dėžės arba kiaušinių transportavimo vėžimėliai – laikomi taros laikymui skirtoje sandėliavimo patalpoje. Patalpoje numatoma laikyti 420 vnt. plastikinių (dėžės svoris – iki 4,8 kg) dėžių arba 35 vnt. kiaušinių transportavimo vėžimėlių.

Tara kiaušiniams ir dėžės su kiaušiniais bei vėžimėliai pristatomi/išvežami autotransportu per uždarą (su rankove) rampą, kurios aukštis nuo žemės paviršiaus 1,2 m. Iš rampos per buferinę zoną patenkama į taros sandėlį ir kiaušinių sandėlį. Patalpoje palaikoma +18 °C temperatūra, santykinė oro drėgmė 60-70%. Įrengiama vienkartinė oro apykaita.

*Paukštidžių valymas*

Pasibaigus 308 dienų auginimo ciklui, ir išvežus visus paukščius, vykdomas paukštidžių valymas ir dezinfekavimas.

Pirmiausia vykdomas mėšlo šalinimas iš paukštidžių. Iš paukštidžių mėšlas išstumiamas kaušiniu krautuvu į aikšteles, esančias vakarinėje paukštidžių dalyje. Iš čia jis iškart pakraunamas į ūkininkų autotransportą ir parduodamas kaip trąšos. Nesant galimybės susidariusį mėšlą parduoti iš karto, mėšlas išvežamas į AB Kaišiadorių paukštynas mėšlidę, esančią pagrindinėje gamybinėje bazėje.

Iš paukštidžių išvežus mėšlą vykdomas jų plovimas bei dezinfekcija.

Plovimo procesą sudaro:

* paukštidės mirkymas – vandeniu laistomos patalpos ir paliekamos vienai parai;
* paukštidės plovimas – vykdomas šaltu vandeniu, naudojant aukšto slėgio “Kärcher” plovimo sistemą. Plovimo metu vienai paukštidei suvartojama apie 5 m3 vandens.

Paukštidės patalpų plovimo nuotekos bus kaupiamos sklypo teritorijoje įrengtame vietinių nuotekų kaupimo rezervuare, kurio tūris 50 m3, ir išvežamos į AB Kaišiadorių paukštyno gamybinių nuotekų valymo įrenginius, esančius pagrindinės gamybinės bazės teritorijoje, iš kurių apvalytos nuotekos pateks į UAB „Kaišiadorių vandenys“ nuotekų sistemą. Paukštides plaunant šiltuoju metų laiku, nuo balandžio 1 d. iki lapkričio 15 d., paukštidžių plovimo vandenį numatoma perduoti ūkininkams pagal sutartis kaip skystas organines trąšas (srutas) žemės ūkio laukų tręšimui. Nuoplovų (srutų) išlaistymas žemdirbystės laukuose bus vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. D1-735/3D-700 patvirtintu Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašu (Žin., 2011, Nr. 118-5583).

Baigus plovimo procesą vykdoma paukštidžių dezinfekcija:

* Šlapia dezinfekcija (paukštidės sienos, grindys, lubos, t. y. pilna paukštidės kvadratūra, padengiama spec. dezinfekavimo tirpalu, kurio išeiga – 0,5 l/m2).
* Aerozolinė dezinfekcija (visam paukštidės tūriui, dezinfekuojančio aerozolio išeiga – 5 ml/m3).

Paukštidžių paruošimo naujam auginimo ciklui trukmė apie 30 dienų.

*Šildymas*

Numatomas šilumos poreikis – 957 kW:

* vištidžių pastatų šildymui – 870 kW;
* administracinio – gamybinio pastato šildymui – 34 kW;
* administracinio – gamybinio pastato vėdinimui – 25 kW;
* karšto vandens ruošimui buitinėms patalpoms – 28 kW.

Paukštyno pastatų ir administracinio pastato šildymui bei karštam vandeniui ruošti numatoma naudoti suskystintas dujas, kurios bus deginamos katilinėje įrengtuose dviejuose po 560 kW šiluminės galios vandens šildymo katiluose. Bendra katilinės šiluminė galia – 1120 kW. Planuojamas naudoti suskystintų dujų kiekis – 143 400 Nm3/m. Deginant suskystintas dujas, į aplinkos orą per katilinės kaminą (***a.t.š. 086***) bus išmetami: anglies monoksidas (A), azoto oksidai (A), kietosios dalelės (A), sieros dioksidas (A).

Technologinių procesų schema, nurodant įeinančių žaliavų, papildomų medžiagų, kuro, energijos, išeinančius nuotekų, atliekų, išmetimų į aplinkos orą, skleidžiamo triukšmo, kvapo srautus, pateikta paraiškos ***18 priede***.

Pagal LR potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymą (Žin., 1996, Nr. 46-1116, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2011-07-19, TAR 2016-01-11, i. K. 2016-00485 ) AB Kaišiadorių paukštyno veislinių paukščių paukštidžių komplekse bus eksploatuojami potencialiai pavojingi įrenginiai, kuriems reikalinga šio įstatymo nustatyta priežiūra. Pagal minėto įstatymo 3 straipsnio 1 punktą turės būti tikrinama vandens šildymo katilų ir jų įrangos techninė būklė.

**11. Planuojama naudoti technologija ir kiti gamybos būdai, skirti teršalų išmetimo iš įrenginio (-ių) prevencijai arba, jeigu tai neįmanoma, išmetamų teršalų kiekiui mažinti.**

Mėšlo tvarkymas. Kiekvieno paukščių auginimo ciklo pabaigoje iš paukštidžių pašalintas susidaręs mėšlas teritorijoje nebus laikomas, o tiesiai iš paukštidžių bus išvežamas ūkininkams arba į AB Kaišiadorių paukštyno dengtą mėšlidę, esančią pagrindinėje gamybinėje bazėje, iš kur pagal sudarytas sutartis su ūkininkais parduodamas kaip trąšos.

Nuotekų tvarkymas. Gamybinės nuotekos, kurios susidarys paukštidžių plovimo metu, pasibaigus paukščių laikymo ciklui, pateks į 50 m3 požeminę nuotekų talpą. Šaltuoju metų periodu, nuo lapkričio 15 d. iki kovo 1 d., iš talpos nuotekos bus išsiurbiamos asenizacine mašina ir išvežamos į AB Kaišiadorių paukštynas gamybinių nuotekų valymo įrenginius, esančius pagrindinės gamybinės bazės teritorijoje, iš kurių apvalytos nuotekos pateks į UAB „Kaišiadorių vandenys“ nuotekų sistemą. Šiltuoju metų laiku, nuo kovo 1 d. iki lapkričio 15 d., paukštidžių plovimo vanduo pagal sudarytas sutartis bus perduodamas ūkininkams, kurie jį naudos žemės ūkyje laukų tręšimui kaip skystas organines trąšas (srutas).

Buitinės nuotekos bus valomos aerobiniuose biologinio valymo įrenginiuose, o po valymo bus išleidžiamos į vieną iš planuojamų priešgaisrinių tvenkinių.

**12. Pagrindinių alternatyvų pareiškėjo siūlomai technologijai, gamybos būdams ir priemonėms aprašymas, išmetamųjų teršalų poveikis aplinkai arba nuoroda į PAV dokumentus, kuriuose ši informacija pateikta.**

Paraiška TIPK leidimui gauti rengiama pagal 2016 m. parengtą informaciją atrankai dėl planuojamos veislinių paukščių paukštidžių statybos ir eksploatavimo poveikio aplinkai vertinimo. 2016 m. vasario 5 d. Aplinkos apsaugos agentūra raštu Nr. (28.2)-A4-1203 priėmė atrankos išvadą, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas (atrankos išvada pateikiama paraiškos ***14 Priede***).

**13. Kiekvieno įrenginio naudojamų technologijų atitikimo technologijoms, aprašytoms Europos Sąjungos geriausiai prieinamų gamybos būdų (GPGB) informaciniuose dokumentuose ar išvadose, palyginamasis įvertinimas.**

**4 lentelė. Įrenginio atitikimo GPGB palyginamasis įvertinimas**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Aplinkos komponentai, kuriems daromas poveikis** | **Nuoroda į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas** | **GPGB technologija** | **Su GPGB taikymu susijusios**  **vertės, vnt.** | **Atitikimas** | **Pastabos** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1.** | **Gera žemdirbystės praktika intensyviuose paukštininkystės ūkiuose** | ES informacinis dokumentas apie intensyvaus naminių paukščių ir kiaulių auginimo geriausius prieinamus gamybos būdus  (Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC). Reference Document on Best Available Technigues for Intensive Rearing of Poultry and Pigs. July 2003) | Parinkti ir įgyvendinti švietimo ir mokymo programas ūkio darbuotojams | - | Atitinka | Vykdomi darbuotojų apmokymai |
| Registruoti vandens ir energijos sunaudojimą, pašarų kiekius, susidarančių atliekų kiekį ir neorganinių trąšų naudojimo bei mėšlo kiekius | - | Atitinka | Vykdoma naudojamų medžiagų, vandens ir energijos apskaita, susidariusių atliekų ir nuotekų apskaita, ūkio subjekto aplinkos monitoringas pagal monitoringo programą.  Mėšlas laukuose neskleidžiamas, jis parduodamas ūkininkams , todėl mėlo skleidimo geroji praktika neaktuali |
| Turėti avarijų likvidavimo planus neplanuotos taršos ar avarijų atvejams | - | Neaktualu | Avarijų likvidavimo planai nerengiami |
| Įgyvendinti remonto ir priežiūros programas, kad būtų užtikrinta, jog visos struktūros ir įranga veikia gerai ir kad įrenginyje būtų palaikoma švara | - | Atitinka | Nuolatinės įrenginių priežiūros ir remonto darbai bus vykdomi pagal įrenginių eksploatavimo taisykles. |
| Tinkamai planuoti veiklą, kaip pvz., medžiagų pristatymą bei atliekų išvežimą iš teritorijos | - | Atitinka | Visi aptarnavimo darbai, medžiagų ir atliekų atvežimo/išvežimo darbai bus vykdomi griežtai pagal iš anksto sudarytą darbų grafiką, siekiant optimaliai organizuoti technologinį procesą bei paskirstyti transporto srautus. |
| Tinkamai suplanuoti mėšlo skleidimą laukuose | - | Neaktualu | Mėšlas laukuose neskleidžiamas, jis parduodamas ūkininkams |
| **2.** | **Šėrimo metodai** | Šėrimo priemonių taikymas:   * sumažinant azoto kiekį mėšle (grynų baltymų kiekis pašare vištoms dedeklėms 18-40 sav. amžiaus – 15,5-16,5 %; 40+ sav. amžiaus – 14,5-15,5 %); * sumažinant fosforo kiekį mėšle (bendrojo fosforo kiekis pašare vištoms dedeklėms 18-40 sav. amžiaus – 0,45-0,55 %, 40+ sav. amžiaus – 0,41-0,51 %) | - | Atitinka | Bus taikomas paukščių šėrimas pašarais, turinčiais sumažintą grynųjų baltymų ir bendrojo fosforo kiekį. Bus sudaromos šėrimo normos, pagrįstos įsisavinamomis/esamomis maisto medžiagomis ir pašarų papildų naudojimu, pagerinančiu pašarų efektyvumą ir įsisavinimą bei sumažinančiu maisto medžiagų kiekį susidariusiame mėšle |
| **3.** | **Paukščių laikymo sistemos** | Pastatas su natūralia ventiliacija, kraiku pilnai padengtomis grindimis ir girdymo sistema be pratekėjimų arba labai gerai izoliuotas pastatas su dirbtine ventiliacija, pilnai kraiku padengtomis grindimis ir girdymo sistema be pratekėjimų | - | Atitinka | Veisliniai paukščiai paukštidėse bus laikomi laisvai. Pastatų šildymui įrengta vietinė suskystintų dujų katilinė, priverstinio vėdinimo sistemos, leidžiančios veiksmingai reguliuoti temperatūrą ir žiemą pasiekti minimalų vėdinimo lygi. Bus vykdomi ventiliacijos vamzdžių bei ventiliatorių tikrinimo ir valymo darbai, maksimaliai sumažinant vėdinimo sistemų pasipriešinimą (nuostolius). Kraikas bus paskleistas po visą grindų plota, bus įrengtos nipelinės paukščių girdyklos. |
| **4.** | **Vanduo** | Paukštidžių bei įrangos valymas kiekvieno produkcijos ciklo pabaigoje aukšto slėgio valytuvais, pusiausvyros tarp sunaudojamo vandens ir švaros palaikymas | - | Atitinka | Pasibaigus kiekvienam auginimo ciklui ir išvežus visus paukščius, vykdomas paukštidžių plovimas aukšto slėgio plovimo sistema. Plovimo vanduo bus surenkamas rezervuare. |
| Pastovus geriamo vandens sistemos kalibravimas, siekiant išvengti išsiliejimų | - | Atitinka | Paukštidėse įrengtos nipelinės girdymo sistemos. Bus atliekamas nuolatinis geriamo vandens įrenginių kalibravimas, siekiant išvengti vandens nutekėjimo ir išsiliejimų |
| Vandens apskaitos palaikymas, pastoviai matuojant vandens sunaudojimą | - | Atitinka | Pastoviai registruojamas ir matuojamas sunaudoto vandens kiekis vandens apskaitos prietaisais |
| Vandens nutekėjimo atvejų aptikimas ir remontas | - | Atitinka | Užfiksavus vandens nutekėjimą, jis bus operatyviai stabdomas ir tvarkomas gedimas |
| **5.** | **Energija** | Pastatų izoliacija regionuose, kur vyrauja žema aplinkos temperatūra | - | Atitinka | Projektuojant ir statant paukštidžių pastatus, numatytos visos reikiamos izoliacijos priemonės |
| Optimizuoti mechaniškai vėdinamų patalpų įrangą taip, kad būtų galima tinkamai kontroliuoti temperatūrą, o žiemą pasiekti minimalius vėdinimo srautus | - | Atitinka | Pastatų šildymui bus įrengta vietinė katilinė, paukštidėse oro pritekėjimas numatomas per groteles sienose, o ištraukimas – per ventiliatorius. Tokiu būdu veiksmingai reguliuojama temperatūra, o žiemą pasiekiamas minimalus ventiliacijos laipsnis. |
| Mažinti pasipriešinimą ventiliacijos sistemose dažnai jas tikrinant ir valant vamzdžius bei ventiliatorius | - | Atitinka | Vykdomi ventiliacijos vamzdžių bei ventiliatorių tikrinimo ir valymo darbai, įrengiami pravalymo liukai ortakių pravalymui magistralėse |
| Mažai energijos naudojantis apšvietimas | - | Atitinka | Pastatų apšvietimui naudojamos dienos šviesos lempos |
| **6.** | **Mėšlo saugojimas** | Suprojektuoti paukščių išmatų saugyklas, kurių talpa būtų tokia, kad jose mėšlas galėtų būti laikomas iki kito išvežimo arba skleidimo laukuose | - | Atitinka | Paukštidėse susidaręs tirštasis mėšlas (OT) nebus laikomas, o tiesiai iš paukštidžių atiduodamas ūkininkams arba išvežamas į dengtą mėšlidę, esančią AB Kaišiadorių paukštynas pagrindinėje gamybinėje bazėje iš kur pagal sudarytas sutartis su ūkininkais, parduodamas kaip organinės trąšos |
| **7.** | **Paukščių mėšlo skleidimo laukuose metodai** | Sumažinti azoto išplovimą iš mėšlo į dirvą ir požeminius vandenis, derinant mėšlo kiekį ir numatomus pasėlių reikalavimus (azoto ir fosforo kiekis, augalų suvartojamų mineralų kiekis iš dirvos ir trąšų) | - | Neaktualu | Mėšlas laukuose neskleidžiamas, jis parduodamas ūkininkams |
| Atsižvelgti į žemės, kurioje bus skleidžiamas mėšlas, savybes; ypatingai dirvos sąlygas, lietaus kiekį ir drėkinimą, žemėnaudą ir žemės ūkio praktiką, taip pat ir pasėlių sėjomainos sistemas | - | Neaktualu |
| Sumažinti vandens taršą, ypač imantis visų šių priemonių: neskleidžiant mėšlo tokiose vietose, kur laukas yra permirkęs vandeniu, patvindytas, įšalęs, apsnigtas; neskleidžiant mėšlo laukuose su dideliu nuolydžiu, neskleidžiant mėšlo laukuose, kurie yra greta vandens telkinių (palikti nedirbtos žemės plotą), skleisti mėšlą prieš pat tokią stadiją, kai pasėliai auga greičiausiai ir intensyviausiai pasisavina maisto medžiagas | - | Neaktualu | Mėšlas laukuose neskleidžiamas, jis parduodamas ūkininkams |
|  |  |  | Organizuoti mėšlo skleidimą laukuose taip, kad būtų mažinamas kvapų poveikis vietovėse, kur tikėtina, kad bus paveikti kaimynai: mėšlą skleisti dienos metu. kai mažiausiai tikėtina, kad žmonės bus namuose, vengti darbo savaitgaliais ir visuotinių švenčių metu; atkreipti dėmesį į vėjo kryptis, atsižvelgiant į gretimai esamus pastatus. | - | Neaktualu | Mėšlas laukuose neskleidžiamas, jis parduodamas ūkininkams |

**14. Informacija apie avarijų prevencijos priemones (arba nuoroda į Saugos ataskaitą ar ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, jei jie pateikiami prieduose prie paraiškos).**

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-09-10 nutarimu Nr. 913 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-08-17 nutarimo Nr. 966 „Dėl pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 109-4159) bei 1996-12-16 Europos Tarybos direktyva 96/82/EB Dėl stambių, su pavojingomis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės ir 2003-12-16 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/105/EB, iš dalies pakeičiančia Tarybos direktyvą 96/82/EB Dėl didelių, su pavojingomis medžiagos susijusių avarijų pavojaus kontrolės neatlieka, nes objektas neatitinka kriterijų ir nepriskiriamas prie pavojingų. Paraiškoje TIPK leidimui gauti rizikos analizė ir jos vertinimas nenagrinėjama.

Planuojama ūkinė veikla nekelia pavojaus kitiems objektams, todėl galimos ekstremalios situacijos neprognozuojamos ir avarijų likvidavimo planai nesudaromi. Gaisro atveju bus kviečiama priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, teritorijoje bus įrengti priešgaisriniai tvenkiniai, darbuotojai bus instruktuoti ir apmokyti, kaip elgtis įvykus avarijoms ar nenumatytiems atvejams.

**IV. ŽALIAVŲ IR MEDŽIAGŲ NAUDOJIMAS, SAUGOJIMAS**

**15. Žaliavų ir medžiagų naudojimas, žaliavų ir medžiagų saugojimas.**

**5 lentelė. Naudojamos ir (ar) saugomos žaliavos ir papildomos (pagalbinės) medžiagos**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Žaliavos arba medžiagos pavadinimas (išskyrus kurą, tirpiklių turinčias medžiagas ir mišinius)** | **Planuojamas naudoti kiekis, matavimo vnt. (t, m3 ar kt. per metus)** | **Transportavimo būdas** | **Kiekis, vienu metu saugomas vietoje, matavimo vnt. (t, m3 ar kt. per metus)** | **Saugojimo būdas** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Pašarai | 2200 t/metus | Autotransportas | 57,6 t | Silosai (2x23,8 t ir 1x10 t), dienos bunkeriai (5-ioms paukštidėms 10,5 t) |
| 2. | Kraikas | 120 t/metus | Autotransportas | - | Nesaugoma |
| 3. | OVEN CLEANER (natrio hidroksidas) | 0,885 t/metus | Autotransportas | - | Nesaugoma |
| 4. | JD ACIPLUSFOAM VF 59 (dezinfektantas) | 81 l/metus | Autotransportas | - | Nesaugoma |
| 5. | Biocidas Globacid AF | 54 l/metus | Autotransportas | - | Nesaugoma |
| 6. | Paraformaldehidas | 0,45 t/metus | Autotransportas | - | Nesaugoma |

**6 lentelė. Tirpiklių turinčių medžiagų ir mišinių naudojimas ir saugojimas.** Tirpiklių turinčių medžiagų ir mišinių naudojimas neplanuojamas, 6 lentelė nepildoma

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veikla, kurioje naudojamos tirpiklių turinčios medžiagos ir mišiniai | Tirpiklių turinčios medžiagos ir mišiniai | Tirpiklių turinčias medžiagas ir mišinius sudarantys komponentai | | | | Planuojamos (maksimalios) tirpiklio sąnaudos, t/metus | Tirpiklio suvartojimo riba, t/metus | Planuojamas tirpiklių turinčių medžiagų ir mišinių | | |
| Kiekis, saugomas vietoje, t | | Saugojimo būdas |
| Pavadinimas | Rizikos/pavojingumo frazė | Koncentracija, % | |
| nuo | iki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
|  |  |  |  | Iš viso pagal veiklos rūšį: | |  |  |  |  |  |

**V. VANDENS IŠGAVIMAS**

**16. Informacija apie vandens išgavimo būdą (nuoroda į techninius dokumentus, statybos projektą ar kt.).**

Paukščių girdymui, patalpų plovimui ir darbuotojų buitiniams poreikiams tenkinti geriamasis vanduo bus tiekiamas iš projektuojamų dviejų gręžinių (informacija teikiama vadovaujantis UAB „MB projects“ ir UAB „Bendrieji statybų projektai“ parengtu „Veislinių paukščių paukštidžių Jačiūnų k., Palomenės sen., Kaišiadorių r. sav. statybos projektu“) su vandens tiekimo ir gerinimo įrenginiais. Vandens gręžinių pasai pateikti ***17 priede.***

Planuojamas sunaudoti vandens kiekis - 9655,5 m3/metus, 32,6 m3/d., tame tarpe:

* paukščių girdymui (5-kioms paukštidėms) – 3,5 l/s; 12,6 m ³/h; 25,2 m³/p; 9198 m³/m;
* grindų plovimui paukštidėse, pasibaigus paukščių laikymo ciklui (1-nai paukštidei – 5 m³) – 5-kioms paukštidėms – 25 m³;
* grindų plovimui gamybinėse patalpose (plaunama 2 kartus per savaitę) – 3,4m³/savaitę; 177 m³/m;
* ūkio-buities reikmėms (numatomas darbuotojų skaičius vienoje pamainoje – 6) – 0,68 m³/h; 0,7 m³/p; 255,5 m³/m.

Gaisrų gesinimas numatomas iš projektuojamų trijų tvenkinių, kurių tūriai: 1900m3, 1650 m3 ir 660 m3.

Inžinerinių tinklų schema su pažymėtomis vandens išgavimo vietomis (vandens gręžiniais) pateikta paraiškos ***4 priede***.

**7 lentelė. Duomenys apie paviršinį vandens telkinį, iš kurio numatoma išgauti vandenį, vandens išgavimo vietą ir planuojamą išgauti vandens kiekį.** Iš vieno paviršinio vandens telkinio (tvenkinio) neplanuojama išgauti vandens, todėl lentelė nepildoma

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vandens išgavimo vietos Nr. |  | |  | |  | |
| 1. | Vandens telkinio kategorija (upė, ežeras, tvenkinys, kt.) |  | |  | |  | |
| 2. | Vandens telkinio pavadinimas |  | |  | |  | |
| 3. | Vandens telkinio identifikavimo kodas |  | |  | |  | |
| 4. | 80% tikimybės sausiausio mėnesio vidutinis upės debitas (m3/s) |  | |  | |  | |
| 5. | Ežero, tvenkinio tūris (m3) |  | |  | |  | |
| 6. | Vandens išgavimo vietos koordinatės |  | |  | |  | |
| 7. | Didžiausias planuojamas išgauti vandens kiekis | m3/m. | m3/p. | m3/m. | m3/p. | m3/m. | m3/p. |
|  |  |  |  |  |  |

**8 lentelė. Duomenys apie planuojamas naudoti požeminio vandens vandenvietes.** AB Kaišiadorių paukštyno veislinių paukščių paukštidžių komplekso teritorijoje įrengta Jačiūnų vandenvietė, kurioje yra du vandens gavybos gręžiniai Nr. 63824 ir Nr. 63825, išgręžti 2017 m. apie 41 m atstumu vienas nuo kito (vandens gręžinių pasai pateikti paraiškos ***17 priede***). Vandenvietei yra nustatytos dvi vandenvietės apsaugos zonos (VAZ): 1-oji juosta (griežto režimo) yra 10 m spinduliu aplink abu gręžinius ir 2-oji juosta (taršos apribojimo) – 50 m spinduliu aplink abu gręžinius.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Gėlo požeminio vandens vandenvietė (telkinys)** | | | | |
| **Pavadinimas Žemės gelmių registre** | **Adresas** | **Kodas Žemės gelmių registre** | **Aprobuotų išteklių kiekis, m3/d** | **Išteklių aprobavimo dokumento data ir Nr.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | AB Kaišiadorių paukštyno Jačiūnų vandenvietė | Kauno apskr., Kaišiadorių r. sav., Palomenės sen., Jačiūnų k. | 5003 | 50 | 2017-04-21 |

**VI. TARŠA Į APLINKOS ORĄ**

**17. Į aplinkos orą numatomi išmesti teršalai**

Iš kiekvienos paukštidės teršalai į aplinkos orą bus išmetami per 17 taršos šaltinių: 7 stoginius ir 10 sieninių ventiliatorių. Stoginiai ventiliatoriai dirba ištisus metus, t. y. 8760 val./metus, o sieniniai apie 720 val./metus (esant aukštoms temperatūroms lauke nuo 25 ºC ir daugiau). Per ***a.t.š. 001-085*** į aplinkos orą bus išmetami: kietosios dalelės (C), amoniakas, lakieji organiniai junginiai (LOJ).

Paukštyno pastatų ir administracinio pastato šildymui numatoma naudoti suskystintas dujas, kurias deginant į aplinkos orą per katilinės kaminą (***a.t.š. 086***) bus išmetami: anglies monoksidas (A), azoto oksidai (A), kietosios dalelės (A), sieros dioksidas (A).

Kiaušinių dezinfekcijai atlikti bus naudojami formaldehido garai, kurie gaunami lydant paraformą (paraformaldehidą). Iš kiaušinių dezinfekavimo patalpos per ortakį (***a.t.š. 087***) į aplinką išsiskirs formaldehido garai.

Aplinkos oro teršalų kiekio skaičiavimai, atlikti vadovaujantis Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodika (EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2013) pateikiami paraiškos ***11 priede***.

Teršalų sklaidos modeliavimo duomenys ir rezultatai pateikiami paraiškos ***13 priede.***

Žemėlapis su objekto aplinkos oro taršos šaltiniais pateiktas paraiškos ***3 priede***.

**9 lentelė. Į aplinkos orą numatomi išmesti teršalai ir jų kiekis**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Teršalo pavadinimas** | **Teršalo kodas** | **Numatoma (prašoma leisti) išmesti, t/m.** |
| **1** | **2** | **3** |
| Anglies monoksidas (A) | 177 | 1,215 |
| Azoto oksidai (A) | 250 | 3,101 |
| Kietosios dalelės (A) | 6493 | 0,033 |
| Kietosios dalelės (C) | 4281 | 7,055 |
| Sieros dioksidas (A) | 1753 | 0,028 |
| Amoniakas | 134 | 15,775 |
| Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka): | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| Lakūs organiniai junginiai (nepaminėti šiame sąraše) | 308 | 9,65 |
| Formaldehidas | 871 | 0,883 |
| Kiti teršalai (abėcėlės tvarka): | XXXXXXXX | XXXXXXXXX |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Iš viso: | 37,74 |

**10 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys**

Įrenginio pavadinimas Veislinių paukščių paukštidžių kompleksas

| **Taršos šaltiniai** | | | | | **Išmetamųjų dujų rodikliai**  **pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje** | | | **Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė,**  **val./m.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **koordinatės** | | **aukštis,**  **m** | **išėjimo angos matmenys, m** | **srauto greitis,**  **m/s** | **temperatūra,**  **° C** | **tūrio debitas,**  **Nm3/s** |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 001 | 6091508,9 | 533457,0 | 6,0 | 0,5 | 13,8 | 20 | 2,7 | 8760 |
| 002 | 6091521,7 | 533445,4 | 6,0 | 0,5 | 13,8 | 20 | 2,7 | 8760 |
| 003 | 6091535,5 | 533437,2 | 6,0 | 0,5 | 13,8 | 20 | 2,7 | 8760 |
| 004 | 6091549,7 | 533425,5 | 6,0 | 0,5 | 13,8 | 20 | 2,7 | 8760 |
| 005 | 6091563,7 | 533416,5 | 6,0 | 0,5 | 13,8 | 20 | 2,7 | 8760 |
| 006 | 6091576,1 | 533406,8 | 6,0 | 0,5 | 13,8 | 20 | 2,7 | 8760 |
| 007 | 6091591,3 | 533396,4 | 6,0 | 0,5 | 13,8 | 20 | 2,7 | 8760 |
| 008 | 6091521,8 | 533474,3 | 6,0 | 0,5 | 13,8 | 20 | 2,7 | 8760 |
| 009 | 6091534,8 | 533463,4 | 6,0 | 0,5 | 13,8 | 20 | 2,7 | 8760 |
| 010 | 6091548,2 | 533454,9 | 6,0 | 0,5 | 13,8 | 20 | 2,7 | 8760 |
| 011 | 6091562,4 | 533442,9 | 6,0 | 0,5 | 13,8 | 20 | 2,7 | 8760 |
| 012 | 6091576,6 | 533434,2 | 6,0 | 0,5 | 13,8 | 20 | 2,7 | 8760 |
| 013 | 6091588,8 | 533423,8 | 6,0 | 0,5 | 13,8 | 20 | 2,7 | 8760 |
| 014 | 6091604,5 | 533414,0 | 6,0 | 0,5 | 13,8 | 20 | 2,7 | 8760 |
| 015 | 6091534,5 | 533492,0 | 6,0 | 0,5 | 13,8 | 20 | 2,7 | 8760 |
| 016 | 6091547,7 | 533480,3 | 6,0 | 0,5 | 13,8 | 20 | 2,7 | 8760 |
| 017 | 6091561,2 | 533472,3 | 6,0 | 0,5 | 13,8 | 20 | 2,7 | 8760 |
| 018 | 6091575,1 | 533460,9 | 6,0 | 0,5 | 13,8 | 20 | 2,7 | 8760 |
| 019 | 6091589,3 | 533451,9 | 6,0 | 0,5 | 13,8 | 20 | 2,7 | 8760 |
| 020 | 6091601,8 | 533441,4 | 6,0 | 0,5 | 13,8 | 20 | 2,7 | 8760 |
| 021 | 6091617,0 | 533431,5 | 6,0 | 0,5 | 13,8 | 20 | 2,7 | 8760 |
| 022 | 6091547,2 | 533509,2 | 6,0 | 0,5 | 13,8 | 20 | 2,7 | 8760 |
| 023 | 6091560,4 | 533498,2 | 6,0 | 0,5 | 13,8 | 20 | 2,7 | 8760 |
| 024 | 6091573,9 | 533490,0 | 6,0 | 0,5 | 13,8 | 20 | 2,7 | 8760 |
| 025 | 6091587,8 | 533478,3 | 6,0 | 0,5 | 13,8 | 20 | 2,7 | 8760 |
| 026 | 6091602,3 | 533469,3 | 6,0 | 0,5 | 13,8 | 20 | 2,7 | 8760 |
| 027 | 6091614,0 | 533458,9 | 6,0 | 0,5 | 13,8 | 20 | 2,7 | 8760 |
| 028 | 6091630,2 | 533448,9 | 6,0 | 0,5 | 13,8 | 20 | 2,7 | 8760 |
| 029 | 6091559,7 | 533526,6 | 6,0 | 0,5 | 13,8 | 20 | 2,7 | 8760 |
| 030 | 6091573,1 | 533515,9 | 6,0 | 0,5 | 13,8 | 20 | 2,7 | 8760 |
| 031 | 6091586,6 | 533507,2 | 6,0 | 0,5 | 13,8 | 20 | 2,7 | 8760 |
| 032 | 6091600,5 | 533495,7 | 6,0 | 0,5 | 13,8 | 20 | 2,7 | 8760 |
| 033 | 6091615,0 | 533486,5 | 6,0 | 0,5 | 13,8 | 20 | 2,7 | 8760 |
| 034 | 6091626,9 | 533476,1 | 6,0 | 0,5 | 13,8 | 20 | 2,7 | 8760 |
| 035 | 6091642,6 | 533466,8 | 6,0 | 0,5 | 13,8 | 20 | 2,7 | 8760 |
| 036 | 6091593,3 | 533384,9 | 1,5 | 1,0 | 14,1 | 20 | 11,1 | 720 |
| 037 | 6091595,4 | 533384,9 | 1,5 | 1,0 | 14,1 | 20 | 11,1 | 720 |
| 038 | 6091598,3 | 533388,9 | 1,5 | 1,0 | 14,1 | 20 | 11,1 | 720 |
| 039 | 6091599,2 | 533390,1 | 1,5 | 1,0 | 14,1 | 20 | 11,1 | 720 |
| 040 | 6091600,2 | 533391,5 | 1,5 | 1,0 | 14,1 | 20 | 11,1 | 720 |
| 041 | 6091598,2 | 533389,0 | 3,0 | 1,0 | 14,1 | 20 | 11,1 | 720 |
| 042 | 6091599,1 | 533390,2 | 3,0 | 1,0 | 14,1 | 20 | 11,1 | 720 |
| 043 | 6091600,1 | 533391,6 | 3,0 | 1,0 | 14,1 | 20 | 11,1 | 720 |
| 044 | 6091603,1 | 533395,4 | 1,5 | 1,0 | 14,1 | 20 | 11,1 | 720 |
| 045 | 6091602,3 | 533397,2 | 1,5 | 1,0 | 14,1 | 20 | 11,1 | 720 |
| 046 | 6091606,1 | 533402,6 | 1,5 | 1,0 | 14,1 | 20 | 11,1 | 720 |
| 047 | 6091608,2 | 533402,4 | 1,5 | 1,0 | 14,1 | 20 | 11,1 | 720 |
| 048 | 6091611,1 | 533406,4 | 1,5 | 1,0 | 14,1 | 20 | 11,1 | 720 |
| 049 | 6091612,0 | 533407,7 | 1,5 | 1,0 | 14,1 | 20 | 11,1 | 720 |
| 050 | 6091612,8 | 533408,8 | 1,5 | 1,0 | 14,1 | 20 | 11,1 | 720 |
| 051 | 6091611,0 | 533406,5 | 3,0 | 1,0 | 14,1 | 20 | 11,1 | 720 |
| 052 | 6091611,9 | 533407,7 | 3,0 | 1,0 | 14,1 | 20 | 11,1 | 720 |
| 053 | 6091612,9 | 533409,1 | 3,0 | 1,0 | 14,1 | 20 | 11,1 | 720 |
| 054 | 6091615,9 | 533412,9 | 1,5 | 1,0 | 14,1 | 20 | 11,1 | 720 |
| 055 | 6091615,0 | 533414,7 | 1,5 | 1,0 | 14,1 | 20 | 11,1 | 720 |
| 056 | 6091618,9 | 533420,2 | 1,5 | 1,0 | 14,1 | 20 | 11,1 | 720 |
| 057 | 6091620,9 | 533419,9 | 1,5 | 1,0 | 14,1 | 20 | 11,1 | 720 |
| 058 | 6091623,9 | 533423,9 | 1,5 | 1,0 | 14,1 | 20 | 11,1 | 720 |
| 059 | 6091624,8 | 533425,2 | 1,5 | 1,0 | 14,1 | 20 | 11,1 | 720 |
| 060 | 6091625,7 | 533426,5 | 1,5 | 1,0 | 14,1 | 20 | 11,1 | 720 |
| 061 | 6091623,8 | 533424,0 | 3,0 | 1,0 | 14,1 | 20 | 11,1 | 720 |
| 062 | 6091624,6 | 533425,2 | 3,0 | 1,0 | 14,1 | 20 | 11,1 | 720 |
| 063 | 6091625,6 | 533426,6 | 3,0 | 1,0 | 14,1 | 20 | 11,1 | 720 |
| 064 | 6091628,6 | 533430,5 | 1,5 | 1,0 | 14,1 | 20 | 11,1 | 720 |
| 065 | 6091627,8 | 533432,2 | 1,5 | 1,0 | 14,1 | 20 | 11,1 | 720 |
| 066 | 6091631,5 | 533437,6 | 1,5 | 1,0 | 14,1 | 20 | 11,1 | 720 |
| 067 | 6091633,8 | 533437,4 | 1,5 | 1,0 | 14,1 | 20 | 11,1 | 720 |
| 068 | 6091636,6 | 533441,4 | 1,5 | 1,0 | 14,1 | 20 | 11,1 | 720 |
| 069 | 6091637,6 | 533442,7 | 1,5 | 1,0 | 14,1 | 20 | 11,1 | 720 |
| 070 | 6091638,5 | 533444,1 | 1,5 | 1,0 | 14,1 | 20 | 11,1 | 720 |
| 071 | 6091636,5 | 533441,4 | 3,0 | 1,0 | 14,1 | 20 | 11,1 | 720 |
| 072 | 6091637,3 | 533442,6 | 3,0 | 1,0 | 14,1 | 20 | 11,1 | 720 |
| 073 | 6091638,3 | 533444,0 | 3,0 | 1,0 | 14,1 | 20 | 11,1 | 720 |
| 074 | 6091641,3 | 533448,0 | 1,5 | 1,0 | 14,1 | 20 | 11,1 | 720 |
| 075 | 6091640,5 | 533449,7 | 1,5 | 1,0 | 14,1 | 20 | 11,1 | 720 |
| 076 | 6091644,5 | 533455,1 | 1,5 | 1,0 | 14,1 | 20 | 11,1 | 720 |
| 077 | 6091646,4 | 533454,9 | 1,5 | 1,0 | 14,1 | 20 | 11,1 | 720 |
| 078 | 6091649,5 | 533458,9 | 1,5 | 1,0 | 14,1 | 20 | 11,1 | 720 |
| 079 | 6091650,2 | 533460,2 | 1,5 | 1,0 | 14,1 | 20 | 11,1 | 720 |
| 080 | 6091651,3 | 533461,5 | 1,5 | 1,0 | 14,1 | 20 | 11,1 | 720 |
| 081 | 6091649,3 | 533459,0 | 3,0 | 1,0 | 14,1 | 20 | 11,1 | 720 |
| 082 | 6091650,2 | 533460,2 | 3,0 | 1,0 | 14,1 | 20 | 11,1 | 720 |
| 083 | 6091651,2 | 533461,6 | 3,0 | 1,0 | 14,1 | 20 | 11,1 | 720 |
| 084 | 6091654,2 | 533465,4 | 1,5 | 1,0 | 14,1 | 20 | 11,1 | 720 |
| 085 | 6091653,3 | 533467,2 | 1,5 | 1,0 | 14,1 | 20 | 11,1 | 720 |
| 086 | 6000736,8 | 550605,5 | 8,0 | 0,4 | 4,14 | 180 | 0,52 | 4800 |
| 087 | 6000736,8 | 550605,5 | 7,0 | 0,315 | 3,59 | 25 | 0,28 | 1460 |

**11 lentelė. Tarša į aplinkos orą**

Įrenginio pavadinimas Veislinių paukščių paukštidžių kompleksas

| **Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.** | **Taršos šaltiniai** | | **Teršalai** | | | | **Numatoma (prašoma leisti) tarša** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | | **pavadinimas** | | **kodas** | | **Vienkartinis dydis** | | **metinė, t/m.** |
| **vnt.** | **maks.** |
| **1** | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | **6** | **7** |
| Paukštidė I | 001 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,014 | 0,423 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0064 | 0,189 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0086 | 0,259 |
| 002 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,014 | 0,423 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0064 | 0,189 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0086 | 0,259 |
| 003 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,014 | 0,423 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0064 | 0,189 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0086 | 0,259 |
| 004 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,014 | 0,423 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0064 | 0,189 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0086 | 0,259 |
| 005 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,014 | 0,423 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0064 | 0,189 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0086 | 0,259 |
| 006 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,014 | 0,423 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0064 | 0,189 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0086 | 0,259 |
| 007 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,014 | 0,423 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0064 | 0,189 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0086 | 0,259 |
| Paukštidė II | 008 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,014 | 0,423 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0064 | 0,189 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0086 | 0,259 |
| 009 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,014 | 0,423 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0064 | 0,189 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0086 | 0,259 |
| 010 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,014 | 0,423 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0064 | 0,189 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0086 | 0,259 |
| 011 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,014 | 0,423 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0064 | 0,189 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0086 | 0,259 |
| 012 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,014 | 0,423 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0064 | 0,189 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0086 | 0,259 |
| 013 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,014 | 0,423 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0064 | 0,189 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0086 | 0,259 |
| 014 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,014 | 0,423 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0064 | 0,189 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0086 | 0,259 |
| Paukštidė III | 015 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,014 | 0,423 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0064 | 0,189 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0086 | 0,259 |
| 016 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,014 | 0,423 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0064 | 0,189 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0086 | 0,259 |
| 017 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,014 | 0,423 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0064 | 0,189 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0086 | 0,259 |
| 018 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,014 | 0,423 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0064 | 0,189 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0086 | 0,259 |
| 019 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,014 | 0,423 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0064 | 0,189 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0086 | 0,259 |
| 020 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,014 | 0,423 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0064 | 0,189 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0086 | 0,259 |
| 021 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,014 | 0,423 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0064 | 0,189 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0086 | 0,259 |
| Paukštidė IV | 022 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,014 | 0,423 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0064 | 0,189 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0086 | 0,259 |
| 023 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,014 | 0,423 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0064 | 0,189 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0086 | 0,259 |
| 024 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,014 | 0,423 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0064 | 0,189 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0086 | 0,259 |
| 025 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,014 | 0,423 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0064 | 0,189 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0086 | 0,259 |
| 026 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,014 | 0,423 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0064 | 0,189 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0086 | 0,259 |
| 027 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,014 | 0,423 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0064 | 0,189 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0086 | 0,259 |
| 028 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,014 | 0,423 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0064 | 0,189 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0086 | 0,259 |
| Paukštidė V | 029 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,014 | 0,423 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0064 | 0,189 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0086 | 0,259 |
| 030 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,014 | 0,423 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0064 | 0,189 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0086 | 0,259 |
| 031 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,014 | 0,423 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0064 | 0,189 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0086 | 0,259 |
| 032 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,014 | 0,423 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0064 | 0,189 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0086 | 0,259 |
| 033 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,014 | 0,423 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0064 | 0,189 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0086 | 0,259 |
| 034 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,014 | 0,423 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0064 | 0,189 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0086 | 0,259 |
| 035 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,014 | 0,423 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0064 | 0,189 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0086 | 0,259 |
| Paukštidė I | 036 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,0075 | 0,0194 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0034 | 0,0088 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0045 | 0,0117 |
| 037 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,0075 | 0,0194 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0034 | 0,0088 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0045 | 0,0117 |
| 038 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,0075 | 0,0194 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0034 | 0,0088 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0045 | 0,0117 |
| 039 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,0075 | 0,0194 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0034 | 0,0088 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0045 | 0,0117 |
| 040 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,0075 | 0,0194 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0034 | 0,0088 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0045 | 0,0117 |
| 041 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,0075 | 0,0194 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0034 | 0,0088 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0045 | 0,0117 |
| 042 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,0075 | 0,0194 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0034 | 0,0088 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0045 | 0,0117 |
| 043 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,0075 | 0,0194 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0034 | 0,0088 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0045 | 0,0117 |
| 044 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,0075 | 0,0194 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0034 | 0,0088 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0045 | 0,0117 |
| 045 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,0075 | 0,0194 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0034 | 0,0088 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0045 | 0,0117 |
| Paukštidė II | 046 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,0075 | 0,0194 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0034 | 0,0088 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0045 | 0,0117 |
| 047 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,0075 | 0,0194 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0034 | 0,0088 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0045 | 0,0117 |
| 048 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,0075 | 0,0194 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0034 | 0,0088 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0045 | 0,0117 |
| 049 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,0075 | 0,0194 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0034 | 0,0088 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0045 | 0,0117 |
| 050 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,0075 | 0,0194 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0034 | 0,0088 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0045 | 0,0117 |
| 051 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,0075 | 0,0194 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0034 | 0,0088 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0045 | 0,0117 |
| 052 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,0075 | 0,0194 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0034 | 0,0088 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0045 | 0,0117 |
| 053 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,0075 | 0,0194 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0034 | 0,0088 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0045 | 0,0117 |
| 054 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,0075 | 0,0194 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0034 | 0,0088 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0045 | 0,0117 |
| 055 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,0075 | 0,0194 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0034 | 0,0088 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0045 | 0,0117 |
| Paukštidė III | 056 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,0075 | 0,0194 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0034 | 0,0088 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0045 | 0,0117 |
| 057 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,0075 | 0,0194 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0034 | 0,0088 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0045 | 0,0117 |
| 058 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,0075 | 0,0194 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0034 | 0,0088 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0045 | 0,0117 |
| 059 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,0075 | 0,0194 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0034 | 0,0088 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0045 | 0,0117 |
| 060 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,0075 | 0,0194 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0034 | 0,0088 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0045 | 0,0117 |
| 061 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,0075 | 0,0194 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0034 | 0,0088 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0045 | 0,0117 |
| 062 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,0075 | 0,0194 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0034 | 0,0088 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0045 | 0,0117 |
| 063 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,0075 | 0,0194 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0034 | 0,0088 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0045 | 0,0117 |
| 064 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,0075 | 0,0194 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0034 | 0,0088 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0045 | 0,0117 |
| 065 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,0075 | 0,0194 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0034 | 0,0088 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0045 | 0,0117 |
| Paukštidė IV | 066 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,0075 | 0,0194 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0034 | 0,0088 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0045 | 0,0117 |
| 067 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,0075 | 0,0194 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0034 | 0,0088 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0045 | 0,0117 |
| 068 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,0075 | 0,0194 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0034 | 0,0088 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0045 | 0,0117 |
| 069 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,0075 | 0,0194 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0034 | 0,0088 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0045 | 0,0117 |
| 070 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,0075 | 0,0194 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0034 | 0,0088 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0045 | 0,0117 |
| 071 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,0075 | 0,0194 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0034 | 0,0088 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0045 | 0,0117 |
| 072 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,0075 | 0,0194 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0034 | 0,0088 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0045 | 0,0117 |
| 073 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,0075 | 0,0194 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0034 | 0,0088 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0045 | 0,0117 |
| 074 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,0075 | 0,0194 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0034 | 0,0088 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0045 | 0,0117 |
| 075 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,0075 | 0,0194 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0034 | 0,0088 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0045 | 0,0117 |
| Paukštidė V | 076 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,0075 | 0,0194 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0034 | 0,0088 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0045 | 0,0117 |
| 077 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,0075 | 0,0194 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0034 | 0,0088 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0045 | 0,0117 |
| 078 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,0075 | 0,0194 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0034 | 0,0088 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0045 | 0,0117 |
| 079 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,0075 | 0,0194 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0034 | 0,0088 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0045 | 0,0117 |
| 080 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,0075 | 0,0194 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0034 | 0,0088 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0045 | 0,0117 |
| 081 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,0075 | 0,0194 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0034 | 0,0088 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0045 | 0,0117 |
| 082 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,0075 | 0,0194 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0034 | 0,0088 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0045 | 0,0117 |
| 083 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,0075 | 0,0194 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0034 | 0,0088 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0045 | 0,0117 |
| 084 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,0075 | 0,0194 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0034 | 0,0088 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0045 | 0,0117 |
| 085 | | Amoniakas | | 134 | | g/s | 0,0075 | 0,0194 |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | 0,0034 | 0,0088 |
| Lakieji organiniai junginiai | | 308 | | g/s | 0,0045 | 0,0117 |
| **Pagal veiklos rūšį:** | | | | | | | | | **32,48** |
| Katilinė | 086 | | Anglies monoksidas (A) | | 177 | | mg/Nm3 | 400 | 1,215 |
| Azoto oksidai (A) | | 250 | | mg/Nm3 | 350 | 3,101 |
| Kietosios dalelės (A) | | 6493 | | mg/Nm3 | 20 | 0,0330 |
| Sieros dioksidas (A) | | 1753 | | mg/Nm3 | 35 | 0,0280 |
| **Pagal veiklos rūšį:** | | | | | | | | | **4,377** |
| Dezinfekavimo patalpa | 087 | | Formaldehidas | | 871 | | **g/s** | **0,168** | 0,8830 |
| **Pagal veiklos rūšį:** | | | | | | | | | **0,8830** |
|  |  |  | |  | |  | | **Iš viso įrenginiui:** | **37,74** |

**12 lentelė. Aplinkos oro teršalų valymo įrenginiai ir taršos prevencijos priemonės.**

Įrenginio pavadinimas Veislinių paukščių paukštidžių kompleksas

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Taršos šaltinio, į kurį patenka pro valymo įrenginį praėjęs dujų srautas, Nr.** | **Valymo įrenginiai** | | **Valymo įrenginyje valomi (nukenksminami) teršalai** | |
| **Pavadinimas ir paskirties apibūdinimas** | **kodas** | **pavadinimas** | **kodas** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| - | - | - | - | - |
| **Taršos prevencijos priemonės**: Kiekvieno paukščių auginimo ciklo pabaigoje iš paukštidžių pašalintas susidaręs mėšlas PŪV teritorijoje nebus laikomas, o tiesiai iš paukštidžių bus išvežamas į AB Kaišiadorių paukštyno dengtą mėšlidę, esančią pagrindinėje gamybinėje bazėje, iš kur pagal sudarytas sutartis su ūkininkais parduodamas kaip trąšos. | | | | |

**13 lentelė. Tarša į aplinkos orą esant neįprastoms (neatitiktinėms) veiklos sąlygoms.** Tarša į aplinkos orą esant neįprastoms (neatitiktinėms) sąlygoms nenumatoma, todėl lentelė nepildoma

Įrenginio pavadinimas

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taršos  šaltinio, iš kurio išmetami teršalai esant šioms sąlygoms, Nr. | Sąlygos, dėl kurių gali įvykti neįprasti (neatitiktiniai) teršalų išmetimai | Neįprastų (neatitiktinių) teršalų išmetimų duomenų detalės | | | | Pastabos, detaliau apibūdinančios neįprastų (neatitiktinių) teršalų išmetimų pasikartojimą, trukmę ir kt. sąlygas |
| išmetimų trukmė,  val., min.  (kas reikalinga, pabraukti) | teršalas | | teršalų koncentracija išmetamosiose dujose, mg/Nm3 |
| pavadinimas | kodas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |

**VII**. **ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIOS DUJOS**

**18. Šiltnamio efektą sukeliančios dujos.** Objektas nepriskiriamas įrenginiams, kurie išmeta ŠESD, todėl šis skyrius nepildomas.

**14 lentelė. Veiklos rūšys ir šaltiniai, iš kurių į atmosferą išmetamos ŠESD, nurodytos Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 1 priede**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Veiklos rūšys pagal Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 1 priedą ir išmetimo šaltiniai | ŠESD pavadinimas  (anglies dioksidas (CO2),azoto suboksidas (N2O), perfluorangliavandeniliai (PFC)) |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |
|  |  |  |

**VIII. TERŠALŲ IŠLEIDIMAS SU NUOTEKOMIS Į APLINKĄ**

**19. Teršalų išleidimas su nuotekomis į aplinką.**

AB Kaišiadorių paukštyno veislinių paukščių paukštidžių komplekse susidarys gamybinės, buitinės ir paviršinės nuotekos.

Gamybinės nuotekos, kurios susidarys paukštidžių plovimo metu (5-kioms paukštidėms – 25 m³), pasibaigus paukščių laikymo ciklui, bus surenkamos paukštidėse projektuojamais nerūdijančio plieno trapais. Iš paukštidžių nuotekos, išplautos aukšto spaudimo plovimo įrenginiu, ištekės projektuojamais savitakiniais tinklais ir pateks į 50 m3 požeminę nuotekų talpą. Paukštidžių plovimo darbus vykdant šaltuoju metų periodu, nuo lapkričio 15 d. iki kovo 1 d., iš talpos nuotekos bus išsiurbiamos asenizacine mašina ir išvežamos į AB Kaišiadorių paukštyno gamybinių nuotekų valymo įrenginius, esančius pagrindinės gamybinės bazės teritorijoje, iš kurių apvalytos nuotekos pateks į UAB „Kaišiadorių vandenys“ nuotekų sistemą. Paukštides plaunant šiltuoju metų laiku, nuo kovo 1 d. iki lapkričio 15 d., paukštidžių plovimo vandenį numatoma panaudoti žemės ūkyje laukų tręšimui kaip skystas organines trąšas (srutas). Nuoplovų (srutų) išlaistymas žemdirbystės laukuose bus vykdomas laikantis Lietuvos respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. D1-735/3D-700 patvirtintais Mėšlo ir srutų aplinkosaugos reikalavimų aprašo.

Buitines nuotekas iš buitinių patalpų, nuo sanitarinių prietaisų ir trapų (0,68 m³/h; 0,7 m³/p; 255,5 m³/m.), o taip pat iš gamybinių patalpų (grindų plovimo, plaunant 2 kartus per savaitę: 3,4 m³/savaitę, 177 m³/m) numatoma nuvesti į projektuojamą aerobinį biologinio valymo įrenginį. Buitinių nuotekų valymo įrenginio našumas (1,45 m³/p, 0,4 m³/h) parinktas atsižvelgiant į tai, kad paukštidėse maksimalioje pamainoje dirbs 6 žmonės. Valymo įrenginys komplektuojamas su 3 m³ talpa ir siurbliu bei orapūte. Po valymo įrenginių numatomas g/b mėginių paėmimo šulinys. Iki Nuotekų tvarkymo reglamente nurodytų normatyvų išvalytos nuotekos (BDS7 – ne daugiau 29 mg/l) nukreipiamos į projektuojamus aikštelės paviršinių nuotekų tinklus ir išleidžiamos į paviršinį vandens telkinį - vieną iš planuojamų priešgaisrinių tvenkinių (1900 m3 tūrio).

Sąlyginai švarios paviršinės nuotekos (70,5 m3/p., 605 m3/m.) nuo pastatų stogų ir teritorijos (išskyrus pastatų prieigas šiaurinėje teritorijos dalyje) sugerdinamos į žaliąsias vejas bei įrengtu drenažu ir lietaus kanalizacijos tinklais nuvedamos į įrengiamus tvenkinius, skirtus gaisrų gesinimui. Vadovaujantis Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentu, objekto teritorija nepriskiriama prie galimai teršiamų teritorijų, todėl paviršinės nuotekos nevalomos. Planuojamų priešgaisrinių tvenkinių tūriai: 1900,0 m3, 1650,0 m3 ir 660,0 m3. Į tvenkinį Nr. 1 (1900 m3 tūrio) pateks paviršinės nuotekos kartu su iki Nuotekų tvarkymo reglamente nurodytų normatyvų išvalytomis buitinėmis nuotekomis. PŪV sklype taip pat bus įrengtas ir drenažas gruntiniam vandeniui surinkti. Į drenažą pateks ir paviršinės nuotekos, persifiltravusios per įrengtą drenažinį sluoksnį. Drenažinis vanduo bus nuvedamas į tvenkinį Nr. 2 (1650 m3 tūrio) ir tvenkinį Nr. 3 (660 m3 tūrio). Paviršinės nuotekos nuo pastatų šiaurinėje dalyje esančių asfaltuotų aikštelių, esančių paukštidžių galuose, bus surenkamos į lietaus nuotekų tinklą ir kartu su drenažiniu vandeniu nuvedamos į priešgaisrinius tvenkinius Nr. 2 ir Nr. 3. Paukštides valant lietingu oru, kuomet išstumtas į paukštidžių galuose esančias aikšteles mėšlas bus kraunamas į tam skirtą transportą, nuo šių aikštelių susidarančias nuotekas sklendės pagalba numatoma nukreipti į paukštidžių plovimo nuotekoms surinkti skirtą 50 m³ požeminę talpą, iš kurios nuotekos bus išsiurbiamos ir išvežamos į AB Kaišiadorių paukštyno valymo įrenginius arba panaudojamos kaip trąšos ūkininkų laukams tręšti.

Inžinerinių tinklų schema su pažymėtais nuotekų valymo įrenginiais, nuotekų išleistuvais pateikta paraiškos ***4 priede***.

**15 lentelė. Informacija apie paviršinį vandens telkinį (priimtuvą), į kurį planuojama išleisti nuotekas.** Informacija teikiama tik apie tą tvenkinį (priešgaisrinį rezervuarą), į kurį išleidžiamos paviršinės nuotekos ir valytos buitinės nuotekos. Informacija apie tvenkinius, į kuriuos išleidžiamas drenažo vanduo, neteikiama

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Vandens telkinio pavadinimas, kategorijair kodas** | **80% tikimybės sausiausio mėnesio vidutinis debitas, m3/s (upėms)** | **Vandens telkinio plotas, ha**  **(stovinčio vandens telki-niams)** | **Vandens telkinio būklė** | | | | | |
| **Rodiklis** | **Esama (foninė) būklė** | | **Leistina vandens telkinio apkrova** | | |
| **mato vnt.** | **reikšmė** | **Hidraulinė, m3/d.** | **teršalais** | |
| **mato vnt.** | **reikšmė** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1. | Priešgaisrinis tvenkinys (rezervuaras) Nr. 1 | - | 1900 m3 | - | - | - | - | - | - |

**16 lentelė. Informacija apie nuotekų išleidimo vietą/priimtuvą (išskyrus paviršinius vandens telkinius), į kurį planuojama išleisti nuotekas**

Gamybinės nuotekos, kurios susidarys paukštidžių plovimo metu šaltuoju metų periodu (nuo lapkričio 15 d. iki kovo 1 d.), pasibaigus paukščių laikymo ciklui, pateks į 50 m3 požeminį rezervuarą. Iš talpos šios nuotekos bus išsiurbiamos asenizacine mašina ir išvežamos į AB Kaišiadorių paukštyno gamybinių nuotekų valymo įrenginius, esančius pagrindinės gamybinės bazės teritorijoje, iš kurių apvalytos nuotekos pateks į UAB „Kaišiadorių vandenys“ nuotekų sistemą.

Šiltuoju metų laiku (nuo kovo 1 d. iki lapkričio 15 d.) į 50 m3 požeminį rezervuarą patekusį paukštidžių plovimo vandenį numatoma panaudoti žemės ūkyje laukų tręšimui kaip skystas organines trąšas (srutas).

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Nuotekų išleidimo vietos / priimtuvo aprašymas** | **Juridinis nuotekų išleidimo pagrindas** | **Leistina priimtuvo apkrova** | | | | |
| **hidraulinė** | | **teršalais** | | |
| **m3/d** | **m3/metus** | **parametras** | **mato vnt.** | **reikšmė** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 2. | Gamybinės (paukštidžių plovimo) nuotekos kaupiamos 50 m3 požeminėje nuotekų talpoje ir šaltuoju metų laiku išvežamos į AB Kaišiadorių paukštynas gamybinių nuotekų valymo įrenginius, iš kurių apvalytos patenka į UAB „Kaišiadorių vandenys“ nuotekų sistemą | AB Kaišiadorių paukštyno 2015 m. gruodžio 18 d. nuotekų tvarkymo sutartis Nr. 119//KP1074-5.10/2015 su UAB „Kaišiadorių vandenys“; 2016 m. gruodžio 12 d. papildomas susitarimas Nr. 99; galioja iki 2017-12-31 | 1050 | - | BDS7 | mg/l | 467 |
| Bendras azotas | mg/l | 83 |
| Bendras fosforas | mg/l | 14 |
| Riebalai | mg/l | 75 |
| SM | mg/l | 520 |

**17 lentelė. Duomenys apie nuotekų šaltinius ir / arba išleistuvus**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Koordinatės** | **Priimtuvo numeris** | **Planuojamų išleisti nuotekų aprašymas** | **Išleistuvo tipas / techniniai duomenys** | **Išleistuvo vietos aprašymas** | **Numatomas išleisti didžiausias nuotekų kiekis** | |
| **m3/d.** | **m3/m.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. | X-6091478  Y-533446 | 1 | Paviršinės (lietaus nuotekos) | Išleidimo vamzdis į priešgaisrinį tvenkinį Nr. 1 | Paukštyno teritorijos pietvakarinėje pusėje, už I paukštidės | - | - |
| Valytos buitinės nuotekos | 2,4 | 432,5 |
| 2. | X-6091582  Y-533383 | 2 | Gamybinės (paukštidžių plovimo) nuotekos | Išleidimas į požeminį 50 m3 gamybinių nuotekų rezervuarą | Paukštyno teritorijos šiaurės vakariniame kampe, šalia I paukštidės | 5\* | 25 |

\* gamybinių nuotekų kiekis, galintis susidaryti vienos paukštidės plovimo metu pasibaigus paukščių laikymo ciklui

**18 lentelė. Į gamtinę aplinką planuojamų išleisti nuotekų užterštumas.** Į gamtinę aplinką išleidžiamos lietaus nuotekos ir drenažinis vanduo. Į gamtinę aplinką išleidžiamos valytos buitinės nuotekos. Kadangi objekto teritorija nepriskiriama prie galimai teršiamų teritorijų, paviršinės nuotekos išleidžiamos be valymo. Teršalų, išleidžiamų su nuotekomis, skaičiuoklė pateikta paraiškos ***13 priede***.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Teršalo pavadinimas** | **Didžiausias numatomas nuotekų užterštumas prieš valymą** | | | **Didžiausias leidžiamas ir planuojamas nuotekų užterštumas** | | | | | | | | **Numa-tomas valymo efekty-vumas, %** |
| **mom.,**  **mg/l** | **vidut.,**  **mg/l** | **t/metus** | **DLK mom.,**  **mg/l** | **Prašoma LK mom.,**  **mg/l** | **DLK vidut.,**  **mg/l** | **Prašoma LK vid.,**  **mg/l** | **DLT paros,**  **t/d** | **Prašoma LT paros,**  **t/d** | **DLT metų,**  **t/m** | **Prašoma LT metų,**  **t/m** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1 | Skendinčios medžiagos | - | - | - | 50 | 50 | 30 | 30 | - | - | - | - | - |
| BDS7 | - | - | - | 57,5 | 57,5 | 28,75 | 28,75 | - | - | - | - | - |
| Naftos produktai | - | - | - | 7 | 7 | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
| BDS7 | 450 | 390 | 0,169 | 40 | 40 | 29 | 29 | 0,00007 | 0,00007 | 0,0125 | 0,0125 | 92,6 |

**19 lentelė. Objekte / įrenginyje naudojamos nuotekų kiekio ir taršos mažinimo priemonės**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Nuotekų**  **šaltinis / išleistuvas** | **Priemonės ir jos paskirties aprašymas** | **Įdiegimo data** | **Priemonės projektinės savybės** | | |
| **rodiklis** | **mato vnt.** | **reikšmė** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | 1 | Buitinių nuotekų valymo įrenginiai (dviejų kamerų septikas, biologinio valymo įrenginys, orapūtė) | 2017 m. II ketv.(planuo-jama) | BDS7 | mg/l | 29 |

**20 lentelė. Numatomos vandenų apsaugos nuo taršos priemonės.** Objekte nenumatomos vandenų apsaugos nuo taršos priemonės, todėl lentelė nepildoma

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Nuotekų šaltinis / išleistuvas | Priemonės aprašymas | Laukiamo efekto aprašymas | Numatomas leidimo sąlygų keitimas įgyvendinus priemonę | Diegimo | |
| pradžia | pabaiga |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |

**21 lentelė. Pramonės įmonių ir kitų abonentų, iš kurių planuojama priimti nuotekas (ne paviršines), sąrašas ir planuojamų priimti nuotekų savybės.** Lentelė nepildoma, kadangi pramonės įmonių ir kitų abonentų nuotekos nepriimamos.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Abonento pavadinimas | Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonento | Didžiausia tarša, kurią numatoma gauti su abonento nuotekomis | | | | |
| tūkst. m3/m. | Teršalai | LKmom.,  mg/l | LKvid.,  mg/l | LTparos,  t/d | LTmetinė,  t/m. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuotekas, užterštas prioritetinėmis pavojingomis ir/arba „A“ sąrašo pavojingomis medžiagomis: | | | | | | |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2. | Abonentai, iš kurių numatoma priimti daugiau kaip po 50 m3/d gamybinių nuotekų (bet kurie neatitinka 1 punkte nurodytų kriterijų): | | | | | | |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3. | Suminiai abonentų, iš kurių numatoma priimti gamybines nuotekas (bet kurie neatitinka 1 ir 2 punktuose nurodytų kriterijų), duomenys: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4. | Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 1, 2 ir 3 punktuose nurodytų kriterijų) duomenys: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 5. | Iš viso (visų numatomų priimti iš abonentų nuotekų duomenys): |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 6. | Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo potencialiai teršiamų teritorijų surenkamas paviršines nuotekas: | | | | | | |
| 6.1. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 7. | Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 punkte nurodytų kriterijų) išleidžiamų paviršinių nuotekų duomenys: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 8. | Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų priimti nuotekų duomenys): |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**22 lentelė. Nuotekų apskaitos įrenginiai.** Nuotekų apskaitos įrenginiai objekte neplanuojami, todėl lentelė nepildoma. Paviršinių nuotekų kiekis apskaičiuojamas įvertinant kritulių kiekį, teritorijos, nuo kurios jos bus surenkamos, plotą ir dangas. Buitinių ir gamybinių nuotekų kiekis apskaičiuojamas pagal suvartoto vandens kiekį (pagal vandens apskaitos prietaisų rodmenis)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Išleistuvo Nr. | Apskaitos prietaiso vieta | Apskaitos prietaiso registracijos duomenys |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |

**IX. DIRVOŽEMIO IR POŽEMINIO VANDENS APSAUGA**

**20. Dirvožemio ir gruntinių vandenų užterštumas. Duomenys apie žinomą įmonės teritorijos dirvožemio ir (ar) požeminio vandens taršą, nurodant galimas priežastis, kodėl šis užteršimas įvyko arba vyksta tiek dirvos paviršiuje, tiek gilesniuose dirvos sluoksniuose, jei nerengiama užterštumo būklės ataskaita. Galima žemės tarša esant neįprastoms (neatitiktinėms) veiklos sąlygoms ir priemonės galimai taršai esant tokioms sąlygoms išvengti ar ją riboti**.

2017 m. balandžio 4 d. UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ atliko AB Kaišiadorių paukštyno statomo veislinių paukščių paukštidžių komplekso hidrogeologinį tyrimą. Teritorijoje buvo išgręžti 7 zonduojami gręžiniai, kurių gyliai nuo 2,0 iki 6,0 m, bendras – 33 m. Gruntinio vandens tyrimams buvo surinkti 7 gruntinio vandens bandiniai. Tyrimo rezultatai pateikiami hidrogeologinio tyrimo ataskaitoje (pridedama ***priede Nr. 5)***. Vertinant pagal gautus bendrosios cheminės sudėties rezultatus, gruntinis vanduo tiriamo sklypo ribose yra geros kokybės – visų rodiklių reikšmės yra artimos foninėms. Vertinant pagal savitąjį elektros laidumo (SEL) reikšmes (~1000 µS/cm) gruntinis vanduo yra būdingas priemolio-molio sluoksnių sudėčiai. Pagal organinės medžiagos kiekį, kurį rodo permanganato indeksas (lengvai oksiduojama organinė medžiaga) ir cheminio deguonies suvartojimo rodiklis (sunkiau oksiduojama organinė medžiaga), gruntinio vandens sudėtis taip pat būdinga priemolio sluoksnių vandeniui, įtakojamam apylinkėse paplitusių biogeninių nuogulų (durpių). Daugiausiai organinės medžiagos gruntiniame vandenyje rasta gręžinyje Nr. 3, kur pagal cheminio deguonies suvartojimo ir permanganato indekso santykį (>4) jos atsiradimą šioje vietoje galima vertinti kaip santykinai neseną, t. y. gruntinio vandens tarša organine medžiaga yra šviežia. Vertinant pagal biogeninių medžiagų kiekį, gruntinis vanduo daugiausiai patyręs taršą taip pat yra gręžinio Nr. 3 aplinkoje, kur amonio ir nitritų rasta daugiausia. Čia nitritų koncentracija iki 5,7 karto viršija didžiausią leistiną koncentraciją (DLK) bei iki 11,4 karto ribinę koncentraciją (RK), jeigu vertinti pagal Žemės ūkio veiklos subjektų poveikio požeminiam vandeniui vertinimo ir monitoringo tvarkos aprašo reikalavimus. Kitų biogeninių medžiagų koncentracijos gruntiniame vandenyje buvo mažesnės ir net neprilygo DLK ir RV pagal minėtus reikalavimus.

Apskritai vertinant, gruntinis vanduo didesnėje veislinių paukščių paukštidžių kompleksui skirto žemės sklypo dalyje yra geros kokybės. Gręžinio Nr. 3 aplinkoje gruntinio vandens tarša yra nesena, ją galima vertinti kaip atsitiktinę ir lokaliai paplitusią.

Taip pat buvo užpildyta potencialaus geologinės aplinkos taršos židinio inventorizavimo anketa (pridedama ***priede Nr. 19***).

**X. TRĘŠIMAS**

**21. Informacija apie biologiškai skaidžių atliekų naudojimą tręšimui žemės ūkyje.**

Biologiškai skaidžios atliekos tręšimui nenaudojamos.

**22. Informacija apie laukų tręšimą mėšlu ir (ar) srutomis.**

Penkiose paukštidėse susidaręs tirštasis mėšlas (tirštosios frakcijos organinė trąša (OT), susidedanti iš gyvūnų ekskrementų (išmatų ir šlapimo), pašarų likučių, kraiko), paukštidėse nebus laikomas, o tiesiai iš paukštidžių bus išvežamas į AB Kaišiadorių paukštynas dengtą mėšlidę, esančią pagrindinėje gamybinėje bazėje, iš kur pagal sudarytas sutartis su ūkininkais bus parduodamas kaip trąšos. Planuojamas susidarysiančio mėšlo kiekis per metus – 700 t. Sutartys dėl organinių trąšų pirkimo-pardavimo pateiktos ***8 Priede***.

Pasibaigus paukščių laikymo ciklui, paukštides plaunant šiltuoju metų laiku, nuo kovo 1 d. iki lapkričio 15 d., paukštidžių plovimo vandenį (iš penkių paukštidžių susidaro 25 m3 plovimo vandens) numatoma pagal sutartis perduoti ūkininkams kaip skystas organines trąšas (srutas). Nuoplovų (srutų) išlaistymas žemdirbystės laukuose bus vykdomas laikantis Lietuvos respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. D1-735/3D-700 patvirtintais Mėšlo ir srutų aplinkosaugos reikalavimų aprašo. Sutartys dėl organinių perdavimo nuosavybėn pridedamos paraiškos ***7*** ***ir 8 Prieduose****.*

**XI. NUMATOMAS ATLIEKŲ SUSIDARYMAS**, **NAUDOJIMAS IR (AR) ŠALINIMAS**

**23. Atliekų susidarymas.**

AB Kaišiadorių paukštyno Jačiūnų padalinyje susidariusios pavojingos atliekos (0,01 t/metus) nebus saugomos teritorijoje daugiau kaip 6 mėnesius, nepavojingos (3,34 t/metus) – daugiau kaip 1 metus. Įmonėje susidariusios atliekos bus tvarkomos pagal Atlieku tvarkymo taisyklių (Žin., 2010, Nr. 43-2070, 70-3492, 135-6910) reikalavimus.

Objektą eksploatuojant normaliomis sąlygomis, susidarys tokios atliekos:

* *Nuotekų dumblas (19 08 99)* – tai buitinių nuotekų valymo įrenginių perteklinis dumblas. Planuojama, kad dumblo susidarys apie 0,24 t per metus.
* *Mišrios komunalines atliekos* (20 03 01) – tai nepavojingos atliekos, kurios bus surenkamos į konteinerius ir priduodamos atestuotam komunalinių atliekų tvarkytojui pagal sutartį. Planuojama, kad komunalinių atliekų susidarys iki 3,0 t per metus.
* *Plastikinės pakuotės* (15 01 02) – tai nepavojingos atliekos, kurios bus rūšiuojamos ir perduodamos atestuotiems atliekų tvarkytojams pagal sutartį. Numatoma, kad plastikinių pakuočių susidarys apie 0,1 t per metus.
* *Dienos šviesos lempos* (20 01 21\*) – tai pavojingos atliekos, t. y. nebeveikiančios dienos šviesos lempos, kurios bus surenkamos atskirai ir bus perduodamos atestuotiems pavojingų atliekų tvarkytojams pagal sutartį. Numatoma, kad dienos šviesos lempų susidarys apie 0,1 t per metus.

Paukščių auginimo metu taip pat susidarys:

* *Gyvūninės kilmes atliekos* - *II kategorijos* *šalutinis gyvūninis produktas (ŠGP)*. Tai auginimo metu kritę paukščiai, kurie bus surenkami kiekvieną dieną ir laikomi specialiuose konteineriuose, laikantis veterinarinių reikalavimų, iki išvežimo į utilizacijos įmonę. Per metus gali susidaryti iki 1500 vnt. arba 2,3 t kritusių paukščių. Kritę paukščiai į utilizavimo įmonę bus išvežami ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę.
* Kiekvieno paukščių auginimo ciklo pabaigoje iš paukštidžių numatomas pašalinti susidaręs *mėšlas*. Mėšlas - tai tirštosios frakcijos organinė trąša (OT), susidedanti iš gyvūnų ekskrementų (išmatos ir šlapimas), pašarų likučių, kraiko. Per metus iš vienos paukštidės susidarys iki 140,0 t mėšlo. Iš penkių paukštidžių susidarys 700,0 t mėšlo. Paukštidėse susidaręs tirštasis mėšlas (OT) nebus laikomas, o tiesiai iš paukštidžių bus išvežamas į AB Kaišiadorių paukštyno dengtą mėšlidę, esančią pagrindinėje gamybinėje bazėje, iš kur pagal sudarytas sutartis su ūkininkais bus parduodamas kaip trąšos.

**23.1. Numatomos atliekų prevencijos priemonės ir kitos priemonės, užtikrinančios įmonėje susidarančių atliekų tvarkymą laikantis nustatytų atliekų tvarkymo principų bei visuomenės sveikatos ir aplinkos apsaugą.**

Šalinimui skirtų atliekų kiekio mažinimui paukštyne susidarančios pakuočių atliekos atskiriamos ir rūšiuojamos vietoje bei priduodamos atestuotiems atliekų tvarkytojams.

**23 lentelė. Numatomas susidarančių atliekų kiekis**

Įrenginio pavadinimas Veislinių paukščių paukštidžių kompleksas

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Atliekos** | | | | **Atliekų susidarymo šaltinis technologiniame procese** | **Susidarymas** | **Tvarkymas** |
| **Kodas** | **Pavadinimas** | **Patikslintas apibūdinimas** | **Pavojingumas** | **Projektinis kiekis, t/m.** | **Atliekų tvarkymo būdas** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 19 08 99 | Kitaip neapibrėžtos atliekos | Nuotekų dumblas | Nepavojingos | Buitinių nuotekų valymo įrenginiai | 0,24 | D2 |
| 20 03 01 | Mišrios komunalinės atliekos | Mišrios komunalinės atliekos | Nepavojingos | Buitinės-administracinės patalpos | 3,0 | D1, D10 |
| 15 01 02 | Plastikinės (kartu su PET ((polietilentereftalatas)) pakuotės | Plastikinės pakuotės | Nepavojingos | Paukštyno eksploatacija | 0,1 | R3 |
| 20 01 21\* | Dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio | Dienos šviesos lempos | Pavojingos, HP5, HP7, HP13 | Paukštyno eksploatacija | 0,1 | S4 |

**24. Atliekų naudojimas ir (ar) šalinimas:**

**24 lentelė. Numatomos naudoti (išskyrus laikyti) atliekos (atliekas naudojančioms įmonėms).** Objekte atliekos nebus naudojamos, todėl lentelė nepildoma.

Įrenginio pavadinimas

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atliekos | | | | Naudojimas | | |
| Kodas | Pavadinimas | Patikslintas apibūdinimas | Pavojingumas | Įrenginio našumas, t/m. | Naudojimo veiklos kodas ir pavadinimas | Numatomas naudoti kiekis, t/m. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

**25 lentelė. Numatomos šalinti (išskyrus laikyti) atliekos (atliekas šalinančioms įmonėms).** Objekte atliekos nebus šalinamos, todėl lentelė nepildoma.

Įrenginio pavadinimas

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atliekos | | | | Šalinimas | | |
| Kodas | Pavadinimas | Patikslintas apibūdinimas | Pavojingumas | Įrenginio našumas,  t/m | Šalinimo veiklos kodas ir pavadinimas | Numatomas šalinti kiekis, t/m. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

**26 lentelė. Numatomas laikinai laikyti atliekų kiekis (įmonėms, numatančioms laikinai laikyti, naudoti ir (ar) šalinti skirtas atliekas)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Atliekos kodas** | **Atliekos pavadinimas** | **Patikslintas apibūdinimas** | **Atliekos pavojingumas** | **Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 19 08 99 | Kitaip neapibrėžtos atliekos | Nuotekų dumblas | Nepavojingos | 0,24 |
| 20 03 01 | Mišrios komunalinės atliekos | Mišrios komunalinės atliekos | Nepavojingos | 1,5 |
| 15 01 02 | Plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatu) pakuotės | Plastikinės pakuotės | Nepavojingos | 0,1 |
| 20 01 21\* | Dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio | Dienos šviesos lempos | Pavojingos, HP5, HP7, HP13 | 0,005 |

**27 lentelė. Numatomas laikyti atliekų kiekis.** Objekte nenumatomas atliekų laikymas, todėl lentelė nepildoma

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atliekos kodas | Atliekos pavadinimas | Patikslintas apibūdinimas | Atliekos pavojingumas | Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |

25. **Papildomi duomenys pagal Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699 (Žin., 2003, Nr.** [**31-1290**](https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A6BE5BE0C398)**; 2005, Nr. 147-566; 2006, Nr.** [**135-5116**](https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FFC68D8A317C)***;* 2008, Nr.** [**111-4253**](https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1A2852A26B36)**; 2010, Nr.** [**121-6185**](https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2532D2B1FCBB)**; 2013, Nr.** [**42-2082**](https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5B0F9D232753)**), 8, 81 punktuose.** Objekte atliekos nebus deginamos, todėl duomenys neteikiami.

**26. Papildomi duomenys pagal Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 444 (Žin., 2000, Nr.** [**96-3051**](https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0AEAA380147B)**), 50, 51 ir 52 punktų reikalavimus**. Ūkinės veiklos metu sąvartynai nebus eksploatuojami, todėl duomenys neteikiami.

**XII. TRIUKŠMO SKLIDIMAS IR KVAPŲ KONTROLĖ**

**27. Informacija apie triukšmo šaltinius ir jų skleidžiamą triukšmą.**

Planuojamoje ūkinėje veikloje pagrindiniai triukšmo šaltiniai bus paukštidžių vėdinimo ventiliatoriai bei autotransportas. Planas su stacionariais triukšmo šaltiniais pateiktas paraiškos ***3 priede***.

Numatoma įrengti:

* ant planuojamų paukštidžių stogų 6,5 m aukštyje po 7 stoginius ventiliatorius (viso 35 vnt.), veiksiančius visą parą (24 val.). Šių ventiliatorių skleidžiamas garso lygis 1 m atstumu – 73 dB(A);
* galinėje kiekvieno pastato sienoje 1,5-3,0 m aukštyje po 10 sieninių ventiliatorių (viso 50 vnt.), veiksiančių tik vasarą 6-18 val. (6 val./parą). Šių ventiliatorių skleidžiamas garso lygis 1 m atstumu – 65 dB(A).

Transporto priemonės atvažiuos rajoniniu keliu Nr. 1821 Paukščiai-Krivonys-Neprėkšta, vidutiniškai 1 sunkiasvorė transporto priemonė per valandą, 10 per dieną. Transporto priemonės važiuos tik darbo metu (6-18 val.). Jų skleidžiamas triukšmo lygis – 85 dB(A). Taip pat į nagrinėjamą teritoriją atvyks įmonės darbuotojai (į pietus nuo gamybinio pastato dalies planuojama darbuotojų lengvųjų automobilių parkavimui skirta 5 vietų automobilių stovėjimo aikštelė). Be to, įmonės šiaurės vakarinėje teritorijos dalyje ties paukštidžių vartais triukšmą skleis ir autokrautuvas, kuriuo vykdomi krovos darbai (autokrautuvo skleidžiamas triukšmas – 75 dB(A), o numatomas maksimalus darbo laikas – 2 val. dienos metu).

Vadovaujantis AB Kaišiadorių paukštyno paukštidžių komplekso Kaišiadorių r., Palomenės sen., Jačiūnų k. PVSV ataskaitoje pateiktais triukšmo sklaidos skaičiavimais (PVSV ataskaitos išvada pateikta paraiškos ***15*** ***Priede***, triukšmo sklaidos skaičiavimai – ***9*** ***Priede***), apskaičiuoti prognozuojami planuojamos ūkinės veiklos triukšmo lygiai neviršija ribinių verčių ir yra lygūs:

* ties šiaurės rytine PŪV teritorijos riba: dienos – 28-53 dB(A) (dienos didžiausias leidžiamas triukšmo lygis (toliau – LL) – 55 dB(A); vakaro 23-32 (vakaro LL – 50 dB(A)); nakties – 23-32 dB(A) (nakties LL – 45 dB(A));
* ties pietrytine PŪV teritorijos riba: dienos – 26-27 dB(A) (dienos didžiausias leidžiamas triukšmo lygis (toliau – LL) – 55 dB(A); vakaro 23-24 (vakaro LL – 50 dB(A)); nakties – 23-24 dB(A) (nakties LL – 45 dB(A));
* ties pietvakarine PŪV teritorijos riba: dienos – 26-34 dB(A) (dienos didžiausias leidžiamas triukšmo lygis (toliau – LL) – 55 dB(A); vakaro 24-32 (vakaro LL – 50 dB(A)); nakties – 24-32 dB(A) (nakties LL – 45 dB(A));
* ties šiaurės vakarine teritorijos riba: dienos – 35-48 dB(A) (dienos didžiausias leidžiamas triukšmo lygis (toliau – LL) – 55 dB(A); vakaro 29-31 (vakaro LL – 50 dB(A)); nakties – 29-31 dB(A) (nakties LL – 45 dB(A)).

Prognozuojamas autotransporto įtakojamas triukšmo lygis skaičiuotas tik dienos metu. Įvertinus dėl PŪV padidėjusį transporto srautą kelyje Paukščiai – Krivonys – Neprėkšta, triukšmo lygis neviršija ribinių verčių: ties šiaurės rytine PŪV teritorijos riba sudaro 47-49 dB(A); ties pietrytine PŪV teritorijos riba – 30-46 dB(A); ties pietvakarine PŪV teritorijos riba – 22-30 dB(A), ties šiaurės vakarine PŪV teritorijos riba – 26-44 dB(A) (dienos didžiausias leidžiamas LL – 65 dB (A)).

**28. Triukšmo mažinimo priemonės.**

Kadangi apskaičiuotas triukšmo lygis neviršija HN 33:2011 nustatytų leistinų triukšmo lygių, triukšmo mažinimo priemonės nenumatomos.

**29. Įrenginyje vykdomos veiklos metu skleidžiami kvapai.**

Paukštyne bus eksploatuojami 86 taršos šaltiniai, kurie į aplinką išskirs tam tikrą kvapo koncentraciją:

* organizuoti taršos šaltiniai – 35 stoginiai ventiliatoriai (po 7 vnt. ant kiekvienos paukštidės), veiksiančių visą parą;
* organizuoti taršos šaltiniai – 50 sieninių ventiliatorių (po 10 vnt. ant kiekvienos šiaurės vakarinės paukštidės pusės sienos), veiksiančių tik vasarą po 6 val./parą;
* organizuotas taršos šaltinis – ortakis iš kiaušinių dezinfekavimo patalpos, veiksiantis 4 val. per parą.

Skleidžiantys kvapą taršos šaltiniai pateikti paraiškos ***3 priede.***

Vadovaujantis Paukštininkystės ūkių technologinio projektavimo taisyklių ŽŪ TPT 04:2012 (Žin., 2012, Nr. 72-3744) 158.1 punktu, bendra kvapo emisija vištoms dedeklėms yra 0,37 OU/s. Paukštyne numatoma laikyti apie 59 000 vištų, tokiu būdų suminė paukštyno kvapo emisija bus lygi:

59000 x 0,37 = 21830 OUE/s (vienos paukštidės – 4 366 OUE/s). Suskaičiuota kvapo koncentracija iš atskirų kvapo taršos šaltinių:

* Maksimali kvapo emisija per vieną stoginį ventiliatorių: 4366 / 7 = 623,7 OUE/s,
* Maksimali kvapo emisija per vieną sieninį ventiliatorių: 373,29 OUE/s
* Maksimali kvapo emisija per vieną ortakį: 136 OUE/s.

Pagal apskaičiuotas kvapo emisijas iš planuojamos ūkinės veiklos buvo atliktas kvapo sklaidos modeliavimas. Apskaičiuota, kad 8 OUE/m3 ribinė kvapo koncentracija nebus viršijama. Maksimali planuojamos ūkinės veiklos sukeliama kvapo koncentracija suskaičiuota sklypo ribose ties šiaurės vakaruose esančiomis paukštidžių sienomis su ventiliatoriais ir siekia 3,03 OUE/m3. Ties šiaurės rytine šio sklypo riba ji svyruoja 0,5–1,9 OUE/m3, ties pietrytine ir pietvakarine PŪV sklypo riba – 0,5–2,2 OUE/m3. Kadangi artimiausi gyvenamieji namai nutolę 1,5 km nuo PŪV vietos, gyventojams planuojama kvapų sklaida įtakos nedarys. Kvapo sklaidos žemėlapis pridedamas paraiškos ***priede Nr. 10.***

**30. Kvapų sklidimo iš įrenginių mažinimo priemonės, atsižvelgiant į ES GPGB informaciniuose dokumentuose pateiktas rekomendacijas kvapams mažinti.**

Kadangi apskaičiuota kvapo koncentracija neviršija ribinės kvapo koncentracijos, kvapų sklidimo iš įrenginių mažinimo priemonės nenumatomos. Kadangi artimiausi gyvenamieji namai nutolę 1,6 km nuo PŪV vietos, gyventojams planuojama kvapų sklaida įtakos nedarys.

**XIII. Aplinkosaugos veiksmų planas**

**28 lentelė. Aplinkosaugos veiksmų planas.** Aplinkosaugos priemonių planas nerengiamas, vykdoma veikla atitinka GPGB rekomendacijas.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametras | Vienetai | Siekiamos ribinės vertės  (pagal GPGB) | Esamos vertės | Veiksmai tikslui pasiekti | Laukiami rezultatai | Įgyvendinimo data |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

**XIV. PARAIŠKOS PRIEDAI, KITA PAGAL TAISYKLES REIKALAUJAMA INFORMACIJA IR DUOMENYS**

1. Žemės sklypo nuosavybės dokumentai (NTR centrinio duomenų banko išrašas; žemės sklypo planas).
2. Žemėlapiai (objekto vieta su gyvenamųjų namų išdėstymu; objekto vieta su ugdymo ir gydymo įstaigų, artimiausių įmonių išdėstymu; objekto vieta saugomų teritorijų ir biotopų atžvilgiu; objekto vieta paviršinių vandens telkinių apsaugos juostų ir zonų atžvilgiu).
3. Ūkinės veiklos objekto planas su pažymėtais aplinkos oro taršos šaltiniais.
4. Statinių ir inžinerinių tinklų išdėstymo sklype planas.
5. Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa.
   1. Statinių ir inžinerinių tinklų išdėstymo sklype planas.
   2. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių planas.
   3. Stebimųjų gręžinių tinklas.
   4. Hidrogeologinio tyrimo ataskaita.
   5. Gręžinių pasai.
6. AB Kaišiadorių paukštyno 2015 m. gruodžio 18 d. nuotekų tvarkymo sutartis Nr. 119//KP1074-5.10/2015 su UAB „Kaišiadorių vandenys“.
7. AB Kaišiadorių paukštyno sutartys su ūkininkais dėl organinių trąšų perdavimo nuosavybėn.
8. AB Kaišiadorių paukštyno organinių trąšų pirkimo-pardavimo sutartys su ūkininkais.
9. Triukšmo modeliavimo duomenys ir rezultatai (vietovės erdvinis modelis, sudarytas triukšmo skaičiavimui; triukšmo sklaidos žemėlapiai (UAB „COWI Lietuva“)).
10. Kvapo sklaidos žemėlapis (UAB „COWI Lietuva“).
11. Oro teršalų kiekio skaičiavimas.
12. Su nuotekomis išleidžiamų teršalų skaičiuotė.
13. Aplinkos oro taršos modeliavimo duomenys ir rezultatai (Aplinkos apsaugos agentūros 2014 m. lapkričio 28 d. raštas Nr. (15.2)-A4-7748 dėl foninių koncentracijų; LHMT 2015 m. gegužės 12 d. pažyma Nr. (5.58.-9)-B8-830 apie hidrometeorologines sąlygas; oro taršos sklaidos žemėlapiai (UAB “R.A.C.H.E.L. Consulting”); aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimo rezultatai).
14. Aplinkos apsaugos agentūros 2017 m. vasario 5 d. atrankos išvada Nr. (28.2)-A4-1203 dėl planuojamos veislinių paukščių paukštidžių statybos ir eksploatavimo poveikio aplinkai vertinimo.
15. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro 2016 m. liepos 1 d. sprendimas Nr. BSV.2-794 (17.8.5.2.11) dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių.
16. Cheminių medžiagų ir kuro saugos duomenų lapai.
17. Vandens gręžinių pasai.
18. Technologinių procesų schema.
19. Potencialaus geologinės aplinkos taršos židinio inventorizavimo anketa.
20. AB Kaišiadorių paukštyno 2005 m. vasario 21 d. sutartis Nr. N-369 su UAB „Rietavo veterinarinė sanitarija“.
21. Sutartys su atliekų tvarkytojais.

4 priedo

1 priedėlis

**DEKLARACIJA**

Teikiu paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui gauti (pakeisti).

Patvirtinu, kad šioje paraiškoje pateikta informacija yra teisinga, tiksli ir visa.

Neprieštarauju, kad leidimą išduodanti institucija paraiškos ar jos dalies kopiją, išskyrus informaciją, kuri šioje paraiškoje nurodyta kaip komercinė (gamybinė) paslaptis, pateiktų bet kuriam asmeniui.

Įsipareigoju nustatytais terminais:

1) deklaruoti per praėjusius kalendorinius metus į aplinkos orą išmestą ir su nuotekomis išleistą teršalų kiekį;

2) raštu pranešti apie bet kokius įrenginio pobūdžio arba veikimo pakeitimus ar išplėtimą, kurie gali daryti neigiamą poveikį aplinkai;

3) kiekvienais kalendoriniais metais iki balandžio 30 d. atsisakyti tokio ŠESD apyvartinių taršos leidimų kiekio, kuris yra lygiavertis per praėjusius kalendorinius metus išmestam į atmosferą anglies dioksido kiekiui, išreikštam tonomis, ir (ar) anglies dioksido ekvivalento kiekiui.

Parašas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data \_2017-06-26\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(veiklos vykdytojas ar jo įgaliotas asmuo)

\_GENERALINIS DIREKTORIUS AUDRIUS AUGULIS

(pasirašančiojo vardas, pavardė, parašas, pareigos; pildoma didžiosiomis raidėmis)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_