|  |  |
| --- | --- |
| **APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA** |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(leidimą išduodančios institucijos pavadinimas)

**PAKEISTAS TARŠOS LEIDIMAS**

**Nr. 8.6.-07/15**

[1 ] [ 5] [1 ] [ 4] [7 ] [ 9] [2 ] [6 ] [ 5]

(Juridinio asmens kodas)

Kompostavimo aikštelė biologiškai suyrančioms sodų ir parkų atliekoms tvarkyti Šilo k. 25, Kalvarijos sen., Kalvarijos sav.

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras, Vokiečių g. 10, Marijampolė,

tel.: 8 343 54204, faks.: 8 343 53986, e.p. [info@maatc.lt](mailto:info@maatc.lt)

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro ši (šios) specialioji (-iosios) dalis (-ys): **Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas.**

Leidimą sudaro 6 puslapiai.

Išduotas m. d. A. V.

Pakeistas 2014 m. spalio 15 d. A. V.

Taršos prevencijos ir leidimų

departamento Marijampolės

skyriaus vedėjas \_\_Česlovas Vyzas\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(vardas, pavardė) (parašas)

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

**ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) IR LAIKYMAS**

**1 lentelė.** Didžiausias leidžiamas laikyti atliekų kiekis.

Įrenginio pavadinimas Kompostavimo aikštelė biologiškai suyrančioms sodų ir parkų atliekoms tvarkyti, Šilo k., Kalvarijos sav.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atliekos | | | | Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas | | | Galimi atliekų tvarkymo būdaipagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą |
| Kodaspagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą | Pavadinimas | Patikslintas pavadinimas | Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą | Projektinis įrenginio našumas, t | Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t | Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15) ir pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 20 02 01 | Biologiškai suyrančios atliekos | Biologiškai suyrančios atliekos | Nepavojingos | 2900 | 2700 | R13 | R3 |
| 20 01 38 | Mediena | Mediena, nenurodyta 20 01 37 | Nepavojingos | R13 | R3 |
| 03 01 01 | Medžio žievės ir kamščiamedžio atliekos | Medžio žievės ir kamščiamedžio atliekos | Nepavojingos | R13 | R3 |
| 03 01 05 | Pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos drožlių plokštės ir fanera | Pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos drožlių plokštės ir fanera, nenurodyti 03 01 04 | Nepavojingos | R13 | R3 |
| 03 01 99 | Kitaip neapibrėžtos atliekos | Kitaip neapibrėžtos atliekos | Nepavojingos | R13 | R3 |
| 03 03 01 | Medžio žievės ir medienos atliekos | Medžio žievės ir medienos atliekos | Nepavojingos | R13 | R3 |
| 02 01 07 | Miškininkystės atliekos | Miškininkystės atliekos | Nepavojingos | R13 | R3 |
| 02 07 04 | Medžiagos, netin-kamos vartoti ar perdirbti (supuvę obuoliai, obuolių išspaudos ir pan.) | Medžiagos, netinka-mos vartoti ar perdirbti (supuvę obuoliai, obuolių išspaudos ir pan.) | Nepavojingos | R13 | R3 |
| 17 02 01 | Medis | Medis | Nepavojingos | R13 | R3 |
| 10 01 03 | Neapdoroti medienos pelenai | Lakieji durpių ir neapdorotos medienos pelenai | Nepavojingos | R13 | R3 |

**2 lentelė.** Didžiausias leidžiamas laikyti atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo.

-

**3 lentelė.** Leidžiamos naudoti atliekos.

Įrenginio pavadinimas Kompostavimo aikštelė biologiškai suyrančioms sodų ir parkų atliekoms tvarkyti, Šilo k., Kalvarijos sav.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atliekos | | | | Atliekų naudojimo veikla | | |
| Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą | Pavadinimas | Patikslintas pavadinimas | Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą | Atliekų naudojimo veiklos kodas (R1– R11) ir pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą | Projek-tinis įrenginio našumas, t/m. | Didžiausias leidžiamas naudoti atliekų kiekis, t/m. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20 02 01 | Biologiškai suyrančios atliekos | Biologiškai suyrančios atliekos | Nepavojingos | R3 | 2900 | 2900 |
| 20 0138 | Mediena | Mediena, nenurodyta 20 01 37 | Nepavojingos | R3 |
| 03 01 01 | Medžio žievės ir kamščiamedžio atliekos | Medžio žievės ir kamščiamedžio atliekos | Nepavojingos | R3 |
| 03 01 05 | Pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos drožlių plokštės ir fanera | Pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos drožlių plokštės ir fanera, nenurodyti 03 01 04 | Nepavojingos | R3 |
| 03 01 99 | Kitaip neapibrėžtos atliekos | Kitaip neapibrėžtos atliekos | Nepavojingos | R3 |
| 03 03 01 | Medžio žievės ir medienos atliekos | Medžio žievės ir medienos atliekos | Nepavojingos | R3 |
| 02 01 07 | Miškininkystės atliekos | Miškininkystės atliekos |  | R3 |
| 02 07 04 | Medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti (supuvę obuoliai, obuolių išspaudos ir pan.) | Medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti (supuvę obuoliai, obuolių išspaudos ir pan.) |  | R3 |
| 17 02 01 | Medis | Medis | Nepavojingos | R3 |
| 10 01 03 | Neapdoroti medienos pelenai | Lakieji durpių ir neapdorotos medienos pelenai | Nepavojingos | R3 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Susidarančios atliekos | | | | | |
| Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą | Pavadinimas | Patikslintas pavadinimas | Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą | Kiekis, t/m. | Galimi atliekų tvarkymo būdai |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| - | - | - | - | - | - |

**4 lentelė.** Leidžiamos šalinti atliekos.

-

**5 lentelė.** Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekos**.**

Įrenginio pavadinimas Kompostavimo aikštelė biologiškai suyrančioms sodų ir parkų atliekoms tvarkyti,. Šilo k., Kalvarijos sav

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atliekos | | | | Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti | | |
| Kodaspagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą | Pavadinimas | Patikslintas pavadinimas | Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą | Atliekų paruošimo naudoti ir (ar) šalinti veiklos kodas (D13, D14, R12, S5) ir pavadinimaspagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą | Projektinis įrenginio našumas, t/m. | Didžiausias leidžiamas paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekų kiekis, t/m. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20 02 01 | Biologiškai suyrančios atliekos | Biologiškai suyrančios atliekos | Nepavojingos | S5 | 2900 | 2900 |
| 20 0138 | Mediena | Mediena, nenurodyta 20 01 37 | Nepavojingos | S5 |
| 03 01 01 | Medžio žievės ir kamščiamedžio atliekos | Medžio žievės ir kamščiamedžio atliekos | Nepavojingos | S5 |
| 03 01 05 | Pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos drožlių plokštės ir fanera | Pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos drožlių plokštės ir fanera, nenurodyta 03 01 04 | Nepavojingos | S5 |
| 03 01 99 | Kitaip neapibrėžtos atliekos | Kitaip neapibrėžtos atliekos | Nepavojingos | S5 |
| 03 03 01 | Medžio žievės ir medienos atliekos | Medžio žievės ir medienos atliekos | Nepavojingos | S5 |
| 02 01 07 | Miškininkystės atliekos | Miškininkystės atliekos | Nepavojingos | S5 |
| 02 07 04 | Medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti (supuvę obuoliai, obuolių išspaudos ir pan.) | Medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti (supuvę obuoliai, obuolių išspaudos ir pan.) | Nepavojingos | S5 |
| 17 02 01 | Medis | Medis | Nepavojingos | S5 |
| 10 01 03 | Neapdoroti medienos pelenai | Lakieji durpių ir neapdorotos medienos pelenai | Nepavojingos | S5 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Susidarančios atliekos | | | | | |
| Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą | Pavadinimas | Patikslintas pavadinimas | Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą | Kiekis, t/m. | Galimi atliekų tvarkymo būdai |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 19 12 12 | Kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos | Kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius), nenurodytus 19 12 11 | Nepavojingos | 300 | D1 |