Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių

4 priedas

**PARAIŠKA**

**TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI**

[3] [0] [0] [0] [9] [8] [8] [3] [0]

(Juridinio asmens kodas)

UAB ,,Ekoaplinka“, Šiaurės g. 56, Vilkaviškis, t.:8-343-29005, el.p.:ekoaplinka@ekoaplinka.org

(Veiklos vykdytojo, teikiančio Paraišką, pavadinimas, jo adresas, telefono, fakso Nr., elektroninio pašto adresas)

Nepavojingų atliekų sąvartynas Uosinės k. 7, Marijampolės savivaldybėje, Inertinių ir stambiagabaričių atliekų aikštelės nepavojingų atliekų sąvartyno teritorijoje Uosinės k. 4, Marijampolės savivaldybėje, Mišrių nerūšiuotų komunalinių atliekų rūšiavimo linija nepavojingų atliekų sąvartyno teritorijoje Uosinės k. 4, Marijampolės savivaldybėje, t.: 8-343-29005\_

(Ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas, telefonas)

Direktorius Anatolijus Lesnickas, t.: 8-656-67910, el.p.: ekoaplinka@ekoaplinka.org

(kontaktinio asmens duomenys, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

**I. BENDRO POBŪDŽIO INFORMACIJA**

6. Netechninio pobūdžio santrauka (informacija apie įrenginyje (įrenginiuose) vykdomą veiklą, trumpas visos paraiškoje pateiktos informacijos apibendrinimas).

Marijampolės regioniniame sąvartyne Uosinės kaime šalinamos atliekos, nurodytos šios Paraiškos 25 lentelėje. Atliekos atvežamos, sveriamos, vizualiai tikrinamos ar atitinka šalinamų atliekų kriterijus bei šalinamos sąvartyno sekcijose.

Asbesto turinčios atliekos šalinamos pagal Marijampolės regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno medžiagų turinčių asbesto (17 06 01\*, 17 06 05\*) šalinimo aikštelių technologinį projektą, t.y. atliekos atvežamos, sveriamos ir šalinamos atliekų turinčių asbesto šalinimo aikštelėje, įrengtoje sąvartyno sekcijose.

Inertinių atliekų aikštelėje saugomos inertinės atliekos. Sukaupus 3000-4000 tonų atliekų, jos smulkinamos. Susmulkintos atliekos naudojamos sąvartyno kelių įrengimui, taisymui bei atliekų perdengimams.

Nerūšiuotų mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo linijoje atliekos rūšiuojamos atrenkant antrines žaliavas, kurios perduodamos antriniam naudojimui ar perdirbimui.

**XI. NUMATOMAS ATLIEKŲ SUSIDARYMAS**, **NAUDOJIMAS IR (AR) ŠALINIMAS**

23. Atliekų susidarymas.

23.1. Numatomos atliekų prevencijos priemonės ir kitos priemonės, užtikrinančios įmonėje susidarančių atliekų tvarkymą laikantis nustatytų atliekų tvarkymo principų bei visuomenės sveikatos ir aplinkos apsaugą.

23 lentelė. Numatomas susidarančių atliekų kiekis

Įrenginio pavadinimas Nerūšiuotų mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo linija

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Atliekos | Atliekų susidarymo šaltinis technologiniame procese | Susidarymas | Tvarkymas |
| Kodas | Pavadinimas | Patikslintas apibūdinimas | Pavojingumas | Projektinis kiekis, t/m. | Atliekų tvarkymo būdas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13 01 13 | Kita alyva hidraulinėms sistemoms | Kita alyva hidraulinėms sistemoms | H5 | Įmonės mechanizmų eksploatavimas ir remontas | 0,5 | S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti |
| 13 02 08 | Kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva | Kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva | H5 | Įmonės mechanizmų eksploatavimas ir remontas | 0,1 | S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti |
| 13 05 02 | Dumblas iš naftos gaudyklės | Dumblas iš naftos gaudyklės | H5 | Naftos gaudyklė | 0,6 | S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti |
| 13 05 03 | Dumblas iš sunkvežimių ratų plovyklos | Dumblas iš sunkvežimių ratų plovyklos | H5 | Ratų plovykla | 12,0 | S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti |
| 16 01 07 | Tepalų filtrai | Tepalų filtrai | H5 | Įmonės mechanizmų eksploatavimas ir remontas | 0,02 | S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti |
| 16 01 13 | Stabdžių skystis | Stabdžių skystis | H5 | Įmonės mechanizmų eksploatavimas ir remontas | 0,005 | S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti |
| 16 06 01 | Švino akumuliatoriai | Švino akumuliatoriai | H5 | Įmonės mechanizmų eksploatavimas ir remontas | 0,05 | S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti |
| 15 01 01 | popieriaus ir kartono pakuotės | popieriaus ir kartono pakuotės | Nepavojinga | Nerūšiuotų mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo linija | 2000 | S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti |
| 15 01 02 | plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatas) pakuotės | plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatas) pakuotės | Nepavojinga | S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti |
| 15 01 04 | metalinės pakuotės | metalinės pakuotės | Nepavojinga | S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti |
| 15 01 05 | kombinuotosios pakuotės | kombinuotosios pakuotės | Nepavojinga | S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti |
| 15 01 07 | stiklo pakuotės | stiklo pakuotės | Nepavojinga | S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti |
| 19 12 01 | Popierius ir kartonas | Popierius ir kartonas | Nepavojinga | S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti |
| 19 12 02 | Juodieji metalai | Juodieji metalai | Nepavojinga | S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti |
| 20 01 36 | Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35 | Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35 | Nepavojinga | S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti |

24. Atliekų naudojimas ir (ar) šalinimas:

24 lentelė. Numatomos naudoti (išskyrus laikyti) atliekos (atliekas naudojančioms įmonėms)

Įrenginio pavadinimas Inertinių atliekų aikštelė

|  |  |
| --- | --- |
| Atliekos | Naudojimas |
| Kodas | Pavadinimas | Patikslintas apibūdinimas | Pavojingumas | Įrenginio našumas, t/m. | Naudojimo veiklos kodas ir pavadinimas | Numatomas naudoti kiekis, t/m. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17 01 01 | betonas | betonas | Nepavojinga | 3160 | R12, R13, R10 | 3160 |
| 17 01 02 | plytos | plytos | Nepavojinga | R12, R13, R10 |
| 17 01 03 | čerpės ir keramika | čerpės ir keramika | Nepavojinga | R12, R13, R10 |
| 17 01 07 | betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai, nenurodyti 17 01 06 | betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai, nenurodyti 17 01 06 | Nepavojinga | R12, R13, R10 |
| 17 05 04 | gruntas ir akmenys, nenurodyti 17 05 03 | gruntas ir akmenys, nenurodyti 17 05 03 | Nepavojinga | R12, R13, R10 |
| 17 05 08 | kelių skalda, nenurodyta 17 05 07 | kelių skalda, nenurodyta 17 05 07 | Nepavojinga | R12, R13, R10 |
| 17 08 02 | gipso izoliacinės statybinės medžiagos, nenurodytos 17 08 01 | gipso izoliacinės statybinės medžiagos, nenurodytos 17 08 01 | Nepavojinga | R12, R13, R10 |
| 17 09 04 | mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03 | mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03 | Nepavojinga | R12, R13, R10 |
| 20 02 02 | gruntas ir akmenys | gruntas ir akmenys | Nepavojinga | R12, R13, R10 |

25 lentelė. Numatomos šalinti (išskyrus laikyti) atliekos (atliekas šalinančioms įmonėms)

Įrenginio pavadinimas Nepavojingų atliekų sąvartynas.

|  |  |
| --- | --- |
| Atliekos | Šalinimas |
| Kodas | Pavadinimas | Patikslintas apibūdinimas | Pavojingumas | Įrenginio našumas,2010-01-01 - 2030-01-01 t | Šalinimo veiklos kodas ir pavadinimas | Numatomas šalinti kiekis, 2010-01-01 - 2030-01-01 t |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 04 09 | smėlio ir molio atliekos | smėlio ir molio atliekos | Nepavojinga | 750000 | D1-išvertimas ant žemės (sąvartynas) | 750000 |
| 02 03 04 | medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti | medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti | Nepavojinga | D1-išvertimas ant žemės (sąvartynas) |
| 02 04 01 | purvas, likęs nuvalius ir nuplovus runkelius | purvas, likęs nuvalius ir nuplovus runkelius | Nepavojinga | D1-išvertimas ant žemės (sąvartynas) |
| 02 06 01 | medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti | medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti | Nepavojinga | D1-išvertimas ant žemės (sąvartynas) |
| 02 07 01 | žaliavų plovimo, valymo ir mechaninio smulkinimo atliekos | žaliavų plovimo, valymo ir mechaninio smulkinimo atliekos | Nepavojinga | D1-išvertimas ant žemės (sąvartynas) |
| 02 07 04 | medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti | medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti | Nepavojinga | D1-išvertimas ant žemės (sąvartynas) |
| 03 01 05 | pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos drožlių plokštės ir fanera, nenurodyti 03 01 04 | pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos drožlių plokštės ir fanera, nenurodyti 03 01 04 | Nepavojinga | D1-išvertimas ant žemės (sąvartynas) |
| 04 02 09 | sudėtinių medžiagų (impregnuoti tekstilės gaminiai, elastomerai, termoplastikai) atliekos | sudėtinių medžiagų (impregnuoti tekstilės gaminiai, elastomerai, termoplastikai) atliekos | Nepavojinga | D1-išvertimas ant žemės (sąvartynas) |
| 04 02 15 | apdailos atliekos, nenurodytos 04 02 14 | apdailos atliekos, nenurodytos 04 02 14 | Nepavojinga | D1-išvertimas ant žemės (sąvartynas) |
| 04 02 21 | neperdirbto tekstilės pluošto atliekos | neperdirbto tekstilės pluošto atliekos | Nepavojinga | D1-išvertimas ant žemės (sąvartynas) |
| 04 02 22 | perdirbto tekstilės pluošto atliekos | perdirbto tekstilės pluošto atliekos | Nepavojinga | D1-išvertimas ant žemės (sąvartynas) |
| 07 02 13 | plastikų atliekos | plastikų atliekos | Nepavojinga | D1-išvertimas ant žemės (sąvartynas) |
| 10 01 01 | dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės (išskyrus garo katilų dulkes, nurodytas 10 01 04) | dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės (išskyrus garo katilų dulkes, nurodytas 10 01 04) | Nepavojinga | D1-išvertimas ant žemės (sąvartynas) |
| 10 01 02 | lakieji anglių pelenai | lakieji anglių pelenai | Nepavojinga | D1-išvertimas ant žemės (sąvartynas) |
| 10 01 03 | lakieji durpių ir neapdorotos medienos pelenai | lakieji durpių ir neapdorotos medienos pelenai | Nepavojinga | D1-išvertimas ant žemės (sąvartynas) |
| 10 09 03 | krosnių šlakas | krosnių šlakas | Nepavojinga | D1-išvertimas ant žemės (sąvartynas) |
| 10 11 03 | stiklo pluošto medžiagų atliekos | stiklo pluošto medžiagų atliekos | Nepavojinga | D1-išvertimas ant žemės (sąvartynas) |
| 12 01 05 | plastiko drožlės ir nuopjovos | plastiko drožlės ir nuopjovos | Nepavojinga | D1-išvertimas ant žemės (sąvartynas) |
| 12 01 13 | suvirinimo atliekos | suvirinimo atliekos | Nepavojinga | D1-išvertimas ant žemės (sąvartynas) |
| 12 01 21 | naudotos šlifavimo dalys ir šlifavimo medžiagos, nenurodytos 12 01 20 | naudotos šlifavimo dalys ir šlifavimo medžiagos, nenurodytos 12 01 20 | Nepavojinga | D1-išvertimas ant žemės (sąvartynas) |
| 15 01 06 | mišrios pakuotės | mišrios pakuotės | Nepavojinga | D1-išvertimas ant žemės (sąvartynas) |
| 15 01 09 | pakuotės iš tekstilės | pakuotės iš tekstilės | Nepavojinga | D1-išvertimas ant žemės (sąvartynas) |
| 15 02 03 | absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai, nenurodyti 15 02 02 | absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai, nenurodyti 15 02 02 | Nepavojinga | D1-išvertimas ant žemės (sąvartynas) |
| 16 01 12 | stabdžių trinkelės, nenurodytos 16 01 11 | stabdžių trinkelės, nenurodytos 16 01 11 | Nepavojinga | D1-išvertimas ant žemės (sąvartynas) |
| 16 01 19 | plastikai | plastikai | Nepavojinga | D1-išvertimas ant žemės (sąvartynas) |
| 16 01 20 | stiklas | stiklas | Nepavojinga | D1-išvertimas ant žemės (sąvartynas) |
| 17 02 01 | medis | medis | Nepavojinga | D1-išvertimas ant žemės (sąvartynas) |
| 17 02 02 | stiklas | stiklas | Nepavojinga | D1-išvertimas ant žemės (sąvartynas) |
| 17 02 03 | plastikas | plastikas | Nepavojinga | D1-išvertimas ant žemės (sąvartynas) |
| 17 03 02 | bituminiai mišiniai, nenurodyti 17 03 01 | bituminiai mišiniai, nenurodyti 17 03 01 | Nepavojinga | D1-išvertimas ant žemės (sąvartynas) |
| 17 06 01 | izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto | izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto | H5 | D1-išvertimas ant žemės (sąvartynas) įrengtoje aikštelėje |
| 17 06 04 | izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03 | izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03 | Nepavojinga | D1-išvertimas ant žemės (sąvartynas) |
| 17 06 05 | statybinės medžiagos, turinčios asbesto | statybinės medžiagos, turinčios asbesto | H5 | D1-išvertimas ant žemės (sąvartynas) įrengtoje aikštelėje |
| 18 01 04 | atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos (pvz., tvarsliava, gipso tvarsčiai, skalbiniai, vienkartiniai drabužiai, vystyklai) | atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos (pvz., tvarsliava, gipso tvarsčiai, skalbiniai, vienkartiniai drabužiai, vystyklai) | Nepavojinga | D1-išvertimas ant žemės (sąvartynas) |
| 19 07 02\* | Koncentratas iš valymo įrenginių | sąvartynų filtratas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų | Nepavojinga | D1-išvertimas ant žemės (sąvartynas) |
| 19 08 01 | rūšiavimo atliekos | rūšiavimo atliekos | Nepavojinga | D1-išvertimas ant žemės (sąvartynas) |
| 19 08 02 | smėliagaudžių atliekos | smėliagaudžių atliekos | Nepavojinga | D1-išvertimas ant žemės (sąvartynas) |
| 19 12 04 | plastikai ir guma | plastikai ir guma | Nepavojinga | D1-išvertimas ant žemės (sąvartynas) |
| 19 12 08 | tekstilės dirbiniai | tekstilės dirbiniai | Nepavojinga | D1-išvertimas ant žemės (sąvartynas) |
| 19 12 12 | kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius), nenurodytos 19 12 11 | kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius), nenurodytos 19 12 11 | Nepavojinga | D1-išvertimas ant žemės (sąvartynas) |
| 20 01 02 | stiklas | stiklas | Nepavojinga | D1-išvertimas ant žemės (sąvartynas) |
| 20 01 10 | drabužiai | drabužiai | Nepavojinga | D1-išvertimas ant žemės (sąvartynas) |
| 20 01 11 | tekstilės gaminiai | tekstilės gaminiai | Nepavojinga | D1-išvertimas ant žemės (sąvartynas) |
| 20 01 38 | mediena, nenurodyta 20 01 37 | mediena, nenurodyta 20 01 37 | Nepavojinga | D1-išvertimas ant žemės (sąvartynas) |
| 20 01 39 | plastikai | plastikai | Nepavojinga | D1-išvertimas ant žemės (sąvartynas) |
| 20 01 41 | kaminų valymo atliekos | kaminų valymo atliekos | Nepavojinga | D1-išvertimas ant žemės (sąvartynas) |
| 20 02 03 | kitos biologiškai nesuyrančios atliekos | kitos biologiškai nesuyrančios atliekos | Nepavojinga | D1-išvertimas ant žemės (sąvartynas) |
| 20 03 01 | mišrios komunalinės atliekos | mišrios komunalinės atliekos | Nepavojinga | D1-išvertimas ant žemės (sąvartynas) |
| 20 03 02 | turgaviečių atliekos | turgaviečių atliekos | Nepavojinga | D1-išvertimas ant žemės (sąvartynas) |
| 20 03 03 | gatvių valymo liekanos | gatvių valymo liekanos | Nepavojinga | D1-išvertimas ant žemės (sąvartynas) |
| 20 03 07 | didžiosios atliekos | didžiosios atliekos | Nepavojinga | D1-išvertimas ant žemės (sąvartynas) |
| 20 03 99 | kitaip neapibrėžtos komunalinės atliekos | kitaip neapibrėžtos komunalinės atliekos | Nepavojinga | D1-išvertimas ant žemės (sąvartynas) |

25. Papildomi duomenys pagal Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699 (Žin., 2003, Nr. 31-1290; 2005, Nr. 147-566; 2006, Nr. 135-5116*;* 2008, Nr. 111-4253; 2010, Nr. 121-6185; 2013, Nr. 42-2082), 8, 81 punktuose.

26. Papildomi duomenys pagal Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 444 (Žin., 2000, Nr. 96-3051), 50, 51 ir 52 punktų reikalavimus.