|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(leidimą išduodančios institucijos pavadinimas)

**TARŠOS LEIDIMAS**

**Nr. TL-M.4-1/2014**

 [1 ] [7 ] [4 ] [4] [0 ] [9 ] [ 3] [ 9] [ 3]

 (Juridinio asmens kodas)

Gimnazijos g-vės katilinė, Gimnazijos g. 22/2, Šakiai

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „Šakių šilumos tinklai“, Gimnazijos g. 22/2, Šakiai tel.: 8 345 60588, fax.: 8 345 60587,

el. paštas kestasbau@gmail.com

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro ši specialioji dalis: **Aplinkos oro taršos valdymas**.

Leidimą sudaro 3 puslapiai.

Išduotas 2014 m. rugsėjo 5 d. A. V.

Pakeistas ..................m. .................................... d.

Taršos prevencijos ir leidimų

departamento Marijampolės

skyriaus vedėjas \_\_Česlovas Vyzas\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (vardas, pavardė) (parašas)

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

**APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS**

**1 lentelė.** Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Teršalo pavadinimas | Teršalo kodas | Leidžiama išmesti, t/m.  |
| 1 | 2 | 3 |
| Anglies monoksidas | 177 | 60,691 |
| Azoto oksidai | 250 | 9,195 |
| Kietosios dalelės | 6493 | 5,435 |
| Sieros dioksidas | 1753 | 2,1958 |
| Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka): |  |  |
| Kiti teršalai (abėcėlės tvarka): |  |  |
|  | **Iš viso:** | **77,5168** |

 **2 lentelė.** Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu)

Įrenginio pavadinimas\_Gimnazijos g. katilinė\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr. | Taršos šaltiniai | Teršalai | Leidžiama tarša |
| Nr. | pavadinimas | kodas | vienkartinisdydis | metinė,t/m. |
| vnt. | maks. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Katilinė | 001 | Anglies monoksidas (A) | 177 | mg/Nm3 | 1641 | 60,691 |
| Azoto oksidai (A) | 250 | mg/Nm3 | 488 | 9,195 |
| Kietos dalelės | 6493 | mg/Nm3 | 400 | 5,435 |
| Sieros dioksidas | 1753 | mg/Nm3 | 2000 | 2,1958 |
|  |  |  |  | **Iš viso įrenginiui:** | **77,5168** |
|  |  |  |  |  | **Iš viso objekte:** | **77,5168** |

* Gimnazijos gatvės katilinėje 2014 metais pastatytas naujas katilas, todėl vadovaujantis LR aplinkos ministro 2002-07-27 įsakymu Nr. 340 patvirtintų Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklių 5 punktu turite atlikti Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizaciją.
* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 patvirtintų Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių reikalavimais, Inventorizacijos pagrindu Taršos prevencijos ir leidimų departamento Marijampolės skyriui turite pateikti paraišką Taršos leidimui pakeisti.