|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

\_\_\_\_APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA\_\_\_\_

(leidimą išduodančios institucijos pavadinimas )

**TARŠOS LEIDIMAS**

**Nr. TL-M.2-17/2015**

[1 ] [5 ] [4] [2] [7] [2] [4] [7] [8]

(Juridinio asmens kodas)

UAB „Kirvilė“, Medelyno g. 4, Jūrės k., LT-69446 Kazlų Rūdos sav.

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „Kirvilė“, Medelyno g. 4, Jūrės k., LT-69446 Kazlų Rūdos sav., tel/fax: 8 343 96046,

el. p. info@kirvile.lt

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro ši (šios) specialioji (-iosios) dalis (-ys): **Aplinkos oro taršos valdymas.**

Leidimą sudaro 4 puslapiai.

Išduotas 2015 m. vasario 19 d. A. V.

Pakeistas m. d. .

Taršos prevencijos ir leidimų

departamento Marijampolės

skyriaus vedėjas \_\_Česlovas Vyzas\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(vardas, pavardė) (parašas)

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

**APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS**

**1 lentelė.** Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Teršalo pavadinimas | Teršalo kodas | Leidžiama išmesti, t/m. |
| 1 | 2 | 3 |
| Anglies monoksidas (A) | 177 | 5,460 |
| Azoto oksidai (A) | 250 | 1,003 |
| Kietosios dalelės (A) | 6493 | 0,442 |
| Kietosios dalelės (C) | 4281 | 0,345 |
| Sieros dioksidas (A) | 1753 | 0,061 |
|  |  |  |
| Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka): | XXXXXXXX |  |
| Metanolis | 3555 | 0,029 |
| Nafta hidrinta sunkioji | 308 | 0,516 |
| Toluenas | 1950 | 0,036 |
| Kiti teršalai (abėcėlės tvarka): | XXXXXXXX | XXXXXXXXX |
| Acetonas | 65 | 0,009 |
| Butanolis | 359 | 0,009 |
| Butilacetatas | 367 | 0,009 |
| Butilcelozolvas | 375 | 0,088 |
| Etanolis | 739 | 0,009 |
| Formaldehidas | 871 | 0,029 |
|  | **Iš viso:** | **8,045** |

**2 lentelė.** Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų

metu)

Įrenginio pavadinimas\_UAB „Kirvilė“ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr. | Taršos šaltiniai | | Teršalai | | | | Leidžiama tarša | | | | |
| Nr. | | pavadinimas | | kodas | | vienkartinis  dydis | | | metinė,  t/m. | |
| vnt. | | maks. |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | |
| Katilinė | 001 | | Anglies monoksidas (A) | | 177 | | mg/Nm3 | | 4000 | 5,460 | |
| Azoto oksidai (A) | | 250 | | mg/Nm3 | | 750 | 1,003 | |
| Kietos dalelės (A) | | 6493 | | mg/Nm3 | | 700 | 0,442 | |
| Sieros dioksidas (A) | | 1753 | | mg/Nm3 | | 2000 | 0,061 | |
| Medžio apdirbimo cechas Nr.1 | 002 | | Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | mg/Nm3 | | 0,02412 | 0,315 | |
| Medžio apdirbimo cechas Nr.2 | 003 | | Formaldehidas | | 871 | | g/s | | 0,0671 | 0,029 | |
| Metanolis | | 3555 | | g/s | | 0,0671 | 0,029 | |
| Medžio apdirbimo cechas Nr.4 | 004 | | Butilcelozolvas | | 375 | | g/s | | 0,01250 | 0,009 | |
| Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | | 0,00277 | 0,002 | |
| Medžio apdirbimo cechas Nr.3 | 005 | | Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | | 0,00574 | 0,022 | |
| Medžio apdirbimo cechas Nr.4 | 006 | | Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | | 0,00156 | 0,003 | |
| 007 | | Kietosios dalelės (C) | | 4281 | | g/s | | 0,00156 | 0,003 | |
| Sandėlis | 601 | | Nafta hidrinta sunkioji (LOJ) | | 308 | | g/s | | 0,11444 | 0,103 | |
| Gamybiniai cechai | 602 | | Nafta hidrinta sunkioji (LOJ) | | 308 | | g/s | | 0,45889 | 0,413 | |
| Dažykla | 603 | | Butilcelozolvas | | 375 | | g/s | | 0,01097 | 0,079 | |
| Toluenas | | 1950 | | g/s | | 0,08000 | 0,036 | |
| Butanolis | | 395 | | g/s | | 0,02000 | 0,009 | |
| Butilacetatas | | 367 | | g/s | | 0,02000 | 0,009 | |
| Etanolis | | 739 | | g/s | | 0,02000 | 0,009 | |
| Acetonas | | 65 | | g/s | | 0,02000 | 0,009 | |
|  |  |  | |  | |  | | **Iš viso įrenginiui:** | | | **8,045** |

**PARAIŠKOS PRIEDAI:**

1. Paraiška Taršos leidimui gauti;
2. UAB „Kirvilė“ Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa.