|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(leidimą išduodančios institucijos pavadinimas)

**TARŠOS LEIDIMAS**

**Nr. TL-M.3-4/2014**

 [1 ] [1 ] [0 ] [8 ] [1 ] [8 ] [ 3] [ 1] [ 7]

 (Juridinio asmens kodas)

Palių katilinė, Paežerės kaimas Nr.4, Igliaukos sen., Marijampolės sav.

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „Litesko“ filialas „Marijampolės šiluma“, Gamyklų g. 8, LT-68500 Marijampolė,

tel.: 8 343 71764, fax.: 8 343 76434, el. paštas info@marijampole.litesko.lt

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro ši specialioji dalis: **Aplinkos oro taršos valdymas**.

Leidimą sudaro 2 puslapiai.

Išduotas 2014 m. rugpjūčio 13 d. A. V.

Pakeistas ..................m. .................................... d.

Taršos prevencijos ir leidimų

departamento Marijampolės

skyriaus vedėjas \_\_Česlovas Vyzas\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (vardas, pavardė) (parašas)

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

**APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS**

**1 lentelė.** Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Teršalo pavadinimas | Teršalo kodas | Leidžiama išmesti, t/m.  |
| 1 | 2 | 3 |
| Anglies monoksidas | 177 | 9,700 |
| Azoto oksidai | 250 | 4,157 |
| Kietosios dalelės | 6493 | 3,030 |
| Sieros dioksidas | 1753 | 3,4692 |
| Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka): |  |  |
| Kiti teršalai (abėcėlės tvarka): |  |  |
|  | **Iš viso:** | **20,356** |

 **2 lentelė.** Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu)

Įrenginio pavadinimas\_Palių katilinė\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr. | Taršos šaltiniai | Teršalai | Leidžiama tarša |
| Nr. | pavadinimas | kodas | vienkartinisdydis | metinė,t/m. |
| vnt. | maks. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Katilinė | 001 | Anglies monoksidas (A) | 177 | mg/Nm3 | 2000 | 9,700 |
| Azoto oksidai (A) | 250 | mg/Nm3 | 650 | 4,157 |
| Kietos dalelės | 6493 | mg/Nm3 | 700 | 3,030 |
| Sieros dioksidas | 1753 | mg/Nm3 | 2000 | 3,4692 |
|  |  |  |  | **Iš viso įrenginiui:** | **20,356** |
|  |  |  |  |  | **Iš viso objekte:** | **20,356** |