|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

\_\_\_\_APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA\_\_\_\_

(leidimą išduodančios institucijos pavadinimas )

**TARŠOS LEIDIMAS**

**Nr. TL-M.3-40/2016**

 [1 ] [1 ] [1] [4 ] [7 ] [5 ] [ 3] [2] [3]

 (Juridinio asmens kodas)

UAB „NEDLIT INTERNATIONAL“, Prienų g. 7, Patašinė, LT-69104 Marijampolės sav.

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

 UAB „NEDLIT INTERNATIONAL“, Prienų g. 7, Patašinė, LT-69104 Marijampolės sav.,

tel.: 8 616 31967, el. p. info@nedlit.lt

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro:

1. Specialioji (-iosios) dalis (-ys): Aplinkos oro taršos valdymas**.**
2. Iki leidimo pakeitimo galiojusio TIPK leidimo (jei toks buvo išduotas registracijos numeris, jį išdavusio regiono aplinkos apsaugos departamento pavadinimas, išdavimo, atnaujinimo ir (ar) koregavimo (jei tokie buvo) datos: -
3. Leidimo priedai.

Leidimą sudaro 4 puslapiai.

Išduotas 2016 m. vasario d. A.V.

Direktoriaus įgaliota

Poveikio aplinkai vertinimo

departamento direktorė \_\_Justina Černienė\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (vardas, pavardė) (parašas)

 A.V.

TARŠOS LEIDIMO NR. **TL-M.3-40/2016** PRIEDAI

1 priedas. Įmonės sklypo planas.

2 priedas. Planuojamų metinių išmetamų aplinkos oro teršalų kiekių skaičiavimas.

3 priedas. Aplinkos oro taršos šaltinių išmetamų teršalų sklaidos modeliavimas.

4 priedas. Cheminės medžiagos Reactivė STAIN SMOKED OAK 1000 Ciranova saugos duomenų

 lapas.

5 priedas. Cheminės medžiagos VINTAGE saugos duomenų lapas.

6 priedas. Cheminės medžiagos UV\_OL\_Grundierung (kodas 873168) saugos duomenų lapas.

7 priedas. Cheminės medžiagos UV\_OL\_Grundierung (kodas 8777) saugos duomenų lapas.

8 priedas. Cheminės medžiagos UV\_OL\_Grundierung (kodas 87VOR 11307/D2) saugos duomenų

 lapas.

9 priedas. Amoniako vandens saugos duomenų lapas.

10 priedas. 2010 m. spalio 27 d. komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimo sutartis Nr. 2010/14MJ-392.

11 priedas. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių išsidėstymo planas.

12 priedas. Valstybės rinkliavos už taršos leidimo išdavimą sumokėjimą patvirtinantis dokumentas.

\_\_\_2016\_\_ m. \_\_vasario\_\_\_\_\_\_\_ d.

 (priedų sąrašo sudarymo data)

Direktoriaus įgaliota

Poveikio aplinkai vertinimo

departamento direktorė \_\_Justina Černienė\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (vardas, pavardė) (parašas)

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

**APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS**

**1 lentelė.** Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Teršalo pavadinimas | Teršalo kodas | Leidžiama išmesti, t/m.  |
| 1 | 2 | 3 |
| Anglies monoksidas (A) | 177 | 1,927 |
| Azoto oksidai (A) | 250 | 0,098 |
| Kietosios dalelės (A) | 6493 | 0,080 |
| Sieros dioksidas (A) | 1753 | 0,022 |
|  |  |  |
| Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka): |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | **Iš viso:** | **2,127** |

**2 lentelė.** Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų

 metu)

Įrenginio pavadinimas\_UAB „Nedlit International“ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr. | Taršos šaltiniai | Teršalai | Leidžiama tarša |
| Nr. | pavadinimas | kodas | vienkartinisdydis | metinė,t/m. |
| vnt. | maks. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Katilinė | 001 | Kietos dalelės (A) | 6493 | mg/Nm3 | 800 | 0,080 |
| Anglies mokoksidas (A) | 177 | mg/Nm3 | Nenormuojamas  | 1,927 |
| Azoto oksidai (A) | 250 | mg/Nm3 | 750 | 0,098 |
| Sieros dioksidas (A) | 1753 | mg/Nm3 | 2000 | 0,022 |
|  |  |  |  |  | **Iš viso įrenginiui:** | **2,127** |

**3 lentelė.** Kitos sąlygos aplinkos oro taršai valdyti pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančius teisės aktų reikalavimus.

|  |  |
| --- | --- |
| Eil. Nr. | Sąlygos |
| 1. | Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-04-10 įsakymo Nr.D1-244 LAND 43-2013 „Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų“ reikalavimais, išmetamų į aplinkos orą teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti patikrintas ne rečiau kaip vieną kartą per šildymo sezoną. Turi būti tvarkoma per kalendorinius metus sunaudoto kuro iš kurą deginančių įrenginių į aplinkos orą išmesto teršalų kiekio apskaita, nustatyta tvarka teikiamos ataskaitos. |
| 2. | Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 408 „Dėl teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ reikalavimais, taršos šaltinių naudotojai privalo tvarkyti visus Taršos leidime nustatytų teršalų, patenkančių į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių, apskaitą ir teikti praėjusių metų ataskaitą ne vėliau kaip iki einamųjų metų sausio 25 dienos. |