|  |  |
| --- | --- |
|  APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA |  |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (leidimą išduodančios institucijos pavadinimas)

**TARŠOS LEIDIMAS**

**Nr. TL-M.4-8/2014**

 [1 ] [ 7] [4 ] [2 ] [6] [4 ] [8 ] [8 ] [0 ]

 (Juridinio asmens kodas)

Buitinių nuotekų surinkimas, valymas ir išleidimas Valiulių k., Šakių r. sav.

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „Šakių vandenys“ V. Kudirkos g. 62, Šakiai, tel.: 8 345 60072, fax.: 834560073

el. p. sakiuvandenys@gmail.com

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro ši (šios) specialioji (-iosios) dalis (-ys):

**Nuotekų tvarkymas ir išleidimas**

Leidimą sudaro 2 puslapiai.

Išduotas 2014 m. lapkričio 12 d. A. V.

Pakeistas ..................m. .................................... d. A. V.

Taršos prevencijos ir leidimų

departamento Marijampolės

skyriaus vedėjas \_\_Česlovas Vyzas\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (vardas, pavardė) (parašas)

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

**Nuotekų TVARKYMAS IR išleidimas**

**1 lentelė.** Informacija apie nuotekų išleidimo vietą/priimtuvą (išskyrus paviršinius vandens telkinius), į kurį leidžiama išleisti nuotekas, kai nuotekas planuojama infiltruoti į gruntą tam tikslui įrengtuose filtravimo įrenginiuose, kaupti sukaupimo rezervuaruose periodiškai išvežant ar pan.).

Lentelė nepildoma

**2 lentelė.** Leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas. Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu - paleidžiant, derinant ir stabdant įrenginį.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Teršalo pavadinimas | Nuotekų užterštumas prieš valymą | Didžiausias leidžiamas nuotekų užterštumas jas išleidžiant į aplinką | Minimalus išvalymo efektyvumas, % |
| mom.,mg/l | vidut.,mg/l | t/metus |  DLK mom., mg/l | DLK vidut. paros, mg/l | DLK vidut. metinė, mg/l | DLT paros,t/d. | DLT metų,t/m. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 18 | BDS7 |  | 460 | 2,5 | 34 |  | 23 | 0,001 | 0,126 | 95 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |