|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(leidimą išduodančios institucijos pavadinimas)

**TARŠOS LEIDIMAS**

**Nr. TL-M.4-2/2014**

[1 ] [7 ] [4 ] [4] [0 ] [9 ] [ 3] [ 9] [ 3]

(Juridinio asmens kodas)

Kudirkos g-vės katilinė, Kudirkos g. 59, Šakiai

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „Šakių šilumos tinklai“, Gimnazijos g. 22/2, Šakiai tel.: 8 345 60588, fax.: 8 345 60587,

el. paštas [kestasbau@gmail.com](mailto:kestasbau@gmail.com)

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro ši specialioji dalis: **Aplinkos oro taršos valdymas**.

Leidimą sudaro 2 puslapiai.

Išduotas 2014 m. rugsėjo 25 d. A. V.

Pakeistas ..................m. .................................... d.

Taršos prevencijos ir leidimų

departamento Marijampolės

skyriaus vedėjas \_\_Česlovas Vyzas\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(vardas, pavardė) (parašas)

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

**APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS**

**1 lentelė.** Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Teršalo pavadinimas | Teršalo kodas | Leidžiama išmesti, t/m. |
| 1 | 2 | 3 |
| Anglies monoksidas | 177 | 30,659 |
| Azoto oksidai | 250 | 3,994 |
| Kietosios dalelės | 6493 | 1,800 |
| Sieros dioksidas | 1753 | 0,000 |
| Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka): |  |  |
| Kiti teršalai (abėcėlės tvarka): |  |  |
|  | **Iš viso:** | **36,453** |

**2 lentelė.** Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu)

Įrenginio pavadinimas\_Gimnazijos g. katilinė\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr. | Taršos šaltiniai | | Teršalai | | Leidžiama tarša | | |
| Nr. | | pavadinimas | kodas | vienkartinis  dydis | | metinė,  t/m. |
| vnt. | maks. |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Katilinė | 001 | | Anglies monoksidas (A) | 177 | mg/Nm3 | 1641 | 30,659 |
| Azoto oksidai (A) | 250 | mg/Nm3 | 488 | 3,994 |
| Kietos dalelės | 6493 | mg/Nm3 | 400 | 1,800 |
| Sieros dioksidas | 1753 | mg/Nm3 | 2000 | 0,000 |
|  |  | |  |  | **Iš viso įrenginiui:** | | **36,453** |
|  |  |  |  |  | **Iš viso objekte:** | | **36,453** |