**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS  
AUKCIONO BŪDU PARDUODAMO TURTO SĄRAŠAS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Turto vieneto pavadinimas** | **Techniniai duomenys** | **Kiekis vnt.** | **Įsigijimo/ Pagaminimo data** | **Pradinė pardavimo kaina, eur** | **Turto apžiūros vieta** |
| 1. | Siurblys oro bandiniams 224E | SKC modelis 224-PCXR8. Siurbimo greitis 5-5000 ml/min | 1 | 2010.01.01 | 10 | Taikos pr. 26, Klaipėda |
| 2. | Daugiaparametrinis analizatorius Multi Line | Modelis WTW Multi Line P4. Skirtas el. laidžio, deguonies, pH matavimams vandenyje | 1 | 2010.01.01 | 10 |
| 3. | Daugiaparametrinis analizatorius Multi Line | Modelis WTW Multi Line P4. Skirtas el. laidžio, deguonies, pH matavimams vandenyje | 1 | 2010.01.01 | 10 |
| 4. | Portatyvinis dujų analizatorius GASMET DX-4010 | Metodo principas-infraraudonųjų spindulių spektrometrija. Analizuoja iki 50 oro junginių | 1 | 2010.01.01 | 50 |
| 5. | Vandens distiliavimo aparatas | Modelis GFL 2012. Našumas 12 l/h  Vandens kiekis reikalingas aušinimui: ~ 198 l/h | 1 | 2010.01.01 | 15 |
| 6. | Specifinių medžiagų paėmimo įrenginys | Modelis Zambelli ZB2. Siurbimo greitis iki 25 l/min | 1 | 2010.01.01 | 10 |
| 7. | Išmetamų dujų analizatorius Auto-4-2 | CO (0-10%); O2 (0-21%); CO2 (0-16%); HC (0-5000 ppm) | 1 | 2010.01.01 | 10 |
| 8. | Šaldytuvas „GOLD STAR GK-313SF“, spalva-balta, 1750x650x630 | Svoris 62 kg  1 šaldytuvo kamera (164 l talpos), 2 šaldymo kameros (53 l ir 42 l talpos) | 1 | 1971.12.01 | 15 |
| 9. | Techninės svarstyklės P-160 | Mettler P160N, Pmax-160 g, d=1 mg, Tara 0-10 g | 1 | 1993.01.01 | 5 |
| 10. | Microproces. Vienspind. Spectrofotometras  Genesys | Spectronic 20 Genesys, model 4001/4 | 1 | 1997.01.01 | 10 |
| 11. | Spectrofotometras JENVAY | Modelis Jenway 6300, matavimo ribos –(0,3÷1,999)A | 1 | 1997.11.01 | 10 |
| 12. | Centrifuga MHV211 | Tipas MPW-211, 1-19 min, RPMmax 13500rev/min | 1 | 1997.07.01 | 10 |
| 13. | Mobilus telefonas GPRS HP iPAQh6300 SIN:TWG 5320034 | Microsoft Windows Mobile 2003 software for Pocket PC, Phone Edition. Integrated GSM/GPRS  Integrated Wi-Fi (802, 11b)  Integrated Bluetooth  Secure Digital slot ( supports SDIO/MMC cards)  64 MB RAM (55 MB user accessible memory)  Lithium-on removable/rechargeable battery,  Integrted microphone, speaker and 3,5 mm stereo jack, sveria 190 gr. | 1 | 2005.09.25 | 5 | Visorių g. 30, Vilnius |
| 14. | Dujų chromatografas su HS mėginių paruošimo sistema | Modelis TurboMatrix 40 Trap  (Perkin Elmer) | 1 | 2002.04.29 | 30 |
| 15. | Generatorius elektr. Geko 4500 | 2x230 V – 15 A-3,45 kW 1x400 V x 5,5 A – 3,8 kW Svoris 67 kg. | 1 | 2002.09.15 | 15 |
| 16. | O3 Dujų analizatorius Horiba APOA350ES/N564118074 | Optinis matavimo prietaisas.  Matavimo ribos: 0-1,0 ppm  Svoris: 12 kg  Dydis: 430x220x550 mm | 1 | 2011.10.01 | 10 |
| 17. | NO2 SO2 dujų automatinis mėginių paėmiklis | Oro ėminių ėmimo įrenginys.  Svoris: 4,5 kg  Dydis: 430x120x350 mm | 1 | 2010.11.19 | 15 |
| 18. | Aerozolio ir dujų automatinis mėginių paėmiklis | Aerozolio ir dujų ėminių ėmimo įrenginys.  Svoris: 5,0 kg  Dydis: 430x150x350 mm | 1 | 2010.11.19 | 15 |
| 19. | Svarstyklės VLE-1 | Modelis VLE-1,  4 tikslumo klasė, svėrimo ribos  (0-1000 g) | 1 | 1987.01.01 | 5 |
| 20. | Techninės svarstyklės P-120 | Modelis Mettler P-120, 2 tikslumo klasė, svėrimo ribos (0-120 g), skiriamoji geba 10 mg | 1 | 1993.01.01 | 5 |
| 21. | Mitsubishi L200 valst. Nr. BDL 505 | 2005 m. Kuras-dyzelinas, variklio darbinis tūris-2477 cm, galingumas-85 kW, svoris-2830 kg., spalva-žalia. Rida – 310100 km. | 1 | 2005 | 500 |
| 22. | MERSEDES BENZ 208 valst. Nr. YVT 184 | 1990 m. Kuras-dyzelinas, variklio tūris-2299 cm, galingumas-58 kW, svoris-2800 kg., spalva-balta. Rida – 314903 km. | 1 | 1990 | 500 |
| 23. | Mitsubishi Pajero Sport valst. Nr. CEP 961 | 2006 m. Kuras-dyzelinas, variklio tūris-2477 cm, galingumas 85 kW, svoris-2510 kg., spalva-žalia. Rida – 166207 km. | 1 | 2006 | 1000 | Taikos pr. 26, Klaipėda |