|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

\_\_\_\_APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA\_\_\_\_

(leidimą išduodančios institucijos pavadinimas )

**PAKEISTAS TARŠOS LEIDIMAS**

**Nr. TL-M.4-11/2015**

 [1 ] [7 ] [4 ] [2 ] [0 ] [4 ] [ 0] [3] [6 ]

 (Juridinio asmens kodas)

UAB „Fleming baldai“, Darbininkų g. 14, Kriūkai, Šakių r. sav. LT-71212

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

 UAB „Fleming baldai“, Darbininkų g. 14, Kriūkai, Šakių r. sav. LT-71212 , tel.: 8 345 42264, fax.: 8 345 42236, el. p. administracija@fleming.lt

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro:

1. Specialioji (-iosios) dalis (-ys): **Aplinkos oro taršos valdymas.**
2. Iki Leidimo išdavimo galiojo Aplinkos apsaugos agentūros 2015 m. sausio 14 d. išduotas Taršos leidimas Nr. TL-M.4-11/2015.
3. Leidimo priedai.

Leidimą sudaro 4 puslapiai.

Pakeistas 2015 m. rugpjūčio 17 d. A.V.

Taršos prevencijos ir leidimų

departamento Marijampolės

skyriaus vedėjas \_\_Česlovas Vyzas\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (vardas, pavardė) (parašas)

TARŠOS LEIDIMO NR. TL-M.4-11/2015 PRIEDAI

1. UAB „Fleming baldai“ teršalų pažeminiame sluoksnyje sklaidos modeliavimas;
2. Taršos šaltinių žymėjimo schema;
3. Žemės sklypo planas su pažymėtais taršos šaltiniais;
4. Atliekų tvarkymo sutartis Nr. 2015/03/13-3;
5. Mišrių komunalinių atliekų tvarkymo sutartis Nr. 68815/5;
6. Pirkimo – pardavimo sutartis Nr. ŠK-2013-09-11/1;
7. Paslaugų sutartis Nr. 11/24-1;
8. Dėl pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo sutartis Nr. MAR 13/02/01-1;
9. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas;
10. SO2 išsiskyrimų iš katilinės skaičiavimai.

\_\_\_2015\_\_ m. \_\_rugpjūčio 17\_ d.

 (priedų sąrašo sudarymo data)

Taršos prevencijos ir leidimų departamento

Marijampolės skyriaus vedėjas \_\_Česlovas Vyzas\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (vardas, pavardė) (parašas)

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

**APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS**

**1 lentelė.** Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Teršalo pavadinimas | Teršalo kodas | Leidžiama išmesti, t/m.  |
| 1 | 2 | 3 |
| Anglies monoksidas (A) | 177 | 3,011 |
| Azoto oksidai (A) | 250 | 0,584 |
| Kietosios dalelės (A) | 6493 | 0,083 |
| Sieros dioksidas (A) | 1753 | 0,102 |
|  |  |  |
| Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka): |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | **Iš viso:** | **3,780** |

**2 lentelė.** Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų

 metu)

Įrenginio pavadinimas\_UAB „Fleming baldai“ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr. | Taršos šaltiniai | Teršalai | Leidžiama tarša |
| Nr. | pavadinimas | kodas | vienkartinisdydis | metinė,t/m. |
| vnt. | maks. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Katilinė | 015 | Kietos dalelės (A) | 6493 | mg/Nm3 | 400 | 0,083 |
| Anglies mokoksidas (A) | 177 | mg/Nm3 | 4000 | 3,011 |
| Azoto oksidai (A) | 250 | mg/Nm3 | 750 | 0,584 |
| Sieros dioksidas (A) | 1753 | mg/Nm3 | 2000 | 0,102 |
|  |  |  |  |  | **Iš viso įrenginiui:** | **3,780** |

**3 lentelė.** Kitos sąlygos aplinkos oro taršai valdyti pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančius teisės aktų reikalavimus.

|  |  |
| --- | --- |
| Eil. Nr. | Sąlygos |
| 1. | Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-04-10 įsakymo Nr.D1-244 LAND 43-2013 „Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų“ reikalavimais, išmetamų į aplinkos orą teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti patikrintas ne rečiau kaip vieną kartą per šildymo sezoną. Turi būti tvarkoma per kalendorinius metus sunaudoto kuro iš kurą deginančių įrenginių į aplinkos orą išmesto teršalų kiekio apskaita, nustatyta tvarka teikiamos ataskaitos. |
| 2. | Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 408 „Dėl teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ reikalavimais, taršos šaltinių naudotojai privalo tvarkyti visus Taršos leidime nustatytų teršalų, patenkančių į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių, apskaitą ir teikti praėjusių metų ataskaitą ne vėliau kaip iki einamųjų metų sausio 25 dienos. |