|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

\_\_\_\_APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA\_\_\_\_

(leidimą išduodančios institucijos pavadinimas )

**PAKEISTAS TARŠOS LEIDIMAS**

**Nr. TL-M.3-18/2015**

[1 ] [2] [3] [2] [2] [8] [2] [3] [8]

(Juridinio asmens kodas)

UAB „Garfus“, Stoties g. 47, LT-68261 Marijampolė

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „Garfus“, Stoties g. 47, LT - 68261 Marijampolė, tel.: 8 343 98670, fax.: 8 343 98670

el. p. garfus@garfus.balnet.lt

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro ši (šios) specialioji (-iosios) dalis (-ys): **Aplinkos oro taršos valdymas.**

Leidimą sudaro 3 puslapiai.

Išduotas 2015 m. kovo 18 d. A.V.

Pakeistas m. d.

Taršos prevencijos ir leidimų

departamento Marijampolės

skyriaus vedėjas \_\_Česlovas Vyzas\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(vardas, pavardė) (parašas)

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

**APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS**

**1 lentelė.** Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Teršalo pavadinimas | Teršalo kodas | Leidžiama išmesti, t/m. |
| 1 | 2 | 3 |
| Anglies monoksidas (A) | 177 | 1,312 |
| Azoto oksidai (A) | 250 | 0,048 |
| Kietosios dalelės (A) | 6493 | 0,075 |
| Sieros dioksidas (A) | 1753 | 0,041 |
|  |  |  |
| Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka): | XXXXXXXX |  |
|  |  |  |
| Kiti teršalai (abėcėlės tvarka): |  |  |
|  |  |  |
|  | **Iš viso:** | **1,476** |

**2 lentelė.** Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų

metu)

Įrenginio pavadinimas\_UAB „CIE LT FORGE“\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr. | Taršos šaltiniai | | Teršalai | | Leidžiama tarša | | |
| Nr. | | pavadinimas | kodas | vienkartinis  dydis | | metinė,  t/m. |
| vnt. | maks. |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Katilinė | 001 | | Anglies monoksidas (A) | 177 | mg/Nm3 | Nenormuojamas | 1,312 |
| Azoto oksidai (A) | 250 | mg/Nm3 | 750 | 0,048 |
| Kietos dalelės (A) | 6493 | mg/Nm3 | 800 | 0,075 |
| Sieros dioksidas (A) | 1753 | mg/Nm3 | 2000 | 0,041 |
|  |  |  |  |  | **Iš viso įrenginiui:** | | **1,476** |

**PARAIŠKOS PRIEDAI:**

1. Paraiška Taršos leidimui gauti.