\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(leidimą išduodančios institucijos pavadinimas)

**TARŠOS LEIDIMAS**

**Nr. TL-M.5-42/2016**

[3] [ 0 [3] [0] [5] [3] [4] [4] [5]

(Juridinio asmens kodas)

UAB „Vyarauto“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių demontavimas, Pramonės g. 13E, Vilkaviškis

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „Vyarauto“ Giedrių g. 25, Giedrių k., Vilkaviškio raj., tel.: 8640 50545,

el. paštas: [vyarauto@gmail.com](mailto:vyarauto@gmail.com)

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro:

1. Specialioji (-iosios) dalis (-ys): Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas.
2. Iki leidimo pakeitimo galiojusio TIPK leidimo (jei toks buvo išduotas registracijos numeris, jį išdavusio regiono aplinkos apsaugos departamento pavadinimas, išdavimo, atnaujinimo ir (ar) koregavimo (jei tokie buvo) datos: nėra.
3. Leidimo priedai.

Išduotas 2016 m. vasario d.

Direktoriaus įgaliota

Poveikio aplinkai vertinimo

departamento direktorė \_\_Justina Černienė\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(vardas, pavardė) (parašas)

A.V.

TARŠOS LEIDIMO NR. **TL-M.5-42/2016** PRIEDAI

1. Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registro elektroninis sertifikuotas išrašas;
2. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (pastatų);
3. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (žemės);
4. Patalpų nuomos sutartis Nr. N39/2004-A1002;
5. Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilkaviškio skyriaus vedėjo

įsakymas dėl 2004 m. rugsėjo 17 d. naudojamų valstybės žemės sklypų ne žemės ūkio paskirčiai nuomos sutarties Nr. N39/2004-A1002 pakeitimo;

1. Susitarimas Nr.1 dėl 2004 m. rugsėjo 17 d. naudojamų valstybės žemės sklypų ne žemės

ūkio paskirčiai nuomos sutarties Nr. N39/2004-A1002 pakeitimo;

7. ENTP ardymo veiklai įrengtų zonų schema;

8. Įmonės situacijos schema;

9. Žemės sklypo planas;

10. Planas, kuriame nurodytas atstumas iki artimiausio gyvenamojo namo;

11. Planas, kuriame nurodyti atstumai iki saugomų teritorijų;

12. Geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis su UAB „Vilkaviškio vandenys“;

13. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas;

14. Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planas;

15 Sutartys su atliekų tvarkytojais bei komerciniai pasiūlymai.

\_\_\_2016\_ m. vasario d.

(priedų sąrašo sudarymo data)

Direktoriaus įgaliota

Poveikio aplinkai vertinimo

departamento direktorė \_\_Justina Černienė\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(vardas, pavardė) (parašas)

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

**ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) IR LAIKYMAS**

**1 lentelė.** Didžiausias leidžiamas laikyti atliekų kiekis.

Įrenginio pavadinimas \_UAB „Vyarauto“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių demontavimas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atliekos | | | | | | Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas | | | Galimi atliekų tvarkymo būdaipagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą |
| Kodaspagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą | Pavadinimas | | Patikslintas pavadinimas | | Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą | Projekti-nis įrenginio našumas, t | Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t | Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15) ir pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą) |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 01 04\* | Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės | | Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės | | - | 170 | 8 | **R13** - R1–R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas | R12, R13, S5 (S501) |
| *Atliekų tvarkymo metu susidarančių atliekų laikymas* | | | | | | | | | |
| 16 06 01\* | | Švino akumuliatoriai | | Švino akumuliatoriai | - | 1 | 0,4 | **R13** - R1–R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas | R6 |
| 16 01 03 | | Naudotos padangos | | Naudotos padangos | - | 2 | 0,4 | **R13** - R1–R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas | R1; R5 |
| 16 01 07\* | | Tepalų filtrai | | Tepalų filtrai | - | 0,6 | 0,1 | **R13** - R1–R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas | R4; R5 |
| 13 02 08\* | | Kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva | | Kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva | - | 1,5 | 0,1 | **R13** - R1–R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas | R1; R9 |
| 16 01 10\* | | Sprogios sudedamos dalys | | Oro pagalvės | - | 0,4 | 0,1 | **R13** - R1–R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas | R5 |
| 16 01 17 | | Juodieji metalai | | Juodieji metalai | - | 45 | 3 | **R13** - R1–R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas | R4; R5; S503; S504; S505 |
| 16 01 18 | | Spalvotieji metalai | | Spalvotieji metalai | - | 3 | 0,4 | **R13** - R1–R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas | R4; R5; S503; S504; S505 |
| 16 01 20 | | Stiklas | | Stiklas | - | 0,07 | 0,15 | **R13** - R1–R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas | R5 |
| 16 01 19 | | Plastikai | | Plastikai | - | 1,2 | 0,15 | **R13** - R1–R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas | R5 |
| 16 01 21\* | | Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07 –16 01 11, 16 01 13 – 16 01 14 | | Panaudoti amortizatoriai | - | 3 | 0,2 | **R13** - R1–R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas | R4; R5 |
| 16 01 21\* | | Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07 –16 01 11, 16 01 13 – 16 01 14 | | Oro filtrai | - | 0,5 | 0,03 | **R13** - R1–R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas | R4; R5 |
| 16 01 21\* | | Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07 –16 01 11, 16 01 13 – 16 01 14 | | Degalų filtrai | - | 0,4 | 0,03 | **R13** - R1–R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas | R4; R5 |
| 16 01 14\* | | Aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų | | Aušinamieji skysčiai | - | 1 | 0,15 | **R13** - R1–R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas | D10 |
| 16 01 13\* | | Stabdžių skystis | | Stabdžių skystis | - | 0,4 | 0,1 | **R13** - R1–R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas | D10 |
| 16 01 12 | | Stabdžių trinkelės, nenurodytos 16 01 11 | | Stabdžių trinkelės | - | 0,9 | 0,04 | **R13** - R1–R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas | R4; R5 |
| 16 08 01 | | Panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra aukso, sidabro, renio, rodžio, paladžio, iridžio arba platinos (išskyrus 16 08 07) | | Panaudoti katalizatoriai | - | 1 | 0,03 | **R13** - R1–R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas | R8 |
| 16 01 22 | | Kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys | | Autolaidai | - | 0,4 | 0,04 | **R13** - R1–R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas | R4; R5; S503; S504, S505 |
| 16 01 22 | | Kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys | | Gumos | - | 0,6 | 0,06 | **R13** - R1–R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas | R4; R5; S503; S504, S505 |
| 15 02 02\* | | Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis | | Absorbetai, pašluostės, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis | - | 0,3 | 0,1 | **R13** - R1–R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas | R1 |
| 20 01 21\* | | Dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio | | Dienos šviesos lempos | - | 0,01 | 0,01 | **R13** - R1–R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas | S5, R4, R5 |

**2 lentelė.** Didžiausias leidžiamas laikyti atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo.

Lentelė nepildoma.

**3 lentelė.** Leidžiamos naudoti atliekos.

Lentelė nepildoma. Atliekos nenaudojamos.

**4 lentelė.** Leidžiamos šalinti atliekos.

Lentelė nepildoma. Atliekos nešalinamos.

**5 lentelė.** Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekos**.**

Įrenginio pavadinimas\_\_ UAB „Vyarauto“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių demontavimas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atliekos | | | | | | Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti | | | | | |
| Kodaspagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą | | Pavadinimas | Patikslintas pavadinimas | | Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą | Atliekų paruošimo naudoti ir (ar) šalinti veiklos kodas (D13, D14, R12, S5) ir pavadinimaspagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą | | | Projektinis įrenginio našumas, t/m. | | Didžiausias leidžiamas paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekų kiekis, t/m. |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | | | 6 | | 7 |
| 16 01 04\* | | Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės | Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės | | - | **R12** -Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų  **S5 (S501** – ardymas, išmontavimas) | | | 170 | | 170 |
| Susidarančios atliekos | | | | | | | | | | | |
| Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą | Pavadinimas | | | Patikslintas pavadinimas | | | Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą | Kiekis, t/m. | | Galimi atliekų tvarkymo būdai | |
| 8 | 9 | | | 10 | | | 11 | 12 | | 13 | |
| 16 06 01\* | Švino akumuliatoriai | | | Švino akumuliatoriai | | | - | 1 | | R6 | |
| 16 01 03 | Naudotos padangos | | | Naudotos padangos | | | - | 2 | | R1; R5 | |
| 16 01 07\* | Tepalų filtrai | | | Tepalų filtrai | | | - | 0,6 | | R4; R5 | |
| 13 02 08\* | Kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva | | | Kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva | | | - | 1,5 | | R1; R9 | |
| 16 01 10\* | Sprogios sudedamos dalys | | | Oro pagalvės | | | - | 0,4 | | R5 | |
| 16 01 17 | Juodieji metalai | | | Juodieji metalai | | | - | 45 | | R4; R5; S503; S504; S505 | |
| 16 01 18 | Spalvotieji metalai | | | Spalvotieji metalai | | | - | 3 | | R4; R5; S503; S504; S505 | |
| 16 01 20 | Stiklas | | | Stiklas | | | - | 0,07 | | R5 | |
| 16 01 19 | Plastikai | | | Plastikai | | | - | 1,2 | | R5 | |
| 16 01 21\* | Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07 –  16 01 11, 16 01 13 – 16 01 14 | | | Tepaliniai amortizatoriai | | | - | 3 | | R4; R5 | |
| 16 01 21\* | Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07 –  16 01 11, 16 01 13 – 16 01 14 | | | Oro filtrai | | | - | 0,5 | | R4; R5 | |
| 16 01 21\* | Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07 –  16 01 11, 16 01 13 – 16 01 14 | | | Degalų filtrai | | | - | 0,4 | | R4; R5 | |
| 16 01 14\* | Aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų | | | Aušinamieji skysčiai | | | - | 1 | | D10 | |
| 16 01 13\* | Stabdžių skystis | | | Stabdžių skystis | | | - | 0,4 | | D10 | |
| 16 01 12 | Stabdžių trinkelės, nenurodytos 16 01 11 | | | Stabdžių trinkelės | | | - | 0,9 | | R4; R5 | |
| 16 08 01 | Panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra aukso, sidabro, renio, rodžio, paladžio, iridžio arba platinos (išskyrus 16 08 07) | | | Panaudoti katalizatoriai | | | - | 1 | | R8 | |
| 16 01 22 | Kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys | | | Autolaidai | | | - | 0,4 | | R4; R5; S503; S504, S505 | |
| 16 01 22 | Kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys | | | Gumos | | | - | 0,6 | | R4; R5; S503; S504, S505 | |
| 15 02 02\* | Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis | | | Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis | | | - | 0,3 | | R1 | |
| 20 01 21\* | Dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio | | | Dienos šviesos lempos | | | - | 0,01 | | S5, R4, R5 | |